solve type是zemax中用于设定光学系统结构（Curvature、Thinkness、Class、Semi-Diameter、Conic、Parameter）的操作参数，设定正确的solve type是优化光学系统结构的前提。

Curvature的solve type设定：
Fixed：（无参数）表示Curvature是固定的值，在优化时不能改变
Variable：（无参数）表示Curvature是可变化值，在优化时可以改变
Marginal ray angle：（角度）通过设定近轴边缘光线角度设定Curvature
Chief ray angle：（角度）通过设定近轴主光线角度设定Curvature
Pick up：（面数，倍率）通过设定与相应面数Curvature的倍率关系设定Curvature
Marginal ray normal：（无参数）通过设定面与近轴边缘光线垂直设定Curvature
Chief ray normal：（无参数）通过设定面与近轴主光线垂直设定Curvature
Aplanatic：（无参数）通过设定相对于近轴边缘光线的等光程面设定Curvature
Element power：（公式参数）根据公式设定Curvature，具体公式参考zemax手册
Concentric with surface：（面数）通过设定曲率中心在相应面数上设定Curvature
Concentric with radius：（面数）通过设定Curvature与相应面数Curvature同心设定Curvature
F/#：（近轴F数）通过设定近轴边缘光线满足F/#条件设定Curvature

Thickness的solve type设定：
Fixed：（无参数）表示Thickness是固定的值，在优化时不能改变
Variable：（无参数）表示Thickness是可变化值，在优化时可以改变
Marginal ray height：（高度，瞳区）通过设定过瞳区的近轴边缘光线到下一面上的高度设定Thickness
Chief ray height：（高度）通过设定近轴主光线到下一面上的高度设定Thickness
Pick up：（面数，倍率，偏移量）通过设定与相应面数Thinkness的倍率关系和偏移量设定Thickness
Optical path difference：（光程差，瞳区）通过设定瞳区内的近轴边缘光线与近轴主光线的光程差设定Thickness
Position：（面数，距离）通过设定到相应面数的距离设定Thickness
Compensator：（面数，距离）通过设定与相应面数的Thickness和设定Thickness
Center of curvature：（面数）通过设定下一面位于相应面数曲率中心设定Thickness

Glass的solve type设定：
Fixed：（无参数）表示Glass是固定的值，在优化时不能改变
Model：（折射率，色散系数，中部色散）通过设定折射率，色散系数，中部色散设定Glass
Pick up：（面数）通过设定与相应面数Glass相同设定Glass
Substitute：（目录名）通过让zemax在设定的目录名中寻找适合的Glass
Offset：（折射率偏移量，色散系数偏移量）通过设定折射率偏移量和色散系数偏移量设定Class

Semi-Diameter的solve type设定：
Automatic：（无参数）表示Semi-Diameter由系统自动确定，在优化时可以改变
Fixed：（无参数）表示Semi-Diameter是固定的值，在优化时不能改变
Pick up：（面数）通过设定与相应面数Semi-Diameter相同设定Semi-Diameter
Maximum：（无参数）表示由系统自动确定统一的Semi-Diameter（取最大的Semi-Diameter），在优化时可以改变

Conic的solve type设定：
Fixed：（无参数）表示Conic是固定的值，在优化时不能改变
Variable：（无参数）表示Conic是可变化值，在优化时可以改变
Pick up：（面数，倍率）通过设定与相应面数Conic的倍率关系设定Conic

Parameter的solve type设定：
Fixed：（无参数）表示Parameter是固定的值，在优化时不能改变
Variable：（无参数）表示Parameter是可变化值，在优化时可以改变
Pick up：（面数，倍率，偏移量）通过设定与相应面数Parameter的倍率关系和偏移量设定Parameter
