G部——物理

本部内容

（参见及附注省略）

分部：仪器

G01  测量；测试
   G01B  长度、厚度或类似线性尺寸的计量；角度的计量；面积的计量；不规则的表面或轮廓的计量

   G01C   测量距离、水准或者方位；勘测；导航；陀螺仪；摄影测量

   G01D  非专用于特定变量的测量；不包括在其它单独小类中的测量两个或多个变量的装置；计费设备；未列入其它类组的测量或测试

   G01F  容积、流量、质量流量或液位的测量；按容积进行测量

 G01G  称量

 G01H  机械振动或超声波、声波或亚声波的测量

   G01J  红外光、可见光、紫外光的强度、速度、光谱成分，偏振、相位或脉冲特性的测量；比色法；辐射高温测定法
   G01K  温度测量；热量测量；未列入其它类组的热敏元件

   G01L  测量力、应力、转矩、功、机械功率、机械效率或流体压力

   G01M  机器或结构部件的静或动平衡的测试；未列入其它类组的结构部件或设备的测试
 G01N  借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料

 G01P  线速度或角速度、加速度、减速度或冲击的测量；运动的存在、不存在或方向的指示

   G01R  测量电变量；测量磁变量

   G01S  无线电定向；无线电导航；采用无线电波测距或测速；采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测；采用其它波的类似装置

   G01T  核辐射或X射线辐射的测量

   G01V  地球物理；重力测量；物质或物体的探测；示踪物

   G01W  气象学

G02  光学

   G02B  光学元件，系统或仪器

   G02C  眼镜；太阳镜或与眼镜有同样特性的防护镜

   G02F  用于控制光的强度、颜色、相位、偏振或方向的器件或装置，例如转换，选通，调制或解调，上述器件或装置的光学操作是通过改变器件或装置的介质的光学性质来修改的；用于上述操作的技术或工艺；变频；非线性光学；光学逻辑元件；光学模拟/数字转换器

G03  摄影术；电影术；利用了光波以外其它波的类似技术；电刻术；全息摄影术

   G03B  摄影、放映或观看用的装置或设备；利用了光波以外其它波的类似技术的装置或设备；以及有关的附件

   G03C  照相用的感光材料；照相过程，例如：电影、X射线、彩色、立体照相过程；照相的辅助过程

   G03D  加工曝光后的照相材料的设备；其附件

   G03F  图纹面的照相制版工艺，例如：印刷工艺，半导体器件的加工工艺；其所用材料；其所用原版；其所用专用设备

   G03G  电刻；电照相；磁记录

   G03H  全息摄影的工艺过程或设备

G04  测时学
   G04B  机械驱动的钟或表；一般钟或表的机械零部件；应用太阳，月亮，或星辰位置计时的计时器

   G04C  电动机械钟或表

   G04D  为制造或维修钟表所专门设计的装置或工具

   G04F  时间间隔的测量

   G04G  电子计时器

G05  控制；调节

   G05B  一般的控制或调节系统；这种系统的功能单元；用于这种系统或单元的监视或测试装置

   G05D  非电变量的控制或调节系统

   G05F  调节电变量或磁变量的系统

   G05G  只按机械特征区分的控制装置或系统

G06  计算；推算；计数

   G06C  一切计算均用机械方式实现的数字计算机

   G06D  数字流体压力计算设备
   G06E  光学计算设备

   G06F  电数字数据处理

   G06G  模拟计算机

   G06J  混合计算装置

   G06K  数据识别；数据表示；记录载体；记录载体的处理

   G06M  计数机构；其对象未列入其它类组内的计数

   G06T  一般的图像数据处理或产生

G07  核算装置
   G07B  售票设备；车费登记设备；签发设备
   G07C  时间登记器或出勤登记器；登记或指示机器的运行；产生随机数；投票或彩票设备；未列入其它类组的核算装置，系统或设备

   G07D  硬币的分类、检验、兑换、交付或其它处理；检验或兑换纸币；检验证券、债券或类似的有价纸币

   G07F  投币式设备或类似设备

   G07G  登记收到的现金、贵重物或辅币

G08  信号装置
   G08B  信号装置或呼叫装置；指令发信装置；报警装置

   G08C  测量值，控制信号或类似信号的传输系统

   G08G  交通控制系统

G09  教育；密码术；显示；广告；印鉴
   G09B  教育或演示用具；用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具；模型；天象仪；地球仪；地图；图表

   G09C  用于密码或涉及保密需要的其它用途的编码或译码装置

   G09D  铁路用或类似用途的时间表或计费表；长期使用的日历

   G09F  显示；广告；标记；标签或名牌；印鉴

   G09G  对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路

G10  乐器；声学
   G10B  管风琴；簧风琴

   G10C  钢琴

   G10D  未列入其它类组的乐器

   G10F  自动乐器

   G10G  音乐的辅助设备

   G10H  电声乐器

   G10K  发声器械；未包括在其它类组中的声学器械

   G10L  语言分析或合成；语言识别

G11   信息存贮
   G11B  基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存贮

   G11C  静态存贮器

G12  仪器的零部

   G12B  仪器的零部件，或未列入其它类组的其它设备的类似零部件 
 分部：核子学
G21  核物理；核工程
   G21B  聚变反应堆

   G21C  核反应堆

   G21D  核发电厂

   G21F   X，γ辐射、微粒辐射或粒子轰击的防护；处理放射性污染材料；及其去污染装置

   G21G  化学元素的转变；放射源

   G21H  从放射源取得能量；放射源辐射的应用；宇宙射线的利用

   G21J  核爆炸；其应用

   G21K  未列入其它类组的粒子或电磁辐射的处理技术；辐照装置；γ或X射线显微镜
附注
    (1)在本部中，使用的下列术语具有指定的含义：

      ——“变量”(作为名词)系指与其有关的特定的实体(例如一种物品，一定数量的某种物质，一束光)在特定的瞬间能被测量的特征或性质例如尺寸，一种物理条件如温度，某种性质如密度或颜色)，变量可以变化，以便可假设它的数值表达式在不同的时间，或不同的条件或某一特定情况下具有不同的数值，但对于在某种条件下的特定的实体或实际应用上，上述的数值可视为恒定值(例如，在许多的应用中棒的长度可以被认为是恒定值)。
    (2)对本部中某些类的附注内所用术语或措辞的定义也应给予重视，特别是G01类中的“测量”和G05类中的“控制”与“调节”。
    (3)本部中发明的分类比其它各部更为困难，因为不同使用领域之间的差别在相当大的程度上依赖于使用者的意图，而不是发明结构上的或使用方法上的差别，而且也由于所涉及的主题经常是具有共同特征或共同部件的有效系统或组合，而不是作为一个整体易于区分的 “物”。例如信息的显示(如一组图形)可用于教学或广告(G09)，用于表示欲知的测量结果 (G01)，指示发到远方或来自远方的信息(G08)；用来描述上述目的的文字取决于可能与有关设备的类型无关的特征——这些特征是观察显示的人所渴望的结果，而不管显示是否由远距离控制。此外，可以利用在某一条件下，例如在流体压力下，响应某些变化的装置，不考虑装置本身的变化，给出有关压力的信息(G01L)或与压力有关的其它条件(G01类的另一小类，例如有关温度的入G01K)，记录压力或其存在(G07C)，发出警报(G08B)，或控制其它设备(G05)。
本分类表力求将同样性质的发明(如上所述)归在一起。因此在适当地划分类别之前，特别需要确定每一发明的真正的特征。
仪  器
G01  测量(计数入G06M)；测试
    附注
    (1)本类包括除“真正的”测量仪器外类似结构的其它指示或记录装置以及发送信号或控制装置，它们与测量(如下面附注②中定义的)有关但非专用于发送信号或控制的特定用途。
    (2)在本类中，使用的下列术语具有指定的含义：

       “测量”一词比它的原始或基本含义包括更多的内容。按其基本的含义，测量系指求出一变量值与某一单位，数据或相同性质的另一变量之间关系的数值表达式，例如一个长度以另一个长度来表示，例如用尺子来测量长度；量值可以直接得出（如同刚提到的)或通过测量某些其它变量的值，而这些值能够与所要求的变量值相联系，如通过测量所引起的水银柱长度的变化来测量温度的变化。但是，由于可以采用同样的装置或仪器来记录或给出指示或控制作用的信号以代替给出直接指示，或可以与其它装置或仪器联合使用给出从相同或不同种类的两个或多个变量的测量中得到的联合的结果，需要说明“测量”也包括通过附加利用将量值变换成数字的某些方法使获得数式成为可能的任一操作。这样，以数字表示的数式可以通过数字显示或读出刻度尺而实际得出，或不用数字而给出它的指示，例如利用实体(如物体、物质、光束)的某些可观测的特征(变量)，其被测的变量是某种性质或条件或对这种特征的模拟量(例如不用任何标尺而得出元件对应的位置，用某种方法产生的相应电压)。在许多情况下不给出这种量值指示而只给出与标准或数据有关的差值或同等的指示(其量值的数字值可以是已知的也可以是未知的)；标准或数据可以是具有同一性质但属于不同实体的另一变量的值(例如标准的测量)或同一实体在不同时刻的另一变量的值。在测量的最简单的形式中，测量可以只给出某种规定条件或性质的存在或不存在的指示，例如运动(在任何方向上或指定方向上的)，或者变量是否超过预定值。
    (3) 注意大类B81及小类B81B类名后面与“微结构装置”及“微结构系统”有关的附注和小类B82B类名后面与“超微结构”有关的附注。〔7〕
    (4)应注意G部标题下面的附注，特别是关于“变量”一词的定义。
    (5)在很多测量装置中，将被测的第一变量转换成第二或进一步的变量。第二或进一步的变量可以是(a)与第一变量有关且在元件中形成的状态，或(b)元件的替代。也可以按需要进行进一步转换。当对这样一种装置进行分类时，(i)其转换步骤，或每一个转换步骤对分类有价值，或(ii)如果有价值的位置仅在于系统整体，则应按第一变量分入合适的位置。这对出现两次或多次转换的情况是特别重要的，例如将第一变量如压力转换成第二变量如检测体的光学特性，和用第三变量如电效应来表示第二变量的情况。在这种情况下，应考虑以下的分类位置：用于第一变量转换的位置，该位置用来检测由该变量引起的状态，表示测量的小类G01D，以及如果有的话，最后考虑整个系统的位置。〔6〕
    (6)物理特征值变化的测量与该物理特征的测量列入同一小类，例如长度膨胀的计量入G01B。
G01B  长度、厚度或类似线性尺寸的计量；角度的计量；面积的计量；不规则的表面或轮廓的计量(人体的计量参见相关分类位置，例如A41H1/00，A43D1/02，A61B5/103；与手杖组合的计量器具入A45B3/08；按尺寸分选的入B07；专用于金属轧制厂的测量方法或装置入B21B38/00；计量用的未作特别改进的装配工具或绘图仪器入B23B49/00，B23Q15/00至17/00，B43L；专用于磨削或抛光操作的计量或量规设备入B24B49/00；计量装置与书写设备的组合入B43K29/08；大地航海或航空测量、测绘、测距入G01C；摄影测量入G01C11/00；一般力或应力计量入G01L1/00；采用扫描头技术对原子范围内的表面结构进行研究或分析入G01N13/00；粒子尺寸，多孔材料表面面积的研究或分析入G01N15/00；利用无线电波的传播效应，例如多普勒效应，传播时间进行无线电定向、距离或速度测定，使用其它波的类似装置入G01S；地球物理测量入G01V；在摄影机和放映机中胶片的长度或滚筒直径的计量入G03B1/60；计量装置与控制或调节装置的组合入G05；将手动操作书写和跟踪元件的位置转换成电信号的方法或设备入G06K11/00；录音和放音设备中录音介质行程的计量，自动唱机记录的传感直径的计量入G11B；扫描头装置的零部件一般入G12B21/00；结构上与旋转集电器连接的电刷磨损指示装置入G01R39/58；弧光灯电极消耗的指示装置入H05B31/34) 〔7〕
    附注
    (1)本小类包括以线性尺寸和角度大小来表示测量的位置和位移。〔4〕
    (2)本小类中，各组按所应用的主要计量方法区分。因此为给出最终指示而使用的其它方法不影响其分类。
    (3)应注意紧接在G01类类名下面的附注。
    (4)本小类中，与手持装置相同原理操作的机械和这些装置一起分类。
小类索引
以材料为特征的计量装置......1/00

计量装置中使用的主要方法
    机械的......3/00，5/00

    电或磁的......7/00

    用流体......13/00

    用光波；用其它电磁波或辐射......9/00，11/00；15/00

    用声波......17/00

其它计量设备......21/00

==========

1/00  以其选用材料为特征的计量仪器
3/00  各分组中所列的以使用机械测量方法为其特征的量具(用于计量特定参量的设备入5/00；专门适用于或安装供贮存和重复放出以及重新贮存长度材料的一般装置入B65H75/34)〔2〕
3/02  ·用于直接读数的带刻度或标记的尺或卷尺
3/04  ··刚性的
3/06  ···折叠式的
3/08  ···可延伸的
3/10  ··可弯曲的
3/11  ·用于计量长度的链条
3/12  ·计量齿轮
3/14  ·用于检验轮廓的模板
3/16  ·圆规，即具有一对装于枢轴上的臂
3/18  ·千分尺
3/20  ·滑规
3/22  ·触针量规，例如千分表(用于测定轮廓或曲率的入5/20)

3/24  ··开轭的，即卡规
3/26  ··塞规
3/28  ··深度规
3/30  ·测量杆、块或带，其中一对面间的距离虽然预先可以调节但它是固定的，例如端面量具，测隙规
3/32  ··所用的支座
3/34  ·环规或其它带孔的量规，例如“过端－不过端”量规
3/36  ··测外螺纹的
3/38  ·具有开轭和相对面的量规，即卡规，其中面间距虽可预先调节但它是固定的
3/40  ··测外螺纹的
3/42  ··极限规式的，即“合格-不合格”式的(3/40优先)

3/44  ···由于磨损或公差的不同可预先调节的
3/46  ·用于测定内尺寸的具有接触面的塞规，接触面间的距离虽可预先调节但它是固定的
3/48  ··测内螺纹的
3/50  ··极限规式的，即“合格-不合格”式的(3/48优先)

3/52  ···由于磨损或公差的不同可预先调节的
3/56  ·计量角度或锥度的量规，例如锥度卡规
附注
    在5/00至21/00组中，最好是加入101：00至121：00组的引得码。这些引得码应是不连用的〔6〕
5/00  以采用机械方法为特征的计量设备(包括在主组3/00中的各式量具本身入3/00)〔2〕
5/004 ·用于测量各点的座标〔6〕
5/008 ··使用座标测量机〔6〕
5/012 ···其接触式测隙头〔6〕
5/016 ····触头的结构部件〔6〕
5/02  ·用于计量长度、宽度或厚度(5/004，5/08优先)〔6〕
5/04  ··专用于在物体移动时计量其长度或宽度
5/06  ··用于计量厚度
5/08  ·用于计量直径
5/10  ··物体移动时计量其直径
5/12  ··内径
5/14  ·用于计量相隔的物体或孔的间距或间隙(5/24优先)

5/16  ··连续规则隔开的物体或连续规则隔开的孔之间的距离或间隙
5/18  ·用于计量深度
5/20  ·用于计量轮廓或曲率
5/207 ··使用多个固定的、同步操作的变换器(5/213至5/22优先)〔6〕
5/213 ··用于测量曲率半径〔6〕
5/22  ··球径仪
5/24  ·用于计量角度或锥度；用于轴线准直检测
5/245 ··用于检测垂直度〔6〕
5/25  ··用于检测轴线准直
5/252 ···用于测量偏心度，即两个平行轴之间的横向偏移〔6〕
5/255 ··用于检测轮子的准直
5/26  ·用于计量面积，例如面积仪(一般积分器入G06G)

5/28  ·用于计量表面的粗糙度或不规则性
5/30  ·用于计量固体的变形，例如机械应变仪
7/00  以采用电或磁的方法为特征的计量设备
7/004 ·用于测量各点的座标〔6〕
7/008 ··使用座标测量机〔6〕
7/012 ···其接触式测隙头〔6〕
7/016 ····接触头的构成部件〔6〕
7/02  ·用于计量长度、宽度、或厚度(7/004，7/12优先)〔6〕
7/04  ··专用于物体移动时计量其长度或宽度
7/06  ··用于计量厚度
7/12  ·用于计量直径
7/13  ··内径〔6〕
7/14  ·用于计量相隔的物体或孔的间距或间隙(7/30优先)

7/15  ·有规则间隔的〔6〕
7/16  ·用于计量固体的变形，例如电阻应变仪
7/24  ··用磁性质的变化
7/26  ·用于计量深度
7/28  ·用于计量轮廓或曲率
7/287 ··使用多个固定的、同步操作的变换器(7/293优先)〔6〕
7/293 ··用于测量曲率半径〔6〕
7/30  ·用于计量角度或锥度；用于检测轴线准直
7/305 ··用于检测垂直度〔6〕
7/31  ··用于检测轴线准直
7/312 ···用于测量偏心度，即两个平行轴之间的横向偏移〔6〕
7/315 ··用于检测轮子的准直
7/32  ·用于计量面积(一般积分器入G06G)

7/34  ·用于计量表面的粗糙度或不规则性
9/00  分组中所列的及以采用光学测量方法为其特征的仪器(用于测量特定的参量的装置入11/00)〔2〕
9/02  ·干涉仪
9/021 ··用全息照像技术的〔2〕
9/023 ···用于得出轮廓(9/025至9/029优先)〔2〕
9/025 ···双重曝光技术〔2〕
9/027 ···实时的〔2〕
9/029 ···按时间平均的〔2〕
9/04  ·测量显微镜(显微镜本身入G02B21/00)

9/06  ·测量望远镜(望远镜本身入G02B23/00)

9/08  ·光学投影比较仪
9/10  ·用于测量表面之间夹角的测角仪
11/00  以采用光学方法为特征的计量设备(9/00组中包括的各式仪器本身入9/00)〔2〕
11/02  ·用于计量长度、宽度或厚度(11/08优先)

11/03  ··通过测量各点的座标〔3〕
11/04  ··专用于物体移动时计量其长度或宽度
11/06  ··用于计量厚度
11/08  ·用于计量直径
11/10  ··物体移动时计量其直径
11/12  ··内径
11/14  ·用于计量相隔的物体或孔的间距或间隙(11/26优先；测距仪本身入G01C)

11/16  ·用于计量固体的变形，例如光学应变仪
11/22  ·用于计量深度
11/24  ·用于计量轮廓或曲率
11/245  ··使用多个固定的、同时启动的传感器（11/255优先）〔7〕
11/25   ··通过在物体上投影一个图形，例如莫尔条纹、干涉条纹（11/255优先）〔7〕
11/255  ··用于测量曲率半径〔7〕
11/26  ·用于计量角度或锥度；用于检测轴线准直
11/27  ··用于检测轴线准直
11/275  ··用于检测轮子准直度
11/28  ·用于计量面积(一般积分器入G06G)

11/30  ·用于计量表面的粗糙度和不规则性
13/00  以采用流体为特征的计量设备
13/02  ·用于计量长度、宽度或厚度(13/08优先)

13/03  ··通过测量各点的座标〔3〕
13/04  ··专用于物体移动时计量其长度或宽度
13/06  ··用于计量厚度
13/08  ·用于计量直径
13/10  ··内径
13/12  ·用于计量相隔的物体或孔的间距或间隙(13/18优先)

13/14  ·用于计量深度
13/16  ·用于计量轮廓或曲率
13/18  ·用于计量角度或锥度；用于检测轴线准直
13/19  ··用于检测轴线准直
13/195 ··用于检测轮子的准直度
13/20  ·用于计量面积，例如气动面积仪（一般积分器入G06G)

13/22  ·用于计量表面的粗糙度或不规则性
13/24  ·用于计量固体的变形〔3〕
15/00  以采用波或粒子辐射为特征的计量设备(9/00，11/00优先)〔4〕
15/02  ·用于计量厚度
15/04  ·用于计量轮廓或曲率
15/06  ·用于计量固体的变形
15/08  ·用于计量表面的粗糙度或不规则性〔6〕
17/00  以采用次声波、声波、超声波振动为特征的计量设备〔4〕
17/02  ·用于计量厚度
17/04  ·用于计量固体的变形，例如通过振动弦线
17/06  ·用于计量轮廓或曲率〔6〕
17/08  ·用于计量表面的粗糙度或不规则性〔6〕
21/00  不适合于上述各组中所列计量方法的特定类型的计量设备或其零部件〔3〕
附注
    由3/00至17/00组中的两个或两个以上的组所包括的计量设备或其零部件，如未被其它单个组优先选入时，则列入本组。
21/02  ·用于计量长度、宽度或厚度(21/10优先)〔3〕
21/04  ··通过测量各点的座标〔3〕
21/06  ··专用于物体移动时计量其长度或宽度〔3〕
21/08  ··用于计量厚度〔3〕
21/10  ·用于计量直径〔3〕
21/12  ··物体移动时计量其直径〔3〕
21/14  ··内径〔3〕
21/16  ·用于计量相隔的物体的间距或间隙〔3〕
21/18  ·用于计量深度〔3〕
21/20  ·用于计量轮廓或曲率，例如测定外形〔3〕
21/22  ·用于计量角度或锥度；用于检测轴线准直〔3〕
21/24  ··用于检测轴线准直〔3〕
21/26  ··用于检测轮子的准直度〔3〕
21/28  ·用于测量面积(一般积分器入G06G)〔3〕
21/30  ·用于计量表面的粗糙度或不规则性〔3〕
21/32  ·用于计量固体的变形〔3〕
与5/00—21/00组有关且涉及传感器类型和被测物体的引得表。该引得码应是不连用的〔6〕
附注
    注意指南第Ⅳ章的内容，该章中规定了与应用和说明不同类型引得码有关的规则。〔6〕
101∶00   电或磁类型的传感器〔6〕
101∶10  ·霍尔效应装置；磁阻装置〔6〕
101∶20  ·压电装置〔6〕
101∶33  ·带运动电刷的电位器〔6〕
101∶35  ·电阻应变仪〔6〕
101∶40  ·磁致伸缩装置〔6〕
101∶50  ·可变电容装置〔6〕
101∶60  ·电化学装置〔6〕
101∶70  ·利用阻抗间断性的装置，例如传输线〔6〕
101∶80  ·三极管或二极管传感器装置〔6〕
103∶00  光学型传感器〔6〕
103∶10  ·干涉装置〔6〕
103∶20  ·光弹装置〔6〕
103∶30  ·采用脆化喷涂的装置〔6〕
103∶40  ·采用光束阻塞的装置〔6〕
105∶00  ·其它类型的传感器〔6〕
105∶10  ·采用流体技术的设备〔6〕
105∶20  ·采用X射线、粒子束或类似的设备〔6〕
105∶22  ··扫描隧道效应显微镜〔6〕
105∶30  ·利用声学的设备〔6〕
121∶00  被测物体〔6〕
121∶02  ·涂层〔6〕
121∶04  ·板材或片材〔6〕
121∶06  ·电缆或导线〔6〕
121∶08  ·齿轮；齿轮齿(螺旋齿入121∶10)〔6〕
121∶10  ·螺纹〔6〕
121∶12  ·螺旋浆；透平叶片〔6〕
121∶14  ·轮子；轮胎〔6〕
121∶16  ·轨迹特性；道路表面特性〔6〕
121∶18  ·球面，例如球，透镜〔6〕
121∶20  ·轴承〔6〕
121∶22  ·半透明或可透光材料〔6〕
121∶24  ·轮廓(球面入121∶18)〔6〕
121∶26  ·孔〔6〕
====================

G01C   测量距离、水准或者方位；勘测；导航；陀螺仪；摄影测量(物体尺寸或角度的测量入G01B；液体水平面的测量入G01F；除地球磁场外，一般磁场的强度或方向的测量入G01R；无线电导航，通过利用无线电波的传播效应，例如多普勒效应、传播时间来测定距离或速度，利用其它波的类似装置入G01S；所用的光学系统入G02B；地图，地球仪入G09B) 〔7〕
    附注
    (1)本小类中使用的如下术语有指定的含义：

      ——“导航”系指地面车辆、船舶、飞机及宇宙飞行器的位置及航线的测定。
    (2)应注意G01类类名下面的附注。
小类索引
测量仪器
    用于测量角度；倾斜度的......1/00；9/00

    用于测量距离；高程或水准的......3/00，22/00；5/00

    罗盘；陀螺仪；其它导航仪器......17/00；19/00；21/00

    其它勘测仪器......15/00

    组合仪器......23/00

    制造，校准......25/00

断面描绘......7/00

摄影测量......11/00

露天水源勘测......13/00

==========

1/00  测量角度(罗盘中的入17/00)

1/02  ·经纬仪
1/04  ··与摄影机组合
1/06  ··度盘读数机构
1/08  ·六分仪
1/10  ··含有人为水平面的(1/14优先；人为水平面本身入15/14)

1/12  ···有稳定反射镜补偿的(一般倾斜补偿入G12B)

1/14  ··潜望式六分仪(一般潜望镜入G02B23/08)

3/00  视距测量；光学测距仪(测量长度的卷尺、测链或测轮入G01B；将测距器与摄影设备的操作部分结合的入G03B)

3/02  ·零部件
3/04  ··适用与望远镜或双筒望远镜相组合的测距器(与照像机的聚焦装置相结合的测距器入G03B13/20)

3/06  ··应用电气装置以获得最后的指示
3/08  ···应用电辐射检测器
3/10  ·利用视差三角形的，该视差三角形系由可变角度和设在观测站，例如仪器上的固定长度基线构成
3/12  ··用单筒望远镜观测单个点，例如符合式(3/20优先)

3/14  ··用双筒望远镜观测单个点，例如立体镜式(3/20优先)

3/16  ···测量标志
3/18  ··基线的每端有一个观测点(3/20优先)

3/20  ··适用于目标高度测量的
3/22  ·利用视差三角形的，该视差三角形系由可变角度和设在目标处、目标附近或由目标组成的固定长度基线构成
3/24  ·利用视差三角形的，该视差三角形系由固定角度和设在观测站，例如仪器上的长度可变的基线构成
3/26  ·利用视差三角形的，该视差三角形系由固定角度和设在目标处、目标附近或由目标组成的长度可变的基线构成
3/28  ··考虑到归算为水平面距离的
3/30  ···适用于目标高度的测量的，例如速测仪
3/32  ·通过将目标聚焦，例如聚焦在毛玻璃屏上
5/00  高程测量；横向视距测量；分开点间的水准测量；水准仪(3/20，3/30优先；断面描绘入7/00；单点倾斜的水准指示入9/00)

5/02  ·含有视线自动稳定的(一般的方向调整入G05D3/00；一般的倾斜补偿入G12B)

5/04  ·流体静力水准测量，即在分开点上应用柔韧的、互相连通的液体容器
5/06  ·通过使用气压计量装置(气压计本身入G01L)

7/00  断面描绘(应用摄影测量方法的入11/00)

7/02  ·大地表面的
7/04  ··包括沿着被描绘断面移动的运载工具的
7/06  ·空腔的，例如隧道的(井孔的勘测入E21B47/00)

9/00  测量倾斜度，例如应用倾斜仪，应用水准器
9/02  ·零部件
9/04  ··传感元件与给出放大的读数的末级指示器之间的传输装置
9/06  ··电或光电的指示或读数装置
9/08  ··由于仪器运动产生的加速力的补偿装置
9/10  ·应用滚动物体
9/12  ·应用单摆(铅垂线入15/10)

9/14  ··可在不只一个方向上运动
9/16  ·应用多摆
9/18  ·应用液体
9/20  ··根据液体表面相对于它的容器的倾斜度给出指示
9/22  ···用彼此以一定方式互相连通的容器
9/24  ··密闭的容器中部分充注液体，因而留有气泡
9/26  ···零部件
9/28  ····安装架
9/30  ····调节气泡大小的装置
9/32  ····便于观测气泡位置用的装置，例如照明装置
9/34  ···管状的，即仅在一个方向上指示水平位置的
9/36  ···球形的，即在所有方向上指示水平位置的
11/00  摄影测量学；摄影测量术(与测量仪器组合的摄影机，例如与经纬仪组合的入1/00，3/00，5/00，9/00；测量摄影机入G03B37/00)

11/02  ·专门用于摄影测量学或摄影测量术的照像装置，例如控制照片重叠的装置
11/04  ·照片的判读
11/06  ··通过比较两个或更多个同一地区的照片
11/08  ···照片的是在不同的相对位置上拍摄的
11/10  ····应用计算机控制拍照位置(计算机本身入G06)

11/12  ···照片是在同一个相对位置上拍摄的
11/14  ····使用光学投影(11/26优先)

11/16  ·····在一个公共平面内
11/18  ······包括扫描装置
11/20  ·····在不同的平面内
11/22  ····使用机械投影(11/26优先)

11/24  ····使用光学机械投影(11/26优先)

11/26  ····应用计算机控制照片的位置(计算机本身入G06)

11/28  ···专用于记录象点数据，例如用于断面描绘
11/30  ··通过三角测量
11/32  ···辐射三角测量
11/34  ···空中三角测量
13/00  专门用于露天水源勘测、例如海洋、湖泊、江河、运河(液位的测量入G01F；测量液体速度入G01P；测定地下水的存在或流量的入G01V)

15/00  不包括在1/00至13/00各组的测量器械或部件
15/02  ·标记测点的装置
15/04  ··永久标石；界标
15/06  ··测量标尺；可动标志
15/08  ···地面标志的对中或定位用的杆或标志
15/10  ·铅垂线
15/12  ·测定固定角度(例如直角)的器械
15/14  ·人为水平面(一般倾斜补偿入G12B5/00)

17/00  罗盘；导航或测绘用的确定真北或磁北的装置(应用陀螺效应的入19/00；地球物理或勘探用的入G01V3/00)

17/02  ·磁罗盘
17/04  ··具有指北的磁性元件，例如磁针
17/06  ···悬置磁性元件
17/08  ····浮动悬置的
17/10  ···将所观测的方向与指北方向比较
17/12  ····应用照准装置，例如对测量罗盘
17/14  ····应用参考标记，例如对船用罗盘
17/16  ····应用磁倾仪，例如对测定磁倾角或地层的走向
17/18  ···罗盘的支撑或悬挂，例如应用常平架，应用浮动装置
17/20  ···对罗盘的方位牌或磁针进行观测
17/22  ····应用投影法
17/24  ····照明装置
17/26  ····应用电传感器传输至终端指示器，例如光电池
17/28  ··电磁罗盘(具有指北磁性元件和电传感器的入17/26)

17/30  ···地磁感应罗盘
17/32  ···电子罗盘
17/34  ·太阳和天文罗盘
17/36  ·主罗盘读数的远距离指示转发器
17/38  ·罗盘的校验、校准或补偿
19/00   陀罗仪；带有振动部件的转动敏感装置；不带有运动部件的转动敏感装置〔7〕
19/02  ·旋转式陀螺仪
19/04  ··零部件
19/06  ···转子
19/08  ····电驱动的(19/14优先；电机入H02K)

19/10  ·····电源
19/12  ····流体驱动的(19/14优先)

19/14  ····流体转子
19/16  ···悬挂装置；轴承(一般轴承入F16C；转子的平衡入G01M)

19/18  ····转子相对其转轴的运动(19/20，19/24优先)

19/20  ····在流体中的
19/22  ····扭转的
19/24  ····应用磁场或静电场
19/26  ···锁定，即运动零件的掣动，例如为运输时用的(一般仪器用的入G01D11/20)

19/28  ···传感发送器，即输出转子转轴位移指示的装置
19/30  ···扶正装置，即使转子轴复原至所需位置的装置(指示垂直的仪器用的入19/46)

19/32  ···旋转式陀螺仪专用的指示或记录装置(一般的入G01D)

19/34  ···用于指示水平面内的方向，例如航向陀螺仪
19/36  ···应用磁装置的指北作用，例如应用陀螺稳定磁罗盘
19/38  ···应用非磁装置的指北作用，例如应用地球旋转的回转罗盘
19/40  ··用于由主罗盘发出的信号控制的，即复示器罗盘
19/42  ··用于指示转速；用于积分转速
19/44  ··用于垂直指示
19/46  ···使转子的轴复原至所需位置的扶正装置
19/48  ····应用电装置操作(19/54优先)

19/50  ····应用机械装置操作(19/54优先)

19/52  ····应用流体装置操作(19/54优先)

19/54  ····具有校正由于仪表运动产生的加速力的
19/56  ·带有振动部件，例如音叉，的转动敏感装置
19/58  ·不带有运动部件的转动敏感装置〔3〕
19/60  ··电子磁共振或核磁共振陀螺测量仪(一般磁共振设备入G01R33/20)〔3，4〕
19/62  ···采用光学泵浦的〔3〕
19/64  ··利用萨格萘克效应，即利用逆向旋转的两电磁束之间旋转产生位移的陀螺测量仪〔3〕
19/66  ···环形激光陀螺测量仪(环形激光器本身入H01S3/083)〔5〕
19/68  ····锁定防止〔5〕
19/70  ·····应用机械装置〔5〕
19/72  ···无源环路中应用逆向旋转光束的陀螺测量仪，例如光纤激光陀螺测量仪〔5〕
21/00  导航；未列入以上各组的导航仪器（测量车辆在地面行驶的距离入22/00；测量线速度、角速度或加速度入G01P；车辆位置、行程、高度或姿态的控制入G05D1/00；交通控制系统入G08G) 〔7〕
21/02  ·应用天文学的方法(21/24，21/26优先；利用太阳、月亮或恒星的位置测量时间入G04B49/00) 〔7〕
21/04  ·应用陆地测量法(21/24，21/26优先；轮船用的航线标记入B63B51/00) 〔7〕
21/06  ··包括偏角的测量；包括偏差的校正
21/08  ··包括地球磁场的利用
21/10  ·通过速度或加速度的测量(21/24，21/26优先) 〔7〕
21/12  ··在被导航的物体上进行测量；根据测量推算航位
21/14  ···采用记录导航目标的航程的方法(21/16优先)

21/16  ···采用积分加速度或速度的方法，即惯性导航
21/18  ····稳定的平台，例如应用陀螺仪
21/20  ·执行导航计算的仪器（21/24、21/26优先；数字计算机用于专门的功能或应用入G06F17/00，19/00）〔7〕
21/22  ··航线标示板(一般绘图板入B43L)

21/24  ·专用于宇宙航行的导航
21/26  ·专用于道路网络的导航〔7〕
21/28  ··通过来自数个导航仪器的数据的关联〔7〕
21/30  ···地图匹配或轮廓匹配〔7〕
21/32  ····地图数据的构造或编排〔7〕
21/34  ··路径搜索；路径导引〔7〕
21/36  ···车载计算机的输入/输出结构〔7〕
22/00  测量车辆、人员、动物或其它运动的固态物体在地面行驶的距离，例如：应用里程计，应用计步器(计数机构本身入G06M)

22/02  ·采用转换成电的波形和随后积分的方法，例如应用转数表传感器
23/00  指示多于一个导航数值的组合仪表，例如飞机用的；测量两个或两个以上运动变量的组合测量装置，例如距离、速度、加速度
25/00  有关以上各组中的仪器或装置的制造、校准、清洁或修理(罗盘的检验、校准或补偿入17/38)

====================

G01D  非专用于特定变量的测量；不包括在其它单独小类中的测量两个或多个变量的装置；计费设备；未列入其它类组的测量或测试(结构上与闪电或其它过电压放电仪器相结合用于记录其运转过程的装置入G01R；一般的信息显示入G09F；以需要通过一个变送器予以再现的方式进行记录入G11B)

    附注
    (1)本小类包括：

    ——并非专用于对其它单独小类所包括的变量的测量结果进行指示或记录的设备；

    ——其中输入量不是被测量的变量的模拟设备，如输入为手动操作信号；

    ——测量仪器的通用零部件；

    ——未列入其它类组并且不只用于测量特定的单个变量的测量变送器，即用于将传感元件的输出变换为另一变量的装置，其中传感元件的型式和特性不限制变换装置；

    ——未列入其它类组的测量或测试。
    (2)应注意G01类目下面的附注。
小类索引
一般的测量装置
    将数据恢复成为除其瞬时值以外的其它形式......1/00

    提供用于特定目的......3/00

    传输和转换装置，所用的主要方法......5/00

    组件......11/00

指示；指示器组件......7/00，13/00

记录；记录器组件......9/00，15/00

测试或校准......18/00

未列入其它类组的测量或测试......21/00

计费设备......4/00

==========

1/00  给出变量的非瞬时值结果的通用测量装置(3/00优先；在计费设备中的入4/00；非专用于特定变量的变换器入5/00，计算入G06)

1/02  ·给出平均值，如均方根值(测量电流或电压的均方根值入C01R19/02)

1/04  ·给出积分值(给出平均值入1/02)

1/06  ··采用间断累加法
1/08  ···在固定的时间期间内
1/10  ·给出微分值
1/12  ·给出一个量的最大值或最小值
1/14  ·给出数值的分布函数，即该数值在特定的幅值范围内出现的次数
1/16  ·给出两个或两个以上量的函数值，如乘积，比值
1/18  ·对非指定参量超过预定值发出信号的装置(1/14优先；对指定参量的，参见和这一参量有关的小类，例如超过液体液位的入C01F，超过温度的入C01K)〔3〕
3/00  用于本组各分组中所列特定用途的测量装置
3/02  ·用于改变或校正传递函数
3/024 ··用于范围改变；用另一个代替一个传感元件的装置〔6〕
3/028 ·减轻不希望产生的影响，例如温度、压力〔6〕
3/032 ··作用于输入信号，例如通过平均；控制不希望产生的信号〔6〕
3/036 ··测量装置自身〔6〕
3/06  ·用于通过调零办法进行操作
3/08  ·用于保护设备，如防止非正规操作，防止击穿
3/10  ·用于接入附加或辅助指示器或记录器
4/00  计费设备(用于对电功率或电流的时间积分进行测量的计费仪表入G01R11/56；在出租汽车计费表中的入G07B13/00；投币机构入G07F)

4/02  ·零部件
4/04  ··复位机构，如用于指示的构件（用于机械计数器的入G06M/28)

4/06  ··驱动和指示构件之间的离合装置，如磁滞作用离合器(4/04优先)

4/08  ··从一个计数器到总和计数器的指示传递(机械计数器入G06M)

4/10  ·最大值指示或记录仪表，即根据一段时间内的最大需求量计算该时间内的费用
4/12  ··用于指示或记录递增的最大值的仪器
4/14  ··固定需求量的指示或记录仪表，即在大于或小于预定的时间间隔内当耗用了预定的数量时给出指示
4/16  ·最大或最小负载时数的指示或记录仪表
4/18  ·应用反向转矩的过消耗指示或记录仪表，该反向转矩在超过预定数量时发生作用，如减法表
5/00  用于传递传感构件的输出的机械装置；将传感构件的输出变换成不同变量的装置，其中传感构件的形式和特性不限制变换装置；非专用于特定变量的变换器(3/00优先；专用于给出除变量的瞬时值以外的结果的仪表入1/00传感构件见有关小类，如G01，H01；对于将单一电流或单一电压变换为机械位移的入G01R5/00；专用于对高电压或大电流测量的装置入G01R15/04，15/14；利用数字测量技术测量电流或电压的入G01R19/25；用于测量的数值、控制或类似信号的传输系统入G08C，例如电信号入G08C19/00)〔6〕
附注
    这一主组内的下列分组是根据最重要的装置来区分的，因此仅仅采用给出最后指示的其它装置并不影响其分类
5/02  ·采用机械装置
5/04  ··应用杠杆；应用凸轮；应用齿轮（一般的齿轮入F16)

5/06  ··通过箱壁或外罩起作用，如通过风箱，通过磁耦合(一般的入F16)

5/08  ··减少摩擦的影响，如通过应用振动
5/10  ··用外力来增强可操作指示或记录零件的力
5/12  ·采用电或磁装置(5/06优先)〔3〕
5/14  ··影响电流或电压的大小
5/16  ···通过改变电阻
5/165 ····通过一触点和电阻导向装置的相对移动〔6〕
5/18  ···通过改变放电管或半导体器件的有效阻抗
5/20  ···通过改变电感，如采用可动电枢
5/22  ····差动地影响两个线圈
5/24  ···通过改变电容
5/241 ····通过电容器电极的相对移动〔6〕
5/242 ···通过改变电动装置的输出，如测速发电机的输出
5/243 ··影响交流量的相位或频率
5/244 ··影响脉冲或脉冲序列的特性；产生脉冲或脉冲序列〔3〕
5/245 ···应用脉冲数目可变的脉冲序列
5/246 ···通过改变单个脉冲的持续时间
5/247 ···应用脉冲的时间移动
5/248 ···通过改变脉冲的重复频率
5/249 ···应用脉冲编码
5/25  ··从多个导电体或通道中选择一个或多个导电体或通道，如通过闭合接点
5/251 ···一个导电体或通道
5/252 ···多个导电体或通道的组合
5/26  ·采用光学装置，即应用红外、可见或紫外光
5/28  ··利用光束的偏转，例如直接的光指示(5/40优先)

5/30  ···利用光电元件检测光束
5/32  ··利用光束的减弱或者全部或局部的闭塞(5/40优先)

5/34  ···利用光电元件检测光束
5/347 ····利用位移编码度盘〔6〕
5/353 ····影响光纤的传输特性〔6〕
5/36  ····将光线形成脉冲
5/38  ·····用衍射光栅
5/39  ··对被测量值的可见指示进行扫描并且在远处重现这一指示，如在阴极射线管的屏幕上予以重现
5/40  ··专门用来和红外线一起使用的
5/42  ·采用流体装置
5/44  ··应用流体喷嘴
5/46  ···通过对流体的偏转或节流
5/48  ·采用波或粒子辐射装置(5/26优先)

5/50  ··从放射性源发出的
5/52  ···用计数管检测
5/54  ·采用5/02，5/12，5/26，5/42和5/48中两个或更多个分组中所列出的装置
附注
    (1)对于上述两种或更多种装置的组合，下列各分组中第一可采用的分组应优先于其它分组。
    (2)只有当无别的组可被选作主要可适用的组时，才可分入本组。
5/56  ··采用电或磁的装置
5/58  ··采用光学装置，即利用红外、可见或紫外光
5/60  ··利用流体装置
5/62  ··利用未包括在5/58中的波或粒子辐射装置
7/00  测量值的指示
7/02  ·同时指示两个或更多个变量的值
7/04  ··每一个变量用单独的指示元件
7/06  ···投射在一个公共屏幕上的发光指示
7/08  ··两个或更多个变量应用一个公共指示元件
7/10  ···以座标形式给出指示
7/12  ·仪表读数的听觉指示，如供盲人使用的〔2〕
9/00  测量值的记录
9/02  ·提供单个变量值的一个或多个记录
9/04  ··具有用于多路或交替式记录的
9/06  ···多路记录，如复式记录
9/08  ····同时给出图形和数值记录
9/10  ··用变量控制的记录元件，如记录笔，以及依照时间控制的记录介质，如纸滚筒
9/12  ···连续记录
9/14  ····依据所记录的变量大小来改变记录介质的速度
9/16  ···间断的记录，如采用落弓
9/18  ····仅由变量的变化来驱动的记录元件
9/20  ··依照时间来控制的记录元件，如记录笔，以及由变量控制的记录介质，如纸滚筒9/22  ···连续记录
9/24  ···间断的记录，如采用落弓
9/26  ··记录元件，如记录笔，或者记录介质，如纸滚筒，都是依照时间和变量来控制的
9/28  ·产生一个或多个记录，而每一个记录表示两个或更多个不同变量的数值(9/38，9/40优先)

9/30  ··每一个变量用单独的记录元件，如多笔记录器
9/32  ··两个或更多个变量使用一公共记录元件
9/34  ···按预定顺序对变量进行记录
9/36  ····按分开纵列进行记录
9/38  ·产生一个或多个记录，每一个记录是由一个变量控制记录元件，如记录笔，并且由另一个变量控制记录介质，如纸滚筒，而获得的
9/40  ·产生一个或多个记录，每个记录是由两个或更多个变量控制记录元件，如记录笔或记录介质，如纸滚筒，而获得的
9/42  ·利用照相装置来记录测量仪器的指示，如对计数器的指示进行记录
11/00  非专用于特定变量的测量装置的组件(13/00，15/00优先)

11/02  ·可动部件的轴承或悬挂(一般的轴承入F16C)

11/04  ··刀刃式轴承
11/06  ··悬带或悬丝，如处在拉力状态下的
11/08  ·平衡运动部件的元件
11/10  ·阻尼部件运动的元件
11/12  ··应用流体阻尼
11/14  ··应用磁感应阻尼
11/16  ·限制或防止部件运动的元件，如调零点用的(可动部件不使用时的锁定入11/20)

11/18  ··弹簧(11/06优先)

11/20  ·可动部件不使用时的锁定装置
11/22  ··自动操作的
11/24  ·外壳
11/26  ··窗口；玻璃罩盖；其密封
11/28  ·与仪表结构相结合的照明装置
11/30  ·专用于一台仪器的支架；专用于一组仪器的支架（一般的入F16M；专用于飞机或车辆的参见有关小类)

13/00  非专用于特定变量的测量装置的指示器的组件
13/02  ·刻度盘，分度盘
13/04  ··结构
13/06  ···移动带(13/10优先)

13/08  ···旋转滚筒(13/10优先)

13/10  ···具有可调刻度盘；具有辅助刻度盘，如游标尺
13/12  ··分度
13/14  ···用于大于360°的旋转
13/16  ···有交错标记的
13/18  ···具有凸起或凹进标记的
13/20  ···具有发光标记的
13/22  ·指针，如可调指针的
13/24  ··用于指示一个最大值或最小值的
13/26  ··用于执行下一步操作的，如形成电接触的
13/28  ··具有发光标记的
15/00  非专用于特定变量的测量装置的记录器的组件
15/02  ·使记录表面发生机械变形或穿孔的笔尖或其它记录元件(打印记录元件入15/20)

15/04  ··在记录表面上进行穿孔的
15/06  ·电记录元件，如电解式的
15/08  ··电火花腐蚀用的
15/10  ·作用于热敏层上的加热记录元件
15/12  ·磁记录元件
15/14  ·光学记录元件；应用X射线或核辐射的记录元件
15/16  ·传递记录材料的记录元件，如将墨水传递到记录表面所用的(打印记录元件入15/20；一般的书写或绘图用具入B43K)

15/18  ··喷出记录材料的喷嘴
15/20  ·用墨水进行打印的记录元件或通过使记录表面变形或穿孔进行打印的记录元件，如压纹记录
15/22  ·使记录元件与记录表面相接触的落弓
15/24  ·未列入5/00组的记录元件或记录表面的驱动机构
15/26  ··由钟表机构驱动的(钟表本身入G04B，C)

15/28  ·记录表面的支承装置；记录表面的引导装置；记录表面的交换装置
15/30  ··用于可折叠的条状记录图表
15/32  ··用于环状记录图表
15/34  ·记录表面
18/00  大组1/00到15/00中规定的设备或装置的测试或校准
21/00  未列入其它类组的测量或测试
21/02  ·用未包括在其它单个小类中的装置来测量两个或更多个变量
====================

G01F  容积、流量、质量流量或液位的测量；按容积进行测量(乳品机械或装置中的乳品流量传感装置入A01J5/01；血液流量的测量或记录入A61B5/02，8/06；计量人体介质流量入A61M5/168；滴管或吸管入B01L3/02；液体输送设备中的液体容量计或流量计配置，例如：用于零售的入B67D5/16；泵、流体马达、测量或计量设备及泵或流体马达的通用零部件入F01至F04；利用无线电波的反射或再辐射定位，测量距离或速度，利用其它波的类似装置入G01S；比率控制系统入G05D11/00)〔2，5〕
    附注
    应注意G01类名下面的附注。
小类索引
容积的测量......17/00，19/00，22/00

流量的测量
    连续流；非连续流；按流量的比例......1/00；3/00；5/00

    有多个计量范围的......7/00

    借助与另一值作比较的......9/00

液位、料面指示器......23/00

借助容积进行的计量......11/00，13/00

零部件、附件......15/00

测试，校准......25/00

==========

流量的测量
1/00  测量连续通过仪表的流体或流动固体材料的流量或质量流量(测量流量比例入5/00；测量流速入G01P5/00；指示流动存在或不存在入G01P13/00；量或比率的调整入G05D)〔2〕
附注
    1/704至1/76各组优先于1/05至1/68各组。〔2〕
1/05  ·应用机械效应〔2〕
1/06  ··应用带有切向进料的旋转叶片〔2〕
1/07  ···与指示装置具有机械联结的〔2〕
1/075 ···与指示装置具有磁或电磁耦合的〔2〕
1/08  ···调整、校正或其补偿装置〔2〕
1/10  ··应用带有轴向进料的旋转叶片〔2〕
1/11  ···与指示装置具有机械联结的〔2〕
1/115 ···与指示装置具有磁或电磁耦合的〔2〕
1/12  ···调整、校正或其补偿装置
1/20  ··通过检测流体流动的动力效应的〔2〕
1/22  ···应用可调截面的仪表〔2〕
1/24  ····与指示装置具有磁或电耦合〔2〕
1/26  ····阀式的〔2〕
1/28  ···应用曳力，例如叶片式或冲击式流量计〔2〕
1/30  ····用于流动的固体材料的〔2〕
1/32  ···应用旋涡流量计，例如：应用Karmann涡旋器〔2〕
1/34  ··通过测量压力或压差〔2〕
1/36  ···应用流动收缩产生的压力或压差〔2〕
1/37  ····利用流体水平面可变动的连通管或容器测量压力或压差，例如：应用U型管〔2〕
1/38  ····利用可动元件例如薄膜、活塞、波登管或活动膜盒测量压力或压差〔2〕
1/40  ····流体收缩装置的结构零部件〔2〕
1/42  ·····孔板或喷嘴〔2〕
1/44  ·····文丘利管〔2〕
1/46  ·····皮托管(测量流速专用的入G01P5/165)〔2〕
1/48  ···用毛细管元件产生的压力或压差〔2〕
1/50  ···校正或补偿装置〔2〕
1/52  ··通过测量流体的流动的提升力而产生的液面高度〔2〕
1/54  ··利用放在液流中的并由液流带动的链、带或线〔2〕
1/56  ·应用电或磁效应(1/66优先)〔2〕
1/58  ··应用电磁流量计〔2〕
1/60  ···其所用电路〔2〕
1/64  ··测量通过液流的电流；测量由液流产生的电位，例如：由电化学、接触或摩擦效应产生的(1/58优先)〔2〕
1/66  ·通过测量电磁波或其它波的频率、相位移或传播时间，例如：超声波流量计〔2〕
1/68  ·应用热效应〔2〕
1/684 ··结构配置；元件安装，例如与液流有关的〔6〕
1/688 ···利用特殊型式的加热、冷却或传感元件〔6〕
1/69  ····电阻型的〔6〕
1/692 ·····薄膜配置〔6〕
1/696 ··其电路，例如恒流流量计〔6〕
1/698 ···反馈或再平衡电路，例如：自加热恒温流量计〔6〕
1/699 ····通过对单独的加热或冷却元件的控制〔6〕
1/704 ·应用标记区域或液流内存在的不均匀性，例如应用一液体参数统计性地发生的变化(1/76，25/00优先)〔4〕
1/708 ··测量液流经过一固定距离需用的时间〔4〕
1/712 ···应用自相关或互相关检测方法(一般应用相关检测方法测量速度入G01P3/80，5/22)〔4〕
1/716 ···应用电顺磁共振(EPR)或核磁共振(NMR)方法〔4〕
1/72  ·测量脉动液流流量的装置〔2〕
1/74  ·测量流体的流量或悬浮在其它流体中的流动固态材料的流量的装置〔2〕
1/76  ·测量流体或流动固体材料质量流量的装置(流动时连续材料流的称重入G01G11/00)〔2〕
1/78  ··直接式质量流量计〔2〕
1/80  ···靠测量赋于旋转运动的液流的压力、力、动量或频率操作的〔2〕
1/82  ····应用一驱动齿轮作为推进器，同时利用其它一个或多个在角度上受到一弹性件(例如弹簧)限制的齿轮或可动元件作为测量装置〔2〕
1/84  ····回转质量流量计〔2〕
1/86  ··间接式质量流量计，例如：测量流量，密度，温度或压力〔2〕
1/88  ···测量压差以确定流量〔2〕
1/90  ···用正位移流量计或涡轮流量计测定流量〔2〕
3/00  测量顺序地及多少有些断续地通过仪表并驱动仪表的流体或流动固体材料的流量(测量流量比例的入5/00)

3/02  ·使用测量时可伸缩的计量室
3/04  ··有坚固的可活动的壁
3/06  ···在罩壳内包含有以流体密封或基本上流体密封方式旋转部件的
3/08  ····旋转活塞或环形活塞的测量计
3/10  ····齿轮或凸轮推进器的测量计
3/12  ····带章动元件的，例如：带圆盘的测量计
3/14  ···包含有往复作用活塞的，例如：在旋转体内往复的
3/16  ····在静止汽缸中的
3/18  ·····包含两个或多个汽缸的
3/20  ··具有挠性可活动的箱壁，例如：膜片，波纹管式的(膜片和波纹管入15/16)

3/22  ···用于气体的
3/24  ·操作时使用移动的计量室(湿气计入3/30)

3/26  ··带倾斜收集器的测量计
3/28  ··靠测量室内液体重量使载体旋转的
3/30  ·湿气计
3/32  ··包含有在液体中旋转或章动的隔断鼓状物的
3/34  ··包含有在液体中往复运动的钟形构件的
3/36  ·使用测量时具有恒定容积的静止计量室的(测量时用可伸缩的计量室入3/02)

3/38  ··只有一个测量室的
5/00  测量流量的比例
7/00  有两个或多个量程的流量计量装置；组合仪表
9/00  测量相对于另一变量的流量，例如：发动机用的液体燃料的流量
9/02  ·其中另一变量为车辆的速度
借助容量进行的测量
11/00  在每一次重复的同样操作中，要求作外部操作的装置，适用于测量，并且从流源或容器分离出预定体积的流体或流动固体材料并输送出去但不考虑称重
11/02  ·使用测量时可伸缩的测量室
11/04  ··自由活塞式的
11/06  ···具有改变活塞冲程装置的
11/08  ··膜片或波纹管式的(其膜片或波纹管入15/16)

11/10  ·带有操作时移动的计量室
11/12  ··阀式的，即由流体密封或粉末密封动作实现分离(含流源容器倾倒或倒置的入11/26)

11/14  ···其中测量室是往复的
11/16  ····液体或半液体用的
11/18  ····流动的固体材料用的
11/20  ···其中计量室是转动或振动的
11/22  ····液体或半液体用的
11/24  ····流动的固体材料用的
11/26  ··通过倾斜或倒置流源容器注满或倒空计量容器，例如瓶的倒空装置
11/28  ·测量时具有恒定容量的静止计量室(测量时计量室可伸缩的入11/02)

11/30  ··有升液型或旋塞升液型供给和排放阀门的
11/32  ···液体或半液体用的
11/34  ···流动的固体材料用的
11/36  ··有直线滑动式供给和排放阀门的
11/38  ···液体或半液体用的
11/40  ···流动的固体材料用的
11/42  ··有旋转或振动式供给和排放阀门的
11/44  ···液体或半液体用的
11/46  ···流动的固体材料用的
13/00  未列入以上各组的借助容量进行测量和输送流体或流动固体材料的仪表
                           

15/00  用于以上各组仪器的，但不专用于其中的特殊仪器的零件或附件
15/02  ·压力、密度、温度变化的补偿或校正
15/04  ··测量气体用的
15/06  ·指示或记录装置，例如；用于远距离指示
15/07  ·总流量的累计，例如：应用机械操作的累计机构的〔2〕
15/075 ··应用电操作的累计机构〔2〕
15/08  ·与液体流量计组合的空气或气体分离器；与气体流量计组合的液体分离器
15/10  ·防止由于冻结或过压力以及压力不足引起损坏的
15/12  ·清洁装置；过滤器(一般过滤器入B01D)

15/14  ·箱子，例如；特殊材料的
15/16  ·膜片；波纹管及其安装件
15/18  ·仪表的支架或连接装置
测量容积
17/00  用于测定容器或空腔的容量，或用于测定固体体积的方法或设备(测量线性尺寸以确定体积的入G01B)

19/00  用于流体或流动固体材料的标定容量的测量，例如量杯
22/00  未列入其它类组的用于测量流体或流动固体材料的体积的方法或设备〔5〕
22/02  ·包含压力的测量〔5〕
液面指示器
23/00  液体液面或流动的固态材料料面的指示或测量，例如：用容积指示，应用报警装置的指示(井下计量入E21B47/04；适用于蒸汽锅炉或固定在它上面的入F22B37/78；液面调节入G05D；报警装置入G08B)

23/02  ·应用玻璃液位计或其它带有小窗口或透明管可直接观察被测液面或直接观察与液体主体自由联通的液柱的仪表
23/04  ·应用倾斜构件，例如：倾斜杆
23/14  ·通过测量压力(一般压力测量入G01L)

23/16  ··依靠机械或流体方面而运转的指示，记录或报警装置，例如：应用气体、水银或膜片作为传递元件，或用液柱
23/18  ··电操作的指示，记录或报警装置
23/20  ·通过重量的计量，例如：测定贮存的液化气体的液面(一般称量入G01G)

23/22  ·通过测量除线性尺寸、压力或重量以外的其它与被测液面有关的物理变量，例如：通过测量蒸汽或水传热的差异(含浮标的应用入23/30)

23/24  ··测量由于电阻器与导电流体接触产生的电阻变化
23/26  ··测量由于液体或流动的固态材料处于电场或电磁场中所引起的电容器或电感器的电容或电感的变化
23/28  ··测量直接施加到液体或流动的固态材料上的电磁波或声波参数的变化〔6〕
23/284 ···电磁波〔6〕
23/288 ····X射线；γ射线〔6〕
23/292 ····光〔6〕
23/296 ···声波〔6〕
23/30  ·通过浮标(浮标操作的开关本身入H01H35/18)〔4〕
23/32  ··用可转动的臂或其它可回转的传输元件〔4〕
23/34  ···用机械操作的指示装置〔4〕
23/36  ···用电气操作的指示装置〔4〕
23/38  ···用磁性操作的指示装置〔4〕
23/40  ··应用带或线作为传输元件〔4〕
23/42  ···用机械操作的指示装置〔4〕
23/44  ···用电气操作的指示装置〔4〕
23/46  ···用磁性操作的指示装置〔4〕
23/48  ··应用扭曲轴作为传输元件〔4〕
23/50  ···用机械操作的指示装置〔4〕
23/52  ···用电气操作的指示装置〔4〕
23/54  ···用磁性操作的指示装置〔4〕
23/56  ··应用与浮标刚性紧固并随其直线运动的元件作为传输元件〔4〕
23/58  ···用机械操作的指示装置〔4〕
23/60  ···用电气操作的指示装置〔4〕
23/62  ···用磁性操作的指示装置〔4〕
23/64  ··应用自由浮动式的〔4〕
23/66  ···用机械操作的指示装置〔4〕
23/68  ···用电气操作的指示装置〔4〕
23/70  ····仅在不连续的点上检测液面变化的〔4〕
23/72  ···用磁性操作的指示装置〔4〕
23/74  ····仅在不连续的点上检测液面变化的〔4〕
23/76  ··特征在于浮标的结构的〔4〕
                           

25/00  用于测量容量、流量、液面或借助容积进行计量的仪表设备的检定或校正
====================

G01G  称量(按称量分选的入B07C5/16)

    附注
    应注意G01类类目下面的附注。
小类索引
以所用方法为特征的称量仪器
    机械的......1/00，3/00

    流体的......5/00

    电的，磁的......7/00

    其它的......9/00

以称量特殊负荷为特征的或适用的称量仪器......11/00至19/00

零部件......21/00

辅助装置......23/00

==========

1/00  包括应用砝码或其它平衡块的称量仪器
1/02  ·重摆装置
1/04  ··具有固定支轴的摆
1/06  ···具有多摆的
1/08  ··具有可动支轴的摆，例如浮动摆
1/10  ···具有多摆的
1/12  ··为获得等分度指示的结构装置
1/14  ··温度补偿装置
1/16  ··支架倾斜的校正装置
1/18  ·包括应用具有枢轴横梁的天平，即杠杆天平
1/20  ··梁下带有称盘和使用分开配重杠杆天平
1/22  ···用于精密称量的
1/24  ··平台式刻度的，即称盘在横梁上面的
1/26  ··带有辅助砝码或一套砝码的
1/28  ···包括对应所称负荷而自动提升砝码的装置
1/29  ····带有电的或电动机械的控制装置〔3〕
1/30  ···其中配重是链条式的
1/32  ···其中配重是游码式的
1/34  ···包括固定的配重和将砝码有选择地加于负载端的
1/36  ···其中配重是可沿横梁滑动的，例如提秤
1/38  ····具有自动驱动的配重
1/40  ··专用于代用品的称重
1/42  ··温度补偿装置
3/00  以应用可产生弹性形变的元件为特征的称量仪器，例如弹簧秤
3/02  ·其中称量部件是螺旋弹簧的
3/04  ··应用多个弹簧的
3/06  ·其中称量部件是盘旋弹簧的
3/08  ·其中称量部件是片簧的
3/10  ·其中测量的是称量部件的扭转形变
3/12  ·其中称量部件当称量时处于受压力或张力作用的固体形式
3/13  ··具有压-电或压-电阻的性质〔3〕
3/14  ··测量电阻的变化(3/13优先)〔3〕
3/142 ···它所专用的电路〔3〕
3/145 ····包括与基准值的比较(3/147优先)〔3〕
3/147 ····包括数字计数〔3〕
3/15  ··测量磁性质的变化
3/16  ··测量物体振荡频率的变化
3/18  ·温度补偿装置
5/00  平衡受流体作用影响的称量仪器
5/02  ·带有浸入液体的深度可变的浮标或其它构件
5/04  ·带有测量负载施加于液体压力的装置(压力计本身入G01L)

5/06  ··应用电指示装置〔3〕
7/00  平衡受磁、电磁或静电作用的影响，或者是受未列入上述各组的其它方法影响的称量仪器
7/02  ·通过电磁作用的
7/04  ··采用调节螺线管电流的方法
7/06  ·通过静电作用的
9/00  未列入其它组的称量方法或仪器
11/00  连续流动材料在流动时称量的仪器；皮带衡
11/02  ·具有机械称重传感器的
11/04  ·具有电气称重传感器的
11/06  ·具有流体称重传感器的
11/08  ·具有控制装料或卸料速度装置的(流动材料的流量调节入G05D)

11/10  ··通过控制传送带上的材料高度
11/12  ··通过控制传送带的速度
11/14  ·应用总和或积累装置的(总和或积累装置本身入G06)

11/16  ··是电的或电子装置〔3〕
11/18  ···应用数字计数的〔3〕
11/20  ··是机械装置〔3〕
13/00  带有自动供料或卸料称量成批材料的称量设备(连续流的称量入11/00；检验称量入15/00；用于称量流体入17/04；混合前配料的称量入19/22；组合称量入19/387)〔5〕
13/02  ·在称盘或其它容器中自动加负荷的装置，例如由称量机构控制下的活动容器
13/04  ··包括由称量机构控制的装满容器到预定重量的滴流式给料装置
13/06  ···其中主要供料受漏斗形装料槽或斜槽产生的重力影响
13/08  ···其中主要供料是由机械传送装置完成的，例如利用皮带输送机或振动输送机供料
13/10  ···其中主要供料是由气动传送装置完成的，例如颗粒材料的流动供料
13/12  ··送料中断时的补偿装置，即当称量器关闭其供料器时仍有料从供料器中落下
13/14  ··无负载容器皮重的测定或补偿装置，例如活动容器皮重的测定或补偿装置
13/16  ·称重机构控制的称量容器的自动卸料装置
13/18  ··由容器底部的阀门或活瓣操纵的
13/20  ··在称量容器中采用螺旋传送机
13/22  ··采用倾斜或转动容器的方法
13/24  ·称量机构控制的自动送料或卸料装置
13/26  ··包含流体压力系统的
13/28  ··包含用未控制容器装料或卸料的电变量变化的
13/285 ···包含用基准值比较的(13/29优先)〔3〕
13/29  ···包含数字计数的〔3〕
13/295 ···用于控制容器的自动装料的〔3〕
13/30  ··包含限位或定位开关的
13/32  ···包含光电装置的
13/34  ··包含由称重机构启动的机械联动装置
15/00  配到可拆卸容器中的材料的称量检验装置(包装方面入B65B)

15/02  ·带有为取得所要求的净重而添加或减掉一定量材料的装置(自动的配料秤的滴流式给料装置入13/04)

15/04  ·带有为取得所要求的毛重而添加或减掉一定量材料的装置(自动的配料秤的滴流式给料装置入13/04)

17/00  特殊形状或性质的材料的称量设备或方法(通过测量容积以测定重量的入G01F)

17/02  ·用于称量丝状或片状材料的
17/04  ·用于称量流体，例如气体、糊状材料
17/06  ··具有控制供料或卸料的装置
17/08  ·用于称量牲畜的
19/00  未列入上述各组的适用于特殊目的的称量设备或方法
19/02  ·用于称量有轮或滚动的物体，例如车辆
19/03  ··用于运动过程中的称量(19/04，19/07优先)〔3〕
19/04  ··称量铁路车辆的
19/06  ···在架空轨道上
19/07  ··称量飞机的
19/08  ·与车辆合并一起的(车辆上的设备入B60P5/00)

19/10  ··具有流体称重传感器的
19/12  ··具有电气称重传感器的
19/14  ·悬挂负载的称量(3/00优先；装在起重机内的称重装置入B66C1/40，13/16)

19/16  ··具有流体称重传感器的
19/18  ··具有电气称重传感器的
19/20  ··用于称重不平衡负载的
19/22  ·在混合前配料的称量(比率调整入G05D11/00)

19/24  ··应用单个称量设备
19/26  ···与有两个或多个配重砝码的横梁联结的
19/28  ···具有流体称重传感器的
19/30  ···具有电气称重传感器的
19/32  ··应用两个或多个称量设备
19/34  ··具有电控制装置的
19/36  ··具有机械控制装置的
19/38  ··程序控制的，例如用打孔带〔7〕
19/387 ·用于组合称量的，即选择物品组合的总称量或数目最接近的期望值〔5〕
19/393 ··用两个或多个的称量元件〔5〕
19/40  ·具有指示、记录、计算价格或其它与重量有关量的装置的(称量设备的指示装置入23/18；称量设备的记录装置入23/18；一般计算机入G06)

19/41  ··应用机械计算设备的
19/413 ··应用电动机械的或电子计算设备的
19/414 ···仅用电子计算装置的〔5〕
19/415 ····与记录装置结合的〔5〕
19/417 ··备有检验秤的计算部件的装置
19/42  ··用于称量的计数(19/387优先）〔5〕
19/44  ·用于称量人体的
19/46  ··专用于人体称量的弹簧秤
19/48  ··专用于人体称量的摆秤
19/50  ··具有附加的计量装置，例如测身高的
19/52  ·与其它物品例如与器具相结合的称量器械(与手杖结合的入A45B3/08)

19/54  ··与书写工具或裁纸刀相结合的
19/56  ··与工具或家庭用具的把手相结合的
19/58  ··与手提箱或衣箱的把手相结合的
19/60  ··与钓鱼用具相结合的，例如与钓鱼杆相结合的
19/62  ·置于上方或下方的称量器械〔3〕
19/64  ·指示百分比的称量器械，即用于将某一重量表示为预计的或初始重量的百分数〔3〕
21/00  称量仪器的零部件
21/02  ·支承装置(支承本身入F16C)

21/04  ··刀口支承的
21/06  ··滚珠或滚柱支承的
21/07  ··挠性片支承的〔3〕
21/08  ··支承座或其调节装置
21/10  ··浮动悬挂；减震器装置(减震器本身入F16F)

21/12  ··防止误操作的装置
21/14  ·横梁
21/16  ··组合结构的横梁；不同横梁间的连接
21/18  ·横梁和称盘的连接
21/20  ··精密称量仪器用的
21/22  ·称盘或其它称量容器；称量平台
21/23  ·称量平台的支撑或悬置(21/24优先)〔3〕
21/24  ·保证称盘平行动作的导套或杠杆机构
21/26  ·配重件；砝码；成套的砝码；砝码的夹持器
21/28  ·框架；外罩
21/30  ·防止灰尘污染的装置
23/00  称量仪器的辅助装置
23/01  ·称量仪器的检验或校准〔3〕
23/02  ·释放机构；制动机构
23/04  ··精密称量仪器用的
23/06  ·振荡的阻尼装置，例如秤杆振荡的阻尼装置
23/08  ··利用流体的方法
23/10  ··利用电或磁的方法
23/12  ··专用于防止负载运动所产生的振荡
23/14  ·用作测定皮重的装置或通过调零抵消皮重的装置，例如机械操作的调零(与自动加载相连的入13/14)

23/16  ··电或磁操作的
23/18  ·指示装置，例如用于远距离指示的；记录装置；标尺，例如带刻度的
23/20  ··用机械装置指示重量
23/22  ···与价格指示器相结合的
23/24  ···具有对数刻度的
23/26  ···用于指示元件的驱动，例如机械放大器
23/28  ···有辅助或存储标志的
23/30  ···带有标尺的照明装置的
23/32  ··利用光学投影装置指示重量
23/34  ···与价格指示器相结合的
23/35  ··用照相记录指示重量
23/36  ··利用电装置指示重量，例如应用光电池
23/365 ···包括与基准值作比较的(23/37优先)〔3〕
23/37  ···有数字计数的
23/375 ····编码单元处于运动过程中的〔3〕
23/38  ··专用于称量仪器的记录或编码装置(计算机本身入G06；一般圆盘转换器入G08C)

23/40  ···机械操作的
23/42  ···电操作的
23/44  ····它的编码装置〔3〕
23/46  ···防止在称量机构静止以前记录的装置〔3〕
23/48  ·温度补偿装置(1/14，1/42，3/18优先)〔3〕
====================

G01H  机械振动或超声波、声波或亚声波的测量(不带测量的机械振动的产生入B06B，G10K；物体的位置，方向或速度的测量入G01C，S；流体的准稳定压力测量入G01L7/00；不平衡的测定入G01M1/14；发射声波或超声波穿透材料本身以测定材料性能入G01N；应用声纳的物体成象入G01S15/00；地震学，地震探测，声学探测入G01V1/00；声-光装置本身入G02F；应用超声波、声波或亚声波通过类似于摄影的技术得到记录入G03B42/06；语言分析或合成，语言识别入G10L；基于记录载体和传感器之间相对运动的信息存储入G11B；一般的压电、电致伸缩或磁致伸缩元件入H01L；采用测量频率进而改进谐振器的工艺过程制造机电谐振器入H03H3/00)〔4，7〕
    附注
    (1)本小类包括机械振动的产生和测量的结合。
    (2)应注意G01类类目下的附注。
小类索引
测量原理
    通过直接传导；通过流体中的检测；利用对辐射的敏感性；通过检测电或磁性能的变化......1/00；3/00；9/00；11/00

特殊性能的测量
    传播速度；混响时间；谐振频率，力学阻抗或声阻抗......5/00；7/00；13/00；15/00

==========

1/00  通过利用直接传导到检测器测量固体中的振动(9/00，11/00优先)

1/04  ·垂直于传播方向振动的
1/06  ··频率
1/08  ··振幅
1/10  ·扭转振动的
1/12  ·纵向的或不确定方向的振动的〔4〕
1/14  ··频率〔4〕
1/16  ··振幅〔4〕
3/00  应用流体中的检测器测量振动(7/00，9/00，11/00优先)

3/04  ·频率
3/06  ··应用电的方法
3/08  ··分析复杂振动的频率，例如：比较谐波
3/10  ·振幅；功率
3/12  ··应用电的方法(3/14优先)〔2〕
3/14  ··测量平均振幅；测量平均功率；测量功率的时间积分〔2〕
5/00  测量超声波、声波或亚声波的传播速度
7/00  测量混响时间(测量振动在材料中的吸收入G01N；产生混响的装置入G10K15/08)

9/00  应用对辐射敏感的装置，例如光学装置，测量机械振动或超声波、声波或亚声波
11/00  通过检测电或磁特性的变化测量机械振动或超声波、声波或亚声波
11/02  ·用磁的方法，例如磁阻〔4〕
11/04  ··用磁致伸缩的装置〔4〕
11/06  ·用电的方法〔4〕
11/08  ··用压电装置〔4〕
13/00  测量储振频率
15/00  测量力学阻抗或声阻抗〔3〕
17/00  未包括在以上各组中的机械振动或超声波、声波或亚声波的测量〔4〕
====================

G01J  红外光、可见光、紫外光的强度、速度、光谱成分，偏振、相位或脉冲特性的测量；比色法；辐射高温测定法(光源入F21、H01J、K、H05B；用光学方法测试材料的性质入G01N)〔2，5〕
    附注
    (1)本小类包括未列入其它类组的关于红外光、可见光或紫外光存在与否的检测。
    (2)应注意G01类类名下面的附注。
小类索引
光度测定法；高温测定法......1/00；5/00

光谱测定法；测量偏振；测量速度；测量相位；测量脉冲 3/00；4/00；7/00；9/00；11/00

==========

1/00  光度测定法，例如照像的曝光计(分光光度测定法入3/00；专用于辐射高温测定法的入5/00)

1/02  ·零部件
1/04  ··光学或机械部件
1/06  ···限制入射光的角度
1/08  ··专用于光度测定法的光源装置
1/10  ·采用与基准光或基准电参数相比较的方法
1/12  ··完全采用视觉的方法(1/20优先)

1/14  ···用与不同级别亮度的表面作比较的方法
1/16  ··采用电辐射检测器(1/20优先）
1/18  ···用与基准电参数作比较的方法
1/20  ··改变被测的或基准值的强度，使它们在检测器产生相等的效应，例如通过改变入射角
1/22  ···在光通路中应用可变元件，例如用滤光器、偏振装置(1/34优先)

1/24  ····采用电辐射检测器
1/26  ·····用于被测值或基准值的自动变化(光强度的调节入G05D25/00)

1/28  ···利用光源的强度或距离的改变(1/34优先)

1/30  ····采用电辐射检测器
1/32  ·····用于被测值或基准值的自动变化(光强度的调节入G05D25/00)

1/34  ···交替或依次地应用分开的光通路，例如：闪光器
1/36  ····采用电辐射检测器
1/38  ·完全用视觉的方法(1/10优先)

1/40  ··用可见度的极限或消光作用
1/42  ·采用电辐射检测器(光学或机械部件入1/04；与基准光或基准电参数作比较的入1/10)

1/44  ··电路
1/46  ···采用电容器的
1/48  ·利用化学效应
1/50  ··利用指示器的颜色变化，例如：感光计
1/52  ··利用照相效应
1/54  ··通过观察气体间的光反应
1/56  ·利用辐射压力或辐射计效应
1/58  ·利用光致发光
1/60  ·通过测量瞳孔的方法
3/00  光谱测定法；分光光度测定法；单色器；测定颜色〔4〕
3/02  ·零部件
3/04  ··狭缝装置
3/06  ··扫描装置
3/08  ··光束开关装置
3/10  ··专用于光谱学或色度学的光源装置
3/12  ·光谱的产生；单色器
3/14  ··用折射元件；例如：棱镜(3/18，3/26优先)

3/16  ···有自准直装置的
3/18  ··用衍射元件，例如光栅(光栅本身入G02B)

3/20  ···罗兰(Rowland)圆光谱仪
3/22  ···利特罗(Littrow)镜式光谱仪
3/24  ···采用外形对特定级有利的光栅
3/26  ··应用多次反射，例如：法布里珀罗(Fabry-perot)干涉仪，可变干涉滤光器
3/28  ·光谱测试(应用滤色器的入3/51)〔4〕
3/30  ··直接从光谱本身测量谱线强度(3/42，3/44优先)

3/32  ···利用单个检测器顺序地测试谱带
3/36  ···利用分开的检测器测试两个或更多的谱带
3/40  ··用测定光谱照片密度的方法测量谱线强度；摄谱仪(3/42，3/44优先)〔4〕
3/42  ··吸收光谱法，双束光谱法；闪烁光谱法；反射光谱法(光束开关装置入3/08)〔4〕
3/427 ···双波长光谱法〔4〕
3/433 ···调制光谱法；微分光谱法〔4〕
3/44  ··喇曼光谱法；散射光谱法〔4〕
3/443 ··发射光谱法〔4〕
3/447 ··偏振光谱法〔4〕
3/45  ··干涉光谱法〔4〕
3/453 ···利用振幅的相关性〔4〕
3/457 ··相关光谱法，例如强度的(3/453优先)〔4〕
3/46  ·颜色的测量；颜色测量装置，例如色度计(测量色温入5/06)〔4〕
3/50  ··用电辐射检测器〔4〕
3/51  ···用滤色器的〔4〕
3/52  ··用色图表
4/00  测量光的偏振(通过测量光的偏振面的旋转以测试或分析材料的入G01N21/21)〔2〕
4/02  ·分隔视场型的偏振计；半影式偏振计〔2〕
4/04  ·用电检测方法的偏振计(4/02优先)〔2〕
5/00  辐射高温测定法(一般光度测定法入1/00；一般光谱测定法入3/00)

5/02  ·零部件
5/04  ··壳体
5/06  ··消除干扰辐射影响的装置
5/08  ··光学特征
5/10  ·用电辐射检测器
5/12  ··用热电元件，例如：热电偶(热电元件本身入H01L35/00，37/00)

5/14  ···电学特征
5/16  ····与冷结有关的装置；环境温度或其它可变因素影响的补偿
5/18  ····专用于指示或记录的(一般测量值的指示或记录入G01D)

5/20  ··用对辐射敏感的电阻器，热敏电阻器或半导体
5/22  ···电学特征
5/24  ····采用专用电路，例如：桥路
5/26  ····专用于指示或记录的(一般测量值的指示或记录入G01D)

5/28  ··用光发射管，光导管或光伏特电池5/30  ···电学特征
5/32  ····专用于指示或记录的(一般测量值的指示或记录入G01D)

5/34  ··用电容器
5/36  ··利用气体的电离
5/38  ·利用固体或流体的延伸或膨胀
5/40  ··用双金属元件
5/42  ··用高利(Golay)电池
5/44  ··利用谐振频率的改变，例如：用压电晶体
5/46  ·利用辐射压力或辐射计效应
5/48  ·完全用视觉的方法
5/50  ·用下列各分组指明的技术
5/52  ··应用与参考源作比较的方法，例如：隐丝高温计
5/54  ···光学特征
5/56  ···电学特征
5/58  ··利用吸收；利用偏振；利用消光效应
5/60  ··利用测定色温度
5/62  ··利用斩光装置
7/00  测量光速
9/00  测量光学相位差(控制光束相位的设备或装置入G02F1/01)；测定相干性的程度；测量光学波长(光谱测定法入G02F3/00)〔3〕
9/02  ·采用干涉法(用干涉仪以光学方法测量物体的线性寸尺入G01B9/02)〔3〕
9/04  ·通过差拍同一光源但频率不同的两个波而测量所获得的较低频率的相位偏移〔3〕
11/00  测量单个光脉冲或光脉冲序列的特性〔5〕
====================

G01K  温度测量；热量测量；未列入其它类组的热敏元件(为了补偿其它变量的测量或为了补偿因温度改变对仪器读数的影响而检测温度变化见G01D或见被测变量的相关小类；辐射高温计入G01J；采用测量温度的方法测定或分析材料的物理或化学性质入G01N25/00；复合传感元件，例如，双金属片入G12B1/02)

    附注
    (1)在本小类中，下面使用的术语具有指定的含义：

    ——“温度计”包括未列入其它小类的热敏元件。
    (2)注意紧接G01类名下的附注。
小类索引
测量温度
    按工作原理区分的温度计 5/00，7/00，9/00，11/00

    给出非瞬时值指示的温度计......3/00

    非专门适合于特殊类型温度计的零部件......1/00

    特殊用途的温度计......13/00

    温度计的检测和校准......15/00

测量热量；量热计的检定和校准......17/00；19/00

==========

1/00  非专用于特殊类型温度计的零部件(用于减小热惯性的电路入7/42)〔6〕
1/02  ·指示或记录装置的特殊应用，例如：用于远距离指示
1/04  ··标度
1/06  ···方便读数的装置，例如照明，放大镜
1/08  ·保护装置，例如：外壳
1/10  ··防止化学腐蚀的
1/12  ··防止过热损坏的
1/14  ·支撑；固定装置；在特殊位置安装温度计
1/16  ·用于从物体至传感元件传热的专门装置
1/18  ··用于减少热惯性的
1/20  ·补偿除被测温度外的其它温度变化产生的影响，例如：环境温度的变化
1/22  ··利用空心容器中的流体所产生的压力使容器装有的部件可发生变形或位移
1/24  ··应用复合的片或板、例如：双金属片
1/26  ·补偿由于压力变化产生的影响
3/00  给出除温度瞬时值外其它结果的温度计(7/42优先)〔6〕
3/02  ·给出平均值；给出积分值
3/04  ··对应于时间的
3/06  ··对应于空间的
3/08  ·给出差值的(应用热电元件的入7/02)；给出微分值的
3/10  ··对应于时间的，例如：仅对温度的快速变化起反应的
3/12  ···根据材料的膨胀或收缩3/14  ··对应于空间的
5/00  以材料的膨胀或收缩为基础的温度测量(9/00优先；给出除温度瞬时值外的其它结果的入3/00；由液体产生蒸汽的入11/02；热启动开关入H01H)

5/02  ·材料是液体的(液体材料装在空心容器中，容器装有的部件在此材料所产生压力下，可产生变形或位移的入5/32)

5/04  ··零部件
5/06  ···使液体柱复位的结构
5/08  ···毛细管
5/10  ···液体的容器
5/12  ···液体成分的选择
5/14  ··该液体使一段较远的液柱或一个固体移动的(最大或最小指示入5/20)

5/16  ··有电触点的
5/18  ··带有最终指示用的电变换装置
5/20  ··有指示最大或最小值或兼有两种指示的装置(5/22优先)

5/22  ··考虑到膨胀指示不超过几度的温度计，例如：体温计
5/24  ··具有测量两温度差值用的装置
5/26  ··具有供刻度调零用的装置，例如：Beckmann温度计
5/28  ·材料是气体的(气体材料装在空心容器中，容器装有的部件在材料所产生的压力下可发生变形或位移的入5/32)

5/30  ··该气体使一段液柱移动的
5/32  ·材料是装在空心容器中的流体，容器装有的部件在此材料所产生压力作用下，可发生变形或移动(处于蒸发所产生的压力作用下的入11/04；一般压力测量装置入G01L)

5/34  ··容器是盒式的(5/36，5/42优先)

5/36  ··容器是管形弹簧，例如：布尔登管
5/38  ···盘旋形的
5/40  ···螺旋形的
5/42  ··容器是波纹管
5/44  ··容器是汽缸和活塞
5/46  ··带有最终指示用的电变换装置
5/48  ·材料是固体
5/50  ··为可自由膨胀或收缩而安排的
5/52  ···带有最终指示用的电变换装置
5/54  ··由枢轴连结的组件构成的
5/56  ··为引起固体膨胀或收缩而加约束的
5/58  ···固体材料，例如：杆、板、薄膜多点受约束的(5/62优先)

5/60  ····固体材料是易弯曲的线或带
5/62  ···固体是由复合的带或片构成的，例如：双金属片
5/64  ····复合装置的零部件
5/66  ·····装置组件构成的选择
5/68  ·····装置的形状
5/70  ····专用于指示或记录的
5/72  ·····带有最终指示用的电传输装置
7/00  以应用直接对热敏感的电或磁性元件为基础的温度测量(给出除温度瞬时值之外的其它结果的入3/00；测量电或磁变量的入G01R)

7/01  ·利用具有PN结的半导体元件(7/02，7/16，7/30优先)〔6〕
7/02  ·应用热电元件，例如：热电偶(热电或热磁装置本身入H01L35/00，37/00)

7/04  ··被测物体本身不构成热电材料之一
7/06  ···将一种热电材料装在另一种里面，露在被测物体中的一端有接头，例如：护套式的
7/08  ··被测物体本身构成热电材料之一，例如：尖端型的
7/10  ··为修正参数，例如：引线长度的补偿装置
7/12  ···关于冷接装置，例如：防止周围空气温度影响的
7/13  ····冷接补偿电路〔6〕
7/14  ··改善输出特性的装置
7/16  ·应用电阻元件(电阻元件本身入H01C，H01L)

7/18  ··元件为线性电阻，例如：铂电阻温度计(7/26优先)

7/20  ···置于专门采用的电路内，例如：桥路
7/21  ····用于改善输出特性，例如线性〔6〕
7/22  ··元件为非线性电阻，例如：热敏电阻(7/26优先)

7/24  ···置于专门采用的电路内的，例如：桥路
7/25  ····用于改善输出特性，例如线性〔6〕
7/26  ··元件为电解质
7/28  ···置于专门采用的电路内，例如：桥路
7/30  ·应用电阻或导体的热噪声
7/32  ·应用晶体谐振频率的变化
7/34  ·应用电容性元件(电容器本身入H01G)

7/36  ·应用磁性元件，例如：磁体，线圈(磁性元件本身入H01F)

7/38  ··温度变化影响磁导率的
7/40  ·应用气体的电离
7/42  ·减少热惯性电路；予测温度稳定值电路〔6〕
9/00  以重量再分布引起运动为基础的温度测量，例如：倾斜温度计(不给出温度瞬时值的入3/00)

11/00  不包括在3/00，5/00，7/00或9/00各组的以物理或化学变化为基础的温度测量
11/02  ·应用蒸发或升华作用，例如：通过观察沸腾
11/04  ··在空心容器中的材料的蒸发或升华的蒸汽产生的压力作用下，容器装有的部件可发生变形或位移的
11/06  ·应用融化、冻结或软化
11/08  ··可互换的测试元件，例如：园锥体
11/10  ·采用烧结
11/12  ·利用颜色或透明度的变化(11/32优先；用在温度记录中的热敏片入B41M5/00)〔6〕
11/14  ··无机材料的
11/16  ··有机材料的
11/18  ··变透明度材料的
11/20  ·利用热发光材料(11/32优先)〔6〕
11/22  ·利用测量声学效应的
11/24  ··声音传播速度的
11/26  ··共振频率的
11/28  ·利用测量密度的(测量密度一般入G01N)

11/30  ·利用测量材料对X射线、 γ射线或粒子辐射的效应〔5〕
11/32  ·利用在光纤中的透射、散射或荧光的变化〔6〕
13/00  适用于特殊目的的温度计
13/02  ·用于测量运动流体或可流动颗粒材料的温度
13/04  ·用于测量运动固体温度的
13/06  ··线性运动的
13/08  ··旋转运动的
13/10  ·用于测量堆积或垛叠材料中的温度(从被测物体至传感元件的热传导采用专门装置的入1/16)

13/12  ·与取样装置组合用于测量材料试样温度的
15/00  温度计的测试或校准
17/00  测量热量(用量热法测量温度入3/00至11/00；专用于测量材料的热性质，例如比热、燃烧热入G01N)

17/02  ·应用指示物质迁移的量热计，例如：蒸发量热计
17/04  ·应用补偿方法的量热计
17/06  ·测量流动介质传递的热量的，例如：在加热系统中(17/02，17/04优先)

17/08  ··根据温差测量的
17/10  ···在入口和出口处之间测量温度差与测量介质流速相结合
17/12  ····直接指示温差和流量的乘积
17/14  ·····两种测量都用机械方法
17/16  ·····两种测量都应用电学方法
17/18  ·····一种测量应用电学方法，另一种应用机械方法
17/20  ···横跨一个辐射面，同确定热传输系数相结合
19/00  量热器的试验或校准
====================

G01L  测量力、应力、转矩、功、机械功率、机械效率或流体压力(特别适合于金属轧机的测量方法或装置入B21B38/00；为对其它变量测量进行补偿或为根据压力变化对仪器读数进行补偿而检测压力变动的见G01D或所测变量的其它相关小类；称量入G01G；应用原子力显微术的探针扫描技术入G01N13/16；转换力的模型为电信号的入G06K11/00) 〔7〕
    附注
    应注意紧接G01类名下的附注。
小类索引
测量力、转矩、功、机械功率，机械效率
    一般方法；特殊用途的仪表......1/00，3/00；5/00

测量流体压力
    测量方法......7/00，9/00，11/00

    差动或多个压力值的测量......13/00，15/00

    仪表的零部件或附件......19/00

专用的测量仪表
    充气物体的压力测量计......17/00

    真空计......21/00

快速变化，特别是在流体压力发动机
运转时的快速变化的指示器......23/00

检测或校准......25/00，27/00

==========

1/00  力或应力的一般计量(测量由于冲击产生的力入5/00；流体压力的测量入7/00至27/00，应用量规测量由应力引起的物体变形入G01B)〔4〕
1/02  ·应用液压或气动装置
1/04  ·通过测量量规的弹性变形，例如：弹簧的变形
1/06  ·通过测量量规的永久变形，例如：测量被压缩物体的永久变形
1/08  ·应用力的平衡
1/10  ·通过测量受应力的振动元件的频率变化，例如：受应力的带的(应用电阻应变仪的入1/22)

1/12  ·通过测量施加应力引起的材料磁性质的变化
1/14  ·通过测量电元件的电容量或电感量的变化，例如，测量电振荡器的频率变化
1/16  ·应用压电器件的性质
1/18  ·应用压电电阻材料的性质，即材料的欧姆电阻随作用于材料上的力的大小或方向的改变而变化的性质(测定线性膨胀或收缩的电阻应变仪G01B)

1/20  ·通过测量固体材料或导电流体欧姆电阻变化(属压电电阻材料的入1/18)；应用动力电池，即施加应力后会产生或改变其电位的液体电池
1/22  ··应用电阻应变仪(测定线性膨胀或收缩的电阻应变仪入G01B)

1/24  ·通过测量材料受应力时其光学性质的变化，例如，应用光弹性应力分析
1/25  ·应用波或粒子辐射，例如：X射线，中子(1/24优先)〔4〕
1/26  ·进行与力的测量有关的辅助测量的或与此有关的设备的，例如：用来防止力的横向分量影响的，防止过负载的
3/00  转矩、功、机械功率、机械效率的一般计量
3/02  ·旋转输送式测力计
3/04  ··其中转矩传动元件包含抗挠性轴
3/06  ···含有机械指示装置
3/08  ···含有光学指示装置
3/10  ···含有电或磁的指示装置
3/12  ····含有光电装置
3/14  ··其中转矩传动元件不包含抗挠性轴
3/16  ·旋转吸附式测力计，例如，制动式的
3/18  ··机械操作的
3/20  ··流体操作的
3/22  ··电或磁操作的
3/24  ·测量功率值的装置，例如：通过测定转矩值并和单位时间的转数相乘进行测量，通过将牵引力或推进力和速度相乘进行测量(测量速度本身入G01P)

3/26  ·测定效率的装置，即测定输出功率和输入功率的比值的装置
5/00  适用于特殊目的的，用来测量诸如由冲击产生的力，功，机械功率或转矩的装置或方法(测量流动介质压力的入7/00至21/00；测量蒸汽，气体或液体中迅速变化的压力的入23/00)

5/03  ·测量滑雪安全绑带的释放力
5/04  ·测量绳、缆、线、带或类似柔性元件的张力
5/06  ··应用机械装置
5/08  ··应用流体装置
5/10  ··应用电装置
5/12  ·测量转轴的轴向推力，例如：推进设备的
5/13  ·测量车辆的牵引或推进功率
5/14  ·测量爆破力；测量抛射体的能量
5/16  ·用于测量力的分量的
5/18  ·用于测量力的比率的
5/20  ·测量齿轮的旁推力(平衡测试入G01M)

5/22  ·测量施加到控制元件上的力，例如，车辆的控制构件上的，触发器上的
5/24  ·用于测定紧固螺母或受类似应力作用的其它构件的力矩或扭转力矩的(配置在扳手和螺丝刀中的入B25B23/14)

5/26  ·用于测定与单位时间转数有关的转矩的特性的
5/28  ·用于检测制动器的
测量流体压力
7/00  用机械的或流体的压敏元件测量流体或流动固体材料的稳定或准稳定压力(用电或磁的方法传递或指示机械压敏元件的位移的入9/00；测量两个或更多个压力差值的入13/00；同时测量两个或更多个压力值的入15/00；测量轮胎或其它充气物体压力的入17/00；真空计入21/00；受内部压力作用可变形或位移的空心物体本身入G12B1/04)

7/02  ·弹性形变量计式的
7/04  ··可挠、可变形管式的，例如：布尔登(Bourdoun)量计
7/06  ··波纹管式的
7/08  ··可挠膜片式的
7/10  ··膜盒式的
7/12  ···带排气室的；无液气压表式的
7/14  ····有调零装置的
7/16  ·活塞式的
7/18  ·应用液体作为压敏介质的，例如：液柱量计
7/20  ··在液面上方有排气的或容纳低压气体的密闭室的；液体气压表
7/22  ··含有浮体的，例如：浮铃
7/24  ··含有部分充以液体的环式天平的
9/00  用电或磁的压敏元件测量流体或流动固体材料的稳定或准稳定压力；用电或磁的方法传递或指示机械压敏元件的位移，该机械压敏元件是用来测量流体或流动固体材料的稳定或准稳定压力的(测量两个或多个压力差值的入13/00；同时测量两个或多个压力值的入15/00；真空计入21/00)

9/02  ·利用改变欧姆电阻值的，例如：使用电位计
9/04  ··电阻应变仪的
9/06  ··压电电阻器件的
9/08  ·利用压电器件的
9/10  ·利用电感量变化的
9/12  ·利用电容量变化的
9/14  ·涉及磁体位移的，例如：电磁体位移的
9/16  ·利用材料受应力作用引起的磁性质的变化
9/18  ·利用动力电池的，即加应力于其上会产生或改变电位的液体电池的
11/00  用不包括在7/00或9/00组中的方法的流体或流动固体材料的稳定或准稳定压力的计量
11/02  ·应用光学方法的〔6〕
11/04  ·应用声学方法的〔6〕
11/06  ··用超声方法的〔6〕
13/00  测量两个或更多个压力差值的设备或仪表
13/02  ·应用弹性形变构件或活塞为传感元件的
13/04  ·应用浮体或液体作为传感元件的
13/06  ·应用电或磁的压敏元件的
15/00  同时测量两个或更多个压力值的设备或仪表
17/00  测量轮胎压力或其它充气物体压力的设备或仪表(专门安装在车辆或轮胎上的入B60C23/00；阀与可充气的弹性体的连接入B60C29/00)

19/00  用于测量流动介质的稳定或准稳定压力的仪表的零部件或附件，就这些零部件或附件而论不是特殊形式的压力计所专用的
19/02  ·防止或补偿计量设备的倾斜或加速度影响的装置；调零装置(无液气压表的调零装置入7/14)

19/04  ·补偿温度变化影响的装置
19/06  ·防止过负载的装置或防止被测介质对测量设备产生有害影响的装置或防止测量设备对被测介质产生有害影响的装置
19/08  ·指示或记录装置，例如：用于远距离指示的
19/10  ··机械的
19/12  ··报警器或信号器的
19/14  ·外壳
19/16  ·刻度盘；刻度盘的安装
21/00  真空计
21/02  ·具有压缩待测气体的压缩室的
21/04  ··压缩室被液体封闭的；麦克劳德(McIeod)型真空计
21/06  ···通过旋转或翻转测量装置起动仪表的
21/08  ·通过测量在介质中传播的声波变化而测出介质压力的
21/10  ·通过测量介质热导率的变化而测出介质压力的
21/12  ··检测测量元件电阻变化的，例如：细丝的电阻变化的；皮拉尼(Pirani)型真空计
21/14  ··应用热电偶
21/16  ·通过测量气体摩擦阻力变化的
21/18  ··应用悬摆
21/20  ··应用相对垂直轴振荡的构件
21/22  ··应用振动物体的共振效应；克隆布(Klumb)型真空计
21/24  ··应用旋转构件；朗缪尔(Lang-muir)型真空计
21/26  ·利用辐射作用的，即利用由较热构件进入到较冷构件的分子动量引起的压力的作用的；孔德森(Knudsen)型真空计
21/28  ··利用回转测量元件扭矩的
21/30  ·利用电离效应的(离子管入H01J41/02)

21/32  ··应用具有热阴极的放电管
21/34  ··应用具有冷阴极的放电管
21/36  ··应用放射性物质
23/00  用于测量、指示或记录蒸汽、气体或液体压力的振荡等快速变化的设备或仪表；由工作流体的状态测定蒸汽机，内燃机或其它流体压力发动机的功或能量的指示器
23/02  ·含有机械指示或记录装置和含有受载或复位弹簧的
23/04  ·含有承受已知的平衡压力的装置的
23/06  ·含有光学指示或记录装置的
23/08  ·电操作的
23/10  ··采用压电型的压敏元件
23/12  ··通过改变电容量和电感量的
23/14  ··采用电磁元件
23/16  ··采用光电装置
23/18  ··采用电阻应变仪
23/20  ·与面积仪或积分仪相组合
23/22  ·用于指示或检测内燃机点火时爆震的装置；由压敏元件与引燃内燃机中的点火装置相结合构成的部件
23/24  ·用于测量内燃机的进气或排气管口处压力的
23/26  ·零部件或附件
23/28  ··冷却装置
23/30  ··与压力指示器相结合的用来连续指示内燃机的活塞或曲轴位置的装置
23/32  ··专用于记录由指示器测量的压力变化的仪表(稳定或准稳定压力的记录仪表入19/08)

                           

25/00  用于测量力、转矩、功、机械功率或机械效率的仪表的检测或校准〔2〕
27/00  用于测量流体压力的仪表的检测或校准〔2〕
27/02  ·指示器的
====================

G01M  机器或结构部件的静或动平衡的测试；未列入其它类组的结构部件或设备的测试
    附注
    应注意G01类类名下面的附注。
小类索引
机器或结构部件的静或动平衡的测试......1/00

流体密封性的测试；弹性的测试......3/00；5/00

振动或冲击的测试......7/00

特殊应用
    空气动力学；流体动力学试验......9/00；10/00

    光学试验......11/00

    机械的或发动机的试验......13/00，15/00，17/00

未列入其它类组的设备或结构部件的测试 19/00

==========

1/00  机器或结构部件的静态或动态平衡的测试(离心机转筒的平衡入B04B9/14；以固定车轮或其零部件为特点的设备入B60B30/00；船舶稳定因数的测定入B63B；飞行器的稳定性入B64C17/00；运转中的自动平衡控制系统入G05；电机转子的平衡入H02K15/16)

1/02  ·平衡机械或设备的零部件
1/04  ··被测试物体所采用的轴承支持装置
1/06  ··被测试物体所采用的驱动装置
1/08  ··直接指示不平衡的大小或相位的仪器(一般电变量的测量入G01R)

1/10  ·测定惯性矩
1/12  ·静态平衡；重心位置的测定(测定不平衡的入1/14)

1/14  ·测定不平衡(1/30，1/38优先)

1/16  ··通过被测物体的振荡或旋转
1/18  ···并且使物体从高于正常的速度下减速
1/20  ···并且施加外力以补偿由于不平衡所产生的力
1/22  ···并且将由于不平衡产生的振动变换为电变量(一般振动的测量入G01H；传声器或类似传音的机电传感器入H04R)

1/24  ···在弹性轴上进行平衡，如用于曲轴的平衡
1/26  ···专用于作标记的，例如：通过钻孔
1/28  ···专用于就地测定物体的不平衡；例如：测定车轮的不平衡
1/30  ·补偿不平衡(1/38优先；平衡重量入F16F15/28)

1/32  ··通过在被测物体上添加重量，例如：用校正砝码(校正砝码本身入F16F15/32)

1/34  ··通过从被测物体减去重量，例如：从轮胎的外胎减去重量
1/36  ··通过调整被测物体内装的配重物的位置
1/38  ·用于测定和校正不平衡的组合的机器或装置
3/00  结构部件的流体密封性的测试(测试多孔材料的渗透性，测试一般损伤的出现入G01N)

3/02  ·应用流体或真空
3/04  ··通过在漏泄点检测流体的出现
3/06  ···通过在液池中观察气泡
3/08  ····用于管，缆，或管状物；用于管的连接或密封；用于阀门
3/10  ····用于各种容器，例如：散热器
3/12  ···通过观察弹性外盖或覆盖层，例如：应用肥皂水
3/14  ····用于管，缆或管状物；用于管的连接或密封；用于阀门
3/16  ···应用电检测装置(3/06，3/12，3/20，3/24，3/26优先)

3/18  ····用于管，缆，或管状物；用于管的连接或密封；用于阀门
3/20  ···应用特殊示踪物质，例如：染料，荧光材料，放射性材料
3/22  ····用于管，缆，或管状物；用于管的连接或密封；用于阀门
3/24  ···应用次声，声或超声振动
3/26  ··通过测量流体的增减速率，例如：用压力响应装置，用流量计〔2〕
3/28  ···用于管，缆，或管状物；用于管的连接或密封；用于阀门〔2〕
3/30  ····利用一种流体逐渐被另一种流体排出〔2〕
3/32  ···用于容器，例如：散热器〔2〕
3/34  ····通过测试容器保持真空的可能性，例如罐头测试机〔2〕
3/36  ··通过检测被测结构部件的尺寸变化
3/38  ·应用光照(3/02优先)

3/40  ·应用电装置，例如：观察放电现象
5/00  结构部件弹性的测试，例如：桥梁、机翼的挠曲的测试(9/00优先；应变仪入G01B)

7/00  结构部件的振动测试；结构部件的冲击测试(9/00优先)

7/02  ·振动测试〔5〕
7/04  ··单向测试台〔5〕
7/06  ··多向测试台〔5〕
7/08  ·冲击测试〔5〕
9/00  空气动力学试验；风洞内或风洞上的装置(有关建筑物方面的入E部；一般材料性质的测试入G01N)

9/02  ·风洞〔5〕
9/04  ··零部件〔5〕
9/06  ·专用于空气动力学试验的测量装置〔5〕
9/08  ·空气动力学模型〔5〕
10/00  流体动力学试验；船只试验池或水道内或上面的装置(有关建筑物方面的入E部；一般材料性质的测试入G01N)

11/00  光学设备的测试；其它类组未包括的用光学方法测试结构部件
11/02  ·光学性质的测试
11/04  ··光学实验台
11/06  ··车辆前灯装置的对光测试
11/08  ·机械性能的测试
13/00  机械部件的测试(测试工具的切削能力入G01N，例如：G01N3/58)

13/02  ·齿轮或传动机构的测试(测量效率入G01L)

13/04  ·轴承的测试
15/00  发动机的测试(燃料喷射装置的测试入F02M65/00；内燃机点火的测试，例如：定时点火入F02P17/00；检测或指示内燃机点火的爆震入G01L23/22)〔4〕
17/00  车辆的测试(15/00优先；流体密封性测试入3/00；车身或底盘弹性的测试，例如：扭矩测试入5/00；车辆前灯装置的对光测试入11/06)

17/007 ·轮式或履带式车辆的(17/08优先)〔6〕
17/013 ··车轮的〔6〕
17/02  ··轮胎的〔6〕
17/03  ··履带的〔6〕
17/04  ··悬挂机构或减震机构的〔6〕
17/06  ··转向性能的；颠簸性能的(测量转向角入G01B；测量转向力入G01L)〔6〕
17/08  ·铁路车辆的〔6〕
17/10  ··悬挂机构的；车轴或车轮的〔6〕
19/00  以上各组未包括的结构部件或设备的测试
19/02  ·火花塞的测试(内燃机点火时火花特性的测试入F02P17/12；电性能的测试入G01R31/00)

====================

G01N  借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料(一般的材料组分的分离入B01D，J，B03、B07；完全列入其它单个小类中的装置参见有关的小类，如B01L；除免疫测定法以外包括酶或微生物的测量或试验入C12M，Q；施工现场地基土质的测试入E02D1/00；用于废气处理装置的检测或诊断仪表入F01N11/00；为了补偿其它可变量的测量或者为了补偿仪器读数随湿度的变化而检测湿度的变化，参见G01D与所测可变量相应的小类；结构件特性的试验或测定入G01M；材料电磁性质的测量或测试入G01R；利用无线电波或其它辐射波的接收或发射并基于传播效应，如多卜勒效应，传播时间，传播的方向的一般设备或方法入G01S；测定照相材料的感光度，粒度，或密度入G03C5/02；核反应堆部件的试验入G21C17/00) 〔7〕
    附注
    (1)在本小类中，下列所用术语具有指定的含义：

    ——“测试”意为试验或测定；

    ——“材料”包括固体，液体或气体介质，如大气。
    (2)应注意G01类类名下面的附注。
    (3)涉及特别适于被B23K小类包括的工艺中用的材料性质的测定入B23K31/12〔5〕
小类索引
取样，制备......1/00

按所研究的性质区分的测试和分析
    机械强度；密度；流量 3/00；9/00；11/00

    表面或边界效应；颗粒特性，渗透性；摩擦，附着力......13/00；15/00；19/00

    耐环境介质的特性......17/00

按所使用的方法区分的测试和分析
    称量；气体压力或体积的测量；机械的......5/00；7/00；19/00

    光学的；用微波；用辐射......21/00；22/00；23/00

    磁共振或其它自旋效应......24/00

    热的；电的，电化学的，

    磁的；声的......25/00；27/00；29/00

    通过分离成各组分；用化学方法......30/00；31/00

按所测试的材料性质区分的其它的测试或分析......33/00

    免疫测定法......33/53

自动分析......35/00

未包括在以上各组的部分......37/00

==========

1/00  取样；制备测试用的样品(用于自动分析的材料处理入35/00)

1/02  ·取样装置(医学或兽医用的入A61；土壤或井下流体样品的获得入E21B49/00)

1/04  ··固体的，如采用切割
1/06  ···制成薄片，如用切片机
1/08  ···用提取工具，如岩心钻头
1/10  ··液体或流体的
1/12  ···铲斗；挖泥机(吸扬式挖泥机入E02F3/88)〔5〕
1/14  ···抽吸装置，如泵；喷射器
1/16  ···带有在几个水平面吸取样品的设备(1/12，1/14优先)

1/18  ···带有将样品分为几部分的设备(1/12，1/14优先；用于色谱分析的碎片收集设备入B01D15/08)

1/20  ···用于流动或下落的材料(1/12，1/14优先)

1/22  ··气体的
1/24  ···抽吸装置
1/26  ···带有从不同地点吸取样品的设备
1/28  ·测试用样品的制备(将样品安装在显微镜载片上入G02B21/34；电子显微镜中支承被分析的物品或材料的装置入H01J37/20)

1/30  ··着色；浸渍
1/31  ···其所用设备〔6〕
1/32  ··抛光；腐蚀
1/34  ··纯化；清洗
1/36  ··样品的放入或类似的安装〔6〕
1/38  ··稀释、分散或混合样品〔6〕
1/40  ··浓缩样品〔6〕
1/42  ··低温样品处理，例如冰冻固定〔6〕
1/44  ··包括辐照的样品处理，例如，加热〔6〕
3/00  用机械应力测试固体材料的强度特性(应变仪入G01B；一般应力测量入G01L1/00)

附注
    本组不仅包括材料承受低于弹性极限的应力而且包括承受超过弹性极限的应力，如直到发生断裂
3/02  ·零部件
3/04  ··夹具
3/06  ··专用的指示或记录配件
3/08  ·施加稳定的张力或压力(3/28优先)

3/10  ··由气压或液压产生的(3/18优先)

3/12  ···压力试验(流体密封试验入G01M3/00)

3/14  ··由静重产生的，如摆：由弹簧张力产生的(3/18优先)

3/16  ··通过齿轮施加的(3/18优先)

3/18  ··在高温或低温下进行试验
3/20  ·施加稳定的弯曲力(3/26，3/28优先)

3/22  ·施加稳定的扭力(3/26，3/28优先)

3/24  ·施加稳定的剪切力(3/26，3/28优先)

3/26  ·测试扭转或盘绕特性
3/28  ·测试延展性，如金属薄板对深拉延或旋压的适应性
3/30  ·用一次冲击力（用压头在冲击载荷下压印入3/48）〔7〕
3/303  ··仅由自由下落的重物产生的〔7〕

3/307  ··通过一拉伸或压缩的弹簧产生的；通过气动或液压装置产生的〔7〕

3/31   ··通过一转动的飞轮产生的〔7〕

3/313  ··通过爆炸产生的〔7〕

3/317  ··通过电磁方法产生的〔7〕

3/32  ·施加重复力或脉动力(这些力的产生一般见有关大类或小类，如B06，G10)

3/34  ··由机械装置产生的，如锤击
3/36  ··由气动或液压装置产生的
3/38  ··由电磁装置产生的
3/40  ·测试硬度或回弹硬度
3/42  ··用压头在稳定载荷下压印，如球形压头，棱锥形压头(3/54优先)

3/44  ···先加较小载荷，接着加较大载荷的压头，即洛氏制
3/46  ···作刮痕动作的压头
3/48  ··用压头在冲击载荷下压印，如使球下落(3/54优先)

3/50  ··用测量滚动摩擦，如用摇动摆(3/54优先)

3/52  ··用测量撞击物体回弹程度(3/54优先)

3/54  ··在高温或低温下进行试验
3/56  ·测试抗磨损或腐蚀
3/58  ·用切削工具测试机械加工性能；测试工具的切削性能
3/60  ·测试材料，如耐火材料耐急剧热变化的性能
3/62  ·在以上各小组测试中所使用的制造，校准或维修装置
5/00  用称量的方法分析材料，如称量从气体或液体分离出的微粒(9/00优先)

5/02  ·利用物质吸收或吸附某些组分并测定吸附剂的重量变化，如测定含水量
5/04  ·通过除去某种组分，如通过蒸发并称量其剩余物
7/00  通过测量气体或蒸汽的压力或体积分析材料
7/02  ·通过吸收，吸附或燃烧某些组分并测量剩余物的压力或体积变化
7/04  ··只通过吸收或吸附
7/06  ··只通过燃烧
7/08  ··通过燃烧和随后吸收或吸附燃烧产物
7/10  ·使某些组分通过多孔壁扩散并测量其压力差或体积差
7/12  ··扩散之后燃烧或催化氧化
7/14  ·使材料发出气体或蒸汽，如水蒸汽，并测量压力差或体积差
7/16  ··将材料加热
7/18  ··使材料起反应
7/20  ···发酵反应
7/22  ····面团的
9/00  测试材料的密度或比重；通过测定密度或比重以分析材料(称量设备入G01G)

9/02  ·通过测量已知体积的重量
9/04  ··流体的
9/06  ···经枢轴支承的部件连续循环
9/08  ·通过在空气和液体中称量测量固体材料的浮力
9/10  ·通过观察整个或部分地浸入流体材料中的物体
9/12  ··观察物体浸入的深度，如比重计
9/14  ···物体装在容器中
9/16  ···物体装在枢轴上
9/18  ···用于指示，记录或控制的专用配件
9/20  ··通过平衡物体的重量
9/22  ···借助流体的连续循环
9/24  ·通过观察穿过材料的波的传播或粒子辐射
9/26  ·通过测量压力差
9/28  ··通过测量从液体不同深度处喷嘴溢出的气泡的充气压力
9/30  ·利用离心作用
9/32  ·利用流体的流动特性，如流过管道或小孔
9/34  ··利用在流体中运动的部件，如叶片
9/36  ·通过测量密度或比重分析材料，如测定含水量(一般的测量方法入9/02至9/32)

11/00  测试材料的流动特性，如粘滞性，可塑性；通过测定流动特性分析材料
11/02  ·通过测量材料的流量
11/04  ··通过受限制的通道，如管子，小孔
11/06  ···测量已知量流出的时间
11/08  ···测量产生已知流量所需的压力
11/10  ·通过使物体在材料中运动
11/12  ··测量物体的升降速度；测量楔形规的穿入程度(11/16优先)

11/14  ··利用旋转物体，如叶片(11/16优先)

11/16  ··通过测量对振动物体的阻尼效应
13/00  测试表面或边界效应，如湿润能力；测试扩散效应；通过测定表面，边界或扩散效应分析材料；在原子量级测试或分析表面结构〔7〕

13/02  ·测试液体表面张力
13/04  ·测试渗透作用
13/10  ·应用探针扫描技术在原子量级测试或分析表面结构（通过测量二次发射的入23/22；应用探针扫描技术的尺寸测量入G01B；探针扫描装置细节一般入G12B21/00）〔7〕

13/12  ··应用扫描隧道显微术（STM）〔7〕
13/14  ··应用扫描近场光学显微术（SNOM）〔7〕

13/16  ··应用原子力显微术（AFM）〔7〕

13/18  ··应用扫描离子电导显微术（SICM）〔7〕

13/20  ··应用扫描电容显微术（SCM）〔7〕

13/22  ··应用磁力显微术（MFM）〔7〕

13/24  ··应用扫描电化学的显微术〔7〕
15/00  测试颗粒的特性；测试多孔材料的渗透性，孔隙体积或者孔隙表面积(微生物的识别入C12Q)〔4〕
15/02  ·测试颗粒的粒度或粒经分布(15/04，15/10优先；通过测定渗透压力入7/10；通过过滤入B01D；通过筛选入B07B)〔4〕
15/04  ·测试悬浮颗粒的沉积
15/05  ··在血液中〔4〕
15/06  ·测试悬浮颗粒的浓度(15/04，15/10优先；用称重法入5/00)〔3〕
15/08  ·测试多孔材料的渗透性，孔隙体积或孔隙表面积
15/10  ·测试单个颗粒〔4〕
15/12  ··库尔特计数器〔4〕
15/14  ··电光测试〔4〕
17/00  测试材料的耐气候，耐腐蚀，或耐光照性能
17/02  ·用于大气侵蚀，腐蚀或防腐测量中的电化学测量系统(17/04优先)〔5〕
17/04  ·腐蚀探头〔5〕
19/00  用机械方法测试材料(3/00至17/00优先)

19/02  ·测量材料之间的摩擦系数
19/04  ·测量材料之间的附着力，如密封带的，涂层的
19/06  ·通过磨削材料来测试，如火花试验
19/08  ·检测裂缝或不匀度的存在(表面粗糙度或不平度的测量入G01B5/28)

19/10  ·测量含水量，如利用测量吸湿丝长度的变化；湿度计
21/00  利用光学手段，即利用红外光，可见光或紫外光来测试或分析材料(3/00到19/00优先；一般的测定应力入G01L1/00；测量仪器的光学元件入G02B； 通过数据处理进行图象分析入G06T) 〔7〕
附注

     本组不包括光本身的频谱特性的测试，或感知光的频谱特性的材料的特性的测试，主 要重点在于建立、检测或分析频普而不注重所测试的材料的特性（参见G01类名后的注释（4））。那些主题包括在G01J3/00组。〔7〕

21/01  ·便于进行光学测试的装置或仪器〔3〕
21/03  ··透明小容器结构〔3〕
21/05  ···流经透明小容器(21/09优先，处理流体样品的入1/10)〔3〕
21/07  ···离心型透明小容器(21/09优先，离心机本身入B04B)〔3〕
21/09  ···采用抗有害环境或抗腐蚀的或抗磨蚀的材料〔3〕
21/11  ··透明小容器的填充或抽空〔3〕
21/13  ··将透明小容器或固体样品移至测试位置或从该处移开〔3〕
21/15  ··防止光学装置的部件的沾污或光路的障碍〔3〕
21/17  ·入射光根据所测试的材料性质而改变的系统(其中所测试的材料因受到光学激发而引起入射光波长改变的入21/63)〔3〕
21/19  ··二向色性〔3〕
21/21  ··影响偏振的性质(21/19优先)〔3〕
21/23  ···双折射〔3〕
21/25  ··颜色；光谱性质，即比较材料对两个或多个不同波长或波段的光的影响〔3〕
21/27  ···利用光电检测(21/31优先)〔3〕
21/29  ···利用目视检测(21/31优先)〔3〕
21/31  ···测试材料在特定元素或分子的特征波长下的相对效应，例如原子吸收光谱术〔3〕
21/33  ····利用紫外光(21/39优先)〔3〕
21/35  ····利用红外光(21/39优先)〔3〕
21/37  ·····利用气动检测〔3〕
21/39  ····利用可调谐的激光器〔3〕
21/41  ··折射率；影响相位的性质，例如光程长度(21/21优先)〔3〕
21/43  ···通过测量临界角〔3〕
21/45  ···利用干涉量度法，利用纹影方法〔3〕
21/47  ··散射，即漫反射(21/25，21/41优先)〔3〕
21/49  ···固体或流体中的散射〔3〕
21/51  ····容器内的，例如安瓿内的(21/53优先，检查容器的清洁性入B08B9/46)〔3〕
21/53  ····在流动的流体内，例如烟（靠烟启动的报警装置入G08B17/10)〔3〕
21/55  ··镜面反射率〔3〕
21/57  ···测量光泽度〔3〕
21/59  ··透射率(21/25优先)〔3〕
21/61  ···非色散的气体分析器〔3〕
21/62  ·所测试的材料在其中被激发，因之引起材料发光或入射光的波长发生变化的系统〔3〕
21/63  ··光学激发的〔3〕
21/64  ···荧光，磷光〔3〕
21/65  ···喇曼散射〔3〕
21/66  ··电激发的，例如电发光〔3〕
21/67  ···利用电弧或放电(火花间隙本身入H01T)〔3〕
21/68  ···利用高频电场〔3〕
21/69  ···专用于流体的〔3〕
21/70  ··机械激发的，例如摩擦发光〔3〕
21/71  ··热激发的〔3〕
21/72  ···用火焰喷灯〔3〕
21/73  ···用等离子体喷嘴或吹管〔3〕
21/74  ···用无火焰雾化，例如用石墨炉〔3〕
21/75  ·材料在其中经受化学反应的系统，测试反应的进行或结果(材料在火焰或等离子体中燃烧的装置入21/72，21/73)〔3〕
21/76  ··化学发光；生物发光〔3〕
21/77  ··观察对化学指示剂的作用〔3〕
21/78  ···产生颜色变化〔3〕
21/79  ····光度滴定法〔3〕
21/80  ····指示PH值〔3〕
21/81  ····指示湿度〔3〕
21/82  ···产生沉淀或混浊〔3〕
21/83  ····浊度滴定法〔3〕
21/84  ·专用于特殊应用的装置〔3〕
21/85  ··测试移动的流体或粒状固体〔3〕
21/86  ··测试移动的板、片材料(21/89优先)〔3〕
21/87  ··测试宝石(21/88优先)〔3〕
21/88  ··测试瑕疵、缺陷或污点的存在〔3，7〕

21/89  ···在移动的材料中，例如：纸张，织物中（21/90、21/91、21/94优先）〔3，7〕
21/892 ····特征在于待测的瑕疵、缺陷或物品的特色〔7〕

21/894 ·····针孔〔7〕

21/896 ·····透明材料之中或表面的光学缺陷，如形变、表面瑕疵〔7〕

21/898 ·····纹理或图案（如织物、木材）表面中的不规则物〔7〕
21/90  ···在容器内或它里面的物件内21/91优先)〔3〕
21/91  ···利用染料的渗透性，例如荧光墨水〔3〕
21/93  ···检测标准；校准〔7〕

21/94  ···研究污染，如灰尘（21/85优先）〔7〕

21/95  ···特征在于待测物品的材料或形状（21/89至21/91，21/94优先）〔7〕

21/952 ····监测圆状物件或圆线的外表面（21/956优先〔7〕）

21/954 ····监测空心物品（如空心球）的内表面〔7〕

21/956 ····监测物品表面上的图案（电路的非接触测试入G01R31/308；检测电流入G07D）〔7〕

21/958 ····监测透明材料〔7〕

22/00  利用微波测试或分析材料(3/00至17/00，24/00优先)〔3〕
22/02  ·测试缺陷的存在〔3〕
22/04  ·测试水份含量〔3〕
23/00  利用未包括在21/00或22/00组内的波或粒子辐射来测试或分析材料，例如X射线，中子(3/00到17/00优先；一般的应力测定入G01L1/00；核辐射或X射线辐射的测量入G01T；将物体或材料送入核反应堆，或者将它们从中移出，或者在反应堆中处理后储存它们入G21C；X射线装置或其相应的电路的结构或操作入H05G)

23/02  ·使辐射透过材料
23/04  ··并形成图象(电子显微镜本身入H01J)

23/05  ···利用中子〔3〕
23/06  ··并测量吸收
23/08  ···用电检测装置
23/083 ····辐射是X射线(23/10至23/18优先)〔5〕
23/087 ·····使用多能量X射线〔5〕
23/09  ····辐射是中子〔3〕
23/10  ····材料装在容器中(23/09优先)〔3〕
23/12  ····材料是流动的流体或流动的颗粒状固体(23/09优先)〔3〕
23/14  ·····专用于控制或监视操作或发出信号的
23/16  ····材料是移动的板(23/09，23/18优先)〔3〕
23/18  ····测试缺陷或杂质存在(23/09优先)〔3，5〕
23/20  ·利用辐射的衍射，例如：用于测试晶体结构；利用辐射的反射
23/201 ··通过测量小角散射〔2〕
23/202 ···利用中子〔3〕
23/203 ··通过测量背散射〔2〕
23/204 ···利用中子〔3〕
23/205 ··利用衍射相机(23/201优先)〔2〕
23/206 ···辐射是中子〔3〕
23/207 ··通过检测器测量衍射，例如：利用处于中心位置的分析晶体或待分析的晶体，以及安放在周围的一个或多个可移动的检测器(23/201优先；检测或测量的辐射强度的能谱测定法入G01T1/36)〔2〕
23/22  ·通过测量二次发射〔2〕
23/221 ··利用活化分析法〔2〕
23/222 ···用中子〔3〕
23/223 ··通过用X射线辐照样品以及测量X射线荧光〔2〕
23/225 ··用电子或离子微探针(微探针分析用的电子或离子束管入H01J37/00)〔2〕
23/227 ··测量光电效应，例如：俄歇电子〔2〕
24/00  利用核磁共振，电子顺磁共振或其它自旋效应来测试或分析材料(测量磁共振效应的设备或仪器入G01R33/20)〔3，4，5〕
24/08  ·利用核磁共振(24/12优先)〔3〕
24/10  ·利用电子顺磁共振(24/12优先)〔3〕
24/12  ·利用双共振〔3〕
24/14  ·利用回旋加速器共振〔3〕
25/00  应用热方法测试或分析材料(3/00至23/00优先)

25/02  ·通过测试材料的状态或相的变化；通过测试烧结
25/04  ··测试熔化点，凝固点，软化点
25/06  ···测量凝固点的变化以进行分析
25/08  ··沸点的测试
25/10  ···测量沸点的变化以进行分析
25/12  ··临界点或其它相变的测试
25/14  ·利用蒸馏，萃取，升华，冷凝，冻结或结晶(25/02优先)

25/16  ·通过测试热膨胀系数
25/18  ·通过测试热传导(用量热法入25/20；通过测量电热体的电阻变化入27/18)

25/20  ·通过测量热的变化，即量热法，例如通过测量比热，测量热导率
25/22  ··燃烧或催化氧化作用，例如：气体混合物的组分
25/24  ···用燃烧管，例如：用于微量分析
25/26  ···利用在压力下与氧的燃烧作用，例如：在爆炸量热器内
25/28  ···直接测量由于燃烧产生的气体温度的升高
25/30  ····用电动式温度响应元件
25/32  ·····用热电元件
25/34  ····用机械式温度响应元件，例如：双金属片
25/36  ·····用于测试气体混合物的成分
25/38  ····利用固体的融化或燃烧
25/40  ···所产生的热量被传递于流动的流体
25/42  ····连续的传递
25/44  ···所产生的热量被传递于一定量的流体
25/46  ····用于测试气体混合物的成份
25/48  ··不包括燃烧或催化氧化作用的溶解、吸收或化学反应
25/50  ·通过测试闪点；通过测试爆炸性
25/52  ··通过测定液体的闪点
25/54  ··通过测定爆炸性
25/56  ·通过测定水份的含量
25/58  ··通过测量由于热、冷、或膨胀作用所引起的材料性质的变化
25/60  ···用于测定蒸汽的湿度
25/62  ··利用湿度装置，例如干湿球温度计
25/64  ···用电温度响应元件
25/66  ··通过测试露点
25/68  ···通过冷凝表面温度的改变
25/70  ···通过材料温度的改变，例如通过压缩，通过膨胀
25/72  ·测试缺陷的存在(通过测试热传导入25/18)

27/00  用电、电化学或磁的方法测试或分析材料(3/00至25/00优先；电或磁变量的测量或试验，材料的电磁性能的测试或试验入G01R)

27/02  ·通过测试阻抗
27/04  ··通过测试电阻
27/06  ···液体的电阻(关于电分析的入27/26；关于极谱法的入27/48；测量流体电阻入G01R27/22)

27/07  ····所用测量容器及电极的构造〔2〕
27/08  ····连续流动的
27/10  ·····专用于控制或监测操作的或发出信号的测试或分析(调节入G05D)

27/12  ···与流体的吸收有关的固体的电阻，依赖于与流体发生反应的固体的电阻
27/14  ···依赖于温度变化的电热体的电阻
27/16  ····由于被试环境物质如气体的燃烧或催化氧化引起的电阻
27/18  ····由于被试环境物质的热传导变化引起的电阻(27/20优先)

27/20  ···测试缺陷的存在
27/22  ··通过测试电容量
27/24  ···测试缺陷的存在
27/26  ·通过测试电化学变量；用电解或电泳法(测试抗腐蚀性能入17/00；利用吸收、吸附或类似的作用，或利用离子交换法，例如色谱分离法将物质分离为各个组分，以测试或分析材料入30/00，免疫电泳入33/561；一般电化学方法或设备入B01J；标准电池入H01M6/28)〔5〕
27/27  ··两个或多个测量系统或单元的组合，每一个测量不同参数，该系统或单元作物理上的连接，其测量结果既可以单独使用，也可以相结合产生另外的参数值。〔5〕
27/28  ··电解池部件
27/30  ···电极，例如测试电极；半电池(27/414优先)〔5〕
27/31  ····带渗透膜的半电池，例如半多孔的或选择性渗透膜〔5〕
27/32  ····甘汞电极
27/327 ····生物化学电极〔5〕
27/333 ····离子选择电极或膜(玻璃电极入27/36)〔5〕
27/34  ····滴汞电极
27/36  ····玻璃电极
27/38  ····电极的清洗
27/40  ···半渗透性隔膜或隔片
27/401 ···盐桥渗漏；液面接界〔5〕
27/403 ··电池和电极组件〔5〕
27/404 ···带阳极、阴极的电池和在渗透膜同侧的电池电解质，渗透膜将它们与样品流体隔开〔5〕
27/406 ···具有固体电解质的电池和探头〔5〕
27/407 ····用于测试或分析气体〔5〕
27/409 ·····氧浓度电池〔5〕
27/41  ·····氧泵电池〔5〕
27/411 ····用于测试或分析液体金属〔5〕
27/413 ···用液体电解质的浓度电池〔5〕
27/414 ···离子--敏感或化学场效应晶体管，即ISFETS或CHEMFETS〔5〕
27/416 ··系统(27/27优先)〔5〕
27/417 ···用有固体电解质的电池和探头〔5〕
27/419 ····用氧泵电池和氧浓度电池的组合测量电压或电流〔5〕
27/42  ···测量材料从电解液中的沉淀或析出；库仑分析法，即测量电解液中材料的库仑当量〔5〕
27/44  ····用电解法制成试剂，例如用于滴定〔5〕
27/447 ···用电泳法〔5〕
27/453 ····相应的容器〔5〕
27/48  ···用极谱法，即缓慢改变电压时测量电流的变化〔5〕
27/49  ···用电压产生一种或多种特定离子的选择性测量以确定电流的一个特定值或小范围值的系统〔5〕
27/60  ·通过测试静电变量(测试电容量入27/22)

27/61  ··测试缺陷的存在〔3〕
27/62  ·通过测试气体的电离，通过测试放电，如阴极发射(粒子谱仪本身入H01J49/00)

27/64  ··利用波或粒子辐射电离气体，例如在电离室内
27/66  ···测量其电流或电压
27/68  ··利用放电使气体电离
27/70  ···测量其电流或电压
27/72  ·通过测试磁变量
27/74  ··流体的(24/00优先)

27/76  ···通过测试磁化率
27/80  ··用于测试机械硬度，例如通过测试铁磁材料的饱和或剩磁
27/82  ··用于测试缺陷的存在
27/83  ···通过测试杂散磁场〔3〕
27/84  ····用磁性粉末或磁性墨水〔3〕
27/85  ····用磁强记录仪方法〔3〕
27/87  ····利用探针〔3〕
27/90  ···利用涡流〔3〕
27/92  ·通过测试击穿电压(27/60，27/62优先；检测固体或流体物品或样品或样品的绝缘强度或击穿电压入G01R31/12)〔3〕
29/00  利用超声、声波或次声波来测试或分析材料；靠超声波或声波通过物体的传送得到物体内部的显象(3/00到27/00优先；一般的超声波、声波或次声波的测量或指示入G01H；利用声波的反射和再辐射，例如声波成象，的系统入G01S15/00；利用类似于使用超声波、声波或次声波的照相的技术获得记录入G03B42/06)〔4〕
29/02  ·用于分析流体(29/16，29/18，29/20优先)〔5〕
29/04  ·为测试固体中缺陷的存在(29/16，29/18，29/20优先)〔4，5〕
29/06  ··内部的显象〔4〕
29/08  ··利用传输技术(29/06优先)〔5〕
29/10  ··利用声波的反射(29/06优先)〔5〕
29/12  ··利用共振或自由振荡技术(29/06优先)〔5〕
29/14  ··利用声发射技术(29/06优先)〔5〕
29/16  ·通过测试机械的或声学的阻抗〔5〕
29/18  ·通过测试声波的传播速度〔5〕
29/20  ·通过测量声波的衰减〔5〕
29/22  ·零部件〔5〕
29/24  ··探头〔5〕
29/26  ··为定位或扫描的结构〔5〕
29/28  ··提供声耦合的〔5〕
30/00  利用吸附作用。吸收作用或类似现象，或者利用离子交换，例如色谱法将材料分离成各个组分来测试或分析材料(3/00到29/00优先；为了各组分的制备或生产而分离入B01D15/00，53/02，53/14)〔4〕
附注
    在本组内下列使用的术语具有指定的含义：

    “调节”(“Conditioning”)是指例如温度或压力等环境参数的调节或控制〔4〕
30/02  ·柱色谱法〔4〕
30/04  ··待分析样品的制备或注入〔4〕
30/06  ···制备〔4〕
30/08  ····使用富集器〔4〕
30/10  ····使用分流器〔4〕
30/12  ····借助于蒸发〔4〕
30/14  ····借助于某些组分的消去〔4〕
30/16  ···注入(30/24优先)〔4〕
30/18  ····使用隔膜或微型注射器〔4〕
30/20  ····使用进样阀〔4〕
30/22  ····在高压液体系统中〔4〕
30/24  ···自动注入系统〔4〕
30/26  ··流态载体的调节；流型〔4〕
30/28  ···流态载体物理参数的控制〔4〕
30/30  ····温度的〔4〕
30/32  ····压力或速度的(30/36优先)〔4〕
30/34  ····流体组成的，例如梯度(30/36优先)〔4〕
30/36  ····在高压液体系统中〔4〕
30/38  ···流型〔4〕
30/40  ····利用了反向冲洗技术〔4〕
30/42  ····利用逆流法〔4〕
30/44  ····利用被分配组分的再循环〔4〕
30/46  ····利用了多于一个的色谱柱〔4〕
30/48  ··相应的吸附剂材料〔4〕
30/50  ··吸附剂材料或固定液的调节〔4〕
30/52  ···物理参数〔4〕
30/54  ····温度〔4〕
30/56  ···装填方法或涂敷方法〔4〕
30/58  ···吸附剂的整体移动〔4〕
30/60  ··色谱柱的结构〔4〕
30/62  ··相应的专用检测器〔4〕
30/64  ···电检测器〔4〕
30/66  ····热导检测器〔4〕
30/68  ····火焰电离检测器〔4〕
30/70  ····电子捕获检测器(30/68优先)〔4〕
30/72  ···质谱仪〔4〕
30/74  ···光检测器〔4〕
30/76  ···声检测器〔4〕
30/78  ···利用多于一种的检测器〔4〕
30/80  ··馏分收集器〔4〕
30/82  ···相应的自动化设备〔4〕
30/84  ··被分配组分的制备〔4〕
30/86  ··信号分析〔4〕
30/88  ··不能为30/04到30/86组中单独一个组所包括的、相应专用的综合分析系统(一般的信号分析系统本身入G06F，G，T)〔4〕
30/90  ·平面色谱法，例如薄层或纸色谱法〔4〕
30/91  ··样品的施加〔4〕
30/92  ··平面的结构〔4〕
30/93  ···吸附剂层的涂布〔4〕
30/94  ··展开〔4〕
30/95  ··相应的专用检测器；信号分析〔4〕
30/96  ·利用离子交换(30/02；30/90优先)〔4〕
31/00  利用本组规定的化学方法对非生物材料的测试或分析(不利用酶或微生物检测消毒过程的有效性或完全性入A61L2/28；包含酶或微生物的测量或试验C12Q1/00)；此类方法专用的装置〔4，7〕
附注
    由31/02至31/22主组所包括的反应过程的观测，是包括在3/00至29/00专门方法中的其中一个组内，如果这个观测是非常重要的，则分在该方法所包括的相关组中。
31/02  ·利用沉淀作用
31/10  ·利用催化作用
31/12  ·利用燃烧(25/20优先)

31/16  ·利用滴定法
31/18  ··滴定法所专用的滴定管(一般滴定管入B01L3/02)

31/20  ·利用微量分析，例如滴定反应
31/22  ·利用化学指示剂(31/02优先)

33/00  利用前面各组所未包括的特殊的方法来测试或分析材料
33/02  ·食物
33/03  ··食用油或食用脂〔4〕
33/04  ··牛乳制品
33/06  ···油脂含量的测定，例如用油脂测量计
33/08  ··蛋，例如用光照
33/10  ··含淀粉的物质，例如面团
33/12  ··肉；鱼
33/14  ··饮料
33/15  ·医用配制品〔3〕
33/18  ·水
33/20  ·金属
33/22  ·燃料；爆炸物
33/24  ·地面材料(33/42优先)

33/26  ·油；粘性液体；油漆；墨水(33/22优先)

33/28  ··油(食用油或食用脂入33/03)〔4〕
33/30  ···润滑性质的
33/32  ··油漆；墨水
33/34  ·纸
33/36  ·纺织品
33/38  ·混凝土；石灰；砂浆；石膏；砖；陶瓷；玻璃
33/40  ·研磨材料
33/42  ·筑路材料(33/38优先)

33/44  ·树脂；塑料；橡胶；皮革
33/46  ·木材
33/48  ·生物物质，例如血，尿(33/02到33/14，33/26，33/44，33/46优先；种子发芽能力测定入A01C1/02)；血球计数器(靠对一表面扫描来统计该表面上的血球数入G06M11/02)〔3，4〕
33/483 ··生物物质的物理分析〔4〕
33/487 ···液态生物物质〔4〕
33/49  ····血液〔4〕
33/493 ····尿液〔4〕
33/497 ···气态生物物质，例如呼出气体〔4〕
33/50  ··生物物质，例如血，尿的化学分析；包括了生物特有的配体结合方法的测试；免疫学试验(除了免疫学试验以外包括酶或微生物，以及相应的组分或试纸的检测或试验；形成这些组分的工艺过程，在微生物的或酶的反应过程中反应条件的控制入C12Q)〔3〕
附注
    (1)在本组内下列使用的措辞具有指定的含义：

       “涉及”(“involving”)一词用于与材料有关时，包括对材料的检测以及采用这一材料作为对另一材料进行试验的鉴定因素或试剂〔3〕
    (2)33/52至33/96组中，如无相反指示时，则发明分类入最后适当位置〔3〕33/52  ···比色，分光光度或荧光测试中使用的化合物或合成物，例如试纸的使用〔3〕
33/53  ···免疫测定法；生物特有的结合方法的测定；相应的生物物质(包含抗原或抗体的医用配制品入A61K；一般的半抗原参见C07类中相应的组；一般肽，例如蛋白质入C07K)〔4〕
33/531 ····免疫化学试验物质的制备〔4〕
33/532 ·····示踪免疫化学物品的制备〔4〕
33/533 ······带有荧光标记的〔4〕
33/534 ······带有放射性标记的〔4〕
33/535 ······带有酶标记的〔4〕
33/536 ····带有在液相中形成的抗原抗体复合物的〔4〕
33/537 ·····借助从游离的抗原或抗体中分离抗原抗体复合物〔4〕
33/538 ······靠吸收柱，颗粒物或树脂带〔4〕
33/539 ······涉及沉淀剂的〔4〕
33/541 ·······双抗体或第二抗体〔4〕
33/542 ·····借助于空间抑制或信号变更，例如荧光消隐〔4〕
33/543 ····用不溶解的载体固定免疫化学物品〔4〕
33/544 ·····载体为有机物〔4〕
33/545 ······合成树脂〔4〕
33/546 ·······能为水悬浮的颗粒〔4〕
33/547 ·······抗原或抗体通过一种连接剂连接到载体上的〔4〕
33/548 ······碳水化合物，例如合成血浆〔4〕
33/549 ······带有包容在载体内部的抗原或抗体〔4〕
33/551 ·····载体为无机物〔4〕
33/552 ······玻璃或二氧化硅〔4〕
33/553 ······金属或被包敷的金属〔4〕
33/554 ·····载体为生物细胞或细胞碎片，例如细菌，酵母细胞〔4〕
33/555 ······血红细胞〔4〕
33/556 ·······固定的或稳定的血红细胞〔4〕
33/557 ····利用了动态测量，例如抗原抗体相互作用的进展速率〔4〕
33/558 ····利用了抗原或抗体的扩散或迁移〔4〕
33/559 ·····穿过凝胶体，例如乌赫特朗尼技术〔4〕
33/561 ·····免疫电泳法〔4〕
33/563 ····涉及抗体碎片的〔4〕
33/564 ····用于先存在抗原抗体复合物或者自动免疫疾病的〔4〕
33/566 ····利用了特定的载体或接受体蛋白质作为配体结合试剂〔4〕
33/567 ·····利用了游离的组织或器官作为结合剂〔4〕
33/569 ····用于微生物，例如原生动物，细菌，病毒〔4〕
33/571 ·····用于性病、例如梅毒，淋病，疱疹〔4〕
33/573 ····用于酶或同功酶
33/574 ····用于癌症〔4〕
33/576 ····用于肝炎〔4〕
33/577 ····涉及单克隆抗体的〔4〕
33/579 ···涉及鲎属溶成剂的〔4〕
33/58  ···涉及示踪物质的(33/53优先，在活体内试验入A61K51/00)〔3〕
33/60  ····涉及放射性示踪物质的(示踪物入G21H5/02)〔3〕
33/62  ···涉及尿素的〔3〕
33/64  ···涉及酮的〔3〕
33/66  ···涉及血糖，例如半乳糖的〔3〕
33/68  ···涉及蛋白质，肽或氨基酸的〔3〕
33/70  ···涉及肌酸或肌酸酐的〔3〕
33/72  ···涉及血色素，例如血红蛋白，胆红素的〔3〕
33/74  ···涉及激素的〔3〕
33/76  ····人的绒毛膜促性腺激素〔3〕
33/78  ····甲状腺激素〔3〕
33/80  ···涉及血型的〔3〕
33/82  ···涉及维生素的〔3〕
33/84  ···涉及无机化合物或pH的〔3〕
33/86  ···涉及血液凝结时间的〔3〕
33/88  ···涉及前列腺素的〔3〕
33/90  ···涉及血液中铁的结合能力的〔3〕
33/92  ···涉及类脂化合物，例如胆固醇的〔3〕
33/94  ···涉及麻醉剂的〔3〕
33/96  ···涉及血或血清的控制标准的〔3〕
33/98  ···涉及乙醇，例如呼吸中的乙醇的〔4〕
35/00  不限于用上述各组中的某一组提供的方法或材料所进行的自动分析；及材料的传送〔3〕
35/02  ·应用许多样品容器，这些容器用输送机系统运送，经历一次或多次处理或通过一个或多个处理点或分析点〔3〕
35/04  ··输送机系统的零部件〔3〕
35/08  ·利用沿管道系统流动的不连续的样品流，例如流动注射分析〔3〕
35/10  ·用于将样品传送给、传送入分析仪器或从分析仪器中输出样品的装置，例如吸入装置，注入装置〔6〕
37/00  上述各组都不包括的零部件〔3〕
====================

G01P  线速度或角速度、加速度、减速度或冲击的测量；运动的存在、不存在或方向的指示(血液流动的测量或记录入A61B5/02，8/06；电动车辆的速度或减速度的监测入B60L3/00；适用于指示速度的车辆照明系统入B60Q1/54；导航中位置或航向的测定，大地测量或勘测中地面距离的测定入G01C；用于测量两个或多个运动变量的组合测量设备入G01C23/00；声速测量入G01H；光速测量入G01J7/00；通过对基于传播效应，例如多普勒效应、传播时间、传播方向的无线电波或其它波的反射或再辐射来测量固体物体的方向或速度入G01S；核辐射速度的测量入G01T；重力加速度的测量入G01V)

    附注
    (1)本小类包括利用无线电波或其它波在流体本身中所引起的传播效应来测量流体流动的方向和速度，例如利用激光风速计，利用具有“声循环系统”的超声波流量计。〔4〕
    (2)应注意G01类类目下面的附注。
小类索引
运动或运动方向的指示......13/00

固体的线速度或角速度的测量
    以测速装置的主要动作原理为特征的......3/00

    应用积分；陀螺效应；平均值的方法......7/00；9/00；11/00

测量流体的速度或固体对流体或流体对固体的相对速度......5/00

测量加速度或加速度突变......15/00

零部件......1/00

功能试验或校准......21/00

==========

1/00  仪器的零部件
1/02  ·外壳
1/04  ·专用的驱动装置
1/07  ·指示装置，例如遥控指示装置指示车辆的工作情况入G07C5/00)〔3〕
1/08  ··刻度尺、指针、指示灯或声指示器的装置，例如汽车上速度表的
1/10  ···指示预定速度的
1/11  ····通过指示器指针位置检测的〔3〕
1/12  ·记录装置(记录车辆的工作情况入G07C5/00)〔3〕
1/14  ··用于永久性的记录〔3〕
1/16  ··用于可消除的记录，例如磁记录〔3〕
3/00  线速度或角速度的测量；线速度或角速度差值的测量(5/00至11/00优先；计数机构入G06M)

附注
    本主组内各分组系按所用的比较重要的测量方法进行区别。而仅利用其它方法给出最终指示并不影响其分类。
3/02  ·以应用机械方法为特征的装置
3/04  ··通过两个速度的比较
3/06  ···应用摩擦装置
3/08  ···应用差动齿轮传动装置
3/10  ··通过固定时间内驱动指示元件，如指针
3/12  ··通过用冲击激励的系统
3/14  ··通过激发一个或多个机械谐振系统
3/16  ··通过用固体的离心力(调速器入G05D13/00)

3/18  ···通过机械的方法传送到指示器
3/20  ···通过流体的方法传送到指示器
3/22  ···通过电或磁的方法传送到指示器
3/24  ··通过用摩擦作用(3/06优先)

3/26  ·按所用流体为特征的装置
3/28  ··通过用泵的
3/30  ··通过用流体离心力的
3/32  ···连通固定容器的旋转容器
3/34  ··通过用摩擦作用的
3/36  ·按所用的光学方法为特征的装置，例如利用红外光、可见光、或紫外光(3/68优先；利用萨格奈效应，即利用逆向旋转的两电磁束之间旋转产生位移的陀螺测量仪入G01C19/64)〔5〕
3/38  ··利用照相方法
3/40  ··利用频闪方法
3/42  ·按所用电或磁的方法为特征的装置(3/66优先；一般电磁量测量入G01R)

3/44  ··用于角速度的测量(3/56优先)

3/46  ···通过测量所产生的电流或电压幅度
3/48  ···通过测量所产生的电流或电压频率
3/481 ····脉冲信号的〔3〕
3/482 ·····由核辐射检测器提供的〔3〕
3/483 ·····由可变电容检测器提供的〔3〕
3/484 ·····由接触开关提供的〔3〕
3/486 ·····由光-电检测器提供的〔3〕
3/487 ·····由旋转磁体提供的〔3〕
3/488 ·····由可变磁阻检测器提供的〔3〕
3/489 ·····其数字电路〔3〕
3/49  ···利用涡流
3/495 ····其中指示装置受涡流和形成磁场所产生的力的控制〔3〕
3/50  ··用于线速度的测量(3/56优先)

3/52  ···测量所产生的电流或电压辐度
3/54  ···测量所产生的电流或电压频率
3/56  ··用于比较两种速度
3/58  ···测量或比较所产生的电流或电压辐度
3/60  ···测量或比较所产生的电流或电压频率
3/62  ·以测定不同高度大气压力的变化来计量速度垂直分量为特征的装置(一般压力测量入G01L)

3/64  ·以测量移动一定距离所需要时间为特征的装置
3/66  ··采用电或磁的方法(3/80优先；测定短时间间隔入G04F)〔4〕
3/68  ··采用光学方法，即采用红外光、可见光或紫外光(3/80优先)〔4〕
3/80  ··采用自相关或互相关检测方法〔4〕
5/00  测量流体的速度，例如空气流；测量物体相对于流体的速度，例如船、航行器的速度(计量流量的速度测量装置的应用入G01F)

5/01  ·利用涡流式流量计〔3〕
5/02  ·通过测量流体作用于固体上的力，例如风速表
5/04  ··应用档板的偏转
5/06  ··应用叶片的旋转(测量转轴的速度入3/00)

5/07  ···与指示装置具有电耦合〔3〕
5/08  ·通过测量受流量直接影响的电变量的变化，例如应用机-电效应的
5/10  ·通过测量热变量
5/12  ··应用加热导体的电阻变化
5/14  ·通过测量流体中的压差
5/16  ··应用皮托(pitot)管
5/165 ···皮托(pitot)管的布局或结构〔3〕
5/17  ···与指示器的联接装置〔3〕
5/175 ····有测定马赫数的(其所用模拟计算机入G06G7/57)〔3〕
5/18  ·通过测量流体移动一定距离所需的时间〔7〕
5/20  ··用流束夹带颗粒的方法(5/22优先)〔4〕
5/22  ··用自相关或互相关检测方法〔4〕
5/24  ·通过测量流动中的流体对检测用声波性质的直接影响〔7〕

5/26  ·通过测量流动中的流体对检测用光波性质的直接影响〔7〕

7/00  用积分加速度的方法测量速度(用加速度的双重积分测量行程入G01C21/16)

9/00  应用陀螺效应测量速度，例如应用气体、应用电子束(陀螺仪或旋转传感器本身入G01C19/00)

9/02  ·应用旋转陀螺仪
9/04  ·应用带振动体，例如音叉的旋转传感器
11/00  测量速度的平均值(通过测量移动一定距离所需的时间入3/64，5/18)

11/02  ·测量一定数量物体的平均速度，例如为交通控制测量车辆的平均速度
13/00  指示或记录运动的存在，不存在或方向(运动物体的记数入G06M7/00；电开关入H01H)

13/02  ·仅指示方向的，例如用风向标
13/04  ··指示直线运动的正向或反向，或旋转运动的顺时针或逆时针方向〔3〕
15/00  测量加速度；测量减速度；测量冲击即加速度的突变
15/02  ·利用惯性力(15/14，15/18优先) 〔7〕
15/03  ··利用非电的方法〔3〕
15/04  ··用于指示最大值
15/06  ···利用发生永久变形的构件
15/08  ··用变换成电或磁量
15/09  ···应用压电变送器〔3〕
15/093 ···采用光电法取样〔7〕

15/097 ···采用振动元件〔7〕

15/10  ····应用振弦
15/105 ···采用磁敏装置〔7〕

15/11  ····应用电感变送器〔3〕
15/12  ···应用电阻值的改变
15/125 ···应用电容变送器
15/13  ···通过测量使承受惯性力的检测质量恢复至零位所需要的力〔3〕
15/135 ···利用由可移动的惯性质量驱动的触点〔3〕
15/14  ·通过利用陀螺仪(15/18优先；陀螺仪本身入G01C19/00) 〔7〕
15/16  ·通过计算被测速度信号的时间导数(15/18优先)〔3，7〕
15/18  ·在二维或更高维空间中〔7〕

21/00  以上各组包括的仪表或装置的试验或校准
21/02  ·速度计的
====================

G01R  测量电变量；测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类目下的附注(4)；测量电场中离子的扩散，如电泳，电渗透入G01N；应用电或磁的方法研究材料的非电或非磁性质入G01N；指示谐振电路的正确调谐入H03J3/12；电子脉冲计数器的监测入H03K21/40；监测通信系统的运转入H04)

    附注
    (1)这一小类包括：

    ——以直接的方式或以从其它 电或磁变量导出的方式测量所有种类的电或磁变量；

    ——测量材料的所有电或磁性质；

    ——测试电或磁设备，仪器或网格(如放电管，放大器)或者测量它们的特性；

    ——指示电流或电压的存在或符号；

    ——并非专门适用于某一特定应用的核磁共振(NMR)，电子顺磁共振(EPR)或其它自旋效应装置；〔5〕
    ——用于实现这些试验和测量所用的信号发生设备。
    (2)在这一小类中，下面使用的术语或措辞具有指定的含义：

    ——“测量”一词包括探测；

    ——“仪器”或“测量仪器”指的是机-电测量机构；

    ——“测量装置”指的是用于测量的设备，电路或方法。
    (3)请注意G01类目后的附注。
    (4)在这一小类中，17/00组优先于19/00至31/00各组。
小类索引
电测量仪器
    一般的......5/00，7/00，9/00

    零部件......1/00

    制造；校准；测试......3/00；35/00

对功率或电流的时间积分的机-电测量......11/00

测量电变量
    测量装置的零部件......11/02；15/00

    显示装置......13/00

    包括与一个基准量进行比较......17/00

    测量电流或电压；功率，功率因数；功率或电流的时间积分；频率；电阻，电抗，阻抗......19/00；21/00；22/00；23/00；27/00

    其它变量......25/00，29/00

电学性能的测试或故障的探测......31/00

测量磁变量......33/00

==========

1/00  包括在5/00至13/00组中的各类仪器或装置的零部件(测量电消耗量的装置所特有的结构零部件入11/02)〔3〕
1/02  ·一般结构零部件(非专门用于特殊变量的测量装置的零部件入G01D7/00)

1/04  ··外壳；支承构件；端子装置(端子入H01R；接线条或端子板入H02B；电设备的外壳入H05K)

1/06  ··测量引线；测量探针(19/145，19/165优先；引线的端片入H01R11/00)〔3〕
1/067 ···测量探针〔3〕
1/07  ····非接触探针〔6〕
1/073 ····多个探针〔3〕
1/08  ··指针；刻度，刻度照明
1/10  ··轴承装置(一般的轴承入F16C)

1/12  ···带式或线式轴承的
1/14  ··制动装置；阻尼装置
1/16  ··磁体(一般的入H01F)

1/18  ··防电场或磁场的屏蔽装置，例如防地球的磁场
1/20  ·电测量仪器中所用的基本电气元件的改进；这些元件和这类仪器的结构组合(仪器用变压器本身入H01F38/20)

1/22  ··起电流互感器次级绕组作用的钳式测试器(使用互感器进行电压或电流隔离入15/18)

1/24  ··传输线，如波导管，测量段，如开槽段
1/26  ···探针作线性运动
1/28  ·在测量仪器中提供基准值的设备，如提供标准电压，标准波形
1/30  ·电测量仪器与基本电子线路的结构组合，如与放大器的结构组合
1/36  ·电测量仪器的过负载保护装置或电路(一般的入H02H)

1/38  ·改变指示特性的装置，如改进空气间隙(电路入G01D3/02)

1/40  ·对仪器进行改进，使之能指示在一定时间内所达到的最大值或最小值，如用最大值指示器指针〔3〕
1/42  ··热动作的
1/44  ·对仪器进行改进以实现温度补偿〔2〕
3/00  专门用于制造测量仪器的设备或方法
5/00  将单个的电流或电压转换成为机械位移的仪表(振动式检流计入9/02)

5/02  ·动圈式仪表
5/04  ··具有位于线圈外面的磁体
5/06  ··具有磁芯的
5/08  ··专用于宽角度偏转的；具有偏心旋转线圈的
5/10  ·吊丝式检流计
5/12  ·框式检流计
5/14  ·动铁式仪表
5/16  ··具有旋转磁体的
5/18  ··具有旋转软铁的；例如指针式检流计
5/20  ·感应式仪表，如费拉里(Ferraris)仪表
5/22  ·热电式仪表(用热转换器测量电流或电压的有效值入19/03)

5/24  ··通过线或带的延长或通过气体或流体的膨胀而工作的
5/26  ··由双金属元件的变形而工作的
5/28  ·静电式仪表(与辐射探测器相组合的入G01T)

5/30  ··箔片式静电计
5/32  ··线式静电计；针式静电计
5/34  ··象限式静电计
7/00  能将两个或多个电流或电压转换为单一机械位移的仪表(9/00优先)

7/02  ·用于形成和或差值
7/04  ·用于形成商值(用于测量电阻的入27/08)

7/06  ··动铁式
7/08  ··动圈式，如交叉线圈式
7/10  ···具有多于两个可动线圈的
7/12  ·用于形成乘积
7/14  ··动铁式
7/16  ··同时具有固定和可动线圈的，即功率计
7/18  ···具有与固定和可动线圈进行磁耦合的铁芯
9/00  采用机械谐振的仪表
9/02  ·振动式检流计，如用于测量电流
9/04  ·应用振动簧片，如用于测量频率
9/06  ··磁驱动的
9/08  ··压电驱动的
11/00  用于测量电功率或电流的时间积分的机-电装置，如测量消耗量的时间积分(所用的其它装置入22/00；电动车辆的电消耗监测入B60L3/00)

11/02  ·结构零部件(能够应用于一般电测量仪表的入1/00)

11/04  ··外壳；支架；端子装置
11/06  ··感应式仪表的磁路〔2〕
11/067 ···所用的线圈〔2〕
11/073 ···所用的衔铁〔2〕
11/09  ····圆盘式衔铁〔2〕
11/10  ··制动磁体；阻尼装置
11/12  ··支承装置(一般轴承入F16C)

11/14  ···有磁释放装置的
11/16  ··适用于电表的计数器的改进
11/17  ··误差的补偿；所用的调节或控制器件〔2〕
11/18  ···对环境条件变化的补偿〔2〕
11/185 ····温度补偿〔2〕
11/19  ···补偿由于扰动转矩引起的误差，例如多相电表的旋转磁场误差
11/20  ···感应式仪表中的相位误差补偿〔2〕
11/21  ···补偿由于电流的阻尼作用而产生的误差，如在过载量程中的调节〔2〕
11/22  ···转矩的调节，如起动转矩的调节，对多相电表进行调节以获得相等的转矩〔2〕
11/23  ···补偿由于摩擦而产生的误差，如在轻负荷量程内的调节〔2〕
11/24  ··用于避免或指示欺骗性使用的装置〔4〕
11/25  ··用于指示故障或对故障发出信号的装置〔2，4〕
附注
    11/48至11/66各组优先于11/30至11/46各组。〔4〕
11/30  ·电动式仪表
11/32  ··瓦时计
11/34  ··安时计
11/36  ·感应式仪表，如费拉里(Ferraris)仪表(费拉里仪器入5/20)

11/38  ··用于单相运转的
11/40  ··用于多相运转的
11/42  ···所用的电路
11/46  ·电动钟表式仪表；振荡计；摆式仪表
11/48  ·专用于测量有功分量或无功分量的仪表；专用于测量视在功率的仪表
11/50  ··用于测量有功分量的
11/52  ··用于测量无功分量的
11/54  ··同时测量有功分量、无功分量、视在功率这三种变量中的至少两个变量的
11/56  ·专用的计费仪表(一般计费仪表入G01D4/00)

11/57  ··多费率仪表(11/63优先)〔2〕
11/58  ···其计费开关器件〔2〕
11/60  ··减法仪表；测量最大或最小负荷小时数的仪表
11/63  ··过消耗仪表，如当超过预定功率值时测量消耗量〔2〕
11/64  ··最大值仪表；如一定期间内的计费是根据该段时间内所需的最大值来计算
11/66  ···电路
13/00  显示电变量或波形的装置(仅仅通过机械位移进行显示入5/00，7/00，9/00；频谱的记录入23/18)〔4〕
13/02  ·以数字形式显示被测的电变量(记数器入G06M；一般的模/数转换入H03M1/00)〔4〕
13/04  ·用于产生永久性记录〔4〕
13/06  ··为记录瞬时扰动而作的改进，如通过起动或加速记录介质
13/08  ··应用机械式直接书写方法的机电记录系统
13/10  ···用笔划的长度或点的位置来表示变量的间歇记录
13/12  ··化学式记录，如过电压摄测仪(13/14优先)

13/14  ··记录在光敏材料上
13/16  ··记录在磁介质上
13/18  ···应用边界位移
13/20  ·阴级射线示波器(阴极射线管入H01J31/00)

13/22  ··所用电路(产生脉冲，如锯齿波的入H03K3/00)

13/24  ···时基偏转电路
13/26  ···控制电子束强度的电路(亮度控制入H01J29/98)

13/28  ···同时或顺序地显示多于一个变量的电路(电子开关入H03K17/00)

13/30  ···加入参考标志的电路，例如用于定时，校准，频标
13/32  ···显示如过渡过程这种非重复性函数的电路；触发电路；同步电路；时基延展电路
13/34  ···通过采样显示单个波形的电路，例如用于甚高频的(采样保持装置入G11C27/02)〔2〕
13/36  ·应用辉光放电长度的仪器，如辉光示波器(放电管入H01J)〔4〕
13/38  ·采用由机-电测量系统所产生的光束的稳定或振荡式移动(这样的测量系统本身入5/00，7/00，9/00)〔4〕
13/40  ·采用光束的调制而不是通过机械位移，如通过克尔(Kerr)效应〔4〕
13/42  ·应用火花放电长度的仪器，如通过测量产生火花所需要的电极最大距离
15/00  由17/00至29/00和33/00至35/00各组所提供的各种测量装置的零部件(仪器的零部件入1/00；测量引线，测量探针入1/06；过载保护装置入1/36；校正传递函数的电路入G01D3/02)

15/04  ·分压器〔6〕
15/06  ··含有电抗元件，例如，电容式互感器〔6〕
15/08  ·改变量程的电路
15/09  ··自动改变量程的电路〔6〕
15/12  ·用于多功能测试器的电路，如按需要测量电压，电流或阻抗
15/14  ·为提供电压或电流隔离所做的改进，例如用于高压或大电流网络(分压器入15/04)〔6〕
15/16  ··使用电容装置〔6〕
15/18  ··使用感应装置，例如互感器〔6〕
15/20  ··使用电—磁装置，例如霍尔效应装置〔6〕
15/22  ··使用光发射装置，例如，LED光耦合器〔6〕
15/24  ··使用光调制装置〔6〕
15/26  ··使用光以外波的调制，例如无线电波或声波〔6〕
17/00  包括与一个基准值作比较的测量装置，如电桥
17/02  ·被测值自动地与基准值相比较的装置
17/04  ··其中基准值连续地或周期地在被测值范围内扫描
17/06  ··自动平衡装置
17/08  ···其中表示被测值的力或力矩被表示基准值的力或力矩所平衡
17/10  ·交流或直流测量电桥(自动比较或再平衡装置入17/02)

17/12  ··应用电流的比较，如具有差动电流输出的电桥
17/14  ··用经过校准的零点指示器指示被测值，如百分比电桥，允差电桥(17/12，17/16优先)

17/16  ··在电桥的一个臂或多个臂中装有放电管或半导体器件，如采用差分放大器的电压表
17/18  ··具有多于四个支路的
17/20  ·交流或直流电位差测量装置(自动比较或再平衡装置入17/02)

17/22  ··用经过校准的零点指示器指示被测值
19/00  用于测量电流或电压或者用于指示其存在或符号的装置(5/00优先；用于测量生物电流或电压的入A61B5/04)〔4〕
附注
    在19/02至19/32各组中，19/28组优先。19/18至19/257各组优先于19/02至19/17和19/30各组。〔3〕
19/02  ·有效值即均方根值的测量
19/03  ··采用热转换器〔4〕
19/04  ·交流或脉冲峰值的测量〔2〕
19/06  ·有功分量的测量；无功分量的测量
19/08  ·电流密度的测量
19/10  ·和、差或比值的测量
19/12  ·变化率的测量
19/14  ·电流方向的指示；电压极性的指示
19/145 ·指示电流或电压的存在〔3〕
19/15  ··指示电流的存在〔3〕
19/155 ··指示电压的存在〔3〕
19/165 ·指示电流或电压高于或低于预定值，或者是处于预定的数值范围之内或之外(具有再生作用的电路，如施密特触发器入H03K3/00；门限开关入H03K17/00)〔3〕
19/17  ··给出发生这一情况的次数指示〔3〕
19/175 ·指示电流或电压通过给定值的时刻，如通过零点的时刻〔3〕
19/18  ·采用将直流转换成交流，如用斩波器
19/20  ··采用磁放大器
19/22  ·采用将交流转换成直流
19/25  ·采用数字测量技术(以数字形式显示被测电变量的装置入13/02)〔3〕
19/252 ··采用将电压或电流转换成频率的模-数转换器并且对这一频率进行测量〔4〕
19/255 ··采用在一段正比于电压或电流的时间期间内进行脉冲计数的模-数转换器，上述脉冲由一个具有固定频率的脉冲发生器提供〔4〕
19/257 ··采用对不同的基准值与电流值或电压值进行比较的模-数转换器，如采用逐次比较方法〔4〕
19/28  ·供在具有分布参数的电路中进行测量用的
19/30  ·测量在一定的时间间隔内电流或电压所达到的最大值或最小值(19/04优先；为了指示在一定的时间间隔内所达到的最大值或最小值而对仪器作出的改进入1/40)〔2，3〕
19/32  ·对温度变化的补偿〔2〕
21/00  电功率，功率因数的测量装置(7/12优先)〔4〕
21/01  ·在具有分布参数的电路中的测量(21/04，21/07，21/09，21/12优先)〔2〕
21/02  ·用热方法〔2〕
21/04  ··在具有分布参数的电路中的测量
21/06  ·通过测量电流和电压(21/08至21/133优先)〔4〕
21/07  ··在具有分布参数的电路中的测量(21/09优先)〔4〕
21/08  ·通过使用电磁效应器件，如霍耳效应器件(这类器件本身入H01L)〔2〕
21/09  ··在具有分布参数的电路中的测量〔2〕
21/10  ·通过应用电路元件的平方律特性，如二极管的平方律特性，来测量由已知阻抗的负载所吸收的功率(21/02优先)〔2〕
21/12  ··在具有分布参数的电路中的测量
21/127 ·通过采用脉冲调制(21/133优先）〔4〕
21/133 ·通过应用数字技术〔4〕
21/14  ·对温度变化的补偿〔2〕
22/00  用于测量电功率或电流的时间积分的装置，如采用电子方法(机-电装置入11/00；电动车辆的电消耗监测入B60L3/00)〔4〕
附注
    如果发明的基本特征在于测量电功率，则用于测量电功率的时间积分的装置分在21/00组中。〔4〕
22/02  ·通过电解方法〔4〕
22/04  ·通过量热方法〔4〕
23/00  测量频率的装置；频谱分析装置(鉴频器入H03D)

23/02  ·频率测量装置，如脉冲重复率的测量；电流或电压周期的测量装置(短时间间隔的测量入G04F)

23/04  ··用在具有分布参数的电路中的测量
23/06  ··通过将频率转换为电流或电压的幅值
23/07  ···应用调谐电路的谐振响应，如栅漏计〔2〕
23/08  ···应用调谐电路的失谐响应
23/09  ···应用模拟积分器，如由输入信号和规定的放电信号或漏电流的平衡来确定平均值的电容器(对辐射探测器产生的脉冲进行积分的辐射探测仪器入G01T1/15)〔2〕
23/10  ··通过将频率变换成脉冲序列然后对其计数
23/12  ··通过将频率转换成为相移
23/14  ··通过外差；通过拍频比较(通过未经调制的不同频率信号的差拍而产生振荡入H03B21/00)〔2〕
23/15  ··利用非线性或数字元件指示脉冲频率高于或低于预定值或者在预定的数值范围之内或之外〔3〕
23/16  ·谱分析；付立叶(Fourjer)分析
23/163 ··用于在具有分布参数的电路中进行测量〔3〕
23/165 ··采用滤波器〔3〕
23/167 ···用数字滤波器〔3〕
23/17  ··具有光学辅助器件〔3〕
23/173 ··类似于扫描扫调接收机的频率摆动设备(扫调接收机本身入H03J7/32)〔3〕
23/175 ··利用延时装置，例如抽头的延时线〔3〕
23/177 ··极低频的分析〔3〕
23/18  ··具有用于记录频谱的设备
23/20  ··非线性失真的测量
25/00  测量一个电压与一个电流之间的相位角或者电压之间或电流之间的相位角的装置(功率因数的测量入21/00；脉冲序列中单个脉冲位置的测量入29/02；相位鉴别器入H03D)〔2〕
25/02  ·在具有分布参数的电路中的测量
25/04  ·包括对移相器的调整以产生预定的相位差，如零位差
25/06  ·采用商值仪表
25/08  ·通过对标准脉冲进行计数(时间间隔的测量入G04F)〔2〕
27/00  测量电阻，电抗，阻抗或其派生特性的装置
27/02  ·电阻，电抗，阻抗或其派生的其它两端特性，如时间常数的实值或复值测量(仅仅通过测量相位角的入25/00)

27/04  ··在具有分布常数的电路中的测量
27/06  ···反射系数的数量；驻波比的测量
27/08  ··通过测量电流和电压来测量电阻
27/10  ···采用形成商值的双线圈或交叉线圈仪表
27/12  ····采用手摇发电机，如摇表
27/14  ··通过测量从一基准源所得到的电流或电压来测量电阻值(27/16，27/20，27/22优先)

27/16  ··由另一电源电流流经的元件或网络的阻抗测量，如电缆，电力线
27/18  ···对地电阻的测量
27/20  ··地电阻的测量；接地，如接地板接触电阻的测量
27/22  ··流体电阻的测量(所用测量容器，电极入G01N27/07)

27/26  ··电感或电容的测量；品质因数的测量，如通过应用谐振法；损失因数的测量；介电常数的测量
27/28  ·衰减，增益，相移或四端网络即双端对网络的派生特性的测量；瞬态响应的测量(在线路传输系统中的入H04B3/46)

27/30  ··具有记录特性值的设备，如通过绘制尼奎斯特(Nyquist)图
27/32  ··在具有分布参数的电路中的测量〔2〕
29/00  未包括在19/00至27/00各组中的电量的测量或指示装置
29/02  ·单个脉冲特性的测量，如脉冲平度的偏差，上升时间、持续时间(幅值的测量入19/00；重复率的测量入23/00；两个循环脉冲序列的相位差测量入25/00；监测脉冲序列的图形入H03K5/19)〔3〕
29/027 ··指示脉冲的特性是高于还是低于预定值或处于预定的数值范围之内或之外〔3〕
29/033 ···给出发生上述情况的次数指示〔3〕
29/04  ·形状因数的测量，即瞬时值的均方根值和算术平均值的商；峰值因数的测量，即最大值和均方根值的商
29/06  ·调制深度的测量
29/08  ·电磁场特性的测量
29/10  ··天线的辐射图
29/12  ·静电场的测量
29/14  ··电场分布的测量
29/16  ·多相网络的不对称性的测量
29/18  ·相序指示；同步指示
29/20  ·匝数的测量；绕组的变换比或耦合因数的测量(仪器变压器的校准仪表入35/02)

29/22  ·压电性质的测量
29/24  ·电荷电量的测量装置(静电仪表入5/28；指示电流的存在入19/15；用于测量电流的时间积分的电解式仪表，热量式仪表入22/02；22/04)〔2〕
29/26  ·噪声值的测量；信噪比的测量〔2〕
31/00  电性能的测试装置；电故障的探测装置；以所进行的测试在其它位置未提供为特征的电测试装置(测量引线，测量探针入1/06；指示开关机构或保护装置的电气状况入H01H71/04，73/12，H02B11/10，H02H3/04；在制造过程中测试或测量半导体或固体器件入H01L21/66；�线路传输系统的测试入H04B3/46)

31/01  ·对相似的物品依次进行测试，例如在成批生产中的“合格/不合格”测试；测试对象多点通过测试站(31/18优先)〔6〕
31/02  ·对电设备，线路或元件进行短路，断路，泄漏或不正确连接的测试
31/04  ··不可拆接合的连接件，如插头的测试
31/06  ··电绕组的测试，如极性的测试(绕组匝数，变换比或耦合因数的测量入29/20)

31/07  ··熔断器的测试(结构上与熔断器相关连的用于指示熔断器状态的装置入H01H85/30)〔6〕
31/08  ·探测电缆，传输线或网络中的故障(事故保护电路装置入H02H)

31/10  ··通过增加故障点的损坏程度，如通过采用按特定程序操作的脉冲发生器进行熔接
31/11  ··采用脉冲反射法
31/12  ·测试介电强度或击穿电压
31/14  ··所用的电路
31/16  ··测试容器的构造；其电极
31/18  ··对相似物品依次进行测试，如成批生产中的“合格/不合格”测试
31/20  ··制备物品或样品以便于进行测试
31/24  ·放电管的测试(制造中的测试入H01J9/42)〔2〕
31/25  ··真空管的测试〔2〕
31/26  ·单个半导体器件的测试(测量材料杂质含量入G01N)〔2〕
31/265 ··无触点测试〔6〕
31/27  ··构成电路一部分的器件实际上未从电路上移开对器件进行测试，例如补偿由于周围元件的影响〔6〕
31/28  ·电路的测试，例如用信号故障寻测器(用于测试短路、断路、泄漏或不正确连接入31/02；计算机的检验入G06F11/00；静态储存器正确运转的检验入G11C29/00)

31/30  ··临界测试，例如通过改变供给电压(计算机的临界检验入G06)〔2〕31/302 ··无触点测试(非接触型探针入1/07)〔5〕
31/303 ···集成电路的(31/305到31/315优先)〔6〕
31/304 ···印刷或混合电路的(31/305到31/315优先)〔6〕
31/305 ···采用电子束〔5〕
31/306 ····印刷或混合电路的〔6〕
31/307 ····集成电路的〔6〕
31/308 ···使用非电离电磁辐射，如光辐射〔5〕
31/309 ····印刷或混合电路的〔6〕
31/311 ····集成电路的〔6〕
31/312 ···使用电容法〔5〕
31/315 ···使用电感法〔5〕
31/316 ··模拟电路的测试〔6〕
31/3161···临界测试〔6〕
31/3163···性能测试〔6〕
31/3167··综合的模拟和数字电路测试〔6〕
31/317 ··数字电路的测试〔6〕
31/3173···临界测试〔6〕
31/3177···逻辑运行的测试，例如用逻辑分析仪〔6〕
31/3181···性能测试(31/3177优先)〔6〕
31/3183····测试输入量的产生，例如测量矢量，图形或顺序〔6〕
31/3185····测试的重新配置，例如LSSD，划分〔6〕
31/3187····置入测试〔6〕
31/319 ····测试器硬件，即输出处理电路〔6〕
31/3193·····通过在实际的响应与已知的无故障响应之间的比较〔6〕
31/327 ·电路断续器，开关或电路断路器的测试(与开关相关的结构入H01H)〔6〕
31/333 ··高压电路断路器开关容量的测试(开关装置出现电弧或放电的探测装置入H01H9/50，33/26)〔6〕
31/34  ·电机的测试(电绕组的测试入31/06；专用于制造，装配，保养或修理电机的方法或仪器入H02K15/00)〔3〕
31/36  ·用于测试蓄电池或电池的电气状况的仪器，如用于测试容量或充电状态的仪器(与测量，检测或指示状态的装置相结合的蓄电池入H01M10/48；对电池进行充电或去极化的电路装置或者由电池给负载供电的电路装置入H02J7/00)〔3〕
31/38  ·火花塞的测试(非电特性测试入G01M19/02)〔6〕
31/40  ·测试电源〔6〕
31/42  ··AC电源〔6〕
31/44  ·测试灯(放电灯入31/24，结构上与光源相关联的用于检测灯故障的电路装置入H05B37/03)〔6〕
33/00  测量磁变量的装置或仪器
33/02  ·测量磁场或磁通量的方向或大小(33/20优先；为导航或勘测目的而测量地球磁场的方向或大小入G01C；用于勘探，用于测量地球的磁场的入G01V3/00)〔4〕
附注
    33/022或33/10组优先于33/025至33/09各组
33/022 ··测量梯度〔3〕
33/025 ··补偿漏磁场〔3〕
33/028 ··电动式磁强计〔3〕
33/032 ··采用磁-光设备，如法拉第的〔3〕
33/035 ··采用超导器件〔3〕
33/038 ··采用永久磁体，如平衡，扭转器件〔3〕
33/04  ··应用磁通控制原理
33/05  ···在薄膜元件中〔3〕
33/06  ··采用电磁器件
33/07  ···霍耳效应器件〔6〕
33/09  ···磁阻器件〔6〕
33/10  ··磁场分布的绘制
33/12  ·测量物品的磁性或者固体或流体样品的磁性(涉及磁共振的入33/20)〔4〕
33/14  ··磁滞回线的测量或绘制
33/16  ··磁化率的测量
33/18  ··磁致伸缩性质的测量
33/20  ·涉及磁共振(医学方面入A61B5/055；磁共振陀螺测试仪入G01C19/60)〔4，5〕
33/24  ··用于测量磁场或磁通量的方向或大小〔4〕
33/26  ···采用光泵激〔4〕
33/28  ··33/44到33/64各组中仪器的零部件〔5〕
33/30  ···样品操作装置，如样品槽，旋转机构〔5〕
33/31  ····其温度控制〔6〕
33/32  ···激励或检测系统，如用射频信号〔5〕
33/34  ····结构零部件，如谐振器〔5〕
33/341 ·····包括表面线圈〔6〕
33/3415······包括次级线圈阵列〔6〕
33/343 ·····开槽管或回路缝隙型〔6〕
33/345 ·····波导型(33/343优先)〔6〕
33/36  ····电零部件，如与接收器匹配或耦合的线圈〔5〕
33/38  ···主磁场或梯度磁场的产生，均匀或稳定系统〔5〕
附注
    33/385到33/389各组优先于33/381到33/383各组〔6〕
33/381 ····使用电磁体(电磁体本身入H01F7/06)〔6〕
33/3815·····带有超导线圈，如所用电源(超导磁体入H01F6/00)〔6〕
33/383 ····使用永久磁体(永久磁体本身入H01F7/02)〔6〕
33/385 ····使用梯度磁场线圈〔6〕
33/387 ····非均匀性补偿(屏蔽入33/42)〔6〕
33/3873·····使用铁磁物体〔6〕
33/3875·····使用修正线圈装置，如有源调整〔6〕
33/389 ····磁场的稳定〔6〕
33/42  ···屏蔽(一般的屏蔽入H05K9/00)〔5，6〕
33/421 ····主或梯度磁场的〔6〕
33/422 ····射频场的〔6〕
33/44  ··采用核磁共振（NMR） (33/24，33/62优先)〔5，7〕
33/46  ···核磁共振频谱〔5〕
33/465 ····应用于生物物质，如在玻璃试管内检验〔6〕
33/48  ···核磁共振图象系统〔5〕
33/483 ····从体积特定区域选择信号或波谱，如在玻璃试管内分析波谱〔6〕
33/485 ·····基于化学位移信息〔6〕
33/50  ····基于张驰时间的确定〔5〕
33/54  ····信号处理系统，如使用脉冲序列〔5〕
33/56  ·····图象增强或修正，如减法或平均技术〔5〕
33/561 ······通过减少扫描时间，即快速获取系统，如使用平面回波脉冲序列〔6〕
33/563 ······移动材料的，如流动对比血管造影〔6〕
33/565 ······图象畸变修正，如由于磁场不均匀性〔6〕
33/567 ······通过生理信号控制的闸门〔6〕
33/58  ····图象系统的校正，如使用测试探头〔5〕
33/60  ··采用电子顺磁共振(33/24，33/62优先)〔5〕
33/62  ··采用双共振(33/24优先)〔5〕
33/64  ··采用回旋共振(33/24优先)〔5〕
35/00  包含在以上各组中的仪器的测试或校准〔2〕
35/02  ·辅助装置的测试或校准，如根据规定的变换比，相位角或额定瓦数对仪表变压器进行测试或校准
35/04  ·测量功率或电流的时间积分的仪表的测试或校准
35/06  ··采用频闪方法
====================

G01S  无线电定向；无线电导航；采用无线电波测距或测速；采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测；采用其它波的类似装置(用不涉及无线电波、声波或其它波的反射或再辐射的方法来检测物块或物体的入G01V)

    附注
    (1)本小类中，下面所用术语具有指定的含义：

      ——“应答器”意指借助发射一专用的回答或识别波对入射的询问或检测波起响应的装置。〔6〕
    (2)应注意G01类标题下的附注和G09B小类标题下的附注(1)。
小类索引
信标系统；定向器；定位......1/00；3/00；5/00

雷达或类似的系统
    零部件......7/00

    利用无线电波，利用波长或其类型是无关紧要的其它波......13/00

    利用声波......15/00

    利用除无线电波外的电磁波......17/00

不利用反射或再辐射测定距离或速度的系统......11/00

==========

1/00  以发射信号具有一个或几个特征可被无方向性接收机检测到并确定与信标发射机密切相关的方向、位置或位置线为特征的信标与信标系统；与其配合的接收机(通过确定多个方向或位置线配合定位的入5/00)〔2〕
1/02  ·利用无线电波的
1/04  ··零部件
1/06  ···提供多个指示的装置，例如粗指示和细指示
1/08  ··确定方向和位置线的系统
1/10  ···利用了从一些具有不同指向的重叠方向特性的天线或天线系统上按次序发送的信号进行幅度比较，例如等信号的A-N型
1/12  ····信号是按次序地从一个周期性改变指向方向特性的天线或天线系统发射的，例如借助于依次起作用的反射器
1/14  ···利用比较同时从具有不同指向的重叠方向特性的天线或天线系统发送的信号振幅
1/16  ····方位引导系统，例如确定飞机进场路径的系统，着陆指向标系统
1/18  ····仰角引导系统，例如确定飞机下滑路径的系统
1/20  ···采用比较从一些相隔开的无方向天线或天线系统同步发射的信号的传输时间，即路程差系统
1/22  ····同步信号是载波上的频率调制信号而传输时间是通过测量接收到载波的瞬时频率差值进行比较的
1/24  ····同步信号是载波上的脉冲或等同的调制信号，而传输时间是通过测量该调制信号的一个重要部分的到达时间的差值进行比较的
1/26  ·····脉冲或时基信号在接收机本地产生、并与接收信号建立一个预定时间关系的系统，例如脉冲持续时间与从第一个和第二个天线或天线系统接收到的信号调制的重要部分的到达的时间间隔一致
1/28  ······其中预定的时间关系自动地被保持
1/30  ····同步信号是连续波或间断的连续波序列，间隙现象不用来确定方向或位置线，而传输时间是用测量相位差来比较的
1/32  ·····在经过放大或不放大的情况下，接收到的信号或由此得出的信号被直接按相位进行比较的系统
1/34  ·····第一和第二组同步信号由二个天线或天线系统发送、并由第一组信号彼此差拍得到的拍频与第二组信号彼此差拍得到的拍频进行相位比较的系统
1/36  ·····通过将差拍同步信号得到的拍频与实质上与方向无关的基准信号进行相位比较的系统
1/38  ···利用比较(1)由一个在循环路径上运动或视在运动的天线发射的信号由于多普勒效应产生的射率变化的包络的相位，以及(2)基准信号的相位，该基准信号是与循环运动或视在运动的天线的信号是同步的
1/40  ····天线的这种视在运动是由于固定天线依次循环激励产生的
1/42  ···圆锥扫描波束信标，发送在一个运动接收机处能指示该接收机对圆锥扫描轴任何位移的信号，例如用于波束制导的导弹控制〔5〕
1/44  ···确定在旋转或摆动平面中方向的旋转或摆动的波束信标〔5〕
1/46  ····宽波束系统，在接收机处产生波束载波的实质上是连续的正弦波包络信号，其相位角取决于接收机相对于信标的方向以及信标基准方向之间的夹角，例如心形线系统〔5〕
1/48  ·····其中与方向有关的包络信号的相位角是方向角的多倍数，例如用于“细”方位指示〔5〕
1/50  ·····其中与方向有关的包络信号的相位角与不依赖方向的基准信号进行比较〔5〕
1/52  ·····其中由多个以不同速度或不同方向旋转的波束产生的多个与方向有关的包络信号的相位角作比较〔5〕
1/54  ····窄波束系统，在接收机处产生一个波束载波的脉冲型包络信号，它的计时依赖于接收机对信标的方向以及信标基准方向之间的夹角；交叠的宽波束系统，它确定了一个窄的区域，并在接收机处产生一个波束载波的脉冲型包络信号，它的计时依赖于接收机对信标的方向以及信标基准方向之间的夹角〔5〕
1/56  ·····对接收波束得到的脉冲型包络信号计时〔5〕
1/58  ·····其中发射波束或辅助信号的一个特性在时间上与波束的旋转或摆动是同步变化的〔5〕
1/60  ······改变波束信号或辅助信号的频率〔5〕
1/62  ······改变波束信号与辅助信号之间的相位关系〔5〕
1/64  ······改变脉冲计时，例如改变成对发射的脉冲之间的间隔〔5〕
1/66  ······叠加了指示方向的信息信号，例如语言，莫尔斯电码〔5〕
1/68  ··标记、界限、呼叫符号或者发射不带方向信息信号的类似信标
1/70  ·利用除无线电波外的电磁波
1/72  ·利用了超声、声波或次声波(发信号装置入G08B)

1/74  ··零部件〔5〕
1/76  ··用于确定方向或位置线的系统(使用换能器阵列指向的声聚焦或定向，例如波束指向的，一般入G10K11/34)〔5〕
1/78  ···使用由换能器或具有不同取向特性的换能器系统发射的信号的幅度比较的〔5〕
1/80  ···使用由无方向性换能器或分隔开的换能器系统，即路径差系统发射的同步信号的渡越时间比较的〔5〕
1/82  ···在旋转或摆动平面里确定方向的旋转或摆动波束信标〔5〕
3/00  由接收方向上无重要性的次声、声、超声或电磁波或者粒子发射来测定方向的定向器(通过确定多个方向或位置线配合定位的入5/00；地球物理测量用的入G01C；望远镜支架入G02B)

3/02  ·利用无线电波的
3/04  ··零部件
3/06  ···提高有效方向性的装置，例如利用不同取向方向特性的组合信号；通过锐化由旋转或摆动波束天线得到的所需信号的包络波形(比较具有不同取向方向特性的信号振幅来确定方位的入3/16，3/28；天线或天线系统的改进入H01Q)

3/08  ···降低极化误差的装置，例如应用Adcock或间隔的环形天线系统
3/10  ···降低或补偿象限、位置或类似误差的装置
3/12  ···方向的测定装置，例如，利用从定向天线或测角器探测线圈得到的信号与无定向天线得到的信号的组合(通过组合定向或非定向信号得出的信号的振幅比较来测向的入3/24，3/34)

3/14  ··测定方向或测定对预定方向的偏离的系统
3/16  ···利用按顺序从具有不同的指向方向特性的接收天线或天线系统或从具有周期性改变方向特性指向性的天线系统，所得到的信号进行振幅比较
3/18  ····从分开的定向天线上直接得到的
3/20  ····从具有周期地改变方向特性的指向的天线系统接收到的信号进行取样得到的
3/22  ····从分开的天线上获得信号的不同组合得出的，例如比较和与差
3/24  ·····分开的天线由一定向天线和一非定向天线组成，例如产生倒心形方向特性的环形天线和开路天线的组合
3/26  ·····分开的天线具有不同指向的方向特性
3/28  ···采用同时从具有不同指向方向特性的接收天线或天线系统上得出的信号进行振幅比较
3/30  ····从分开的定向系统直接得到的
3/32  ····从分开的天线上获得信号的不同组合得出的，例如比较和与差
3/34  ·····分开的天线由一定向天线和一非定向天线组成，例如产生倒心形方向特性的环形天线和开路天线的组合
3/36  ·····分开的天线具有不同指向的方向特性
3/38  ···应用调整天线或天线系统实际的或有效的方向特性的指向来给出由这种天线或天线系统得出信号的所需要条件，例如给出最大或最小信号(3/16，3/28优先)

3/40  ····调整单个方向性的指向以产生最大或最小信号，例如旋转环形天线，相等同的测角器系统
3/42  ····所需要的条件是自动保持的
3/44  ····周期性地或连续地改变调整直至取得所需条件时自动停止
3/46  ···采用相隔开的天线，且测量由它们得到的信号之间的相位差或时间差，即路径差系统
3/48  ····到达天线的波为连续的或间断的、并测量由这些波得出信号的相位差
3/50  ····到达天线的波为调制脉冲波，并测量它们到达的时间差
3/52  ···利用运动的或视在运动的接收天线在一循环线路中产生一个接收信号频率的多普勒变化
3/54  ····天线的这种视在运动是由接收机与几个固定的分隔天线中的每一个循环地或顺序地耦合而造成的
3/56  ···利用能指示接收方向对扫描轴偏离的信号的圆锥扫描波束系统
3/58  ···利用了对接收机的信号进行连续分析来确定在旋转或摆动平面中的方向或测定在这一平面中对预定方向的偏差的旋转或摆动波束系统(3/14优先)

3/60  ····在接收机中产生波束载波的实质上是正弦包络的信号，其相角与发射机对接收机的方向以及接收机基准方向之间的角度有关的宽波束系统，例如心形线系统
3/62  ·····其中信号的相位角是由阴极射线管指示的
3/64  ·····其中信号的相位角是由与方向变化同步变化的交变基准信号作相位比较而确定的
3/66  ····窄波束系统，它在接收机中产生一个波束载波的脉冲型包络信号，其计时依赖于发射机对接收机的方向以及接收机基准方向之间的夹角；交叠的宽波束系统，在接收机中确定了一个窄的区域、并产生波束载波的一个脉冲型包络信号，�其计时依赖于发射机对接收机的方向以及接收机基准方向之间的夹角
3/68  ·····其中脉冲包络信号的计时是由阴极射线管指示的(给出距离和方向配合显示的雷达阴极射线管显示器入7/10)

3/70  ·····其中脉冲型包络信号的计时是使一个本机产生的脉冲信号与包络信号重合或与其建立其它预定的时间关系来确定的
3/72  ··专用于定向的分集式系统
3/74  ··专用于定向的多通道系统，即能同时指示不同信号方向的单天线系统(不同信号的方向是顺序测定并同时显示的系统入3/04，3/14)

3/78  ·应用了除无线电波外的其它电磁波
3/781 ··零部件〔5〕
3/782 ··根据预定方向确定方向或偏移的系统〔5〕
3/783 ···使用静态检波器或检波器系统得出的信号的幅度比较的〔5〕
3/784 ····使用多检波器相组合的〔5〕
3/785 ···使用调整一检波器或检波系统的方向特性的取向，以给出由该检波器或检波系统得出的信号的所需条件的〔5〕
3/786 ····该所需条件自动保持的〔5〕
3/787 ···使用产生方向相关调制特性的旋转标度线的〔5〕
3/788 ····产生频率调制特性的〔5〕
3/789 ···使用旋转或摆动波束系统的，例如使用反射镜，棱镜〔5〕
3/80  ·应用了超声、声或次声波
3/801 ··零部件〔5〕
3/802 ··根据预定方向确定方向或偏移的系统(使用换能器阵列指向的声聚焦或定向，例如波束指向，一般入G10K11/34)〔5〕
3/803 ···使用由接收换能器或具有不同取向方向特性的换能器系统得出的信号的幅度比较的〔5〕
3/805 ···使用调整一换能器或换能器系统的方向性的真实的或有效的取向，以便给出由该换能器或换能器系统得出的信号的所需条件，例如给出一最大或最小信号〔5〕
3/807 ····该所需条件自动保持的〔5〕
3/808 ···使用分开的发射器，并测量各信号间的相位或时间差，即路径差系统〔5〕
3/809 ···使用连续分析接收信号，以便在旋转或摆动平面里确定方向，或者在该平面里根据一预定方向确定偏移的旋转或摆动波束系统〔5〕
3/82  ··具有相位调整或时间延滞误差补偿的装置
3/84  ··用阴极射线管显示的
3/86  ··有消除不需要的波，例如干扰噪声的装置
5/00  通过确定两个或更多个方向或位置线的配合来定位；通过确定两个或更多个距离的配合进行定位〔2〕
5/02  ·应用无线电波
5/04  ··由多个分隔开的定向器来确定信号源的位置
5/06  ··通过测量路径差确定多条位置线的配合来确定信号源的位置(5/12优先)〔3〕
5/08  ··通过测定已知位置的分隔开的多个信号源的方向来确定单个定向器的位置
5/10  ··由测量路径差确定的多条位置线的配合来确定接收机的位置(5/12优先)〔3〕
5/12  ··由不同形状位置线的配合，例如双曲线、圆、椭圆、辐射状(提供方向和距离配合显示的雷达指示器入7/10)

5/14  ··由多个已知位置的分散点确定绝对距离
5/16  ·应用了除无线电波外的其它电磁波
5/18  ·应用了超声、声或次声波
5/20  ··由多个分隔开的定向器确定的信号源位置〔5〕
5/22  ··用多条由路径差测量确定的位置线的配合确定信号源的位置(5/28优先)〔5〕
5/24  ··通过确定多个已知位置的分隔开的信号源的方向确定单个定向器的位置〔5〕
5/26  ··通过多条由路径差测量确定的位置线的配合确定接收机的位置(5/28优先)〔5〕
5/28  ··由不同形状的位置线的配合，例如双曲线、圆、椭圆、辐射状(提供方向和距离配合显示的声纳指示器入7/62)〔5〕
5/30  ··根据多个已知位置的分隔开的点确定绝对距离的〔5〕
7/00  与13/00，15/00，17/00各组相应的系统的零部件
7/02  ·与13/00组相应的系统的
7/03  ··专用的HF子系统的零部件，例如：发射机和接收机共用的(收发转换器入H01J17/64；波导或谐振器或其它波导型器件入H01P；天线入H01Q；基本电子电路，例如振荡的产生，调制、解调，放大，脉冲技术入H03；阻抗网络，谐振器入H03H)〔5〕
7/04  ··显示装置
7/06  ···阴极射线管显示
7/08  ····具有距离微调指示，例如应用两个阴极射线管
7/10  ····给出距离和方向的二维配合显示
7/12  ·····平面位置指示器，即P.P.I.

7/14  ······扇形、偏离中心的或扩展角度的显示
7/16  ·····用直角座标表示距离和方位的亮度调制显示信号，例如B型显示
7/18  ·····距离-高度显示；距离-仰角显示，例如RH1型，E型显示
7/20  ····立体显示，三维显示；准三维显示
7/22  ····用电子装置产生光标线及标记
7/24  ····按携带发射和接收设备物体的运动确定方向和发生位移的显示，例如显示目标真实运动的雷达
7/26  ···应用场致发光板显示的
7/28  ··脉冲系统的零部件
7/282 ···发射机〔5〕
7/285 ···接收机〔5〕
7/288 ····相干接收机〔5〕
7/292 ····提取所要的回波信号(多普勒系统入13/50)〔5〕
7/295 ····用于转换座标或计算数据的装置，例如使用计算机〔5〕
7/298 ·····扫描转换器〔5〕
7/32  ····回波脉冲信号的整形；从回波脉冲信号导出非脉冲信号〔5〕
7/34  ····在脉冲重复周期内接收机增益的自动改变，例如抗干扰增益控制〔5〕
7/35  ··非脉冲系统的零部件〔5〕
7/36  ··抗干扰装置
7/38  ··干扰装置，例如产生假回波的〔2〕
7/40  ··监测或校准装置
7/41  ··使用考虑到目标特性的回波信号的分析；目标形状的；目标截面的〔6〕
7/42  ··专用于雷达的分集式系统
7/48  ·与17/00组相应的系统的
7/481 ··结构特征，例如光学元件的布置〔6〕
7/483 ··脉冲系统的零部件〔6〕
7/484 ···发射机〔6〕
7/486 ···接收机〔6〕
7/487 ····提取需要的回波信号〔6〕
7/489 ····在脉冲复现期间自动改变的接收机增益〔6〕
7/491 ··非脉冲系统的零部件〔6〕
7/493 ···提取需要的回波信号〔6〕
7/495 ··对抗或反对抗
7/497 ··监测或校准装置〔6〕
7/499 ··使用极化效应(测量光的极化入G01J)〔6〕
7/51  ··显示装置〔6〕
7/52  ·与15/00组相应的系统的
7/521 ··结构特征(换能器的结构特征入B06B；安装换能器入G10K11/00)〔6〕
7/523 ··脉冲系统的零部件〔6〕
7/524 ···发射机〔6〕
7/526 ···接收机〔6〕
7/527 ····提取需要的回波信号〔6〕
7/529 ····在脉冲复现期间自动改变的接收机增益〔6〕
7/53  ····变换座标或计算数据的装置，例如使用计算机〔6〕
7/531 ·····扫描转换器〔6〕
7/533 ·····数据速率转换器〔6〕
7/534 ··非脉冲系统的零部件〔6〕
7/536 ···提取需要的回波信号〔6〕
7/537 ··对抗或反对抗，例如干扰，反干扰〔6〕
7/539 ··使用考虑到目标特性的回波信号的分析；目标形状；目标截面〔6〕
7/54  ··具有分开的接收机
7/56  ··显示装置
7/58  ···提供可变量程的
7/60  ···提供永久记录的
7/62  ···阴极射线管显示
7/64  ··发光指示器(7/62优先)〔5〕
11/00  不利用反射或再辐射确定距离或速度的系统(定向器入3/00；通过两个或更多个距离测定的配合来定位入5/00)〔2〕
11/02  ·使用无线电波的〔5〕
11/04  ··使用角度测量的〔5〕
11/06  ··使用强度测量的〔5〕
11/08  ··使用同步时钟的(电子时钟的同步入G04C7/02)〔5〕
11/10  ··使用多普勒效应的〔5〕
11/12  ·使用无线电波以外的电磁波的〔5〕
11/14  ·使用超声波，声波或次声波的〔5〕
11/16  ·使用电磁波和声波之间的渡越时间差的〔5〕
13/00  使用无线电波的反射或再辐射的系统，侧如雷达系统；例用波的性质或波长是无关的或未指明的波的反射或再辐射的类似系统(利用声波的入15/00；利用了除无线电波外的其它电磁波入17/00)〔3〕
附注
    (1)本组包括：

    ——检测目标的存在，例如利用由目标本身或由与该目标相关联的应答器的反射或再辐射，确定目标的距离或相对速度的系统，提供目标的距离和方位配合显示的系统或用于得到目标图象的系统；〔3〕
    ——装在运动飞行器或车辆上、并利用波从飞机外一个宽广表面，例如地表面的反射来测定飞行器相对于该表面的运动速度和方向的系统。〔3〕
     (2)本组不包括：

    ——不采用反射或再辐射方法测定目标方向的系统，它们被列入1/00或3/00组中；〔3〕
    ——不采用反射或再辐射方法测定目标的距离或速度的系统，它们被列入11/00中。〔3〕
13/02  ·利用无线电波反射的系统，例如，一次雷达系统；类似的系统〔3〕
13/04  ··测定目标存在的系统(根据目标相对运动的入13/56)〔3〕
13/06  ··测定目标位置数据的系统〔3〕
13/08  ···只测量距离的系统(间接测量的入13/46)〔3〕
13/10  ····利用了发射间断脉冲调制波(通过测量相位来测定距离入13/32)〔3〕
13/12  ·····其中改变脉冲重复频率使在发射脉冲与接收到前一个脉冲的回波之间获得一个所需要的时间关系〔3〕
13/14  ·····其中一个电压或电流脉冲的起始和终止分别与脉冲的发射及回波的接收相对应〔3〕
13/16  ······利用了计数器〔3〕
13/18  ·····其中使用了距离闸门的〔3〕
13/20  ·····通过使用或消除了多次回波的〔3〕
13/22  ·····应用了不规则的脉冲重复频率〔3〕
13/24  ·····应用了载波的频率捷变性〔3〕
13/26  ·····其中发射的脉冲利用了频率或相位调制的载波〔3〕
13/28  ······带有接收脉冲的时间压缩〔3〕
13/30  ·····每一雷达周期采用了多于一个的脉冲〔3〕
13/32  ····应用连续的未调制波，调幅，调频或调相波的发射〔3〕
13/34  ·····应用了调频波的发射并且由其产生的接收信号与本机产生的和同时发射的信号有关的信号进差拍给出拍频信号的〔3〕
13/36  ·····在接收的信号与该同时发射的信号之间作相位比较〔3〕
13/38  ······其中应用了一个以上的调制频率〔3〕
13/40  ······其中发射信号的频率被调整以给出预定的相位关系〔3〕
13/42  ···同时测量距离和其它座标(间接测量入13/46)〔3〕
13/44  ····单脉冲雷达，即同时进行天线扫掠〔3〕
13/46  ···位置数据的间接测定〔3〕
13/48  ····发射或接收时采用了多波束〔3〕
13/50  ··根据目标相对运动的测量系统〔3〕
13/52  ···固定和运动物体之间或以不同速度运动的物体之间的鉴别〔3〕
13/522 ····使用间断脉冲调制波的发射的〔5〕
13/524 ·····以发射信号为基准，并以由目标移动引起的频率或相位偏移为根据的，例如相干MTI(相干接收机入7/288)〔5〕
13/526 ······在完整的频谱上进行滤波而不损失距离信息的，例如使用延时线相消器或梳形滤波器〔5〕
13/528 ·······带消除盲速的〔5〕
13/53  ······在单根谱线上进行滤波，并与一个或多个带有相位检波器或混频器的距离闸门相连，以提取多普勒信息，例如脉冲多普勒雷达〔5〕
13/532 ·······使用一组距离闸门或一存储器矩阵的〔5〕
13/534 ······以周围环境杂波反射信号为基准，并以由目标移动引起的幅度或相位偏移为根据的，例如非相干MTI，杂波基准的MTI，外部相干的MTI〔5〕
13/536 ····使用发射连续非调制波，幅度，频率或相位调制波的〔5〕
13/538 ····消除在顺序的天线扫描之间不产生移动的目标的，例如区域MTI〔5〕
13/56  ····对存在作检测〔3〕
13/58  ···速度或轨迹测定系统；运动方向测定系统〔3〕
13/60  ····其中发射机和接收机安装在运动着的物体上，例如用于测定地速，偏航角，地面航迹(13/64优先)〔3〕
13/62  ····运动方向的测定〔3〕
13/64  ····应用距离闸门的速度测量系统〔3〕
13/66  ·雷达跟踪系统；类似系统〔3〕
13/68  ··只用于角度跟踪〔3〕
13/70  ··只用于距离跟踪〔3〕
13/72  ··用于两维跟踪，例如角度和距离跟踪的组合，扫描跟踪雷达〔3〕
13/74  ·应用无线电波再辐射的系统，如二次雷达系统；类似系统〔3，6〕
13/75  ··使用由接收波驱动的应答器，如使用无源应答器〔6〕
13/76  ··其中发射脉冲型信号的〔3〕
13/78  ···不同类型目标之间的鉴别，例如IFF雷达，即敌我识别(13/75，13/79优先)〔3〕
13/79  ··使用随机编码信号或随机脉冲重复频率的系统〔6〕
13/82  ··其中发射连续型信号的〔3〕
13/84  ···利用了相位测量来确定距离的〔3〕
13/86  ·雷达系统与非雷达系统，例如声纳，定向器的组合〔3〕
13/87  ·雷达系统的组合，例如一次雷达与二次雷达〔3〕
13/88  ·专适用于特定应用的雷达或类似系统(13/89到13/95优先；目标的电磁探测或检测，例如近场检测入G01V3/00)〔3，6〕
13/89  ·用于绘地图或成象的雷达或类似系统
13/90  ··使用合成孔径技术〔3，6〕
13/91  ·用于交通控制的雷达或类似系统(13/93优先)〔3，6〕
13/92  ··用于速度测量〔3〕
13/93  ·用于防碰撞目的的雷达或类似系统〔3〕
13/94  ·用于地形回避的雷达或类似系统〔3〕
13/95  ·用于气象应用的雷达或类似系统〔3〕
15/00  利用声波的反射或再辐射的系统，例如声纳系统〔3〕
附注
    13/00组后面的附注也适用于本组。〔3〕
15/02  ·利用声波的反射(15/66优先)〔3〕
15/04  ··测定目标存在的系统〔3〕
15/06  ··测定目标位置数据的系统〔3〕
15/08  ···只测量距离的系统(间接测量的入15/46)〔3〕
15/10  ····利用了发射间歇的脉冲调制波(通过相位测量测定距离的入15/32)〔3〕
15/12  ·····其中改变脉冲重复频率使在发射脉冲和接收到前一个脉冲的回波之间获得一个所需要的时间关系〔3〕
15/14  ·····其中一个电压或电流脉冲的起始和终止分别与脉冲的发射及回波的接收相对应〔3〕
15/18  ·····其中使用了距离闸门〔3〕
15/32  ····应用了连续的未调制波，调幅，调频或调相波的发射〔3〕
15/34  ·····应用了调频波的发射和接收信号或由此产生的一个信号与本机产生的和同时发射的信号有关的信号进行差拍给出拍频信号的〔3〕
15/36  ·····在接收的信号与该同时发射的信号之间作相位比较〔3〕
15/42  ···同时测量距离和其它座标(间接测量入15/46)〔3〕
15/46  ···位置数据的间接测定〔3〕
15/50  ··基于目标相对运动的测量系统〔3〕
15/52  ···固定和运动物体之间或者以不同速度运动的物体之间的鉴别〔3〕
15/58  ···速度或轨迹测定系统；运动测定系统的检测〔3〕
15/60  ····其中发射机和接收机安装在运动着的物体上，例如用于测定地速，偏航角，地面航迹〔3〕
15/62  ····运动测定系统的检测〔3〕
15/66  ·声纳跟踪系统〔3〕
15/74  ·应用声波再辐射的系统，例如IFF，即敌我识别〔3〕
15/87  ·声纳系统的组合〔3〕
15/88  ·专门适用于特定应用的声纳系统(15/89到15/96优先；地震或声学探测或检测入G01V1/00)〔3，6〕
15/89  ·用于绘地图的或成像的声纳系统〔3〕
15/93  ·用于防碰撞的声纳系统〔3〕
15/96  ·用于鱼群探测的声纳系统〔3〕
17/00  应用除无线电波外的电磁波的反射或再辐射系统〔3〕
附注
    13/00组后面的附注也适合于本组。〔3〕
17/02  ·应用除无线电波外的电磁波反射的系统(17/66优先)〔3〕
17/04  ··测定目标位置数据的系统〔3〕
17/08  ···只测量距离的系统(间接测量入17/46；应用视差三角形的入G01C3/10，3/22，3/24，3/26)〔3〕
17/10  ····应用了断续的脉冲调制波的发射(通过测量相位测定距离的入17/32)〔3〕
17/32  ····应用了连续的未调制波，调幅，调频或调相波的发射〔3〕
17/36  ·····在接收信号与同时发射信号之间作相位比较〔3〕
17/42  ···同时测量距离和其它座标（间接测量入17/46)〔3〕
17/46  ···位置数据的间接测量〔3〕
17/50  ··根据目标的相对运动的测量系统〔3〕
17/58  ···速度或轨迹测定系统；运动测定系统的检测〔3〕
17/66  ·应用除无线电波外的电磁波的跟踪系统〔3〕
17/74  ·应用除无线电波外的电磁波的再辐射系统，例如IFF，即敌我识别〔3〕
17/87  ·应用除无线电波外电磁波的系统的组合〔3〕
17/88  ·专门适用于特定应用的激光雷达系统(17/89到17/95优先)〔3〕
17/89  ·用于绘地图或成像的激光雷达系统〔6〕
17/93  ·用于防碰撞目的的激光雷达系统〔6〕
17/95  ·用于气象应用的激光雷达系统〔6〕
====================

G01T  核辐射或X射线辐射的测量(材料的辐射分析，质谱测定法入G01N；计数器本身入G06M，H03K；用于分析辐射或粒子的放电管入H01J40/00，47/00，49/00)

    附注
    (1)本小类包括X射线的辐射、γ射线辐射、微粒子辐射、宇宙线辐射或中子辐射的测量。
    (2)注意G01类类名下面的附注。
==========

1/00  X射线辐射、γ射线辐射、微粒子辐射或宇宙线辐射的测量(3/00，5/00优先)〔2〕
1/02  ·剂量计(1/15优先；X射线辐照时间测量入H05G1/28)〔2〕
1/04  ··化学剂量计(1/06，1/08优先)

1/06  ··玻璃剂量计
1/08  ··照像剂量计(感光材料或照相工艺入G03C)

1/10  ··发光剂量计
1/105 ···读出装置(1/115优先)〔2〕
1/11  ···热发光剂量计
1/115 ····读出装置〔2〕
1/12  ··量热剂量计
1/14  ··静电剂量计(电离室的构造入H01J47/02)

1/142 ···充电装置，读出装置〔2〕
1/15  ·累积由辐射探测器产生的脉冲的仪器，例如：应用二极管泵激电路(一般脉冲频率计入G01R23/02)

1/16  ·辐射强度测量(1/29优先)〔2〕
1/161 ··在核医学领域的应用，例如：人体内的计数(放射性物质作用于人体入A61M36/00)〔2〕
1/163 ···全身计数器〔2〕
1/164 ···闪烁照相法(放射性同位素入G21G4/00；示踪剂入G21H5/00)〔2〕
1/166 ····包括探测器和被测体之间的相对运动〔2〕
1/167 ··测量物体放射性含量，例如：污染的测量(全身计数器入1/163)〔2〕
1/169 ··污染的表面面积的探查和定位(利用核辐射、天然或感生的辐射进行勘探入G01V5/00)〔2〕
1/17  ··专用型探测器以外的电路装置
1/172 ···带符合电路装置的(1/178优先)〔2〕
1/175 ···电源电路(变换器入H02M)〔2〕
1/178 ···用于测量存在其它放射性物质中的比活度，例如：在空气中或液体中，如在雨水中天然比活度〔2〕
1/18  ··用计数管装置，例如：用盖格(Geiger)计数器(计数管入H01J47/00)

1/185 ··用电离室装置(电离室的构造入H01J47/02)〔2〕
1/20  ··用闪烁探测器
1/202 ···闪烁体是晶体的
1/203 ···闪烁体是塑料的
1/204 ···闪烁体是液体的
1/205 ···闪烁体是气体的
1/208 ···专用于闪烁探测器的电路，例如：用于光电倍增管部件〔2〕
1/22  ··用塞伦科夫(Cerenkov)探测器
1/24  ··用半导体探测器(半导体探测器本身入H01L31/00)

1/26  ··用电阻探测器
1/28  ··用二次发射探测器(一般二次电子发射电极入H01J1/32)

1/29  ·对辐射束流的测量，例如：测量射束位置或截面；辐射的空间分布的测量(闪烁照相法入1/164)〔2，7〕
1/30  ·测量放射性物质的半衰期
1/32  ·测量粒子的极化
1/34  ·测量截面，例如：测量粒子的吸收截面
1/36  ·测量X射线或核辐射的能谱分布
1/38  ··粒子甄别和相对质量的测量；例如：测量能量损耗与距离的关系(dE/dx)〔2〕
1/40  ··能谱仪的稳定〔2〕
3/00  中子辐射的测量(5/00优先)〔2〕
3/02  ·用屏蔽其它辐射的方法
3/04  ·用量热器
3/06  ·用闪烁探测器〔2〕
3/08  ·用半导体探测器(半导体探测器本身入H01L31/00)〔2〕
5/00  粒子的运动或轨迹的记录(火花室入H01J47/00)；粒子轨迹的处理或分析〔2〕
5/02  ·轨迹的处理；轨迹的分析
5/04  ·云雾室，例如：威尔逊(Wilson)云室
5/06  ·气泡室
5/08  ·闪烁室(放电管入H01J40/00，47/00；半导体器件入H01L)

5/10  ·板或块，其中通过处理后核粒子的轨迹成为可见的，例如：利用照相乳胶，利用云母
5/12  ·具有多线室或平行板电离室的电路装置，例如：火花室(火花放电管本身入H01J47/00)〔2〕
7/00  辐射计量仪器的附件
7/02  ·用于接收或贮存被测试的样品的收集装置
7/04  ··用过滤法
7/06  ··用静电沉淀法(7/04优先)

7/08  ·运送接收的样品的装置
7/10  ··用转台
7/12  ·备有报警动作的机构
====================

G01V  地球物理；重力测量；物质或物体的探测；示踪物(用于诊断，外科或人体识别的检测或对异物的定位入A61B；用于指示因事故被掩埋的人的位置，例如：被雪掩埋的人的位置的装置入A63B29/02；借助于测定其化学或物理性质来测试或分析地球物质入G01N；除地球磁场的方向或大小之外一般测量电变量或磁变量的入G01R；一般的磁共振装置入G01R33/20)〔4，6〕
    附注
    (1)本小类包括为地球物理应用而专门设计的雷达、声纳、激光雷达或类似系统。如果雷达、声纳、激光雷达或类似系统或这些系统的零件有一般的意义，也应分在小类G01S中。〔6〕
    (2)在本小类中，下面所用的术语具有指定的含意：

    ——“示踪物”是指与一个探测场，例如近场以及能产生特定可探测效应相配合的装置。“示踪物”还指能产生一个可探测场的活性标记物。〔6〕
    (3)在本小类中，地球物理方法运用于地球和其它天体，例如，行星。
    (4)特别注意G01类类名下的附注。
小类索引
勘探或探测的设备或方法
    地震或声学的......1/00

    电的，磁的；应用核辐射的；重力的：应用光学装置的......3/00；5/00；7/00；8/00

    其它的或综合的......9/00，11/00

    用示踪物探测......15/00

场的测量
    磁的；重力的......3/00；7/00

制造、校准、维修......13/00

==========

1/00  地震学；地震或声学的勘探或探测
1/02  ·产生地震能(一般爆炸入F42；核爆炸入G21J)

1/04  ··零部件
1/047 ···将发生器接地的装置〔3〕
1/053 ····产生横向波的装置〔3〕
1/06  ···点火装置(1/393优先)〔3〕
1/08  ····包含延时装置
1/09  ···运输设备，例如：车辆上用(1/38优先)〔3〕
1/104 ··用炸药爆炸(1/157优先)〔3〕
1/108 ···使外壳表面变形或移动〔3〕
1/112 ····用于地球表面〔3〕
1/116 ···其中增压的燃烧气体以脉冲的方式从发生器排出，例如：用于产生爆炸〔3〕
1/13  ···在一定空间或时间产生所需要爆炸型式的炸药的布置或配置
1/133 ··用流体驱动装置，例如：应用高压流体(1/104优先)〔3〕
1/135 ···使外壳表面变形或移动〔3〕
1/137 ···其中流体以脉冲方式从发生器排出，例如：产生爆炸〔3〕
1/143 ··用机械驱动装置(1/104，1/133优先)〔3〕
1/145 ···使表面变形或移动〔3〕
1/147 ···利用下落物质的冲击〔3〕
1/153 ···利用旋转的非平衡物质〔3〕
1/155 ···利用往复式运动的物质〔3〕
1/157 ··利用火花放电；利用引爆线(其它类不包括的火花间隙，放电设备入H01T)〔3〕
1/16  ·地震信号的接收元件(测量振动入G01H；测量加速度或冲击入G01P；微音器或类似的声学机电传感器入H04R)；接收元件的配置或改进
1/18  ··接收元件.例如，地震仪，地震检波器〔2〕
1/20  ··接收元件的配置，例如：地震检波器的排布型式
1/22  ·将地震信号送至记录或处理设备(一般信号传送系统入G08C；电传送系统入H04B)

1/24  ·地震数据的记录(将一记录变换为另一记录入1/32)

1/26  ··基准信号发射装置，例如：指示爆炸引爆时刻
1/28  ·地震数据的处理，例如：分析、用于解释、用于校正(1/48优先)〔6〕
1/30  ··分析(1/50优先)〔6〕
1/32  ··将一种记录变换为另一种记录
1/34  ··地震记录的显示
1/36  ··完成记录的静态或动态校正，例如：传播范围的校正；地震信号的相关处理；消除干扰能量的影响
1/37  ···地震系统专用的利用地壳的连续激发〔3〕
1/38  ·专用于被水覆盖的区域(1/28优先)

1/387 ··减少二次气泡脉冲，即减少由最初的爆炸之后气泡产生和释放所得到的检测的信号〔3〕
1/393 ··水下炸药引爆的装药装置，例如：与点火装置相结合〔3〕
1/40  ·专用于测井记录
1/42  ··在一个井中用发生器而在别处用接收器，反之亦然(1/52优先)〔6〕
1/44  ··发生器和接收器用于同一井中(1/52优先)〔6〕
1/46  ···获得数据〔6〕
1/48  ···处理数据〔6〕
1/50  ····分析数据〔6〕
1/52  ··结构零件〔6〕
3/00  电或磁的勘探或探测；(用光学装置入8/00)；地磁场特性的测量；例如，磁偏角，磁偏差(用于导航或大地的测绘入G01C)〔2，4〕
附注
    3/15至3/34组优先于3/02至3/14各组。〔3〕
3/02  ·利用电流的传输进行操作的
3/04  ··利用直流的
3/06  ··利用交流的
3/08  ·用被测目标或地质结构或探测装置所产生或改变的磁场或电场进行操作的(用电磁波的入3/12；测量地球的磁场特性入3/40)

3/10  ··用感应线圈
3/11  ···用于探测导体，例如：轻武器，电缆或导管〔3〕
3/12  ·利用电磁波操作
3/14  ·利用电子磁共振或核磁共振
3/15  ·运输过程中专用的，例如：用人，车辆或船〔3〕
3/16  ··专用于从飞机上操作的(3/165至3/175优先)〔3〕
3/165 ··由被测目标或探测装置产生或改变的磁场或电场进行操作的(应用电磁波的入3/17)〔3〕
3/17  ··用电磁波操作的〔3〕
3/175 ··用电子磁共振或核磁共振操作的〔3〕
3/18  ·专用于测井记录的
3/20  ··利用电流的传输进行操作的〔3〕
3/22  ···利用直流的〔3〕
3/24  ···利用交流的〔3〕
3/26  ··用周围地层结构或探测装置所产生或改变的磁场或电场进行操作的(用电磁波入3/30)〔3〕
3/28  ···用感应线圈〔3〕
3/30  ··用电磁波操作〔3〕
3/32  ··用电子磁共振或核磁共振〔3〕
3/34  ··发送数据到记录或处理仪器；记录数据〔3〕
3/36  ·记录数据(3/34优先)〔3〕
3/38  ·处理数据，例如：用于分析、用于解释、用于校正(一般计算入G06)〔3〕
3/40  ·专用于测量地球磁场的特性〔3〕
5/00  应用核辐射进行勘探或探测，例如：利用天然的或诱导的放射性(测定材料的性质入G01N，测量核辐射入G01T)

5/02  ·专用于表面测量记录，例如：从飞机上进行测量〔3〕
5/04  ·专用于测井记录〔3〕
5/06  ··用于检测具有天然放射性的矿物〔3〕
5/08  ··利用初级核辐射源或X射线〔3〕
5/10  ···利用中子源〔3〕
5/12  ···利用γ射线或X射线源〔3〕
5/14  ···利用几个源的组合；例如：中子源和γ射线源的组合〔3〕
7/00  测量引力场或波；重力勘探或探测
7/02  ·零部件
7/04  ··电、光电或磁的指示或记录装置
7/06  ··重力记录的分析或解释
7/08  ·用天平(一般天平入G01G)

7/10  ··用扭转天平，例如：Eotvos天平
7/12  ·用悬摆
7/14  ·用自由降落时间
7/16  ·移动平台上专用的，例如：轮船或飞机上专用的
8/00  用光学装置勘探或探测(光的特性的测量入G01J；光学扫描系统入G02B26/10；探测辐射的存在的放电管入H01J40/00，47/00；对光敏感的半导体器件入H01L31/00)〔6〕
附注
    本组包括使用红外光、可见光或紫外光。〔6〕
8/02  ·勘探〔6〕
8/10  ·探测，例如，用光势垒(用来自目标的反射光入G01S17/00；由运输器携带的目标的计数入G06M7/00；信号或呼叫装置入G08B；探测要被计数或控制的交通运动入G08G1/01；接近开关入H03K17/945，17/965)〔6〕
8/12  ··用一个发射器和一个接收器〔6〕
8/14  ···用反射器〔6〕
8/16  ···用光学纤维〔6〕
8/18  ···用机械扫描系统〔6〕
8/20  ··用多个发射器或多个接收器〔6〕
8/22  ···用反射器〔6〕
8/24  ···用光学纤维〔6〕
8/26  ···用机械扫描系统〔6〕
9/00  用1/00至8/00各组不包括的方法勘探或探测〔6〕
9/02  ·地下水的存在或流量的测定
11/00  采用1/00至9/00各主组中两个或更多个组包括的综合技术手段进行勘探或探测
13/00  包括在以上各组中的仪器或设备的制造、校准、清洁或修理
15/00  为了能够探测目标物而与目标物相连接或相结合的示踪物(与机器一起使用的记录载体入G06K19/00；记号、标记入G09F)〔6〕
附注
    本组并不包括探测器或探测方法，例如，待探测的目标物产生或改变磁场或电场的方法，它们被包括在别处，例如，包括在3/00组中。〔6〕
====================

G01W  气象学(影响天气的状态入A01G15/00；雾的驱散入E01H13/00；一般的测量单个变量的仪器见G01类中的适当小类，例如G01K，L；为气象用途所设计的雷达、声纳、激光雷达或类似系统入G01S13/95，15/88，17/95)

    附注
    (1)在本小类中下面所用术语具有指定的含义：

    ——“气象学”一词包括某些环境大气的状态的测量。
    (2)应注意G01类标题下的附注。
==========

1/00  气象学
1/02  ·由测量两个或多个变量，例如：湿度、压力、温度、云量、风速等以指示天气状态的仪器(1/10优先)

1/04  ··仅分别给出这些测定变量的指示
1/06  ··给出天气状态的综合指示(用于测量“凉爽参数”的卡塔温度计，不管是同天气状态有关的，还是同其它人类环境的舒适性有关的入1/17)

1/08  ·气球、火箭、或飞机为了气象学目的的配用；无线电探空仪(测量值的传输系统入G08C；传输电路入H04B)

1/10  ·预测天气状态的装置
1/11  ·指示湿度的“气象房”或其它装饰物
1/12  ·日照时间记录器(日照强度的计量入G01J)

1/14  ·雨量计或沉积物计量器(一般的体积计量入G01F)

1/16  ·大气电位差的计量，例如：在云中由于荷电产生的电位差(一般电位的计量入G01R)

1/17  ·用于测量“凉爽参数”的卡塔温度计，不管是同天气状态有关的，还是同其它人类环境的舒适性有关的
1/18  ·气象学仪表的测试或校准
====================

G02  光学(光学元件或仪器的制造入B24B，B29D11/00，C03或其它适宜的小类或类中；材料本身参见有关的分类位置，例如：C03B，C)

    附注
    在本类中下列使用的措辞具有指定的含义：

    ——“光学”一词不仅适用于可见光；并且适用于紫外辐射或红外辐射。〔4〕
G02B  光学元件，系统或仪器(G02F优先；专用于照明装置或系统的光学元件入F21V1/00至13/00；测量仪器见G01类的有关小类，例如：光学测距仪入G01C；光学元件、系统或仪器的测试入G01M11/00；眼镜入G02C；摄影、放映或观看用的装置或设备入G03B；声透镜入G10K11/30；电子和离子“光学”入H01J；X射线“光学”入H01J，H05G1/00；结构上与放电管相组合的光学元件入H01J5/16，29/89，37/22；微波“光学”入H01Q；光学元件与电视接收机的组合装置入H04N5/72；彩色电视系统中的光学系统或装置入H04N9/00；专门适用于透明或反射面的加热装置入H05B3/84) 〔7〕
附注
  （1）本小类中所用下述术语或措辞具有指定的含义：

     ——“简单透镜或棱镜”指单个透镜或棱镜。
     ——“复合透镜或棱镜”指一种光学组件，其组合方式系为无空气间隙贴在一起的(除     11/00组外)或者是“断开接触”，即组件之间虽有空气间隙但并无重要的光学影响。
    ——“物镜”指设计成能产生实物的实象的透镜或光学系统。
    ——“目镜”指设计成能产生供眼或其它光学系统观看的虚象的透镜或光学系统。
——“前”或“后”是从较远距离观测来确定的共轭点。
  （2）注意大类B81及小类B81B类名后面与“微结构装置”及“微结构系统”有关的附注。〔7〕
小类索引
光学元件
    按其结构特征区分的：

    透镜；光导；其它元件......3/00；6/00；5/00

    按其材料特征区分的：......1/00

光学系统
    一般结构：按光学组件的数目和排列顺序的......9/00，11/00

    特殊结构：根据用途的；有可变放大率的；有反射面的......13/00；15/00；17/00

    其它系统......27/00

包含光导和其它光学元件的装置的结构零部件......6/00

光学仪器
    聚光镜......19/00

    显微镜......21/00

    望远镜、潜望镜，观察中空体内部的仪器，取景器，瞄准或观测器......23/00

    目镜、放大镜......25/00

    其它仪器......27/00

光的控制......26/00

安装，调整装置，不漏光的连接......7/00

==========

1/00  按制造材料区分的光学元件(光学玻璃的成分入C03C3/00)；用于光学元件的光学涂层
1/02  ·由晶体，例如岩盐，半导体，制成的(1/08优先)

1/04  ·由有机材料，例如塑料，制成的(1/08优先)

1/06  ·由在透明容器内装入流体制成
1/08  ·由偏振材料制成的
1/10  ·对光学元件表面涂覆或对它进行表面处理后所产生的光学涂层(1/08优先)

1/11  ··抗反射涂层〔6〕
1/12  ··用表面处理，例如：用辐照的方法
3/00  简单或复合透镜(人造眼入A61F2/14；眼睛用透镜或接触透镜入G02C；钟表玻璃入G04B39/00)

3/02  ·具有非球面的(3/10优先)

3/04  ··具有不同于实际球体的旋转对称的连续面的
3/06  ··具有圆柱面或复曲面的
3/08  ··具有不连续面的，例如：菲湟尔Fresnel透镜
3/10  ·双焦透镜；多焦透镜
3/12  ·充入液体或抽空的透镜
3/14  ··可变焦距的
5/00  除透镜外的光学元件(光波导入6/00；光学逻辑元件入G02F3/00)〔4〕
5/02  ·漫射元件；远焦元件
5/04  ·棱镜
5/06  ··充流体或抽空的棱镜
5/08  ·反射镜
5/09  ··多面或多角反射镜〔6〕
5/10  ··具有曲面的
5/12  ·反射式反射器
5/122 ··立体角，三边或三面反射型〔2〕
5/124 ···由多个反射元件组成的单个板状或片状的零部件〔2〕
5/126 ··包括有折射曲面的〔2〕
5/128 ···被嵌入基体的透明球体〔2〕
5/13  ···形成单体之一部分的多个曲面折射元件〔2〕
5/132 ···具有单个反射镜的固定装置的〔2〕
5/134 ····带有螺纹的安装构件〔2〕
5/136 ··形成单体之一部分的多个反射元件(5/124优先)〔2〕
5/18  ·衍射光栅
5/20  ·滤光片(偏振元件入5/30；特别用于摄影目的滤光片入G03B11/00)

5/22  ··吸收滤光片
5/23  ···彩色滤光片〔2〕
5/24  ···液体滤光片(5/23优先)〔2〕
5/26  ··反射滤光片(5/28优先)

5/28  ··干涉滤光片
5/30  ·偏振元件(光调制器件入G02F1/00)

5/32  ·用作光学单元的全息图相(产生全息图的方法或仪器入G03H)〔2〕
6/00  光导；包含光导和其它光学元件，如耦合器，的装置的结构零部件〔4，6〕
6/02  ·带有包层的光导纤维(6/16优先；用于提供抗拉强度和外部保护的机械结构入6/44)〔4〕
6/04  ·由若干束光导纤维所形成的(6/24优先)〔4〕
6/06  ··光导纤维的相对位置在两端是相同的，例如，用于传输图象的〔4〕
6/08  ···成板状的光导纤维束〔4〕
6/10  ·光波导式的(6/24优先；用电、磁、电磁或电声装置来进行光的控制入G02F1/00；变换受调制光的调制入G02F2/00；光学逻辑元件入G02F3/00；光学模拟/数字变换器入G02F7/00；使用电光元件的存贮器入G11C11/42；电波导管入H01P；通过光学装置传输信息的入H04B10/00；多路系统入H04J14/00)〔4〕
6/12  ··集成光路型式(单晶的制备和加工入C30B；集成电路入H01L27/00)〔4〕
6/122 ···基本光学元件，如，传导光的光路〔6〕
6/124 ····短程透镜或集成光栅〔6〕
6/125 ····弯转，分支或交叉〔6〕
6/126 ···利用偏振效应〔6〕
6/13  ···以制作方法为特征的集成光路〔6〕
6/132 ····用薄膜沉积法〔6〕
6/134 ····用掺杂原子置换法〔6〕
6/136 ····用蚀刻法〔6〕
6/138 ····用聚合反应〔6〕
6/14  ··模式变换器〔4〕
6/16  ··带有包层的光导纤维(用于提供抗拉强度和外面保护的机械结构入6/44)〔4〕
6/17  ···具有保持偏振的特性〔6〕
6/18  ···具有陡度折射率的芯或包层的〔4〕
6/20  ···有非固体芯或包层的〔4〕
6/22  ···有多层芯或包层的〔4〕
6/24  ·光波导的耦合(电波导的耦合入H01P1/00)〔4，5〕
6/245 ··在耦合之前去除光导的保护层〔5〕
6/25  ··耦合用光导端面的制备，例如通过切割〔5〕
6/255 ··光导的连接，例如通过熔融或粘接〔5〕
6/26  ··光耦合装置(6/36，6/42优先)〔4〕
6/27  ···带有偏振选择和调节装置（一般偏振元件入5/30；一般偏振系统入27/28；光学偏振多路传输系统入H04J14/06)〔6〕
6/28  ···有数据总线装置的，即多个相互连接的波导和通过混合和分离信号提供一个特有的双向作用系统〔4〕
6/287 ····由加热形成光学元件的光导的构成(6/255优先)〔6〕
6/293 ····有波长选择装置的(用于使用的光学元件的，见本小类的相关小组；波长分光学多路传输系统入H04J14/02)〔6〕
6/30  ···供光导纤维和薄膜器件之间使用的〔4〕
6/32  ···有透镜调焦装置的〔4〕
6/34  ···利用棱镜或光栅〔4〕
6/35  ···有切换装置的(一般的光学切换入26/08；通过改变介质的光学特性的入G02F1/00)〔6〕
6/36  ··机械连接装置(6/255，6/42优先)〔4，5〕
6/38  ···有纤维对纤维的匹配装置〔4〕
6/40  ···有纤维束匹配装置〔4〕
6/42  ··光耦合，光波导与光电元件的耦合〔4〕
6/43  ···包含有多个光电元件和相应的光学互连器的装置(发光或光敏半导体器件入H01L27/00，31/00，33/00；与其它部件单片集成的半导体激光器入H01S5/026)〔6，7〕
6/44  ·用于为光导纤维提供抗拉强度和外部保护的机械结构，例如，光学传输电缆(配有导电体和光纤的缆线入H01B11/22)〔4〕
6/46  ·适于安装光纤或光缆的方法或装置(配有导电体和光纤的缆线安装入H02G)〔6〕
6/48  ··架空安装〔6〕
6/50  ··地下或水下安装；通过装管，电缆管道或输送管安装〔6〕
6/52  ···使用流体，如空气〔6〕
6/54  ···用机械装置，如推或拉的装置〔6〕
7/00  光学元件的安装、调整装置或不漏光连接
7/02  ·用于透镜
7/04  ··有聚焦或改变放大率的机构〔2〕
7/06  ···双目镜的聚焦
7/08  ···用于和遥控机构相配合的
7/09  ···适于自动聚焦或改变放大率的(聚焦信号的自动发生入7/28)〔5〕
7/10  ···通过几个透镜的相对轴向运动，例如变焦物镜各透镜的相对轴向运动
7/105 ····有可移动的，特别适用于近距离聚焦的透镜装置〔4〕
7/12  ··双筒镜对瞳距的调节
7/14  ··适用于互换透镜的
7/16  ···透镜旋转台
7/18  ·用于棱镜；用于反射镜
7/182 ··用于反光镜(利用可移动的或可变形的光学元件以控制光的强度、颜色、相位、偏振或方向的光学器件或装置、入26/00)〔5〕
7/183 ···特别适用于大型反射镜，如用于天文的(7/185，7/192，7/198优先)〔6〕
7/185 ···带有反光镜表面形状调整装置的(带有弯曲的反光镜入5/10)〔5〕
7/188 ····薄膜反光镜
7/192 ···带有能将反光镜内应力减至最小装置的〔5〕
7/195 ····液体冷却反光镜〔5〕
7/198 ···带有反光镜相对其支座调整装置的〔5〕
7/20  ·可移动的光学元件的不漏光连接
7/22  ··可延伸的连接，例如：波纹管
7/24  ··枢轴连接
7/28  ·聚焦信号的自动发生系统(测距本身入G01C，S；使用该信号以控制特殊仪器焦点，参见该仪器的有关小类，例如G03B，F)〔5〕
7/30  ··利用带有基线的视差三角形的〔5〕
7/32  ···利用激活手段，例如光发射器的〔5〕
7/34  ··利用光瞳面上不同区域的〔5〕
7/36  ··利用图象锐度技术〔5〕
7/38  ···在光轴上的不同点测出来的〔5〕
7/40  ··利用反射波，例如超声波的时间延迟〔5〕
9/00  按组件的数目及它们按其符号的配置，即“+”或“-”来区分的光学物镜(13/00，15/00优先)

附注
    本组所列的组件系指简单或复合透镜，或相当于简单或复合透镜的分离透镜。
9/02  ·只有一个“+”组件(简单透镜入3/00)

9/04  ·只有两个组件的
9/06  ··两个“+”号的组件
9/08  ···安置在光阑的附近
9/10  ··一个“+”号和一个“-”号的组件
9/12  ·只有三个组件的
9/14  ··按“+-+”号排列的
9/16  ···所有组件为简单透镜的
9/18  ···只有一个组件为复合透镜的(9/30优先)

9/20  ····后组件为复合透镜的
9/22  ····中间组件为复合透镜的
9/24  ···组件中有两个为复合透镜的(9/30优先)

9/26  ····前后组件为复合透镜的
9/28  ····中间和后组件为复合透镜的
9/30  ···中间为具有“-”号复合透镜而弯月镜为“+”透镜的
9/32  ····“+”号透镜是弯月面的
9/34  ·只有四个组件的
9/36  ··按“+--+”号排列的
附注
    在9/38，9/44或9/50至9/56各组中首先提到的适合的组，优先于后提到的组。
9/38  ···两个“-”号组件都是弯月面的
9/40  ····其中一个“-”号组件为复合透镜
9/42  ····两个“-”号组件都是复合透镜
9/44  ···两个“-”号组件都是双凹面的
9/46  ····其中一个“-”号组件为复合透镜
9/48  ····两个“-”号组件都是复合透镜
9/50  ···两个“+”号组件都是弯月面的
9/52  ···其中后面的“+”号组件为复合透镜
9/54  ···其中前面的“+”号组件为复合组件
9/56  ···所有组件均为简单透镜的
9/58  ··按“-++-”号排列的
9/60  ·只有五个组件的
9/62  ·只有六个组件的
9/64  ·有多于六个组件的
11/00  按构成物镜的简单及复合透镜的总数目及其排列形式区分的光学物镜(9/00优先；只有一个简单透镜的入3/00)

附注
    在本组中，非接触的透镜是分开计数的。“L”代表简单透镜，“C”代表复合透镜，第一个提到的是前透镜。
11/02  ·只有两个透镜的
11/04  ··按“CC”排列的
11/06  ·只有三个透镜的
11/08  ··按“LLL”排列的
11/10  ··按“LCL”排列的
11/12  ··按“LLC”排列的
11/14  ··按“CLC”排列的
11/16  ··按“CCL”排列的
11/18  ··按“CCC”排列的
11/20  ·只有四个透镜的
11/22  ··按“LLLL”连列的
11/24  ··按“CLLC”连列的
11/26  ··按“LCCL”排列的
11/28  ··按“CCCC”排列的
11/30  ·只有五个透镜的
11/32  ·只有六个透镜的
11/34  ·多于六个透镜的
13/00  为下述用途专门设计的光学物镜（有可变放大率的入15/00)

13/02  ·望远物镜，即“+-”式系统，其中前顶点至象面的距离小于等效焦距的
13/04  ·反向望远物镜
13/06  ·全景物镜；所谓“天空广角摄影镜头(Skylenses)”

13/08  ·变形物镜
13/10  ··包含棱镜的(13/12优先)

13/12  ··有可变放大率的
13/14  ·用于红外或紫外辐射的(13/16优先)

13/16  ·与图象变换器或增强器联合使用的
13/18  ·采用具有一个或多个非球面的透镜，例如：用于减少几何象差
13/20  ·软焦点物镜(散射元件一般入5/02)

13/22  ·远心物镜或透镜系统
13/24  ·用于短物距内的再现或复制
13/26  ··用于以单一放大倍率进行再现〔3〕
15/00  具有改变放大率装置的光学物镜（变形物镜入13/08)

15/02  ·通过改变、加入或减去一部分物镜，例如：可变换的物镜
15/04  ··通过改变一部分物镜
15/06  ···通过改变其前面的部件的
15/08  ···通过改变其后面物镜的
15/10  ··通过加入一部分物镜，例如：附加特写近摄的辅助镜头
15/12  ···通过加入望远镜附件(15/14优先)

15/14  ·利用一个透镜或多个透镜或透镜组相对于成象平面作轴向移动，以便连续改变物镜的等效焦距〔4〕
15/15  ··仅以一种移动或仅以线性的相对移动的补偿，例如：光学补偿〔4〕
15/16  ··具有在一种透镜或透镜组和另一个透镜或透镜组之间的相互影响的非线性相对移动的(15/22优先)〔4〕
15/163 ···在一个固定的透镜或透镜组的前面有第一个可移动的透镜或透镜组和第二个可移动的透镜或透镜组(15/177优先)〔4〕
15/167 ····有一个辅加的固定的前组透镜或透镜组〔4〕
15/17  ·····按“+--”排列的〔4〕
15/173 ·····按“+-+”排列的〔4〕
15/177 ···有一个负的前组透镜或透镜组的〔4〕
15/20  ···具有辅加的可移动的透镜或透镜组以改变物镜焦距的〔4〕
15/22  ··有可移动的特别适用于近距离聚焦的透镜装置的〔4〕
15/24  ···在一个固定的透镜或透镜组前面有一个固定的前透镜或透镜组和两个可移动的透镜或透镜组的〔4〕
15/26  ····按“+--”排列的〔4〕
15/28  ····按“+-+”排列的〔4〕
17/00  有或无折射元件的具有反射面的系统(显微镜入21/00；望远镜，潜望镜入23/00；其它位置不包括的光束整形入27/09光束分解或合成入27/10；光学投影入27/18)〔6〕
17/02  ·反射光系统，例如：景象竖立和倒向系统
17/04  ··只用棱镜的
17/06  ··只用反射镜的
17/08  ·折反射系统
19/00  聚光镜(用于显微镜的入21/08)

21/00  显微镜(目镜入25/00；偏振系统入27/28；测量显微镜入G01B9/04；检镜用切片机入G01N1/06；通过扫描探针技术，例如采用扫描隧道或扫描近场光学显微镜的技术，检视或分析原子级次的表面结构入G01N13/10；扫描探针设备的零部件，一般入G12B21/00) 〔7〕
21/02  ·物镜
21/04  ··包含反射镜的
21/06  ·试样的照明装置
21/08  ··聚光镜
21/10  ···供暗场照明(21/14优先)

21/12  ···供亮场照明(21/14优先)

21/14  ···供观察相衬照明的
21/16  ·用于紫外照明的
21/18  ·具有多光路的布置，例如：用于比较两个试样
21/20  ··双筒镜布置
21/22  ···立体布置
21/24  ·底座结构
21/26  ··平台；其调节装置
21/28  ··具有冷却装置
21/30  ··具有加热装置
21/32  ·结构上与显微镜组合的微型控制器
21/33  ·浸润油〔6〕
21/34  ·显微镜载物片，例如：在载物片上安装试样(供研究用试样的制备入G01N1/28；供电子显微镜分析用的物体或材料的支承装置入H01J37/20)

21/36  ·照相或投映用的布置(21/18优先)

23/00  望远镜，例如：双筒望远镜(测量望远镜入G01B9/06)；潜望镜；用于观察空心体内部的仪器(诊断仪器入A61B)；取景器(物镜入9/00，11/00，15/00，17/00；目镜入25/00)；光学瞄准器或瞄准设备(武器瞄准器或瞄准设备的非光学方面入F41G)〔4〕
23/02  ·包含棱镜或反射镜(23/14优先)

23/04  ··用于分解或组合光束，例如：配备供多个观测者用的目镜(23/10优先)

23/06  ··具有聚焦作用，例如：抛物面反射镜
23/08  ··潜望镜
23/10  ··将附加指示反射到视场中，例如：从准直仪的(准直仪一般入27/30；十字线入27/34)

23/12  ·用于图象变换或增强的装置(图象变换或增强用的物镜入13/16；有光学输入及输出的电学图象变换器入H01J31/50)

23/14  ·取景器(用于照相设备的入G03B13/02)

23/16  ·外罩；盖子；安装架；支座，例如：有平衡重量的(盒子或容器入A45C)

23/18  ··用于双筒镜布置
23/20  ··可折叠外罩(23/18优先)

23/22  ··水下设备，例如：用于潜水艇潜望镜的
23/24  ·用于观察空心体内部的仪器，例如：纤维内窥镜〔4〕
23/26  ··利用光导的〔4〕
25/00  目镜；放大镜(简单透镜入3/00)

25/02  ·具有被观察目标照明装置
25/04  ·提供广角观察的，例如：通过一个观察孔
26/00  利用可移动的或可变形的光学元件以控制光的强度，颜色，相位，偏振和方向的光学器件或装置，例如：开关，选通，调制(用于控制灯光顺序的照明装置的可机械操作的部分入F21V；专门用于测量光特性的装置入G01J；其光学操作随介质光学性质的改变而改变的器件或装置入G02F1/00；光控制一般入G05D25/00；光源的控制入H01S3/10，H05B37/00至43/00)〔4〕
26/02  ·控制光的强度〔4〕
26/04  ··通过周期性地改变光的强度，例如：使用光调制盘〔4〕
26/06  ·控制光的相位(26/08优先)〔4〕
26/08  ·控制光的方向(光导中的入6/35)〔4〕
26/10  ··扫描系统(对于特殊的应用，参见有关的分类，例如：G03B27/32，G03F3/08，G03G15/04，G09G3/00，H04N)〔4〕
26/12  ···用多面反射镜的〔6〕
27/00  其它光学系统；其它光学仪器(使商店橱窗或阵列柜产生特别光学效果的装置入A47F，例如：A47F11/06；光学玩具入A63H33/22；具有特殊光学效果特点的设计或图样入B44F1/00)

27/01  ·平视显示器〔6〕
27/02  ·观看或阅读仪器(立体光学系统本身入27/22；投影式的入G03B；幻灯片变换的装置入G03B)

27/04  ··具有折叠部件的
27/06  ··具有电影效果的
27/08  ··万花筒
27/09  ·其它位置不包括的光束整形，例如改变横截面积〔6〕
27/10  ·光束分解或组合系统(利用光波导混合和分解光信号的入6/28；偏振系统入27/28)〔4〕
27/12  ··只依靠折射操作
27/14  ··只依靠反射操作
27/16  ··用作聚焦辅助装置的
27/18  ·用于光学投影，例如：反光镜和聚光镜及物镜的组合
27/20  ··用于微小物体的成像，例如：光指示器
27/22  ·用于产生立体或其它三维效果的(显微镜用的入21/22；观察仪器入27/02)

27/24  ··只包含反射棱镜及反射镜的
27/26  ··包含偏振装置的
27/28  ·用于偏振(立体镜用的入27/26)

27/30  ·准直仪
27/32  ·在光学系统内的基准标记和测量度盘
27/34  ··光照的
27/36  ··可调的
27/40  ·光学聚焦辅助装置(光束分解或组合系统入27/10)

27/42  ·衍射光学(27/60优先)〔3〕
27/44  ··光栅系统，波带片系统(27/46优先，光谱测定法入G01J)〔3〕
27/46  ··利用空间滤波器的系统(字符识别入G06K9/00)〔3〕
附注
    本小组中滤光器可处于任意面，例如：像面或付立叶变换面
27/48  ·激光斑纹光学(全息照相中的斑纹消除入G03H1/32)〔3〕
27/50  ·物体相位显形光学〔3〕
27/52  ··相衬光学(显微镜中的入21/14)〔3〕
27/54  ··纹影光学系统
27/56  ·利用损耗波即非均匀波的光学〔3〕
27/58  ·变迹法或超高分辨光学；光学合成孔阑系统〔3〕
27/60  ·利用莫尔条纹的系统(采用衍射光栅转换传感元件输出的装置入G01D5/38)〔3〕
27/62  ·组装光学系统过程中专用于调节光学元件的光学仪器(调节装置是被组装系统的一部分的入7/00)〔3〕
27/64  ·利用稳定像的横向和斜向位置的光学元件的成像系统(聚焦系统入7/04；相对于成象面或物面的光学系统的调节入G03B5/00)〔3〕
====================

G02C  眼镜；太阳镜或与眼镜有同样特性的防护镜(测试眼睛的试验框架入A61B3/04；与眼镜无相同特性的防护镜或护目罩入A61F9/00)

    附注
    本小类亦包括眼睛用的接触透镜，单片眼镜或手柄眼镜。
小类索引
光学部件......7/00

非光学部件
    支承装置；附件......3/00，5/00；11/00

光学部件和非光学部件的连接
    主要的；辅助的......1/00；9/00

装配，修理，清洁......13/00

==========

1/00  应用跨梁或眉杆的透镜组装
1/02  ·固接于无边框透镜的跨梁或眉杆
1/04  ·与部分边框，例如用以支撑透镜的局部挠性边框固接或成一体的跨梁或眉杆
1/06  ·与透镜的闭合刚性边框固接或成一体的跨梁或眉杆
1/08  ··边框被横向分开并带有固定装置的
3/00  透镜组装或单片眼镜的特殊支架（所用透镜入7/00)

3/02  ·头戴支架
3/04  ·手拿支架，例如：手柄眼镜；利用物品的支持装置(利用手杖的入A45B3/00)

5/00  非光学部件的结构件
5/02  ·跨梁；眉杆，中间杆(鼻架间外表入5/12)

5/04  ··有可调装置的
5/06  ··有弹性装置的
5/08  ··可折叠的
5/10  ··跨梁和侧面构件之间的中间杆或杆
5/12  ·鼻架垫；跨梁或边框的鼻架外观
5/14  ·侧面构件
5/16  ··弹性的或有弹性的配件
5/18  ··加固的
5/20  ··可调的，例如：可收缩的
5/22  ·绞链(一般枢轴连接入F16C11/00)

7/00  光学部件(按材料区分的入G02B1/00)

7/02  ·透镜；透镜系统
7/04  ··眼睛用的接触透镜（接触透镜的消毒或杀菌入A61L12/00）〔7〕
7/06  ··双焦点的；多焦点的
7/08  ··辅助透镜；改变焦距的装置
7/10  ·滤光器，例如：便于使眼睛适应于黑暗；太阳镜
7/12  ·偏光镜
7/14  ·反光镜；棱镜
7/16  ·遮光罩，防护罩；微孔镜，例如：有针孔或缝隙的
9/00  辅助光学部件的连接(辅助光学部件入7/08至7/16)

9/02  ·用绞链
9/04  ·用紧固或夹持
11/00  非光学附件；其连接(7/16优先；盒子入A45C11/04)

11/02  ·装饰品，例如：可调换的
11/04  ·照明装置
11/06  ·助听器(助听器的构造入H04R25/00)

11/08  ·消雾装置，例如通风，加热(H05B3/84优先)；刷子〔5〕
13/00  组装(用塑料或塑性材料制造眼镜框架入B29D12/02)；修理；清洁（接触透镜的消毒或杀菌入A61L12/00）〔7〕
====================

G02F  用于控制光的强度、颜色、相位、偏振或方向的器件或装置，例如转换，选通，调制或解调，上述器件或装置的光学操作是通过改变器件或装置的介质的光学性质来修改的；用于上述操作的技术或工艺；变频；非线性光学；光学逻辑元件；光学模拟/数字转换器(传感构件和与测量相关连的指示或记录部件之间的光学变换装置入G01D5/26；用光学元件完成数学运算的装置入G06E3/00；用光学装置变换输入信号的电信号系统入G08C19/36；应用电的或磁的装置记录信息和通过传感光学性质再现信息入G11B11/00；用光学元件的静态存贮器入G11C13/04；用除无线电波以外的其它电磁波的传输系统，例如用光线，红外辐射入H04B10/00；光学多路传输系统入H04J14/00；图象通讯设备，例如电视入H04N)〔2，4〕
==========

1/00  控制来自独立光源的光的强度，颜色，相位，偏振或方向的器件或装置，例如：转换，选通或调制；非线性光学(利用颜色或半透明度变化的温度计入G01K11/12；利用改变荧光性的入G01K11/32；光导装置入G02B6/00；�利用可移动的或可变形的光学元件来控制与光源无关的光的器件或装置入G02B26/00；光的控制一般入G05D25/00；可见的信号系统入G08B5/00；通过单个部件的选取或组合来指示可变信息的装置入G09F9/00；除阴极射线管以外的视觉指示器的控制装置或电路入G09G3/00；光源的控制入H01S3/10，H05B33/08，35/00至43/00)〔2，4〕
附注
    本组只包括：

    ——诸如具有光电元件的器件或装置，通过影响或控制物理参数，如电场，电流，磁场，声或机械振动，应力或热效应来改变器件或设备的介质的光学性质，进而改进对器件或装置的光学操作；〔2〕
    ——光束的电场或磁场分量影响介质的光学性质的器件或装置，即非线性光学的；〔2〕
    ——通过电磁波，例如无线电波，对光进行控制，或通过电子或其它的基本粒子对光进行控制。〔2〕
1/01  ·对强度、相位、偏振或颜色的控制(1/29，1/35优先；偏振元件本身入G02B5/30；静态存贮器本身入G11C；通过开阀操作起光阀作用的显象管屏幕入H01J29/12；通过褪色起作用的上述屏幕入H01J29/14)〔2，7〕
1/015 ··基于至少有一个跃迁势垒的半导体元件的，例如：pN，pIN结(1/03优先)〔3〕
1/017 ···具有周期性或准周期性电势变化的结构，例如超点阵结构、量子阱〔7〕
1/025 ···在光导设备中的(1/017优先)〔5，7〕
1/03  ··基于陶瓷或电-光晶体的，例如：显示Pockels或Kerr效应的(1/061优先)〔2，4，7〕
1/035 ···在光导设备中的〔5〕
1/05  ···具有铁电性的(1/035，1/055优先)〔2，5〕
1/055 ···用陶瓷作活性材料的(1/035优先)〔4，5〕
1/061 ··基于电光有机材料的（1/07优先）〔7〕
1/065 ··在光波导结构中的〔7〕
1/07  ··基于呈现Kerr效应的电-光液的〔2〕
1/09  ··基于磁-光元件的，例如：呈现法拉第效应的〔2〕
1/095 ···在光导设备中的〔5〕
1/11  ··基于声-光元件的，例如：利用声或类似的机械波的可变衍射作用(声光的偏转作用入1/33)〔3〕
1/125 ···在光导设备中的〔5〕
1/13  ··基于液晶的，例如单位液晶显示管(液晶材料入C09K19/00)〔2〕
1/133 ···构造上的设备；液晶管的工作；电路装置(用于控制矩阵中液晶元件并且在结构上不与这些元件相连的装置或电路入G09G3/36)〔3，7〕
1/1333····构造上的设备(1/135，1/136优先)〔5〕
1/1334·····基于聚合物分散型液晶，例如微囊密封型液晶的〔7〕
1/1335·····光学装置，例如带有液晶单元的偏振器、反射器，的结构上的连接〔7〕
1/13357······照明装置〔7〕
1/13363······双折射元件，例如用于光学补偿的〔7〕
1/1337·····液晶分子的表面诱导取向，例如借助列向层〔5〕
1/1339·····垫圈；隔套；液晶管的密封〔5〕
1/1341·····液晶管的充料或封闭〔5〕
1/1343·····电极〔5〕
1/1345·····将电极与液晶管引线连接的导体〔5〕
1/1347·····液晶层或液晶管排列，其中一个光束的最终状况由二层或多层或管的效应的叠加来实现〔5〕
1/135 ····结构上与一光导层或铁电层相结合的液晶管，可以从光学方面或电学方面改变其性能的〔3〕
1/136 ····结构上与一半导体层或基片相结合的液晶管，例如形成集成电路部分的液晶管(1/135优先)〔5〕
1/1362 ·····有源矩阵寻址单元〔7〕
1/1365 ······其中开关元件为双电极装置〔7〕
1/1368 ······其中开关元件为三电极装置〔7〕
1/137 ···用特殊的电-光或磁-光效应来区分的，例如：场感应相变，取向效应，宾-主相互作用，动态散射〔3〕
1/139 ····基于取向效应的，其中液晶保持透明的〔6〕
1/141 ·····使用铁电液晶的〔6〕
1/15  ··基于电色器件的〔5〕
1/153 ···结构上的布置〔5〕
1/155 ····电极〔5〕
1/157 ····结构上与光学装置相结合的，例如带这种管的反射器或照明装置〔5〕
1/161 ····垫圈；隔套；液晶管的密封；液晶管的充料或封闭〔5〕
1/163 ···电色管的运转；电路布置〔5〕
1/167 ··基于电泳的〔5〕
1/17  ··基于可变的吸收元件的(1/015至1/167优先)〔2，5〕
1/19  ··基于可变的反射或折射元件的(1/015至1/167优先)

1/21  ··应用干涉作用的〔2〕
1/225 ···在光导装置中的
1/23  ··颜色的控制(1/03至1/21优先)〔2〕
1/25  ···对色调或主波长〔2〕
1/29  ·光束的位置或方向的控制，即偏转(用电或磁记入和光学读出的静态存储器入G11C；具有用来改变激光辐射发射的位置和方向的装置入H01S3/101)〔4〕
1/295 ··在光导装置中的(1/313，1/335优先)〔5〕
1/31  ··数字偏转器件(1/33优先)〔2〕
1/313 ···在光导装置中的〔5〕
1/315 ···基于采用受控全内反射的〔3〕
1/33  ··声-光偏转器件〔2〕
1/335 ···有一光导装置的〔5〕
1/35  ·非线性光学(光学双稳态装置入3/02；所用受激布里渊或喇曼效应的激光器入H01S3/30)〔2，5〕
1/355 ··以所用材料为特征的〔7〕
1/361 ···有机材料〔7〕
1/365 ··在光波导结构中的（1/377优先）〔7〕
1/37  ··用于二次谐波产生的〔2〕
1/377 ···在光波导结构中〔7〕
1/383 ····光纤式的〔7〕
1/39  ··用于可见光，红外光或紫外光波的参数产生或放大的(电参量放大器入H03F7/00)〔2〕
2/00  光的解调；被调制光调制的变换；光的变频(1/35优先；光电探测或测量装置入G01J，H01J40/00，H01L31/00，解调激光装置入H01S3/10；被调制电磁波调制的解调或变换一般入H03D9/00)〔2〕
2/02  ·光的变频，例如：应用量子计数器的(发光材料入C09K11/00)〔2〕
3/00  光学逻辑元件(采用光-电子装置作活性器件的电脉冲发生器入H03K3/42；用光电子器件的逻辑电路入H03K19/14)；光学双稳态装置(5)

3/02  ·光双稳态装置〔5〕
7/00  光学模拟/数字转换器
附注
    本组仅包括基本上基于包括在1/00组内的元件的变换器。〔4〕
====================

G03  摄影术；电影术；利用了光波以外其它波的类似技术；电刻术；全息摄影术(通过扫描和变成电信号复制图象或图案的入H04N)〔4〕
    附注
    在本类中，下列使用的术语具有指定的含义：

    ——“记录”一词意指照片，或者任何别种图形信息的潜在的、直接可见的或者永久性的存储。它构成某种数量的图形分布，例如：被记录在一个载体上的电荷图样；
    ——“光学”一词不仅适用于可见光，而且适用于紫外辐射及红外辐射。〔4〕
G03B  摄影、放映或观看用的装置或设备；利用了光波以外其它波的类似技术的装置或设备；以及有关的附件(这些装置的光学部分入G02B；照相用的感光材料或加工方法入G03C；加工曝光后的照相材料的设备入G03D)〔4〕
    附注
    就所涉及的工艺过程而言，本小类中只包括以本身可列入本小类中的各种设备的使用或操作为特征的工艺过程。
小类索引
零部件
    至少为两种照相机(摄影机)、放映机和印相机的通用件......1/00至5/00

    照相机和摄影机的通用件
        曝光，及其控制......7/00，9/00

        取景器，聚焦辅助装置......13/00

        滤光器；结构零部件，附件......11/00；17/00

        摄影的特殊程序......15/00

    只用于放映机的......21/00、23/00

    只用于印相机的......27/00

设备
    照相机、摄影机......19/00

    放映机，阅读机；变换图象的装置......21/00，25/00；23/00

    印片设备......27/00

    与其它设备组合的......29/00

特殊技术
    和音响设备联合工作......31/00

    彩色摄影术；立体摄影术；全景摄影术；高速摄影术......33/00；35/00；37/00；39/00

    其它技术......41/00

    利用光波以外的波，显象......42/00

测试......43/00

==========

用于照相机(摄影机)放映机和印相机中至少两类设备的通用零部件(只为照相机用的入7/00至17/00，只为放映机用的入21/00，23/00，只为印相机用的入27/00)

1/00  胶卷装卸
1/02  ·胶卷从其端部拉引的
1/04  ··由卷轴拉引
1/06  ···依靠杆操纵的棘轮和爪而转动的
1/08  ···由传送带、链条、导轨或其它线性往复操作而转动的
1/10  ···通过齿轮依靠转动旋钮而转动的
1/12  ···依靠电动机转动，例如：弹簧
1/14  ··保证胶片移动一定长度的特殊装置
1/16  ···用胶片制动销的
1/18  ·用在胶片两端之间对胶卷起作用的装置移动胶卷
1/20  ··执行装置
1/22  ···爪或销插入胶片上的孔
1/24  ···插入胶片上的啮合孔带齿卷盘
1/26  ···齿轮或销钉不穿透胶片
1/28  ···往复式馈送
1/30  ···传送带馈送
1/32  ···摩擦式抓取装置或滚筒
1/34  ···拍打器
1/36  ···气动操作装置
1/38  ··含有间歇运动，例如，马氏十字轮传动
1/40  ·含有摩擦对或离合器
1/42  ·引导、框定或强制胶片处于透镜系统中所要求的位置
1/44  ··导向器约束胶片的边缘(片门入1/48)

1/46  ··辊轮、例如鼓轮、腰形轮、锥形轮约束胶片的表面(片门入1/48)

1/48  ··片门或挤压器件，例如：板
1/50  ···可调或可更换的，例如：用于不同宽度的胶片
1/52  ···气动挤压器件
1/54  ··拉紧或片环保持器件
1/56  ·穿片；片环形成
1/58  ··自动的
1/60  ·已用或未用的胶片长度的计量或指示；曝光次数的计数(一般长度的计量入G01B)

1/62  ··含有锁定或停止运动的装置
1/64  ··靠测定胶片在卷轴上卷绕半径的装置
1/66  ··计数曝光的次数(计算机构本身入G06M)

3/00  聚焦装置(聚焦装置、照相机的自动聚焦系统入13/00；放映机自动聚焦装置入21/53；投影印片设备或复制照相机的自动聚焦装置入27/34，G03F)

3/02  ·镜头沿底座移动的
3/04  ·不用移动镜头而调节象面位置的
3/06  ··应用可动反射镜以改变光路长度
3/10  ·动力操纵的聚焦
3/12  ··适用于远距离控制(一般控制系统入G05)

5/00  除聚焦外相对于成象面或景物面的光学系统的调节
5/02  ·镜头的横向调节
5/04  ·镜头的垂直调节；提升前部
5/06  ·镜头垂直于光轴的摆动
5/08  ·旋动底座
照相机(摄影机)的通用零部件
7/00  通过分别或联合调节快门、光阑、滤光器控制曝光(光强度的计量入G01J； 在电视摄影机中通过电路系统补偿物体亮度的变化控制曝光入H04N5/235) 〔7〕
7/02  ·根据照相机或摄影机外带的或内装的光表提供的指示或读数，调整照相机或摄影机上的有刻度的构件进行控制
7/04  ·控制靠手调一个部件来实现，这个部件反映机内光强指示器的指示值，例如，靠恢复指示器指到一个固定的参考符号来实现控制
7/06  ··利用与指示器相关的参考标记的随动移动
7/08  ·完全靠装在机内的光敏器件对其接受的光强度的响应进行控制
7/081 ··模拟量电路〔3〕
7/083 ···用于控制曝光时间〔3〕
7/085 ···用于控制光圈〔3〕
7/087 ···用于控制曝光时间和光圈〔3〕
7/089 ···用于在镜反射照相机或摄影机内储存曝光参数〔3〕
7/091 ··数字电路〔3〕
7/093 ···用于控制曝光时间〔3〕
7/095 ···用于控制光圈〔3〕
7/097 ···用于控制曝光时间和光圈〔3〕
7/099 ··照相机或摄影机上面或内部的光电元件的配置〔3〕
7/10  ··由伺服电动机供给能量使调整构件运动
7/12  ··用手操作一构件从一位置运动到另一位置提供能量使调整机件运动的，例如：按下快门释放按钮，引起分级探测器配合光敏器件的指针以调定光阑，然后释放快门
7/14  ···同时调定快门和光阑使其在景深和曝光不足之间给出最佳折衷方案
7/16  ·根据闪光光源的强度和目标到闪光光源的距离，例如：根据闪光泡的“指数”和相机聚焦
7/18  ·根据镜头上的或所使用的滤光器或其它遮光器的“减光因数”
7/20  ·根据镜头的改变
7/22  ·根据温度或高度，例如：在飞机上
7/24  ·自动地根据嵌在机内底片盒上指示胶片速度或类别的标志或其它装置〔3〕
7/26  ·电源；接通电源的电路系统或设备；检查电源电压的电路系统〔3〕
7/28  ·测量或考虑景物对比的电路系统〔3〕
9/00  曝光快门：光阑
9/02  ·光阑〔2〕
9/04  ··有两个或多个定级光阑的单片可动板，例如：滑动板，旋转板
9/06  ··有两个或多个配合的旋转叶片，例如：可变光阑(限定开放程度而起光阑作用的快门入9/08)

9/07  ··有预先调定光阑装置的
9/08  ·快门(电-光，磁-光，或声-光作用的快门入G02F1/00)〔2〕
9/10  ··叶片或圆盘绕着大致垂直其本身平面的轴旋转
9/12  ···有两个相对可调，孔(缝)隙一定的构件作为一个整体移动
9/14  ···两个分离的构件以相反方向移动
9/16  ···两个分离的构件以同一方向移动
9/18  ···多于两个构件
9/20  ····每一构件在单个方向移动，先开启然后关闭
9/22  ····每一构件在一个方向运动开启，然后以相反方向运动关闭，例如：可变光阑
9/24  ···调节由构件构成的小孔的大小，当完全开启时实际成为可调节的光阑
9/26  ···备有单个或多个遮盖叶片
9/28  ··滚动遮帘或可挠曲的片
9/30  ···有多个长孔或其它形状缝隙的单遮帘
9/32  ···双遮帘
9/34  ····具有可调的缝隙；具有控制遮帘相对移动形成缝隙的机构
9/36  ··滑动的硬片
9/38  ···有多个长孔或其它形状缝隙的单个硬片
9/40  ···双硬片
9/42  ····有可调的缝隙；有控制硬片相对移动形成缝隙的机构
9/44  ···曲形轨道和片
9/46  ··吊帘式快门，它的转动轴在瓣片平面内
9/48  ···双瓣片式
9/50  ···百叶窗式
9/52  ··筒形快门
9/54  ··锥形快门：旋转片的转轴倾斜于快门光轴的
9/58  ·改变快门“开放”持续时间的装置
9/60  ··靠改变遮闭构件的运动速度
9/62  ··通过改变开放运动终止和关闭运动开始之间的时间间隔
9/64  ·快门开启的延时机构(与快门分开的入17/38)

9/66  ·与快门释放机构分开的上快门机构
9/68  ··由胶片的移动引起的上紧快门
9/70  ·有同步闪光触点
11/00  专用于摄影用途的滤光器或其它遮光器(滤光器本身入G02B)

11/02  ·天空光遮蔽罩
11/04  ·从镜头、取景器或聚焦的辅助装置消除不需要的光线的罩或帽
11/06  ··曝光用的镜头帽
13/00  取景器；照相机聚焦的辅助装置；照相机的聚焦装置；照相机的自动聚焦系统(罩、帽入11/04；相机反光装置本身入19/12，19/14；测距器本身入G01C3/00，一般自动聚焦装置入G02B7/09；聚焦信号自动发生系统入G02B7/28)〔5〕
13/02  ·取景器
13/04  ··直观式的，例如：框架、瞄准标志
13/06  ··带有镜头，可能带也可能不带反光器
13/08  ···有框架的反射象
13/10  ··调整取景器的视场
13/12  ···补偿镜头或图象尺寸的变动
13/14  ···补偿短距离产生的视差
13/16  ··与辅助聚焦装置相结合的
13/18  ·辅助聚焦装置
13/20  ··测距器与聚焦装置联动，例如：测距器的调整自动地使相机聚焦
13/22  ···联动提供了对相机镜头变动的补偿
13/24  ··聚焦屏
13/26  ···带有观察屏上形成的景象的放大器
13/28  ···景象分解装置
13/30  ··景深指示〔5〕
13/32  ·聚焦装置〔5〕
13/34  ··电动聚焦〔5〕
13/36  ···自动聚焦系统〔5〕
15/00  摄影的特殊操作；所用的设备
15/02  ·场面照明
15/03  ··相机和灯光设备的联合；闪光单元
15/035 ···相机和白炽灯的联合
15/04  ···相机和非电子闪光设备的联合；非电子闪光单元(应用可燃材料发光的光源入F21K5/00；点火电路入H05B43/02)

15/05  ···相机和电子闪光设备的联合；电子闪光单元(放电灯本身入H01J；电路装置入H05B41/00)

15/06  ··屏蔽，散射或反射装置的特殊结构，例如：在摄影室的
15/07  ···摄影室灯光的布置
15/08  ·特技摄影
15/10  ··应用背景投影，即以真实前景与人为的背景融合
15/12  ··应用反射镜
15/14  ·医疗手术时的摄影
15/16  ·运动物体轨迹的摄影(高速摄影术入39/00；核粒子轨迹的记录入G01T5/00)

17/00  照相机零部件或照相机的机身；及其附件(镜头罩或帽入11/04)

17/02  ·机身
17/04  ··可收缩的，可折叠的或可伸长的，例如：书本式(一般仪器用的皮老虎入G12B)

17/06  ··机身内装有曝光表或其它指示器，但不与其它相机构件联接的
17/08  ··防水机身和外壳
17/10  ··隔音机身
17/12  ··带有物镜、附加镜头、滤光器罩或旋转台等的支承装置的
17/14  ···能互换的
17/16  ··即可装摄影机又可装照相机的
17/17  ··在成象的光路里带有反光镜，例如为了缩小照相机尺寸的
17/18  ·相机构件状态或光的适合性的指示信号(景深的指示入13/30)

17/20  ··在取景器中可看到的
17/22  ·带有切断胶片装置的
17/24  ·带有在胶片上分别产生标记的装置的，例如：标题、曝光时间的标记
17/26  ·装感光材料的盒并可用以装入相机的(X射线胶片盒入42/04)〔2〕
17/28  ·感光材料在相机内的定位
17/30  ··胶片的卷轴或其它可转动的容器的定位
17/32  ··底板或散页软片的定位
17/34  ···底板或散页软片的替换
17/36  ·曝光次数的计数(条片的入1/66；计数机构本身入G06M)

17/38  ·和快门分开的释放装置(和快门合为整体的入9/08)

17/40  ··有延时或定时动作的
17/42  ·快门操作和胶片推进或底板、散页软片调换之间的联动
17/44  ·聚焦屏和感光材料的更换装置
17/46  ·电影摄影机单帧的曝光装置
17/48  ·用于同其它照相或光学设备的联合(同显微镜或望远镜联合的入G02B)

17/50  ··同显影和定影设备的联合(处理设备入G03D)

17/52  ···兰德(Land)式的
17/53  ···在给了曝光信号、例如按一个按钮或投入一个硬币之后，自动地送出拍好的照片的
17/54  ··同放映机的联合
17/55  ·备有加热或冷却设备，例如：在飞机上
17/56  ·附件(提箱入A45C)

17/58  ··将相机变为反光式相机的附加装置
                                

19/00  摄影机(照相机)(零部件入17/00)

19/02  ·照相机
19/04  ··用胶卷的照相机
19/06  ···适用于装进不止一个胶卷的，例如：按需要可以曝光这一个或另一个(19/07优先)

19/07  ···具有多于一个的物镜
19/08  ···带有与底板或散页软片交换使用的装置的
19/10  ··底板或散页软片的照相机(带有与胶卷交换使用装置的入19/08)

19/12  ··具有单个物镜和可动反光镜或半透镜的反光式照相机
19/14  ··有双镜头的，一镜头在照相材料上成象，另一镜头则在聚焦屏上反映出相对应的图象
19/16  ··针孔照相机
19/18  ·摄影机(非间歇性走片的入41/02)

19/20  ··反光式摄影机
19/22  ··双摄影机
19/24  ··适用于装进不只一个胶卷的，例如：按需要可以曝光这一个或另一个
19/26  ··有淡入和淡出效果的〔4〕
21/00  放映机或放映式看片机；有关附件(换片装置入23/00；活动画片式的入25/00；洗印设备入27/00； 用于产生变化灯光效果的装置或系统入F21S10/00；光学投影比较仪入G01B9/08；投影式显微镜入G02B21/36) 〔7〕
21/02  ·多胶片设备
21/04  ··“投币式自动图片机”
21/06  ·只能反射式放映的
21/08  ·能透射反射两用放映的
21/10  ·带有内装屏幕或外装屏幕的放映机(一般放映屏幕入21/56)

21/11  ··用于缩微胶卷阅读的
21/12  ·既适用于静止图片又适用于电影放映的(单帧的拉长显示入21/38)

21/13  ·使图片边缘产生特殊效果，如使其模糊的放映机
21/132 ·书写投影仪，即写字或绘图时能够投影的(透射反射两用的放映机入21/08)

21/134 ·同打字设备或印片设备结合的放映机
21/14  ·零部件
21/16  ··冷却的；防止过热的
21/18  ··防火或灭火的
21/20  ··灯泡箱(聚光器本身入G02B)

21/22  ··隔音机身
21/26  ··和主影像同时独自出现的辅助材料的投影(光指示器入G02B27/20)

21/28  ··投影光束的反射器
21/30  ··适于压扁或折叠的，例如为了轻便
21/32  ··专用于电影放映的零部件(影片通过片门连续移动的入41/02)

21/34  ···转换装置
21/36  ····淡入淡出、渐隐或划变
21/38  ···单帧的拉长显示
21/40  ···消除或减少闪烁影响的
21/42  ···防止放映机的不正常运转对影片损坏的
21/43  ···驱动机构
21/44  ····条片供片的传动机构；片门和间断供片的机械耦合(条片供片本身入1/00)

21/46  ·····能调整电影画格的
21/48  ·····为改变帧速度的；为调节影片速度稳定的
21/50  ···当运转时由条片操作的控制装置(速度的控制或调节入21/48)

21/52  ····用特别处理过的影片
21/53  ··自动聚焦装置，例如，为补偿热效应的自动聚焦装置(一般的自动聚焦入G02B7/09；聚焦信号的自动发生系统入G02B7/28)〔5〕
21/54  ·附件
21/56  ··放映屏幕
21/58  ···可折叠的，例如：折合的；面积可变的
21/60  ···以表面特性为特征的，例如：双凸透镜状的，流体的
21/62  ····半透明的
21/64  ··用于安装单个图片以便放映的装置，例如：幻灯片的框架
23/00  在观看设备或放映机中更换图片的装置(条片装卸入1/00；直接看片器本身入G02B)

附注
    在本组内，下列使用的术语具有指定的含义：

    ——“图片”；一词系指不管透明或不透明的平面图象，例如：由照相、书写或印刷产生的。
23/02  ·图片从一储存器移出又回到同一储存器或另一储存器的；以及图片盒
23/04  ··以直线传动的
23/06  ··以旋转传动的
23/08  ·图片装于可移动的载体上的
23/10  ··鼓形或盘形载体
23/12  ··长条形载体
23/14  ·传送器可以将图片移入或移出放映位置或观看位置，并且在一个可动方式中只带一幅或两幅图片(23/18优先)〔4〕
23/18  ·带有淡入和淡出效果的〔4〕
25/00  除投影式看片器以外的看片器，利用视觉暂留作用产生电影效果，例如：活动画片式的(高速摄影术入39/00)

25/02  ·具微透镜或线条状屏幕的
27/00  印片设备(条片装卸入1/00)

27/02  ·接触印制用曝光设备
27/04  ··曝光时原稿和光源之间没有相对移动的复制设备，例如：印片框架，印片箱
27/06  ···用于同一原稿的自动重复复制的
27/08  ···用于几件原稿逐件自动复制的、例如：用于电影片的复制的
27/10  ··曝光时原稿和光源之间作相对移动的复制设备
27/12  ···用于同一原稿的自动重复复制的
27/14  ··零部件
27/16  ···照明布置，例如：灯光的定位，反射器的定位(曝光的控制入27/72)

27/18  ···在原稿和感光材料之间保持或产生接触压力的
27/20  ····利用真空或流体压力
27/22  ····靠铺一层弯曲表面
27/24  ···从印制品分开原稿的
27/26  ···冷却的
27/28  ···边缘掩膜装置
27/30  ···和处理设备联接的(处理设备本身入G03D)

27/32  ·投影印制设备，例如：放大机、复制照相机
27/34  ··自动聚焦装置(聚焦信号自动发生系统入G02B7/28；用于照相制版生产的自动聚焦装置入G03F7/207)〔4〕
27/36  ···利用机械连结的，例如：用凸轮或联动装置
27/38  ····应用了不均匀螺距的螺杆
27/40  ····适用于与不同焦距的透镜一起使用的
27/42  ··为同一原图自动连续复制的(27/34，27/53优先)〔4〕
27/44  ··为同一原图在同一时刻作多重复制的(27/34，27/53优先)〔4〕
27/46  ··为不同原图自动逐一复制的，例如：放大机，胶卷印片机(27/34，27/50，27/53优先)〔4〕
27/465 ···在同一条片的不同位置上、例如：缩微胶卷〔4〕
27/47  ···在同一片的不同位置上、例如，缩微平片〔4〕
27/475 ···复制电影胶片(27/48优先)〔4〕
27/48  ···随着条片形式的原稿连续移动并对因此而产生的影象移动给予补偿的
27/50  ··为了逐步曝光而带有移过原图的狭缝或类似的光阑的(27/34优先)〔4〕
27/52  ··零部件
27/53  ···原图彼此之间的、或者相对于感光层的自动对准或定位(照相制版工艺领域内、图纹表面，例如：集成电路的摄制入G03F9/00)〔4〕
27/54  ···灯箱；照明装置(曝光控制入27/72)

27/56  ···在立柱上安装放大机机头的
27/58  ···底座，遮光框架，或感光材料的其它夹持器(27/53优先)〔4〕
27/60  ····应用真空或流体压力
27/62  ···原图夹持器(27/53优先)〔4〕
27/64  ····应用真空或流体压力
27/66  ···专用于半色调屏幕的固定
27/68  ···引入或校正变形的，例如：在同斜面投影相联系时
27/70  ···印片光路中的反射镜
27/72  ·控制或改变印片设备的光线强度、光谱成分或曝光时间(曝光表本身入G01J；一般光线强度的控制入G05D25/00)

27/73  ··用改变光谱的成分控制曝光，例如：彩色印片机〔3〕
27/74  ··在印片设备中安装曝光表的
27/80  ··依赖于原稿的自动分析(27/73优先)〔3〕
29/00  摄影(照相)机、放映机、或洗印装置和非照相、非光学设备如时钟、武器等的组合；具有其它物体形状的摄影机(同闪光设备结合的入15/03；同用于人体腔管检查的医疗仪器结合的入A61B1/04；专门适用于眼睛拍摄的设备入A61B3/14；联同探测仪器的入G01C；同核反应堆的堆芯或减速结构结合的入G21C17/08；与放电管的结构组合入H01J5/16，29/89，37/22)

特殊技术
31/00  摄影(照相)机或放映机同录音机或放音机的协同工作(以材料的选择、以及以电影胶片与磁迹的结合来表征的记录载体入G11B5/633)〔4〕
31/02  ·其中声轨在电影片上的
31/04  ·其中声轨不在电影片上、但和影片同步的
31/06  ·其中声轨和逐片放映的静止图片相结合的
31/08  ·带有淡入和淡出效果的〔4〕
33/00  除彩色胶片的曝光或放映外的彩色照相术(印相设备入27/00；立体彩色照相术入35/00)

33/02  ·利用两色分别记录，例如：红色部分和完全白色记录；应用Land效应
33/04  ·利用四色或更多色分别记录的
33/06  ·利用附加彩色放映设备的
33/08  ·按顺序地记录或放映(33/02，33/04，33/06优先)

33/10  ·同时记录或放映(33/02，33/04，33/06优先)

33/12  ··应用光束分解或光束组合系统，例如：应用分色镜的
33/14  ··应用透镜状屏幕的(与胶片一体的入G03C)

33/16  ··应用彩色花纹屏幕的(与胶片一体的入G03C)

35/00  立体摄影术(全景或宽屏幕系统入37/00；摄影测量入G01C)

35/02  ·按顺序记录的
35/04  ··在确定两个或多个观察点的系统中光束选择构件运动的
35/06  ··在两次曝光之间透镜或片门作轴向运动的
35/08  ·同时记录的
35/10  ··具有立体镜定基系统的单个摄影(照相)机的
35/12  ··在一张彩色片上对不同观看点的象以不同的颜色记录的
35/14  ·专用于不同类型记录之间转换的印相设备(42/08优先)〔4〕
35/16  ·按顺序观看的
35/18  ·同时观看的
35/20  ··应用两个或多个放映机
35/22  ··应用具有立体镜定基系统的单个的放映机
35/24  ··在屏幕或屏幕与眼睛之间应用孔的或折射的分象装置
35/26  ··应用偏振光或彩色光来分离不同观看点的影象
37/00  全景或宽银幕摄影术；扩展面的拍照，例如：勘测用；内部表面的拍照，例如：管内的拍照
37/02  ·伴有摄影机或镜头扫描动作的
37/04  ·摄影机或放映机具有相接触或重叠视野的
37/06  ·包含有畸变的(37/02，37/04优先)

39/00  高速摄影术
39/02  ·应用静止的底板或软片的(39/06优先)

39/04  ·应用移动的底板或软片的(39/06优先)

39/06  ·应用光波导将象帧或象素排成不同的阵列的，例如：排成一行
41/00  在31/00至39/00组内没有包括的特殊摄影技术；其所用设备〔2〕
41/02  ·应用非间歇运转胶卷的
41/04  ··有光补偿器的
41/06  ···有旋转反射构件的
41/08  ···有旋转透射构件的
41/10  ···有摆动反射构件的
41/12  ···有摆动透射构件的
41/14  ··以瞬时闪光克服图象移动的
42/00  利用光波以外的波获得记录；这类记录利用光学装置的显象(利用电磁波或声波探查或分析材料的入G01N；利用雷达、声纳或类似技术入G01S)〔5〕
42/02  ·利用X射线，(X射线辐射的测量入G01T；X射线装置、以及相应电路入H05G1/00)〔4〕
42/04  ··X射线胶片夹〔4〕
42/06  ·利用超声波、声波或次声波(超声、声波或次声波的测量入G01H)〔4〕
42/08  ·利用光学装置的记录显象(利用空间滤光片的光学系统入G02B27/46；相物体显象用的光学装置入G02B27/50)〔4〕
                                 

43/00  摄影设备及其部件测量的正确操作的试验(特定变量的计量入G01)

43/02  ·快门的测试(时间间隔计量入G04F)

====================

G03C  照相用的感光材料(照相制版用的入G03F)；照相过程，例如：电影、X射线、彩色、立体照相过程；照相的辅助过程(以本身可分类在G03B的设备的使用或操作为特征的照相过程参见G03B；图纹面的照相制版入G03F；电刻，电照相，磁记录入G03G)

    附注
    本小类中，下列使用的措辞具有指定的含义：

    ——“感光剂”包括感光物质，例如：卤化银，以及适用的粘合剂或补加剂；

    ——“感光材料”包括感光剂，例如：乳剂，乳剂承载体，以及适用的辅助层〔5〕
小类索引
摄影工艺过程
    一般的......5/00，11/00

    彩色摄影术的......7/00

    扩散转移过程的......8/00

    立体摄影术以及类似技术的......9/00

感光剂和感光材料......1/00

包装......3/00

==========

1/00  感光材料(多色过程的感光材料入7/00；扩散转移过程的入8/00；感光玻璃入C03C4/04)〔5〕
1/005 ·卤化银乳剂；它的制备；它的物理处理；向其中掺入补加剂(在干银系中卤化银催化量入1/498)〔5〕
1/015 ··制备乳剂的设备或工艺(涂布干燥入1/74)〔5〕
1/025 ··乳剂的物理处理，例如：利用超声波，冷冻，压缩(涂布，干燥入1/74)〔5〕
1/035 ··以结晶的形状或组成表征的，例如：混合颗粒〔5〕
1/04  ··带有大分子补加剂的；带有成层物质的〔5〕
1/043 ···聚氧化烯；聚亚烃化硫；聚亚烷硒化物；〔5〕
1/047 ···蛋白质，例如：明胶衍生物；蛋白质生成物的水解或提取〔5〕
1/053 ···利用仅包含碳-碳不饱和键反应获得的聚合物，例如：乙烯基聚合物〔5〕
1/06  ··带有非大分子补加剂(1/04优先)〔5〕
1/07  ···在银盐形成过程中影响颗粒生长的物质〔5〕
1/08  ···增感物质〔5〕
1/09  ····贵金属或汞；它们的盐或化合物；硫，硒或碲，或它们的化合物，例如：用于化学增感(1/34，1/35优先)〔5〕
1/10  ····有机物
1/12  ·····甲川基和多甲川基染料
1/14  ······带有奇数甲川(CH)基团的
1/16  ·······带有一个甲川(CH)基团的
1/18  ·······带有三个甲川(CH)基团的
1/20  ·······带有多于三个甲川(CH)基团的
1/22  ······带有偶数甲川(CH)基团的
1/24  ······苯乙烯基染料
1/26  ······多甲川基链构成的杂环
1/28  ····与超敏化物质混合的
1/29  ·····仅由染料组成的超增感混合物〔5〕
1/295 ···显影促进剂〔5〕
1/30  ···硬化剂
1/31  ···塑化剂〔2〕
1/32  ···去光泽剂
1/33  ···防止斑点剂〔2〕
1/34  ···灰雾抑制剂；稳定剂；抑制潜像衰减剂〔5〕
1/35  ···防发花剂，即防青铜色剂；调色剂〔2，5〕
1/36  ···减感剂(直接正片乳剂入1/485)〔5〕
1/37  ···防腐剂〔2〕
1/38  ···分散剂；使易于涂敷的扩展剂〔5〕
1/40  ···未列入1/08至1/38或1/42组的染料〔5〕
1/42  ···显影剂或它们的前体〔5〕
1/43  ···未列入1/07至1/42组的处理剂或它们的前体〔5〕
1/46  ··具有多光层感层的
1/485 ··直接正片乳剂〔2，5〕
1/49  ··印出和光显影乳剂〔2，5〕
1/492 ··光致可溶乳剂〔5〕
1/494 ·除卤化银乳剂外的银盐感光剂；光热敏物系〔5〕
1/496 ··无粘合剂的感光剂，例如蒸发的〔5〕
1/498 ··光热敏物系，例如：干银〔5〕
1/50  ·包含除银盐之外的贵金属盐类作为感光物质的感光剂〔5〕
1/52  ·包含重氮化合物作为感光物质的感光剂(1/64优先)〔5〕
1/54  ··重氮斯盐或重氮酸酐
1/56  ··重氮硫酸盐
1/58  ··相应的偶合物质〔5〕
1/60  ··用了大分子补加剂的〔5〕
1/61  ··用了非大分子补加剂的〔5〕
1/62  ···可还原成金属的金属化合物
1/64  ·含有铁化合物作为感光物质的感光剂〔5〕
1/66  ·含有铬酸盐作为感光物质的感光剂〔5〕
1/67  ·含有钴化合物作为感光物质的感光剂〔5〕
1/675 ·含有聚卤代化合物作为感光物质的感光剂(用于光聚合或光致交联的感光剂入G03F7/028，7/038)〔5〕
1/685 ·包含螺旋冷凝的吡喃化合物或其衍生物作为感光物质的感光剂〔5〕
1/695 ·包含叠氮化物作为感光物质的感光剂(用于光聚合或光致交联的感光剂入G03F7/008)〔5〕
1/705 ·包含硫属化物、其金属或合金属作为感光物质的感光剂，例如：光胶液物系(作为光刻胶使用的入G03F7/004)〔5〕
1/72  ·未列入1/005至1/705组的感光剂〔5〕
1/725 ··包含无机化合物的〔5〕
1/73  ··包含有机化合物的〔5〕
1/735 ···有机-金属化合物〔5〕
1/74  ·向基底涂布感光剂；及其干燥过程(1/496优先)〔2，5〕
1/76  ·以基底或辅助层表征的感光材料〔5〕
1/765 ··以基底的形状表征的，例如：孔、卤的排列〔5〕
1/77  ··金属基底〔5〕
1/775 ··纸基底〔5〕
1/785 ···半透明的〔5〕
1/79  ···大分子涂层或浸渍的，例如：涂清化的〔5〕
1/795 ··由大分子物质形成的基底(1/775优先)〔5〕
1/805 ··以剥离层或剥离手段表征的〔5〕
1/81  ··以防卷曲手段表征的〔5〕
1/815 ··以过滤或吸收紫外光的手段表征的，例如：光学漂白剂(用于光学印相入5/10；用于增强X射线影像的入5/17)〔5〕
1/825 ··以增透手段或可见光过滤手段表征的，例如：防光晕〔5〕
1/83  ···相应的有机染料〔5〕
1/835 ···相应的大分子物质，例如：媒染剂〔5〕
1/85  ··以抗静电补加剂或涂层表征的〔5〕
1/89  ···相应的大分子物质〔5〕
1/91  ··以胶层或涂胶层手段表征的〔5〕
1/93  ···相应的大分子物质〔5〕
1/95  ··使变得不透明或可写的，例如：带惰性粒子补加剂的(1/775优先)〔5〕
3/00  为装入摄影机用的胶片的包装，例如：胶卷、胶卷盒；感光底板、软片、或照相纸的包裹材料，例如：按所用的特殊染料，印染墨水，粘合剂区分的材料(一般包裹材料入B65D)

3/02  ·带有纸带的摄影胶卷
5/00  照相过程或相应的药剂；这种加工药剂的再生(多色过程入7/00；扩散转移过程入8/00；立体照相过程入9/00；照相制版过程入G03F)〔4，5〕
5/02  ·感光度测定的工艺过程，例如：测定光敏度，色敏度，反差，粒度，密度；形成感光度的光劈
5/04  ·摄影工艺过程
5/06  ··移动掩模工艺过程
5/08  ·印相(5/18优先)；防止印相过程或手段〔3，5〕
5/10  ··反射印相；采用荧光或磷光方法印相〔5〕
5/12  ·影片拍摄或印制的工艺过程
5/14  ··结合录音的(一般录音入G11B)

5/16  ·X射线、红外线或紫外线的工艺过程
5/17  ··利用屏幕来增强X射线的图象(X射线转换屏幕入G21K4/00)〔3，4〕
5/18  ·重氮盐成象过程，例如：热显影，或相应的药剂〔3，5〕
5/20  ··反射印象的
5/22  ·直接铬酸盐过程，即没有预先的银粒图象，或相应的药剂〔5〕
5/26  ·采用包含感光材料的银盐或其相应药剂的过程(物理显影入5/58)〔5〕
5/28  ··电影片的工艺过程〔5〕
5/29  ··显影过程或其相应药剂(5/38，5/50优先)〔5〕
5/30  ···显影剂
5/305 ···除显影剂外的补加剂〔5〕
5/31  ···再生；补充药液〔5〕
5/315 ···坚膜显影〔5〕
5/32  ··潜影加强；减感〔5〕
5/38  ··定影；显影—定影；坚膜—定影；(漂白—定影入5/44)〔5〕
5/39  ···稳定化、即无需洗净的定影〔2，5〕
5/395 ··除显影剂外照相加工药剂的再生；相应的补充药液〔4，5〕
5/40  ··已显影像的化学转化(5/50优先)〔5〕
5/42  ···减薄；加厚〔5〕
5/44  ···漂白；漂白--定影〔5〕
5/46  ···调色〔5〕
5/48  ···媒染〔5〕
5/50  ··反转显影；接触过程(5/315，8/00优先)〔5〕
5/56  ·采用列入1/64至1/72组感光剂或相应药剂的过程(5/58优先)〔5〕
5/58  ·通过蒸汽沉积或物理显影获得金属影像的过程(通过照相制版手段例如：腐蚀，获得影像入G03F)〔5〕
5/60  ·获得微泡影像过程〔5〕
7/00  多色摄影工艺或相应的处理剂；上述处理剂的再生；多色工艺的感光材料(扩散转印工艺入8/00)〔4，5〕
7/02  ·直接漂白工艺及相应的材料；上述材料的制备或处理〔5〕
7/04  ·用彩色网屏的附加处理及相应的材料；上述材料的制备或处理〔5〕
7/06  ··色网的制造
7/08  ···用不同的着色粒子的不规则分布
7/10  ···用规则的着色面积，例如：带、线、圆点
7/12  ····用曝光法
7/14  ·使用微透镜屏的附加处理及相应的材料；上述材料的制备或处理〔5〕
7/18  ·在减色法摄影中的彩色影象的校正工艺(用彩色偶合剂入7/333)〔5〕
7/20  ·不同感光胶片的减色处理所说的胶片均敷着在各自的基片上，例如：双彩色片，三底彩色片〔5〕
7/22  ·减色法电影工艺及相应的材料；上述材料的制备或处理〔5〕
7/24  ··结合录音的(一般的录音入G11B)

7/25  ··染料吸液法及相应的材料；上述材料的制备或处理〔5〕
7/26  ·用于减色法的卤化银乳剂(7/28至7/30优先)〔5〕
7/28  ·银漂法及相应的材料；上述材料的制备或处理〔5〕
7/29  ··偶氮基染料〔5〕
7/30  ·使用彩色偶合物质的彩色工艺及相应的材料，上述材料的制备或处理〔5〕
7/305 ··释放摄影活化剂的物质，例如：显影抑制释放偶合剂(7/388优先)〔5〕
7/32  ··彩色偶合物质(7/035，7/388优先)〔5〕
7/327 ···高分子偶合物质〔5〕
7/333 ···彩色偶合物质，例如：用于彩色影象校正的〔5〕
7/34  ···含有苯酚的偶合剂(7/327，7/333优先)〔5〕
7/36  ···含有活性甲基化合物的偶合剂(7/327，7/333优先)〔5〕
7/38  ····在环结构中的〔5〕
7/384 ·····在吡唑啉酮环结构中的〔5〕
7/388 ··在摄影活化剂释放物质或彩色偶合物质的乳剂中的掺入工艺以及相应的溶剂〔5〕
7/392 ··添加剂(7/035，7/32优先)〔5〕
7/396 ···高分子添加剂〔5〕
7/407 ··显影工艺或相应的处理剂〔5〕
7/413 ···显影剂〔5〕
7/42  ··漂白定影或相应的处理剂〔3，5〕
7/44  ··再生；补充液(7/42优先)〔5〕
7/46  ·7/26组所不包括的减色法工艺以及相应的材料；上述材料的制备或处理〔5〕
8/00  扩散转印工艺及其处理剂；扩散转印工艺的感光材料〔5〕
8/02  ·以成象部分为特征的感光材料〔5〕
8/04  ··由无机化合物或衍生于感光贵金属的金属有机化合物组成的扩散转印物质〔5〕
8/06  ···银盐扩散转印〔5〕
8/08  ··由有机化合物组成的扩散转印物质(8/04优先)〔5〕
8/10  ···染料的或染料的前体的〔5〕
8/12  ····以释放机理为特征的〔5〕
8/14  ·····彩色物质的氧化〔5〕
8/16  ······在碱性环境中开始可扩散的〔5〕
8/18  ·······染料显影剂〔5〕
8/20  ······在碱性环境中开始不可扩散的〔5〕
8/22  ·····彩色物质的还原〔5〕
8/24  ·以影象接受部分为特征的感光材料〔5〕
8/26  ··影象接受层(8/52优先)〔5〕
8/28  ···含有显影核或含有形成显影核的化合物的〔5〕
8/30  ·使用彩色网屏的辅助工艺；该辅助工艺用的材料；该材料的制备或处理〔5〕
8/32  ·显影工艺或显影工艺的处理剂(8/18优先)〔5〕
8/34  ··用于处理剂的容器(8/48，G03B17/50优先)〔5〕
8/36  ··显影剂〔5〕
8/38  ···含有增加粘性的物质的〔5〕
8/40  ··利用热显影的〔5〕
8/42  ·细部结构〔5〕
8/44  ··整体的结构，例如：成象部分未从影象接受部分中分离〔5〕
8/46  ···以陷获方式或气体释放方式为特征〔5〕
8/48  ···以用于成象部分的物质为特征〔5〕
8/50  ··分离的结构，例如：成象部分从影象接受部分中分离出来的〔5〕
8/52  ··基层或辅助层；基层或辅助层的物质〔5〕
8/54  ···配光层〔5〕
8/56  ···媒染剂层〔5〕
9/00  立体摄影或类似的摄影工艺过程
9/02  ·视差立体摄影
9/04  ·矢量图象
9/06  ·立体影片
9/08  ·产生三维图象的
11/00  摄影术中的辅助工艺过程(按所用的设备区分的入G03D15/00)

11/02  ·原文的标记或应用
11/04  ·修饰
11/06  ·上光；表面处理；糙面化；表面褪光；清洗；润滑；火陷阻滞处理〔5〕
11/08  ·涂漆，例如：在制作完毕的摄影图片上涂覆保护层〔5〕
11/10  ··防紫外线
11/12  ·照片层的完整拆卸或搬动
11/14  ·粘贴；放置
11/16  ·干燥
11/18  ·着色
11/20  ··用粉末的或熔化的色材
11/22  ·用非摄影工艺过程来制备用于制造摄影负片的底板或软片
11/24  ·从废照相材料上除去乳剂，感光物质的回收(金属的电解回收入C25C1/00)〔5〕
====================

G03D  加工曝光后的照相材料的设备；(专用于图纹面的照相制版工艺的设备入G03F)；其附件(照相用的感光材料或为摄影目的的处理入G03C；电刻、电照相、或磁记录的方法或设备入G03G)

小类索引
用于加工曝光的材料的设备
    液体；气体；扩散加工设备......3/00，5/00；7/00；9/00

    反转加工的设备......11/00

    其它设备和附件......13/00

已加工材料的处理设备......15/00

暗室......17/00

==========

3/00  包括浸渍作用的液体加工设备；包括浸渍作用的水洗设备(9/00，11/00优先)

3/02  ·液体循环用的零部件
3/04  ··液体搅拌器(一般的入B01F)

3/06  ··液体供应，槽外的液体循环
3/08  ·曝光材料递进的机械传送
3/10  ··用于干版、软片、或照片单个地传送的
3/12  ··用于干版、软片、或照片散布的传送带上的
3/13  ··用于长带形的软片或照片的传送的，例如：用辊式部件进给〔2〕
3/14  ···具有考虑到软片的伸长或收缩的装置的
3/16  ·处理在原支架上曝光的材料的
5/00  无浸渍作用的液体加工设备；无浸渍作用的水洗设备(9/00，11/00优先；一般液体的应用入B05)

5/02  ·应用了装液体的可破碎的液管的
5/04  ·应用了液体喷雾的
5/06  ·涂敷板、辊、带〔2〕
7/00  气体加工设备
9/00  扩散显影设备
9/02  ·应用了装液体的可破碎的液管的
11/00  反转加工设备
13/00  3/00至11/00各组未包括的加工设备或其附件
13/02  ·容器；夹持装置
13/04  ··盘；碟；槽
13/06  ···供日光下装载的光密封槽
13/08  ··夹持或支承曝光材料的装置
13/10  ···夹子(13/14优先)

13/12  ···框架(13/14优先)

13/14  ···用于夹持间隔缠绕的软片
15/00  处理后材料的加工设备
15/02  ·干燥；上光(和处理设备结合的入3/00至13/00；一般干燥设备入F26B)

15/04  ·裁切；拼接
15/06  ·涂漆或其它涂层
15/08  ·印制品的整平
15/10  ·装夹，例如：将已处理的材料夹入框架的(放映专用的夹子入G03B21/64)

17/00  以上各组未包括的暗室设备；轻便暗室
====================

G03F  图纹面的照相制版工艺，例如：印刷工艺，半导体器件的加工工艺；其所用材料；其所用原版；其所用专用设备(照相排版装置入B41B；为摄影用的感光材料或处理入G03C；电刻、感光层或处理入G03G)〔5〕
    附注
    在本小类中，下列使用的术语或措辞具有指定的含义：

    ——“感光的”一词不仅仅表示对电磁辐射敏感，也表示对微粒幅射敏感；

    ——“感光剂的成分”，包括感光物质(例如，苯醌重氮)以及适当的粘合剂或添加剂；

    ——“感光材料”包括感光剂成分(例如，光敏抗蚀剂)，携带感光剂成分的基层以及适当的辅助层。〔5〕
==========

1/00  用于图纹面的照相制版的原版的制备(一般照相制版工艺入7/00)〔3〕
1/02  ·用模仿凸版制造原型的照相方法的
1/04  ·用拼版方法的
1/06  ·来自印刷表面的〔5〕
1/08  ·原版带有无机成象层，例如：铬掩模(1/12优先)〔5〕
1/10  ·通过曝光和水洗颜料或彩色有机层的；通过对高分子晶格染色的〔5〕
1/12  ·通过对卤化银感光材料或重氮感光材料曝光的〔5〕
1/14  ·以细部结构为特征的原稿，例如：基片层，覆盖层，薄膜环〔5〕
1/16  ·原版带有窗孔的，例如：微粒平版印刷术〔5〕
3/00  分色；色调值的校正(一般照相复制设备入G03B)

3/02  ·应用修版方法
3/04  ·应用照相装置
3/06  ··应用蒙版
3/08  ·应用光电装置
3/10  ·检查分色负片或正片的彩色或色调值
5/00  网屏印刷法；其所用网屏
5/02  ·用投影方法(照相机入G03B)

5/04  ··改变网屏作用
5/06  ··改变光阑作用
5/08  ··应用线条网屏
5/10  ··应用十字线网屏
5/12  ··应用其它网屏，例如：粒状网屏
5/14  ·用接触方法
5/16  ··应用灰色半色调网屏
5/18  ··应用彩色半色调网屏
5/20  ·网屏用于照相凹版印刷
5/22  ·几个网屏组合；龟纹的消除
5/24  ·用多次曝光；例如：照相和网屏的联合方法
7/00  图纹面，例如，印刷表面的照相制版如光刻工艺；图纹面照相制版用的材料，如：含光致抗蚀剂的材料；图纹面照相制版的专用设备(用于特殊工艺的光致抗蚀剂结构见相关的位置，例如：B44C，H01L，如，H01L21/00，H05K)〔3，5〕
7/004 ·感光材料(7/12，7/14优先)〔5〕
7/008 ··叠氮化合物(7/075优先)〔5〕
7/012 ···高分子叠氮化合物；高分子添加剂，例如：粘结剂〔5〕
7/016 ··重氮盐或化合物(7/075优先)〔5〕
7/021 ···高分子重氮化合物；高分子添加剂，例如：粘结剂〔5〕
7/022 ··苯醌重氮(7/075优先)〔5〕
7/023 ···高分子苯醌重氮；高分子添加剂，例如：粘结剂〔5〕
7/025 ··具有碳-碳三键的非高分子的可光聚合的化合物，例如：乙炔化合物(7/075优先)〔5〕
7/027 ··具有碳-碳双键的非高分子的可光聚合的化合物，例如：乙烯化合物(7/075优先)〔5〕
7/028 ···含有增光敏物质的，例如：感光刺激剂〔5〕
7/029 ····无机化合物；  类化合物；含杂原子而不含氧、氮、硫原子的有机化合物〔5〕
7/031 ····7/029组不包括的有机化合物〔5〕
7/032 ···含有粘结剂的〔5〕
7/033 ····通过反应而得到的仅包含碳-碳不饱和键的粘结剂聚合物，例如：乙烯基聚合物〔5〕
7/035 ····粘结剂是聚氨基甲酸酯〔5〕
7/037 ····粘结剂是聚酰胺或聚酰亚胺〔5〕
7/038 ··高分子化合物被制备成不溶解的或非均匀可湿的(7/075优先；高分子叠氮化合物入7/012；高分子重氮化合物入7/021)〔5〕
7/039 ··光崩解的高分子化合物，例如：正电子抗蚀剂(7/075优先；高分子苯醌重氮化合物入7/023)〔5〕
7/04  ··铬酸盐类(7/075优先)〔5〕
7/06  ··银盐类(7/075优先)〔5〕
7/07  ···用于扩散转印的〔5〕
7/075 ··含硅的化合物〔5〕
7/085 ··以加速粘结的非高分子添加剂为特征的感光剂组分(7/075优先)〔5〕
7/09  ··以细部结构为特征的，例如：基片层，辅助层(印刷版的基片层一般入B41N)〔5〕
7/095 ···具有一个以上的感光层的(7/075优先)〔5〕
7/105 ···具有形成可见影象的物质的，例如：指示剂〔5〕
7/11  ···具有覆盖层或中间层的，例如：(使感光乳剂固着于片基的)胶层〔5〕
7/115 ···具有基片层或具有可获得网屏效应的层以及在真空印刷中为获得更好地接触的层〔5〕
7/12  ·网屏印刷模或类似印刷模的制作，例如：镂花模版的制作〔5〕
7/14  ·珂罗版印刷模的制作〔5〕
7/16  ·涂层处理及其设备(用于基底材料涂层一般入B05；用于摄影目的而施加到基底上的感光成分入G03C1/74)

7/18  ··弯曲面的涂层
7/20  ·曝光及其设备(复制用照相印制设备入G03B27/00)〔4〕
7/207 ··聚焦装置，例如自动地(定位与聚焦的结合入9/02；聚焦信号自动发生系统一般入G02B7/28；投影印制设备的自动聚焦入G03B27/34；)〔4〕
7/213 ··用同一光学图象使同一表面的不同位置上同时曝光(7/207优先)〔4〕
7/22  ··用同一光学图象使同一表面的不同位置依次曝光(3/207优先)〔4〕
7/23  ···相应的自动装置〔4〕
7/24  ··弯曲的版面
7/26  ·感光材料的处理及其设备(7/12至7/24优先)〔3，5〕
7/28  ··为获得粉末影象的(3/10优先）〔5〕
7/30  ··用液体消除影象的〔5〕
7/32  ···所用的液体成分，例如：显影剂〔5〕
7/34  ··用选择性转印去除影象的，例如：剥离〔5〕
7/36  ··7/30至7/34组中不包括的影象去除，例如：用气流、用等离子体去除影象〔5〕
7/38  ··去除影象之前的处理，例如：预烘干〔5〕
7/40  ··去除影象之后的处理，例如：烘干〔5〕
7/42  ··剥离或剥离剂〔5〕
9/00  原搞、蒙片、片框、照片、图纹表面的对准或定位，例如自动地(7/22优先；照相蒙片的制备入1/00；在复制用的照相印片设备中的入G03B27/00)〔4〕
9/02  ·与自动聚焦装置相结合的(自动聚焦入G02B7/09；聚焦信号的自动产生系统入G02B7/28)〔4〕
====================

G03G  电刻；电照相；磁记录(依靠记录载体与传感器之间的相对运动存贮信息入G11B；具有写入或读出信息装置的静态存贮入G11C；电视信号的记录入H04N5/76)

    附注
    (1)本小类包括：

    ——应用电或磁量的间接影象分布，如电荷图、电导图、或磁量图，而得出与原图象或文件相一致的、永久的直接可见的图象；

    ——应用电或磁量的间接影象分布，当原图象与所说间接分布的产生方式不相关时，而得出永久的直接可见的图象。
    (2)本小类不包括：

    ——应用电信号从原稿到重现的图象信息传输，即图象通信，被归入H04N小类；

    ——不应用静电或磁的图象、而仅由热图形产生的图象，被归入B41M5/00组
    ——不应用静电场力和物理接触、而用油墨印刷生产印刷品，被归入B41M小类。
    ——以对印刷材料或压印材料选择性地供应电流，或选择性地施加磁力或幅射为特征的选择性印刷机械包括在B41J2/385，2/435小组中。〔5〕
小类索引
原稿记录，构件和材料......5/00，7/00，9/00

电刻工艺和设备
    应用电荷图形......13/00，15/00

    应用非电荷图形......17/00

    应用热塑性涂层的变形......16/00

应用磁图形的工艺和设备......19/00

其它组未包括的零部件......8/00，11/00，21/00

==========

5/00  用辐照的方法进行原稿记录的记录构件，例如：在光、热或电子作用下；记录构件的制造；所用材料的选择（测量仪器的记录表面入G01D15/34；摄影用光敏材料入G03C)

5/02  ·电荷接受层(5/153优先)〔4〕
5/022 ··用于表面变形成象的层，例如：霜白成象〔5〕
5/024 ··光驻极体涂层〔2〕
5/026 ··当对涂层进行辐照时发生化学反应，因而形成导电图形的涂层，例如：化学静电印刷所用的〔2〕
5/028 ··经热图形辐照后，形成导电图形的涂层，例如：化学静电印刷所用的〔2〕
5/04  ··光导层；电荷发生层或电荷转移层；上述各层的添加剂和粘接剂〔2，5〕
5/043 ···以两层或多层为特征的光导层或以其组成结构为特征的光导层〔5〕
5/047 ····以电荷发生层或电荷转移层为特征的〔4〕
5/05  ···有机粘结材料；带有光导层片基的涂层方法；光导层用的惰性添加剂〔2〕
5/06  ···以有机光导材料为特征的〔5〕
5/07  ····聚合光导材料〔2〕
5/08  ···以无机光导材料为特征的〔2，5〕
5/082 ····不与粘结材料混合的，例如，真空沉积〔2〕
5/085 ····与无机粘结材料混合的，例如：类似玻璃的涂层〔2〕
5/087 ····与有机粘结材料混合的〔2〕
5/09  ···增感剂或活化剂，例如：着色剂(5/12优先)〔2〕
5/10  ·电荷接受层或其它层的基层
5/12  ·用于多色工艺过程的记录构件〔2〕
5/14  ·电荷接受层的不活泼的中间层或覆盖层(5/04优先)〔2，5〕
5/147 ··覆盖层〔5〕
5/153 ·电荷接受层中包有(非光导体的)附加的感光、感热层，例如：银盐层〔5〕
5/16  ·靠改变磁性质进行记录的涂层，例如：用于居里点记录的涂层〔3〕
7/00  用于图象接收件的材料的选择，即为了靠物理接触反转处理用的材料的选择；相应材料的制造(摄影用光敏材料入G03C)

8/00  覆盖最终复制品的层，例如：为了保护，为了在涂层上书写〔2〕
9/00  显影剂〔5〕
9/06  ·显影剂为电解质的
9/08  ·带有调色剂颗粒的〔2〕
附注
    在9/083～9/135小组中，发明应分在与小类内容不发生矛盾的最后的适当位置上〔5〕
9/083 ··磁性调色剂颗粒〔5〕
9/087 ··调色剂颗粒的粘接剂〔5〕
9/09  ··调色剂颗粒的色素〔5〕
9/093 ··用胶囊包裹的调色剂颗粒〔5〕
9/097 ··增塑剂；电荷控制剂〔5〕
9/10  ··以载体颗粒为特征的〔2，5〕
9/107 ···带有磁性组分的〔5〕
9/113 ···带有外包裹层的〔5〕
9/12  ··在液体显影混合剂中〔2〕
9/125 ···以液态为特征的〔5〕
9/13  ···以聚合物组分为特征的〔5〕
9/135 ···以稳定剂或电荷控制剂为特征的〔5〕
9/16  ·不包括在9/06至9/135组中的显影剂，例如：溶液，气溶胶〔2〕
9/18  ··不均匀润湿的液体显影剂〔2〕
11/00  定影剂的物质的选用
13/00  应用电荷图形的电刻工艺(15/00，16/00，17/00优先)〔2，5〕
13/01  ·用于多色复制的〔2〕
13/02  ·感光，即沉积均匀电荷的(电晕放电装置本身入H01T19/00)

13/04  ·曝光，即将原件图象光学投影到光敏记录材料上而进行图象曝光〔6〕
13/045 ··记录材料上电荷图形不同部分的充电或放电，例如：非影象区的放电，对比度增强(13/34，15/36，21/06优先)〔6〕
13/05  ·图象充电，即使用一束调制充电粒子，例如电晕离子在一个原图的图象中施加一个电荷，通过在一个光敏控制屏上承载一个电荷图形或由光学激活充电装置来实现调制(使用由电图象信号控制的充电装置入B41J)〔6〕
13/054 ·用X射线，例如，电放射术〔6〕
13/056 ·用内部极化〔2，6〕
13/06  ·显影
13/08  ··应用固体显影剂，例如粉末显影剂
13/09  ···应用磁刷〔2〕
13/095 ···除去过量固体显影剂〔6〕
13/10  ··应用液体显影剂
13/11  ···除去过量液体显影剂，例如，用加热的方法〔6〕
13/14  ·将图形转移到第二基底
13/16  ··调色剂图形的、例如粉末图形的转移
13/18  ··电荷图形的转移
13/20  ·定影，例如，用加热定影
13/22  ·包括了按13/02至13/20各组所列的多种步骤组合的工艺过程(13/01优先)〔2〕
13/23  ··特别适于复制原件的两侧面或复制在记录或图象接受材料的两侧面上的〔6〕
13/24  ··至少两种过程同时操作的〔2〕
13/26  ·用于非静电印刷的印版生产的〔2〕
13/28  ··平版印刷的印版〔2〕
13/30  ··胶印底版〔2〕
13/32  ··凸印版〔2〕
13/34  ·编辑，即，通过复制一个或多个原件图象或该原件的某些部分而构成图象〔6〕
15/00  应用电荷图形的电刻工艺的设备(16/00，17/00优先)〔2，5〕
附注
    本组也包括以本身可分入本组的设备的用途或操作为特征的工艺过程。
15/01  ·用于生产多色复制品的〔2〕
15/02  ·用于沉积均匀电荷的，即，感光用的；电晕放电装置(15/14优先)〔6〕
15/04  ·曝光用的，即将原件图象光学投影到光导记录材料上而进行图象曝光〔6〕
15/041 ··具有可变放大率〔6〕
15/043 ··具有照明或曝光控制装置(15/041优先)〔6〕
15/045 ··具有对记录材料上电荷图形的不同部位充电或放电的装置，例如，用于增加对比度或非图象区放电(15/36，21/06优先）〔6〕
15/047 ···用于非图象区放电〔6〕
15/05  ·用于图象充电，例如，光敏控制屏，光触发充电装置(电图象信号控制的充电装置入B41J)〔6〕
15/054 ·用X射线，例如：电放射术〔6〕
15/056 ·用内部极化〔2，6〕
15/06  ·显影用的
15/08  ··应用固体显影剂，例如：粉末显影剂
15/09  ···应用磁刷〔2〕
15/095 ···除去过量固体显影剂〔6〕
15/10  ··应用液体显影剂
15/11  ···除去过量液体显影剂，如用加热〔6〕
15/14  ·用于转移图形到第二基底的
15/16  ··调色剂图形的、例如粉末图形的转移
15/18  ··电荷图形的转移
15/20  ·定影用的，例如用加热法
15/22  ·包括了按13/02至13/20各组所列的多种步骤组合的(15/01优先)〔2〕
15/23  ··特别适于复制原件的两侧面或在记录或图象接受材料的两侧面上复制的〔6〕
15/24  ··至少两种过程同时操作的〔2〕
15/26  ··其中电荷图形由整个图象投影，即全帧投影取得的(15/04优先)〔2，6〕
15/28  ··其中投影由线扫描取得(15/04优先)〔2，6〕
15/30  ···其中投影形成在鼓上的〔2〕
15/32  ··其中电荷图形由象素点形成(15/04，15/05，15/34优先)〔2，6〕
15/34  ··其中粉末图象直接形成在记录材料上〔6〕
15/36  ·编辑，即由复制一个或多个原件图象或所说图象的某些部分而构成图象〔6〕
16/00  应用热塑层变形的电刻工艺(用于表面变形成象的层入5/022)；及其设备〔2，6〕
17/00  应用非电荷图形的电刻工艺，例如：电导率图形；带有迁移的电刻工艺，例如：光电泳，光电溶胶法；带有选择性转移的电刻工艺，例如：光电粘结工艺；仅包含单个上述工艺的设备〔5〕
17/02  ·用电解显影的〔2〕
17/04  ·应用光电泳现象的〔2〕
17/06  ··上述工艺用的设备〔5〕
17/08  ·使用光电粘结工艺的，例如：复印成象〔5〕
17/10  ·用迁移成象的，例如：光电溶胶法(17/04优先)〔5〕
19/00  应用磁图形的工艺过程；及其设备
21/00  未包括在13/00至19/00各组中的装置，例如：清洁，消除残余电荷〔2〕
21/02  ·复制件的计数；记帐〔6〕
21/04  ·防止单件重复复制〔6〕
21/06  ·消除可重复使用的成象件上的残余电荷〔6〕
21/08  ··应用光照〔6〕
21/10  ·收集或回收用过的显影剂〔6〕
21/12  ··用过的调色剂的收集容器〔6〕
21/14  ·电子程序控制〔6〕
21/16  ·使设备维护简易的机械装置，例如，组合式装置〔6〕
21/18  ··应用处理暗盒〔6〕
21/20  ·湿度或温度控制〔6〕
====================

G03H  全息摄影的工艺过程或设备(全息图。例如：用作普通的光学元件的点全息图入G02B5/32；产生立体或其它三维效果入G02B27/22；衍射光栅系统入G02B27/44；采用了波纹干涉带的系统入G02B27/60；光学逻辑元件入G02F3/00；立体摄影术入G03B35/00；�用于照相的感光材料或加工入G03C；为曝光的照相材料加工的设备入G03D；借助光学元件执行数学运算的模拟计算机入G06E3/00；用射线照射鉴别由全息图或衍射光栅所记录的隐蔽信息的入G06K19/16；全息存储入G11B7/0065，G11C13/04)〔2，7〕
    附注
    本小类包括了产生可用来重新构成原始波前的波前相位和振幅信息记录的装置，或从包含波前相位和振幅信息的记录，又重新构成原始波前的装置。〔2〕
==========

1/00  应用光波、红外波或紫外波取得全息图或由此获得图像的全息摄影工艺过程或设备；及其特殊的零部件〔2〕
1/02  ·零部件〔2〕
1/04  ·产生全息图的工艺过程或设备(1/26优先)〔2〕
1/06  ··应用非相干光的〔2〕
1/08  ··合成全息图的(应用电子数字计算机的入G06F，T)〔2〕
1/10  ··应用调制的参考光束的〔2〕
1/12  ···空间调制，例如：幻影成象〔2〕
1/14  ···时间调制，例如：扩展景深或运动目标的相位补偿〔2〕
1/16  ··应用富里叶变换的(1/12，1/14优先；模拟计算机入G06G，例如，G06G7/19)〔2〕
1/18  ··全息图记录载体的特殊工艺处理，例如：为了取得闪光全息图〔2〕
1/20  ··用全息摄影手段复制全息图〔2〕
1/22  ·从全息图取得光学图象的工艺过程或设备(1/26至1/34优先)〔2〕
1/24  ··应用白光的〔2〕
1/26  ·专用于产生复式全息图或由复式全息图取得图象的工艺过程或设备，例如：彩色技术〔2〕
1/28  ··仅为重叠的全息图〔2〕
1/30  ··仅为分离的全息图〔2〕
1/32  ·用于消除斑点的系统〔2〕
1/34  ·用于减小空间立体带宽的系统〔2〕
3/00  应用超声波、声波、次声波取得全息图的全息摄影工艺过程或设备；从全息图获得光学图象的工艺过程或设备(1/22优先)〔2〕
5/00  应用其它电磁波或亚原子粒子取得全息图的全息摄影工艺过程或设备；从全息图获得光学图象的工艺过程或设备(1/22优先；电子显微镜的构造入H01J37/26)〔2〕
====================

G04  测时学
G04B  机械驱动的钟或表；一般钟或表的机械零部件；应用太阳，月亮，或星辰位置计时的计时器(一般弹簧或重锤驱动的机构入F03G；电动机械钟或表入G04C；带有或装在预选时间或预定时间间隔之后操作任一器件的装置的电动机械钟入G04C23/00；有停止装置的钟或表入G04F7/08；结构细节或特别适于无传动零件的电子时计的入G04G17/00) 〔7〕
    附注
    本小类包括机械驱动的日历钟或带有钟表机构的日历，以及这些钟表或日历的机械零部件。
小类索引
驱动机构......1/00

发条
    通常的；自动的；结合的......3/00；5/00；7/00

    监视；上条零部件......9/00；11/00

钟表机心
    擒纵机构；频率稳定器；调节频率的齿轮机构；及其调整......15/00；17/00；18/00；13/00；35/00

时间指示......19/00，21/00，23/0025/00

时间调整......27/00

构架；支承件；机心尺寸......29/00；31/00；33/00

钟机构的保护
    外壳；晶体，玻璃；其它保护装置......37/00；39/00；41/00；43/00

稀有的钟......45/00，47/00，49/00

==========

1/00  驱动机构
1/02  ·用驱动重锤的
1/04  ··使时钟相当于驱动重锤的机构
1/06  ··有几个重锤的
1/08  ··驱动重锤；链条；链轮；链轮轴
1/10  ·用主弹簧
1/12  ··有几个主弹簧的
1/14  ··主弹簧；簧夹(带簧夹的主弹簧入1/18；合金入C22C；一般弹簧入F16F)

1/16  ··条盒；心轴；条盒轴(便于拆除主弹簧的装置入33/14)

1/18  ··主弹簧端部与条盒或心轴连接的结构
1/20  ···防止装在或连结于条盒上的主弹簧出现上条过紧或断裂的保护装置(与钥匙或类似零件连结的入3/06，3/10；与自动上条装置连结的入5/24)

1/22  ··主弹簧动力变化的补偿(主弹簧用机械成形的入1/14)

1/24  ·用主弹簧和驱动重锤两者的
1/26  ·用液体或气体驱动的；机械控制子钟的液体或气体驱动装置
发条
3/00  用手或机械以常规方式给钟机构上条；同时给几个主弹簧或驱动重锤上条
3/02  ·可拆卸的钥匙或类似件
3/04  ·固定安装的钥匙；旋钮，或柄头(分开的上条柄入37/06)

3/06  ·有防止上条过紧装置的钥匙或类似件(装在或连结于条盒上的保护装置入1/20；与自动上条装置连结的入5/24)

3/08  ·利用外壳零部件
3/10  ··防止上条过紧的保护装置(装在或连结于条盒上的入1/20；与钥匙连结的入3/06；与自动上条装置连结的入5/24)

3/12  ·用机械装置，例如：气动马达(用电或机电装置上条的入G04C)

5/00  自动上条
5/02  ·由表的运动引起的自动上条
5/04  ··通过运动受限定的摆动重锤
5/06  ···仅单向作用
5/08  ···双向作用
5/10  ··通过运动不受限定的摆动重锤
5/12  ···仅单向作用
5/14  ···双向作用
5/16  ··重锤的结构
5/18  ··摆动锤的支承，悬挂或导向装置
5/19  ···摆动锤在其转动中心的悬挂〔3〕
5/20  ·由其它物体的运动，例如：打开手提袋，打开盒子，打开门；由风力上条
5/22  ·依靠温度，气压或其它类似的影响或变化
5/24  ·防止上条过紧的保护装置(装在或连结于条盒上的入1/20；与钥匙或其它类似件连结的入3/06；与外壳零部件连结的入3/10)

7/00  通常的和自动上条的组合
9/00  上条情况的监视，例如：上条圈数的指示
9/02  ·由上述情况控制的装置，例如：提供防止上条过紧的保护装置(装在或连结于条盒上的防止上条过紧的保护装置入1/20；与钥匙或类似件连结的保护装置入3/06；与外壳零部件连结的入3/10；与自动上条装置连结的入5/24)

11/00  棘轮机构；棘轮的制动；离合器
11/02  ·只允许转动零件沿一个方向运动的装置〔3〕
11/04  ··棘爪结构，例如：将驱动棘轮运动的摆动件卡紧的棘爪〔3〕
                                

13/00  齿轮机构
13/02  ·齿轮；齿轴；心轴；轴尖(轴承入31/00)

15/00  擒纵机构(在电动机械计时器内将摆动变换为转动的电或磁装置入G04C5/00)

15/02  ·和调节机构固定连接的
15/04  ··圆柱形擒纵机构
15/06  ·自由式擒纵机构
15/08  ··杠杆式擒纵机构
15/10  ·有调节机构用的恒定冲力的
15/12  ·调节(所用工具入G04D1/02)；限制擒纵叉或类似件的摆幅
15/14  ·组件或结构零件，例如：擒纵叉或擒纵轮的结构
17/00  稳定频率的机构〔3〕
17/02  ·由重力作用的摆动器，例如：在一个平面内摆动的摆
17/04  ·由弹簧力作用的摆动器
17/06  ··有游丝的摆动器，例如：摆轮
17/08  ··有轴向伸出和不伸出的螺旋弹簧的摆动器
17/10  ··具有扭簧或类似于扭簧作用的摆动器，例如：在水平面内摆动的重锤
17/20  ·稳定频率机构的补偿
17/22  ··温度变化影响的补偿(温度变化无影响的合金入C22C)

17/24  ··大气压力变化影响的补偿
17/26  ··冲击力变化影响的补偿
17/28  ··重力不平衡影响的补偿，例如：钻削法
17/30  ·转动调速器，例如：离心调速器，扇形调速器(用于敲打报时机构的入21/06)

17/32  ·组件或结构零件，例如：内桩，外桩
17/34  ··将游丝固定在摆轮上的零件〔3〕
18/00  调整频率的机构〔3〕
18/02  ·调节器装置；快慢针装置〔3〕
18/04  ·调节摆、摆轮或类似件的节拍，例如：形成节拍〔3〕
18/06  ··调整游丝的内桩或外桩〔3〕
18/08  ·组件或结构零件〔3〕
时间指示
19/00  用目视方式指示(用电灯的入G04C17/02；一般显示装置入G09)

19/02  ·齿轮组和指针之间的跨轮装置
19/04  ·指针；有单一标记或类似的符号的圆盘
19/06  ·表盘(无时钟机构的计时器用的入49/04)

19/08  ··刻度的几何排列
19/10  ··表盘的刻度或表面的装饰式样；表盘刻度连接方法
19/12  ··表盘或刻度材料的选用
19/14  ··表盘在钟或表夹板上的固定
19/16  ··可替换的表盘，例如：从1至12及从13至24交替指示
19/18  ··在表玻璃或钟玻璃上，在前盖或衬环上的刻度
19/20  ·用已编号的带、鼓、盘或板作指示
19/21  ··鼓〔3〕
19/22  ·指示不同地方时间的装置；全球计时器
19/23  ··使用附加指针或附加多对指针〔3〕
19/24  ·有日期指示的钟或表；时钟机构日历
19/243 ··以日期指示器的型式区分的〔3〕
19/247 ···盘状的〔3〕
19/25  ····手动调整日期指示器的装置〔3〕
19/253 ····驱动或释放机构〔3〕
19/257 ···鼓状的〔3〕
19/26  ·带有指示海潮、月相或类似事物指示器的钟或表
19/28  ·指示确定时间的可调的指示标记或指针
19/30  ·表盘或指针的照明
19/32  ··用发光的物质
19/34  ·光投影的指针的位置
21/00  用音响方式指示(在预选的时间报时入23/00；用电动报时的装置入G04C21/04；发出声音的仪器本身入G10)

21/02  ·有规律的一小时、半小时或一刻钟的敲打报时机构
21/04  ··时轮；齿轮或耙形件；蜗形轮或类似的控制机构
21/06  ··敲打报时机构零件，例如：击锤，扇形调节器
21/08  ··发音体；笛；音乐器械(带电声发送器的入G04C21/00)

21/10  ··有规律的敲击的释放或锁定，例如：当夜间需要安静时
21/12  ··反复报时的钟或表
21/14  ··由时钟机构对敲打报时机构上条；由敲打报时机构对时钟机构上条
23/00  在预选时间产生声音信号的装置（节拍器入G04F5/02；发出声音的仪器本身入G10)

23/02  ·闹钟(电动释放的报时信号入G04C21/00)

23/03  ··报时信号的制动装置〔3〕
23/04  ··带有对预选时间粗调和精调的
23/06  ··有信号自动停止的可调节几个预选时间的
23/08  ··连续多天动作而不用再调的；每24小时仅动作一次的
23/10  ··用预定信号；用重复信号；用可变的声音强度的
23/12  ··放在口袋内或带在腕上的闹表(由刺激皮肤发出信号的入25/04)

25/00  用其它方法或用综合方法指示时间(电动或电动机械指示的入G04C)

25/02  ·有感觉；盲人用的钟或表
25/04  ··有刺激皮肤装置的闹钟或闹表
25/06  ·用移动的图象，例如：布谷鸟钟，小号钟
27/00  调整时间指示装置的机械装置
27/02  ·利用上条装置
27/04  ··用离合轮的
27/06  ··用摇杆的
27/08  ·利用外壳零部件
构架，支座，或时钟零部件相互间的装配，通常所说的“机心尺寸”
29/00  构架
29/02  ·夹板；桥架；小夹板
29/04  ·连接件或支承件
31/00  轴承；尖端支承或反尖端支承；轴尖轴承；单个零件(一般轴承入F16C)

31/004 ·以所使用的材料区分的〔3〕
31/008 ··宝石轴承(31/04优先)〔3〕
31/012 ··金属轴承〔3〕
31/016 ··塑料轴承〔3〕
31/02  ·减震轴承
31/04  ··带孔宝石轴承和盖宝石轴承的〔3〕
31/06  ·制造或安装工艺〔3〕
31/08  ·润滑〔3〕
33/00  机心尺寸
33/02  ·圆形机心
33/04  ·非圆形机心
33/06  ·极平形状的
33/08  ·齿轮组装在不同平面内的；例如：互相平行或倾斜的(33/10优先)

33/10  ·在表盘中心装有秒针的
33/12  ·用于非常长时间运转的
33/14  ·主弹簧或条盒容易拆卸的机心（主弹簧入1/14；条盒，心轴入1/16)

33/16  ·具有防止一旦主弹簧断裂引起时钟机构损伤的保护装置
35/00  齿轮组的调节，例如：心轴的游隙，齿轮的啮合深度
防止来自外部损伤的时钟机构的保护
37/00  外壳
37/02  ·真空外壳；充有气体或液体的外壳；含有吸附湿气或灰尘的物质的外壳
37/04  ·时钟机构在外壳内的安装；减震安装
37/05  ··怀表或手表的固定装置〔3〕
37/06  ·上条杆通过外壳的通道；分开的上条杆
37/08  ·开孔、接缝、通道或狭槽的密封
37/10  ··上条杆的密封
37/11  ··怀表或手表后盖的密封〔3〕
37/12  ·特殊用途的外壳，例如：与戒指连接的表，与钮扣连接的表(表的防护装置或防护器入A45C11/10，11/12；与化妆粉盒连接的表入A45D33/30)

37/14  ·成为外壳一部分的计时器的悬挂装置、支架或底座(手表带及紧固装置入A44C5/00)

37/16  ··将外壳紧固到手表上〔3〕
37/18  ·怀表或手表的外壳(37/02至37/16优先)〔3〕
37/20  ··有铰链的盖或后盖〔3〕
37/22  ·制造怀表或手表外壳的材料或工艺〔3〕
39/00  表面玻璃；表玻璃的紧固或密封；钟面玻璃
39/02  ·表玻璃或钟玻璃的密封〔3〕
41/00  在运输时使用的将摆，报时机构或类似装置锁住或夹持的装置
43/00  用屏蔽罩或其它装置防止外界影响的保护时钟机构，例如：磁场的屏蔽
具有独特特征的时钟
45/00  指示装置或外壳引起特殊效果的计时器，例如：美学的效果(表盘的装饰式样入19/10)

45/02  ·其时钟机构为部分或全部可见的计时器
45/04  ·其驱动机构为不可见的计时器，例如：指针装在旋转的玻璃盘上
47/00  与其它物件组合后不干扰计时器的正常运转或计时工作的计时器(37/12优先；与计时装置相组合的书写或绘图器械入B43K29/087；与照相机、放映机或印相设备组合的入G03B29/00)

47/02  ·安装在镜子、图画、家具或其它家庭用品内的(与车辆反光镜组件组合的入B60R1/12)

47/04  ·附带装饰或娱乐品的设备
47/06  ·附带测量仪器，例如：计步器，气压表，温度表，指南针
                          

49/00  利用太阳，月亮或星辰的位置的计时器
49/02  ·日规
49/04  ··度盘的刻度或式样
====================

G04C  电动机械钟或表(一般钟表的机械零部件入G04B；无传动零件的电子计时器，产生定时脉冲的电子电路系统入G04G)

    附注
    本小类包括机械驱动的钟表的电气特征，如这类时钟的电动上条或电接触的设备。
小类索引
机械时钟的电动上条......1/00

电动机械钟的机心；电或磁的
擒纵机构......3/00，5/00

时间指示
    光学的方法；声学的方法......17/00，19/00；21/00

时间调整......9/00

电源......10/00

同步；母子钟系统；同步马达钟......11/00；13/00；15/00

在预选时间操作一器件的时钟......23/00

==========

机械时钟的电动上条；独立的电动钟或表
1/00  机械时钟的电动上条(机械上条入G04B3/00)

1/02  ·用电磁体
1/04  ·用旋转或往复运动的电动机
1/06  ··上紧弹簧
1/08  ··提升重锤
1/10  ·上条过紧的保护(机械钟表的入G04B1/20，3/06，3/10)

1/12  ··弹簧的
1/14  ··重锤的
3/00  与其它计时器无关的并由电动装置维持运转的电动机械钟表
3/02  ·机心由摆调节的
3/027 ··电源和摆之间利用电磁耦合的(3/033优先)〔3〕
3/033 ··利用扭摆；利用锥形摆(其结构入G04B17/00)〔3〕
3/04  ·机心由摆轮调节的
3/06  ··电源和摆轮之间利用电磁耦合的〔3〕
3/08  ·机心用与摆或摆轮作用不同的机械振动器调节的，例如：用音叉〔3〕
3/10  ··用电磁装置驱动〔3〕
3/12  ··用压电装置驱动；用磁致伸缩装置驱动〔3〕
3/14  ·装有步进电机(3/02至3/12优先)〔3〕
3/16  ·装有电动连续转动马达(3/02至3/12优先；用同步马达驱动的钟入15/00)〔3〕
3/18  ·装有电-热或电-气动驱动装置〔3〕
5/00  计时器内将摆动变换成转动的电或磁装置，即电或磁的擒纵机构(调节器入3/00)〔3〕
9/00  调整时间指示装置的电动操作装置(子钟的入13/03；机械调整装置入G04B27/00)〔3〕
9/02  ·用无线电发射带动工作
9/04  ·用阻断驱动装置的方法〔3〕
9/06  ·用使驱动装置解耦的方法(与阻断的方法结合的入9/04)〔3〕
9/08  ·用电驱动
10/00  计时器内的电源装置〔3〕
10/02  ·电源是放射性源〔3〕
10/04  ·带有指示电源状况的装置〔3〕
电钟装设；母子钟系统；同步马达钟
11/00  独立驱动的时钟的同步
11/02  ·用无线电
11/04  ·通过线路(通过电话网络传送时间信号的入H04M11/06)

11/06  ·在时间指示装置上用直接的机械动作〔3〕
11/08  ·利用电磁铁或马达〔3〕
13/00  由母钟带动的时钟的驱动机构
13/02  ·电路布置；电钟的装设
13/03  ··带有调整子钟时间指示的附加装置的脉冲发射系统〔3〕
13/04  ··母钟
13/06  ···触点装置(用于几个钟同时上条的入1/00)

13/08  ·间歇动作的子钟
13/10  ··用机电的步进机构
13/11  ···有转动的电枢〔3〕
13/12  ··用连续转动的电机〔3〕
13/14  ··用电动释放的机械驱动机构
15/00  用同步马达驱动的时钟
以电学方式指示时间或产生时间信号
17/00  应用电动装置以光学方式指示时间(19/00优先；液晶材料 入C09K19/00；用机械装置入G04B19/00，19/20)〔3〕
17/02  ·用电灯
19/00  应用电动装置在预定时间产生光的时间信号
19/02  ·用电灯
19/04  ·用电动的指示元件，例如：片，带
21/00  应用电动装置产生声音的时间信号
21/02  ·结构零件(21/04，21/16优先)

21/04  ·指示白天的时间(时间的音响指示入G04B21/00)

21/06  ··用敲打报时机构
21/08  ···有蜗形轮的
21/10  ···有锁定板的
21/12  ··用电声装置
21/14  ···电声报时，即说话的
21/16  ·在可调的固定时间产生信号
21/18  ··由机械释放电动机械振动器，例如：由电驱动机构的漏逸磁道操作的
21/20  ··由关闭触点打响机电鸣时器
21/22  ···由机电鸣时器的心轴操作的
21/24  ···由机电鸣时器的弹簧操作的
21/26  ···由机电鸣时器的动作引起振动而操作的
21/28  ··由关闭触点使电声装置动作的，例如：由音乐报时
21/30  ··在不同时间备有若干操作的，例如：学校中的响铃
21/32  ···在各个不同时间对若干地方给出报时信号，例如：旅馆中的报时系统
21/34  ··装在表上或类似的可携带的计时器上的装置
21/36  ··重复报时信号装置
21/38  ··调节报时信号持续时间
23/00  带有或装有在预选时间或在预先时间间隔之后操作任一器件的装置的时钟(如果限定由电动装置产生声音的时间信号入21/00；机械闹钟入G04B23/02；可以调整和能进行测量预定时间间隔的器械入G04F3/06；在程序执行后自动地终止其操作的时间或时间程序开关入H01H43/00)

23/02  ·结构零件
23/04  ··外壳、支架、屏蔽罩或类似的静止零部件
23/06  ··驱动或调节装置
23/08  ··编制程序装置
23/10  ··用于驱动使有关装置运转或起动的任一构件
23/12  ··电路
23/14  ·使钟表时刻与操作相联系的连续运转的机构
23/16  ··只在一个预选的时刻或在一段可调节的时间间隔内动作的
23/18  ··用于在若干不同时间操作一装置的
23/20  ···带有由时钟指针或类似的构件操作的或组成的触点
23/22  ···具有由圆盘带动的执行元件
23/24  ····执行元件机械地控制另一元件
23/26  ··用于在不同时间操作若干装置
23/28  ···带有由时钟指针或类似的构件操作的或组成的触点
23/30  ···具有由圆盘带动的执行元件
23/32  ····执行元件机械地控制另一元件
23/34  ··备有程序自动更改的装置，例如：在星期日更改
23/36  ···通过外部的影响
23/38  ·测量间隔开始时刻与钟表上时刻无关的所选择的时间间隔的机构
23/40  ··应用连续运转的机构
23/42  ··只在单个时间间隔的终点动作
23/44  ···从若干预定的时间间隔中选择
23/46  ···备有时间间隔的调节装置(23/44优先)

23/48  ··在相继的时间间隔的终点动作
23/50  ··具有借外部影响变更时间间隔的装置
====================

G04D  为制造或维修钟表所专门设计的装置或工具(一般机床入B23，B24；一般手工工具入B25)

小类索引
手工工具和机床......1/00，3/00

润滑设备......5/00

测量和检验设备......7/00

退磁设备......9/00

==========

1/00  抓握、夹持或支承器械
1/02  ·镊子；钟表工人用的虎钳夹或其它特殊的手工工具
1/04  ·安装弹簧用工具
1/06  ·时钟机构或计时器零部件用的支承装置
1/08  ·调整或拆卸指针用的工具
1/10  ·打开或关闭表底盘或表盖用的器械
3/00  钟表制造或修理工人用于加工材料的机器或工具
3/02  ·具有单个或多个夹头的车床；具有单个或多个夹头的抛光机
3/04  ·安装宝石轴承，轴承圈或类似零件用的器械
3/06  ·表玻璃的整形或安装用的器械
3/08  ·清洗用的机械或设备
5/00  加油装置；钟表工人专用的润滑油容器
7/00  测量、计数、校准、检验或调整装置
7/02  ·主弹簧用的
7/04  ·齿轮机构用的
7/06  ·擒纵机构用的
7/08  ·摆轮用的
7/10  ·游丝用的
7/12  ·用一标准的振荡速率同振动元件的振荡速率作比较的钟表定时装置
9/00  退磁装置(一般退磁装置入H01F13/00)

====================

G04F  时间间隔的测量(测量脉冲特性入G01R，例如：G01R29/02；雷达或类似系统中的入G01S；微波激射器入H01S1/00；振荡的产生入H03B；脉冲的产生或计数，分频入H03K；一般模/数转换入H03M1/00)〔2〕
    附注
    本小类包括：

    ——用于测量预定的时间间隔的仪表；〔2〕
    ——产生作为定时标准的时间间隔的仪表，例如：节拍器；〔2〕
    ——测量未知的时间间隔的仪表，例如：用于短时时间测量的精密系统。〔2〕
小类索引
测量预定时间间隔
    产生时间标准......5/00

    设备：无驱动机构的；有驱动
    机构的......1/00；3/00

测量未知时间间隔
    机械的；机电的；电的；其它......7/00；8/00；10/00；13/00

==========

1/00  没有驱动机构的能够被调整或起动以便测量出预定或可调定的时间间隔的装置，例如：鸡蛋定时器(在程序执行后自动地终止其操作的时间或时间程序开关入H01H43/00)

1/02  ·用消耗预定量材料的方法，例如：用点燃蜡烛的方法
1/04  ·用重力产生的运动或加速度
1/06  ··用流出预定量的细颗粒材料或液体的方法，例如：计时沙漏，水钟滴漏
1/08  ··根据物体在空气或粘性材料中下落预定的距离的方法
3/00  具有驱动机构的能够被调整或起动以便测量出预定或可调定的时间间隔的装置，例如：带时钟机构的剂量器(在程序执行后自动地终止其操作的时间或时间程序开关入H01H43/00)

3/02  ·具有机械的驱动机构
3/04  ··与普通非电动时钟连接的附加装置
3/06  ·具有电动的驱动机构
3/08  ··与普通的电动时钟连接的附加装置
5/00  产生用作定时标准的预选的时间间隔的仪器(电子数字计算机用时钟信号的发生入G06F1/04；一般信号发生器的频率自动控制或稳定入H03L)

5/02  ·节拍器
5/04  ·应用有机电谐振器的振荡器〔2〕
5/06  ··应用压电谐振器〔2〕
5/08  ··应用磁致伸缩谐振器〔2〕
5/10  ·应用电或电子谐振器(5/14优先）〔2〕
5/12  ·应用射流装置〔2〕
5/14  ·应用原子钟〔2〕
5/16  ·应用放射性同位素产生的脉冲〔2〕
7/00  用非电动装置测量未知的时间间隔的仪表(13/06优先)〔2〕
7/02  ·用测量落体的降落距离或未速度的方法
7/04  ·应用机械振荡器〔2〕
7/06  ··只在待测量的时间间隔内运转的，例如：秒表
7/08  ··带停止装置的钟或表，例如：精密计时器
7/10  ·与计时器分开的用于起动或停止此计时器的装置〔2〕
8/00  用机电装置测量未知的时间间隔的仪表〔2〕
8/02  ·应用机电振荡器〔2〕
8/04  ··应用压电振荡器〔2〕
8/06  ··应用磁致伸缩振荡器〔2〕
8/08  ·除了计时器之外所用的起动或停止装置〔2〕
10/00  用电装置测量未知的时间间隔的仪表〔2〕
10/02  ·应用具有无源电谐振器的振荡器，例如：集总电感电容〔2〕
10/04  ·用计数脉冲或交流电的半周波〔2〕
10/06  ·用测量相位〔2〕
10/08  ·应用放射性同位素产生的脉冲〔2〕
10/10  ·用测量与时间变化成正比例的电量或磁量的变化〔2〕
13/00  5/00至10/00各组未包括的测量未知时间间隔的仪表〔2〕
13/02  ·应用光学装置〔2〕
13/04  ·应用电化学装置〔2〕
13/06  ·应用射流装置〔2〕
====================

G04G  电子计时器〔3〕
    附注
    (1)本小类包括：

    ——无传动零件的电子计时器；〔3〕
    ——产生与所采用的时间指示装置的性质无关的计时脉冲的电子线路系统；〔3〕
    (2)本小类不包括带有传动零件的电子计时器，它们包括在小类G04C内。〔3〕
小类索引
产生计时脉冲......3/00

时间调定；同步......5/00；7/00

时间或日期指示
    目视的；光信号；声信号......9/00；11/00；13/00

在预选时间操作某个装置......15/00
结构细节；外壳......17/00

电源电路......19/00
其它主题......1/00

==========

1/00  未列入3/00至19/00各组的内容〔3，7〕
1/02  ·归并在时计中的输入或输出装置〔7〕
1/04  ··外部物理量，例如：温度的探测器〔7〕
1/06  ··利用无线电波〔7〕
1/08  ··利用声音〔7〕
1/10  ··特别适用于时计的接触开关〔7〕
3/00  产生计时脉冲(步进马达的驱动电路入G04C3/14；产生用作计时标准的预选的时间间隔的入G04F5/00；一般脉冲技术入H03K；一般信号发生器的控制，同步或稳定入H03L)〔3〕
3/02  ·从较高频率脉冲中导出低频计时脉冲的电路(一般脉冲分频器入H03K23/00至29/00)〔3〕

3/04  ·温度补偿装置〔7〕
5/00  调整，即校正或改变时间指示〔3〕
5/02  ·用暂时改变单位时间脉冲数的方法，例如：快速反馈法〔3〕
5/04  ·用调整每一个显示值的方法，例如；单独调整日期，钟点〔3〕
7/00  同步〔3〕
7/02  ·用射频〔3〕
9/00  目视的时间或日期的指示装置〔3〕
9/02  ·从一系列的数码中选定所需要的数码或选定指示元件的位置表示的时间的指示元件，例如：利用多路传输技术〔3〕
9/04  ··用控制光源的方法，例如：电发光二极管〔3〕
9/06  ··应用光阀，例如：液晶〔3〕费   

9/08  ·利用指示元件组合的重叠字符，例如：利用多路传输技术〔3〕
9/10  ··用控制光源的方法，例如：电发光二极管〔3〕
9/12  ··应用光阀，例如：液晶〔3〕
11/00  在预选时间产生光信号〔3〕
13/00  产生音响的时间信号〔3〕
13/02  ·在预选的时间产生，例如：闹钟〔3〕
15/00  由在预选的时间或在预选的时间间隔之后操作的装置所组成的计时器(11/00，13/00优先；脉冲延时电路入H03K5/13；电子延时开关入H03K17/28；在程序执行后自动地终止其操作的电子时间程序开关入H03K17/296； 用于电视信号记录的时间安排入H04N5/761)〔3，7〕
17/00  结构细节；外壳〔7〕
17/02  ·元件组装〔7〕
17/04  ··电子元件的安装〔7〕
17/06  ··电连接件， 例如：导电橡胶〔7〕
17/08  ·外壳〔7〕
19/00  特别适于在电子时计中使用的电源电路〔7〕
19/02  ·电流或电压的变换或调节〔7〕
19/04  ··电容分压或倍压〔7〕
19/06  ··调节〔7〕
19/08  ·用于防止由于电源过载使电压下降的装置〔7〕
19/10  ·用于后备供电的装置〔7〕
19/12  ·用于降低在存放过程中电力消耗的装置〔7〕

====================

G05  控制；调节〔7〕
    附注
    (1)本大类包括一般的控制方法、系统及设备。
    (2)在本大类中，下列使用的术语或措辞具有指定的含意：

    ——“控制”指以任何方式影响一个变量，例如：改变其方向或数值(包括把变量从零开始变化或变化到零)，保持其恒定，限制其变化范围；

    ——“调节”指自动地保持一个变量在一个所要求的数值下或在所要求的数值范围内。该所要求的数值或范围可以是固定的或人为变动的，或者可以根据一个预定的“程序”或按照另一变量的变化而随时间变化。调节是控制的一种形式。
    ——“自动控制”一词，在此技术领域里经常作为“调节”的同义词。
    (3)应注意G部标题下的附注，特别是有关术语“变量”的定义。
G05B  一般的控制或调节系统；这种系统的功能单元；用于这种系统或单元的监视或测试装置(应用流体作用的一般流体压力执行器或系统入F15B；阀门本身入F16K；仅按机械特征区分的入G05G；传感元件见其相应小类，例如：G12B，G01、H01�的小类；�校正单元见其相应的小类，�例如H02K)

    附注
    (1)本小类包括调节特定变量的控制系统或单元的部件，这些部件显然能更普遍应用。
    (2)本小类不包括：

（a） 一般控制或调节非电变量的系统，这些系统包括在小类G05D中；

（b） 一般调节电或磁变量的系统，这些系统包括在小类G05F
中；    
（c） 特别适用于控制在其它一个小类设置的特定机械或装置的系统，只要对相关特殊应用的控制或调节具有特定的设置，这些系统就分在相关的小类（参见下面附注5）。否则，在本小类中给出最适当的分类位置。〔7〕

    (3)在本小类中，下列使用的术语或措辞具有指定的含意。
    ——“自动控制器”系指一个系统、电路或装置，其中把来自检测单元的信号和代表所要求值的信号相比较，而且以减少偏差的方式运行。自动控制器一般不包括传感单元，即测量待校正的条件数值的单元或不包括校正单元，即调整待校正条件的单元。
    ——“电的”一词，包括“机电的”、“水电的”或“气电的”。
(4)本小类中，特殊控制系统的零部件如果不能包括在其它类组中，将分在与该系统有关的组中。
   （5）该附注列出了在上述附注（2）（c）中指出的具有特殊设置的IPC中的位置；其中这样的设置在一般的领域，位置列在标题为“一般参见”下面；其中与程序控制有关的设置，位置列在标题为“与组19/00相关的位置”。 〔7〕

一般参见

A01K73/04     用于捕鱼拖网的撒网或定网

A61G13/02 ，

A61G15/05     可调节的手术桌，手术椅，或牙科椅

B01D3/42      蒸馏

B01D24/48 ，

B01D29/60，

B01D37/04，

B01D46/44     过滤

B01D53/00     用气体分析仪分离气体或蒸汽

B01D61/00     使用半透膜的分离

B01J4/00       在化学或物理工艺中的进料与出口

B01J38/14      催化剂再生或再活化的氧化气体中的氧含量

B01J47/14      离子交换过程

B05B12/02     在喷射系统中的输送

B21B37/00，

B21B39/00     金属轧机

B21K31/00     用于锻压、压制或锤制的刀架定位

B22D11/16     金属的连续铸造

B22D13/12     金属的离心铸造

B22D17/32     金属的压力铸造或喷射膜铸造

B22D18/08     金属的压力铸造或真空铸造

B22D46/00     金属的一般铸造

B23B39/26     镗床或钻床刀具或工件的定位

B23D36/00     用于坯料不沿切割方向移动剪切或类似切割的机械

B23Q5/00      机床的驱动机构或进给机构

B23Q15/00     机床的进给运动、切削速度和位置

B23Q35/00     机床由模或标准模型的加工

B24B47/22     磨削工具或工件的位置

B25J13/00      机械手

B26D5/02      切割机械中切割元件的位置

B29C39/00至

B29C51/00     塑料材料的成型技术

B30B15/14，

B30B15/16     压力机

B41B27/00     排字机

B41F33/00     印刷机械或印刷机

B41J11/42     打字机中传送单张纸或卷筒纸

B41L39/00     商业用的复写、复制和印刷设备或装置

B41L47/56     地址印刷机

B60G17/00 至

B60G21/00     车辆悬挂

B60T7/00至

B60T15/00     车辆制动

B65B57/00     包装机械

B65G43/00     输送机

E02F3/43      挖掘或疏浚驱动操作的顺序

E21B44/00     钻井操作

F01K1/12，

F01K1/16      蒸汽存储器

F01K3/00，

F01K7/00，

F01K13/02     蒸汽发动机装置

F02C7/057     汽轮机或喷气推进装置的空气吸入

F02C9/00      汽轮机；空气助燃喷气推进装置的燃料供给

F02D          燃烧发动机

F02K1/15，

F02K1/76      喷气推进装置的喷管或喷嘴

F02K7/00至

F02K9/00      喷气推进装置

F04B1/00，

F04B27/00，

F04B49/00      变容式机械

F04D15/00，

F04D27/00      非变容式泵，泵送安装或系统

F16D43/00，

F16D48/00      离合器

F16F15/027     使用液体装置振动的抑制

F16H59/00至

F16H63/00      传动装置

F22B35/00      蒸汽锅炉

F23G5/50       废物的焚烧

F23N           燃烧设备中的燃烧

F24B1/187      在明火炉中使用固体燃料的燃烧

F24J2/40        太阳能加热

F26B25/22       固体材料或制品的干燥过程

F28B11/00       水蒸气或蒸汽的冷凝器

F28D15/06       在通入或穿过通道壁的封闭管道里具有中间传热介质的热交换装置，

                其中介质凝结和蒸发

F28F27/00       一般的热交换或传热装置

G06F11/00       计算机

G08G           交通

G09G           使用静态方法显示可变信息的指示装置

G11B15/00，

G11B19/00       记录载体的驱动、启动和停止

G21C7/00        核反应

G21D3/00        核发电厂

H01J37/304       用于物体局部处理的电子束或离子束

H02P            电动机、发电机或机电变换器

与组G05B19/00相关的位置（程序控制系统）

A61J7/04         程控药品配给器

A61L2/24         灭菌或消毒

A61N1/36         心脏起搏器

A63H17/395       玩具车的驾驶机构

B04B13/00        离心机

B21B37/24        由金属轧机产生的工件的厚度

B21D7/12         板、型材或管的弯曲

B23B39/08，

B23B39/24        镗床和钻床

B23H7/20         放电加工和电化加工

B23P21/00        将多种不同的部件装配成组合单元

B24B51/00        磨削工件中一系列单个步骤

B25J9/00          机械手

B30B15/26        压力机

B41F33/16        印刷机械或印刷机中的操作顺序

B41J11/44         在打字机中输送单张纸或卷筒纸

B41L39/16         商业用的复写、复制或印刷设备或装置中的操作顺序

B41L47/64         在地址印刷机中选择要印刷的正文或图象

B60L15/20         电驱动车辆的牵引马达速度

B65H31/24         垛件

B66C13/48，

B66C23/58         起重机驱动

B67D5/14          液体分配、输送或传送

D05B19/00，

D05B21/00        缝纫机

D05C5/04         绣花机

D06F33/00        洗衣机中的操作

F02D27/02，

F02D28/00        燃烧发动机

F02D41/26        燃烧发动机可燃混合气或其组分的供给

F15B21/02        流体压力执行机构系统

F23N5/20，

F23N5/22         燃烧装置中的燃烧

G01G19/38        称重装置

G04C23/08，

G04C23/34        电动机械钟或表

G06C21/00        机械方式操作的数字计算机

G06F9/00         电数字数据处理的控制单元

G06F13/10        电数字数据处理的外围设备

G06F15/00        电方式操作的数字计算机

G06G7/06         电或磁方式操作的模拟计算机

G09B7/04，

G09B7/08，

G09B7/12         电方式操作的教学装置或设备

H01H43/00        电子开关

H01J37/302        用于物体局部处理的电子束和离子束管

H03K17/296        电子开关或选通

H04Q3/54，

H04Q7/18          在电子通讯技术中选择装置〔7〕
小类索引
控制系统
    自适应的......13/00

    用计算机控制的......15/00

    包括模型或模拟器的使用......17/00

    程序控制的......19/00

    包括取样......21/00

    其它组未包括的开环自动
    控制系统......24/00

系统零部件
    比较单元......1/00

    阻尼装置......5/00

    内反馈装置......6/00

    获得自动控制平滑的接合或断开的......7/00

    安全装置......9/00

    自动控制器......11/00

检测，监视......23/00

==========

1/00  比较单元，即在要求的值与现有值或预期值之间实现直接或间接比较的单元(两种电信号的相位或频率的比较入H03D13/00)

1/01  ·电的〔2〕
1/02  ··用于比较模拟信号的〔2〕
1/03  ··用于比较数字信号的〔2〕
1/04  ··具有对测量仪表指针位置的检测的
1/06  ···连续检测的
1/08  ···分段检测的
1/11  ·流体的〔2〕
5/00  阻尼装置
5/01  ·电的
5/04  ·流体的〔2〕
6/00  为获得特定性能的内反馈装置，例如：比例的、积分的、微分的(自动控制器内的入11/00)

6/02  ·电的
6/05  ·流体的〔2〕
7/00  为获得自动控制平滑接合或断开的装置
7/02  ·电的〔2〕
7/04  ·流体的〔2〕
9/00  安全装置(7/00优先；安全阀门入F16K17/00；一般紧急保护的电路装置入H02H)

9/02  ·电的
9/03  ··具有多通道环路的，即冗余控制系统〔2〕
9/05  ·流体的〔2〕
11/00  自动控制器(13/00优先)

11/01  ·电的
11/06  ··其中输出信号代表了对要求值偏差的连续函数，即连续控制器(11/26优先)

11/10  ···传送的信号是直流的
11/12  ···传送的信号是调制在一个交流载波上的
11/14  ··其中输出信号代表了对要求值偏差的不连续函数，即不连续控制器(11/26优先)

11/16  ···两位控制器，例如具有通-断作用的
11/18  ···多位控制器
11/26  ··其中输出信号为脉冲系列
11/28  ···利用脉冲高度调制；利用脉冲宽度调制
11/30  ···利用脉冲频率调制
11/32  ··具有从多个检测元件来的多个输入的；具有到多个校正元件的多个输出的
11/36  ··具有为获得特定性能的装置，例如：比例，积分，微分
11/38  ···为获得比例特性的
11/40  ···为获得积分特性的
11/42  ···为获得比例和与时间有关的两个特性的，例如：比例积分(PI)，比例积分微分(PID)

11/44  ·仅是气动的
11/46  ··无辅助动力的
11/48  ··有辅助动力的
11/50  ···其中输出信号代表了对要求值偏差的连续函数，即连续控制器
11/52  ···其中输出信号代表了对要求值偏差的不连续函数，即不连续控制器
11/54  ····两位控制器，例如：具有通-断作用的
11/56  ····多位控制器
11/58  ··具有从多个检测元件来的多个输入的；具有到多个校正元件的多个输出的
11/60  ·仅是液压的
13/00  自适应控制系统，即系统按照一些预定的准则自动调整自己使之具有最佳性能的系统(19/00优先；计算机零部件入G06F15/18))〔3〕
13/02  ·电的
13/04  ··包括使用模型或模拟器的〔3〕
15/00  计算机控制系统(13/00，19/00优先；具有特定性能的自动控制器入11/00；计算机本身入G06)〔3〕
15/02  ·电的
17/00  包括使用所述系统的模型或模拟器的系统(13/00，15/00，19/00优先；用于特定过程、系统或装置的模拟计算机，例如模拟器，入G06G7/48)〔3〕
17/02  ·电的
19/00  程序控制系统(特殊应用见有关位置，例如A47L15/46；附带或内装有在预定时间间隔操作任一器件的装置的时钟入G04C23/00；记录或读取数字信息的记录载体入G06K；信息存贮器入G11；在程序执行完了后自动终止其运行的时间或时间程序开关入H01H43/00)

19/02  ·电的
19/04  ··除数字控制外的程序控制，即顺序控制器或逻辑控制器(19/418优先；数字控制入19/18)

19/042 ···使用数字处理装置(19/05优先)〔6〕
19/045 ···使用逻辑状态机器，它只由一个存储器或一个包括被控机器逻辑的可编程序逻辑装置所组成，其输出状态取决于其输入状态或其自己输出状态的一部分，例如双值决策控制器，有限状态控制器〔6〕
19/048 ···监视；安全装置〔6〕
19/05  ···可编程序逻辑控制器，例如根据梯形图或功能图模拟信号的逻辑互联〔5〕
19/06  ···应用凸轮、圆盘、杆、鼓或类似物(机械程序控制装置入G05G21/00)

19/07  ···其中程序限定在固定连接的电子元件中，例如电位器，计数器，晶体管〔6〕
19/08  ···应用插接板、纵横制分配器、矩阵开关或类似物
19/10  ···应用选择开关
19/12  ···应用记录载体
19/14  ····应用穿孔卡片或纸带
19/16  ····应用磁性记录载体
19/18  ··数字控制(NC)，即在特殊机床中的自动操作机器，例如在一个制造设施中通过以数字形式的程序数据来执行定位、移动或协调操作(19/418优先)〔6〕
19/19  ···以定位或轮廓控制系统为特征的，例如控制从一个程序点到另一个的位置或控制沿一个程序的连续路径的移动〔3，6〕
附注
    在本组中，一个轴的测量系统用来测量沿该轴的位移。这种测量用于在伺服控制系统中的位置反馈〔6〕
19/21  ····利用增量数字式测量装置
19/23  ·····用于点到点控制〔3〕
19/25  ·····用于连续轨迹控制〔3〕
19/27  ····应用绝对数字测量装置〔3〕
19/29  ·····用于点到点控制〔3〕
19/31  ·····用于连续轨迹控制〔3〕
19/33  ····应用模拟测量装置〔3〕
19/35  ·····用于点到点控制〔3〕
19/37  ·····用于连续轨迹控制〔3〕
19/39  ····应用包括在上述的19/21，19/27，19/33的至少两个小组内的装置的组合的〔3〕
19/40  ····开环系统，例如：应用步进马达〔3〕
19/401 ···以测量的控制装置为特征的，例如校准和预置，用于机械目的的测量工件(19/19优先)〔6〕
19/402 ···以定位的控制装置为特征的，例如相对于一个工件上的孔、校正位置的附加检测装置来对准一个工具的中心(19/19优先)〔6〕
19/404 ···以补偿的控制装置为特征的，例如对于间隙、过调、工具偏差、工具磨损、温度、机器构造误差、负荷、惯性(19/19，19/41优先)〔6〕
19/406 ···以监视或安全装置为特征的(19/19优先)〔6〕
19/4061····防止碰撞或禁止区域〔6〕
19/4062····监视伺服环，例如伺服电机的过载、反馈的损耗或基准〔6〕
19/4063····监视通用控制系统(19/4062优先)〔6〕
19/4065····监视工具的破损、寿命或状况〔6〕
19/4067····在电源故障或其它中断之后恢复数据或位置〔6〕
19/4068····通过描绘或其它方式检验屏幕上的部分程序〔6〕
19/4069····模拟屏幕上的机械过程(19/4068优先)〔6〕
19/408 ···以数据处理或数据格式为特征，例如数据的读、缓冲或变换)〔6〕
19/409 ···以使用手动数据输入(MDI)或以使用控制控制盘为特征的，例如该盘的控制程序；或以控制盘部件为特征的，通过设定参数(19/408，19/409优先)〔6〕
19/4093···以部分编程为特征的，例如从一个技术图中取出几何信息，将该信息与机器和材料信息相结合而为NC机得到控制信息，将此命名为部分编程〔6〕
19/4097···以使用设计数据来控制NC机为特征的，例如CAD/CAM(19/4093优先；一般的CAD入G06F17/50)〔6〕
19/4099····表面或曲线机械加工，制成3D物品，例如写字桌顶部的制造〔6〕
19/41  ···以内插为特征的，例如在程序端点之间的中间点的计算以限定将跟随的路径和沿该路径行进的速率(19/25，19/31，19/37，19/39，19/40优先)〔3，6〕
19/4103····数字内插〔6〕
19/4105····模拟内插〔6〕
19/414 ···控制系统的结构，例如集中控制器或多处理系统，伺服接口，可编程序接口控制器〔6〕
19/4155···以程序执行为特征的，即部分程序或机械功能执行，例如一个程序的选择〔6〕
19/416 ···以速度、加速度或减速度的控制为特征的(19/19优先)〔6〕
19/418 ··全面工厂控制，即集中控制许多机器，例如直接或分布数字控制(DNC)，柔性制造系统(FMS)，集成制造系统(IMS)，计算机集成制造(CIM)〔6〕
19/42  ··记录和重放系统，即在此系统中记录了来自操作循环的程序，例如人为控制循环操作，然后在同一机器上重放这个记录
19/421 ···通过机械装置来教导顺序位置，例如通过机械连接手轮来定位工具头部或端部操纵装置(19/423优先)〔6〕
19/423 ···通过排练来教导顺序位置，即借助或不借助伺服辅助设备来直接抓住或引导工具头部或端部操纵装置以跟随一个路径〔6〕
19/425 ···通过数字控制来教导顺序位置，即输入命令以控制定位伺服的工具头部或端部操纵装置〔6〕
19/427 ···通过追踪一个操纵杆或手柄的位置来教导顺序位置以控制定位伺服的工具头部，主从控制(19/423优先)〔6〕
19/43  ·流体的〔3〕
19/44  ··气动的〔3〕
19/46  ··液压的〔3〕
21/00  包括对被控变量取样的系统(13/00至19/00优先；被测值的传输系统入G08C；电子开关或门电路入H03K17/00)

21/02  ·电的
23/00  控制系统或其部件的检验或监视（程序控制系统的监视入19/048，19/406)

23/02  ·电检验式监视
24/00  未列入其它类组的开环自动控制系统〔2〕
24/02  ·电的〔2〕
24/04  ·流体的〔2〕
====================

G05D  非电变量的控制或调节系统(金属的连续铸造入B22D11/16；阀门本身入F16K；非电变量的检测见G01各有关小类；电或磁变量的调节入G05F)

    附注
    (1)本小类不包括调节系统普遍适用的器件，例如阻尼装置，它们被包括在G05B里。
    (2)本小类中，下列使用的术语具有指定的含意：

    ——“系统”一词包括如调速器、压力调节器这样的自调节装置。
(3)专用于特殊装置、机器或过程的控制系统被分入该装置、机器或过程的小类中，只要那里存在有关特殊应用的控制或调节的特定位置，或者是在详细位置(例如A21B1/40：“调节食品烤炉的温度”)或者是在一般位置(例如B23K9/905：“电弧焊接中的焊接参数的自动控制”)。否则，分入本小类中最适当的位置。
       下面是涉及到上述类型的特定位置的位置表。如果这样的位置是在详细位置，则按照本小类的主组组合的位置。而如果这样的位置是在一般位置(例如一种与多于限定在本表中主组中的一个组相当或与主组27/00或29/00相当的类型)，则在标题“总参见”下列出位置。
       涉及1/00的位置
       A01B 69/00  农业机械或农具
       A63H 17/36  玩具车
       B60V  1/11  气垫车
       B62D  1/00  机动车或挂车的转向控制，即使车辆改变方向的装置
       B62D  6/00  根据行驶条件自动控制转向的装置
       B62D 55/116 履带车辆的底盘
       B63H 25/00  船舶转向；水上船只的控制
       B64C 13/00至
       B64C 15/00  控制飞行器
       B64D 25/11  控制飞行器弹射座椅的姿态或方向
       B64G  1/24  宇宙航行的飞行器
       F41G  7/00  自行推进导弹
       F42B 15/01  制导导弹
       F42B 19/01  海上鱼雷
       涉及3/00的位置  

       A43D119/00  鞋的制造
       B21K 31/00  锻造或压制的刀架
       B23B 39/26  模式控制的镗床或钻床
       B23D  1/30，

       B23D  3/06，

       B23D  5/04  由仿形装置控制的刨床或插床
       B23H  7/18  在放电和电化学加工机械中使电极和工件间隔开
       B23K 26/02  在激光焊接或切割中的工件
       B23K 37/04  焊接中的工件
       B23K 37/06  焊接中的熔融金属
       B23Q  5/20  机床中的主轴
       B23Q 15/00，

       B23Q 16/00  机床中的刀具或工件定位
       B23Q 35/00  通过模式或主模型控制的刀具
       B24B 17/00  由模式、图样、磁带或类似物控制的磨削
       B24B 47/22  磨削中的起始位置
       B30B 15/24  压力机的执行部件
       B62D55/116  履带车辆的底盘
       B65H 23/18  条材前进机构
       E02F  3/43  挖掘机中的铲斗或挖斗
       F15B  9/00  具有随动作用的液体压力伺服马达
       F24J  2/38  太阳能集热器的跟踪
       G03F  9/00  图纹面的照相制版工艺
       G11B 5/588  信息存储系统中的旋转磁头
       G21C  7/12  核反应器中的控制元件的移动
       涉及5/00的位置
       A24B  7/14  烟草切割
       B05C 11/02  表面上的流体材料涂层的厚度
       B21B 37/16  金属轧机产品的厚度、宽度、直径或其它横向尺寸
       C03B 18/04  玻璃带的尺寸
       D21F  7/06  造纸中的纸张厚度
       涉及7/00的位置
       A45D 20/26  干燥头发头盔中的空气
       A61M 5/168  流入人体的介质流量
       B03C  3/36  静电分离器中的气体或蒸汽
       B05C 11/10  喷涂装置中的流体材料
       B67D  1/12  靠抽吸作用分配饮料
       B67D  5/28  液体转送
       C10K  1/28  气体净化器
       E21B 21/08  冲洗井眼
       E21B 43/12  从井中获取液体
       F01D 17/00  非变容式机器或系统中的流量
       F01M  1/16  润滑装置
       F01P  7/00  冷却装置中的冷却剂流量
       F02C  9/16，

       F02C  9/50  燃气轮机工质
       F16L55/027  管子中的节流通道
       F24F 11/00  空气处理装置中的加热或冷却流体的空气流动或供给
       F26B 21/12  干燥器中的空气或气体流动
       G01G 11/08  连续流动称量装置
       G21D  3/14  核发电厂中的冷却剂
       涉及9/00的位置
       B01D 21/34  沉积装置中的液位
       B41L 27/04  印刷、复写或复制设备中的油墨液位
       F22D  5/00  锅炉的供水
       H01J  1/10，

       H01J 13/14  放电管或灯中的液池电极
       涉及11/00的位置
       B01D 21/32  沉积装置中的浓度
       B01F 15/04  混合机
       B24C  7/00  磨料喷流
       B28C  7/00  粘土或水泥的混合
       B65G 53/66  散装材料运送器
       F02K 3/075  喷气推进装置中的流量比
       涉及13/00的位置
       B21C  1/12  金属拉拔中的卷筒速度
       B23Q 15/00  工具或工件中的切割速度
       B30B 15/20  压力机中的冲头速度
       B60K 31/00  车辆的设定或限制速度
       B60L 15/00  电动车辆
       B64D 31/08  飞机的巡航速度
       D01D  1/09  制作人造长丝、线、纤维、鬃或带子的供料速率
       D01G 15/36  梳理机
       D02H 13/14  整经、倒轴或分绞机
       D03D 51/16  织机的周期性变速
       G01N 30/32  化学分析中的流态载体的速度
       G11B 15/46  信息存贮系统中的细丝或薄片记录载体或这种记录载体的换能头
       G11B 19/28  信息存贮系统中的非细丝非薄片记录载体或这种记录载体的换能头
       涉及15/00的位置
       B25D  9/26  便携式冲击工具
       B30B 15/22  压力机中的冲头压力
       B65H 59/00  细丝状材料中的张力
       B65H 77/00  条材、条带、细丝状材料中的张力
       B66D  1/50  钢绳、钢缆或链条张力
       D03D 49/04  织机中的张力
       D05B 47/04  缝纫机中的张力
       D21F  3/06  造纸机中的压力
       F26B 13/12  干燥纤维
       F26B 21/10  干燥机中的压力
       G11B 15/43  信息存贮装置中的记录载体张力
       涉及16/00的位置
       B60C 23/00  轮胎压力
       B63C 11/08  潜水服内的空气
       B64D 13/00  飞机空气压力
       B65G 53/66  散装材料运送器
       D01D  1/09  人造丝、线、纤维、鬃或带子的制造
       E21B 21/08  冲洗井眼
       F01M  1/16  润滑装置
       G01N 30/32  化学分析中流态载体的压力
       H01J  7/14  放电管或灯中的压力
       H01K  1/52  白炽灯中的压力
       涉及19/00的位置
       B25D  9/26  便携式冲击工具
       B65G 27/32  振动转送器
       涉及21/00的位置
       B01D 21/32  沉积装置的浓度
       B01D 53/30  处理气体或蒸汽
       G01N 30/34  化学分析中流态载体的成分
       涉及22/00的位置
       A01G 25/16  给花园、田地、运动场等浇水
       A01K 41/04  家禽孵化器
       A24B  9/00  烟草产品
       F24F 11/00  空气调节
       F26B 21/08  干燥器
       涉及23/00的位置
       A21B  1/40  食品烤炉
       A45D  6/20  卷发器
       B21C 31/00  金属挤压
       B60C 23/00  轮胎温度
       B64G  1/50  宇宙航行的飞行器
       C03B 18/18，

       C03B 18/22  玻璃制造中的浮浴槽
       D01D  1/09  人造长丝、线、纤维、鬃或带子的制造
       D04B 35/30  针织机
       D06F 75/26  手熨斗
       D21F  5/06  造纸机
       F01M  5/00  润滑装置中的润滑剂
       F16N  7/08  从油箱供应润滑油或非特殊的润滑剂装置
       F22G  5/00  蒸汽过热
       F26B 21/10  干燥器
       G01N 30/30  化学分析中的流态载体的温度
       H01M 10/50  电存贮电池
       H05B  6/06，

       H05B  6/50，

       H05B  6/68  介电、感应或微波加热
       H05G  1/36  X射线管的阳极
       涉及25/00的位置
       B41B 21/08  照相排字机
       H01S  3/10，

       H05B 33/08，

       H05B 35/00至
       H05B 43/00  激光及其它光源
       一般的参见
       A01D 41/127 联合收割机〔7〕
       A01J 5/007  挤奶机械
       B23K 9/095  焊接参数
       B23Q 35/00  仿形
       B24B 17/00，

       B24B 49/00  磨削或抛光
       B24C  7/00  磨料喷流
       B67D  1/12  靠抽吸作用分配饮料
       F23C  10/28  流化床燃烧设备〔7〕
       G03G 21/20  电刻、电照相或磁记录过程
       H02P  5/00至
       H02P  9/00  机电马达或发电机
小类索引
速度或加速度；力；压力；动力；机械振动的控制......13/00；15/00；16/00；17/00；19/00

流量；液位；比率的控制......7/00；9/00；11/00

温度；湿度；粘度；化学或物理-化学变量；

光强度的控制......23/00；22/00；24/00；21/00；25/00

位置、方向、尺寸的控制......1/00至5/00

两个或两个以上变量的
同时控制......27/00；29/00

==========

1/00  陆地、水上、空中或宇宙中的运载工具的位置，航道，高度或姿态的控制，例如自动驾驶仪(无线电导航系统或使用其它波的类似系统入C01S)

1/02  ·二维的位置或航道控制〔2〕
1/03  ··使用近场传输系统，例如：感应环路式
1/04  ·高度或深度的控制
1/06  ··高度或深度的变化率
1/08  ·姿态的控制，即摇摆、俯仰角或偏航角的控制
1/10  ·三维的位置或航道的同时控制(1/12优先)

1/12  ·寻找目标的控制
3/00  位置或方向的控制(1/00优先；用于数字控制的入G05B19/18)

3/10  ·没使用反馈的〔3〕
3/12  ·使用反馈的〔3〕
3/14  ··使用模拟比较装置的〔3〕
3/16  ···其输出幅值只取一些离散数值的(3/18优先)〔3〕
3/18  ···提供一系列脉冲的〔3〕
3/20  ··使用数字比较装置的〔3〕
5/00  材料尺寸的控制
5/02  ·厚度的控制，例如：辗压材料的控制
5/03  ··以使用电装置为特征的
5/04  ·物品大小的控制，例如颗粒度的控制
5/06  ··以使用电装置为特征的
7/00  流量控制(液位控制入9/00；比率控制入11/00；称重装置入G01G)

7/01  ·无辅助动力的
7/03  ·有非电辅助动力的〔2〕
7/06  ·以使用电装置为特征的
9/00  液位控制，例如控制存贮在容器中的材料量
9/02  ·无辅助动力的〔2〕
9/04  ·有非电辅助动力的〔2〕
9/12  ·以使用电装置为特征的
11/00  比率控制(化学或物理-化学变量的控制，例如：pH值，入21/00；湿度控制入22/00；粘度控制入24/00；〔3〕
11/02  ·两个或两个以上流动的流体或液态材料的比率控制
11/03  ··无辅助动力的
11/035 ··有非电辅助动力的〔2〕
11/04  ···通过测出单个成分的重量，例如：重力计量法
11/06  ···测出混合物的密度，例如：使用气体比重计
11/08  ···测出混合物的浓度，例如：通过测量pH值〔3〕
11/10  ····通过测出非水流体的水分
11/12  ···通过测出混合物的粘度
11/13  ··以使用电装置为特征的
11/16  ·控制不同温度的流体的混合比率，例如：通过测出具有不同粘度的流体混合物的温度
13/00  线速度的控制；角速度的控制；加速度或减速度的控制，例如：原动机的控制(电信接收机和发送机的同步入H04L7/00)

13/02  ·零部件
13/04  ··超过最高速度时，提供发动机紧急跳闸
13/06  ··提供调速器不正常振动的阻尼
13/08  ·无辅助动力
13/10  ··有飞轮配重的离心调速器
13/12  ···零部件
13/14  ····飞轮配重及其装配架；限位的调节设备，例如：临时性的
13/16  ····升降器；它的传动齿轮；及其复原机构
13/18  ···由直接作用于飞轮配重上的十字叉簧平衡的
13/20  ···由作用于挂钩升降器上的十字叉簧平衡的
13/22  ···由作用于挂钩升降器上的液体压力平衡的
13/24  ···由两个或多个同时作用于挂钩升降器上的器械平衡的，例如：用弹簧力和流体压力，用弹簧力和电磁力
13/26  ···具有对速度不均匀度调整的装置
13/28  ···具有过速时执行掣动操作的装置
13/30  ··以将轴速度变换为流体压力的流体特性为特征的调速器(将物理量的变化转变为流体压力变量的变换器入F15B5/00)

13/32  ···利用泵
13/34  ·有辅助非电动力的(流体压力变换器入F15B3/00)〔2〕
13/36  ··利用具有比例带的调节装置，即比例调节装置
13/38  ···包含飞轮配重式的离心调速器
13/40  ···包含泵式的离心调速器
13/42  ···包含流量控制器型的流体调速器，即用飞轮配重控制流体流的宽度
13/44  ···包含喷嘴式的流体调速器
13/46  ··应用具有比例带和积分作用的调节装置，即PI调节装置
13/48  ···包括弹性复原机构
13/50  ···包含比例和积分调节装置相叠加的连接装置
13/52  ··应用有比例带和微分作用的调节装置的，即PD调节装置
13/54  ···包含运用加速效应的飞轮配重式离心调速器
13/56  ···包含运用延时效应的复原机构
13/58  ···包含速度和加速度调节设备的连接装置
13/60  ··应用有比例带、微分及积分作用的调节设备，即PID调节装置
13/62  ·以使用电装置为特征的，例如：利用测速发电机，利用把电量转变为位移量的变换器
13/64  ·补偿差动齿轮啮合的电机之间的速度差或控制轴和被控制轴间的速度差
13/66  ·与依据除速度以外的一个变量的控制协同工作的调速器单元
15/00  机械力或应力的控制；机械压力的控制
15/01  ·以使用电装置为特征的
16/00  流体压力的控制
16/02  ·减少不稳定性影响的措施，例如：减少由于振动、摩擦、不正常温度、过负荷、不平衡的影响(减震器入F16F7/00)

16/04  ·无辅助动力
16/06  ··传感元件为屈服于压力的可挠性构件，例如：膜片、波纹管、膜盒
16/08  ···液体压力的控制
16/10  ··传感元件为活塞或柱塞
16/12  ··传感元件为浮子
16/14  ·具有非电的辅助动力
16/16  ··从被控的流体得来的
16/18  ··从外部动力源得来的
16/20  ·以使用电装置为特征的
17/00  转矩的控制；机械动力的控制
17/02  ·以使用电装置为特征的
19/00  机械振荡的控制，例如：振幅、频率、相位的控制
19/02  ·以使用电装置为特征的
21/00  化学或物理-化学变量的控制，例如：pH值〔3〕
21/02  ·以使用电装置为特征的
22/00  湿度的控制〔2〕
22/02  ·以使用电装置为特征的
23/00  温度的控制(电热器械的自动开关装置入H05B1/02)

23/01  ·无辅助动力的
23/02  ··具有随温度变化而膨胀和收缩的传感元件(23/13优先)

23/08  ···具有双金属元件的(专用于混合流体的阀门装置和流体管道入F16K11/00)

23/10  ····具有瞬间动作元件的(用于阀门的入F16K31/56)

23/12  ··具有响应于被限定的流体内压力或体积的变化的传感元件
23/13  ··通过改变不同温度的两种流体的混合比率
23/185 ·具有辅助非电动力的〔2〕
23/19  ·以使用电装置为特征的
23/20  ··具有随温度变化而产生电或磁性质变化的传感元件(23/13优先)

23/22  ···传感元件为热电偶的
23/24  ···传感元件具有随温度变化的电阻，例如热敏电阻
23/26  ···传感元件具有随温度变化的导磁性
23/27  ··具有响应于辐射的传感元件
23/275 ··具有响应于温度变化而膨胀、收缩或熔化的传感元件
23/30  ··具有影响传感元件的辅助加热装置的自动控制器，例如：预测温度变化的(一般的和不限于控制温度的自动控制器入G05B)

23/32  ···具有调整辅助加热装置作用的装置，例如作为时间函数的
24/00  粘度的控制
24/02  ·以使用电装置为特征的
25/00  光的控制，例如：强度、颜色、相位的控制(用于光控制的照明装置机械操作部件入F21V；利用可移动或可变形的元件控制独立光源的光的光学器件或装置入G02B26/00；通过改变光控制器件或装置的介质光学性质而改进光学效果的器件或装置，为此而专门适用的电路装置，通过电-磁波、电子或其它基本粒子控制光的入G02F1/00)〔4〕
25/02  ·以使用电装置为特征的
27/00  包括在上述两个或更多个主组中的变量的同时控制
27/02  ·以使用电装置为特征的
29/00  电和非电变量的同时控制
====================

G05F  调节电变量或磁变量的系统(调节雷达或无线电导航系统中脉冲计时或脉冲重复频率的入G01S；专用于电子计时器中电流或电压的调节入G04G19/02；用电装置调节非电变量的闭环系统入G05D；数字计算机的调节电源入G06F1/26；用于得到有衔铁时的所需电磁铁工作特性入H01F7/18；调节电功率的配电网络入H02J；调节电池充电的入H02J7/00；静态变换器输出的调节，例如开关式调节器入H02M；电发生器输出的调节入H02N，H02P9/00；变压器、电抗器、或扼流圈的控制入H02P13/00；调节放大器的频率响应、增益、最大输出、振幅或带宽的入H03G；调节谐振电路调谐的入H03J；控制电子振荡器或脉冲发生器的入H03L；调节传输线路特性的入H04B；控制电光源的入H05B37/02，39/04，41/36；X射线设备的电气控制入H05G1/30)〔4，5，7〕
    附注
    (1)本小类
    ——仅包括系统；

    ——包括利用液压、气动、机械和电的驱动器来改变恢复调定量设备的电特性。
    ——包括静态变换器与电流或电压调节器的组合，只要发明是寓于这种组合之中。〔4〕
    (2)本小类不包括元件本身，它们被分在有关的小类中。
==========

1/00  从系统的输出端检测的一个电量对一个或多个预定值的偏差量并反馈到系统中的一个设备里以便使该检测量恢复到它的一个或多个预定值的自动调节系统，即有回授作用的系统
1/02  ·调节电弧的电气特性(用于点焊或缝焊或切割的电极的进给或移动的装置入B23K9/12，电加热或电照明电极的馈送装置入H05B7/109，31/18；放电加热的功率自动控制入H05B7/148〔2〕
1/04  ··用饱和磁性器件
1/06  ··用放电管的
1/08  ··用半导体器件的
1/10  ·调节电压或电流(1/02优先；用于电气铁路的入B60M3/02)

1/12  ··其中由末级控制器实际调节的变量是交流的(1/625优先)〔4〕
1/13  ···利用铁磁谐振变压器作为末级控制器的〔4〕
1/14  ···利用抽头变压器或改变抽头的电感器作为末级控制器的〔4〕
1/147 ····用电动机来传动抽头转换的〔4〕
1/153 ·····由放电管或半导体器件控制的〔4〕
1/16  ····与放电管或半导体器件相结合的
1/20  ·····仅用半导体器件的
1/22  ····与单个的、具有可控饱和度的磁控器件组合的
1/24  ···利用抵消电压或提升电压的变压器作为末级控制器的
1/247 ····控制电路中有电动机的〔4〕
1/253 ····电源与负载之间具有多个串连绕组的变压器(1/247优先)〔4〕
1/26  ····与放电管或半导体器件相结合的
1/30  ·····仅用半导体器件的
1/32  ···利用具有可控磁饱和度的磁控器件作为末级控制器的
1/325 ····具有特殊铁芯结构的，例如具有空隙、开口、槽、永久磁铁的〔4〕
1/33  ····具有通过被控传导电流的多个绕组的〔4〕
1/335 ·····在不同的铁芯上
1/34  ····与放电管或半导体器件相结合的
1/38  ·····仅用半导体器件的
1/40  ···利用放电管或半导体器件作为末级控制器的
1/42  ····仅用放电管的
1/44  ····仅用半导体器件的
1/445 ·····是与负载串联的晶体管
1/45  ·····是与负载串联的可控整流器
1/455 ······用相位控制的
1/46  ··其中由末级控制器实际调节的变量是直流的(1/625优先)〔4〕
1/52  ···利用与负载串联的放电管作末级控制器的〔4〕
1/54  ····由未稳定电源附加控制的〔4〕
1/56  ···利用与负载串联的半导体器件作为末级控制器的〔4〕
1/563 ····包括至少有一级对输出电平敏感的两个调整级的，例如粗调节与细调节〔4〕
1/565 ····除对系统输出偏差敏感的装置外还检测系统一个工况或它的负载的，例如还检测电流、电压、功率因数(1/563优先)〔4〕
1/567 ·····用于温度补偿的〔4〕
1/569 ·····用于保护的〔4〕
1/571 ······用过压检测器的
1/573 ······用过流检测器的〔4〕
1/575 ····按反馈电路为区分特征的〔4〕
1/577 ····用于多个负载的〔4〕
1/585 ·····提供相反极性电压的〔4〕
1/59  ····用于单独一个负载、采用多个半导体器件作为末级控制器的〔4〕
1/595 ·····半导体器件是串联连接的〔4〕
1/607 ···利用与负载并联的放电管作为末级控制器的〔4〕
1/61  ····包括至少有一级对输出电平是敏感的两个调整级〔4〕
1/613 ···利用与负载并联的半导体器件作为末级控制器的〔3〕
1/614 ····包括了至少有一级对输出电平是敏感的两个调整级〔4〕
1/618 ···利用一些与负载串联和并联的半导体器件作为末级控制器的〔4〕
1/62  ···利用抵消或提升的直流电源的
1/625 ··其中实际被调整的变量是交流或直流是没有关系的〔4〕
1/63  ···利用与负载串联的可变阻抗作为末级控制器的〔4〕
1/635 ····可变阻抗是霍尔效应器件、磁敏电阻或热敏电阻的〔4〕
1/644 ····可变阻抗是压敏电阻的〔4〕
1/648 ····可变阻抗是要被选择的多个电阻器〔4〕
1/652 ···利用与负载并联的可变阻抗作为末级控制器的〔4〕
1/656 ···利用一些与负载串联和并联的可变阻抗作为末级控制器的〔4〕
1/66  ·电功率的调节
1/67  ··为了从一个发生器，例如太阳能电池，取得最大功率的〔4〕
1/70  ·调节功率因数；调节无功电流或无功功率〔3〕
3/00  应用具有自调节性能的非控制元件或非控制元件的组合来调节电变量的非回授系统
3/02  ·调节电压或电流的
3/04  ··其中变量是交流的
3/06  ···应用了饱和的与非饱和的电感器的组合，例如与谐振电路结合的
3/08  ··其中变量是直流的
3/10  ···利用具有非线性特性的非控制器件
3/12  ····非控制器件是辉光放电管
3/16  ····非控制器件是半导体器件〔3〕
3/18  ·····应用了齐纳二极管〔3〕
3/20  ·····应用了二极管与三极管的组合(3/18优先)〔3〕
3/22  ······其中只用双极型晶体管的(3/26，3/30优先)〔4〕
3/24  ······其中只用场效应型晶体管的(3/26，3/30优先)〔4〕
3/26  ······电流反射镜〔4〕
3/28  ·······与非线性电流放大器相组合的〔4〕
3/30  ······利用工作在不同电流密度下的两个双极型晶体管基一射极电压之间的差别的调节器(3/26优先)〔4〕
5/00  由检测系统电输入的偏差量从而控制系统中的一个设备以获得调定输出的电变量调节系统
5/02  ·利用电子管，三端或多端半导体器件的相位受控转换〔4〕
5/04  ·利用变压器或电感器作为末级控制器的〔4〕
5/06  ··可饱和的
5/08  ·利用了线性作用的末级控制器
7/00  磁变量的调节(用于测量与磁谐振有关的磁变量的仪器的细部入G01R33/28)〔5〕
====================

G05G  只按机械特征区分的控制装置或系统(“Bowden”或类似的机构入F16C1/10；不专用于本类的传动装置或机构入F16H；传送旋转运动的齿轮装置的变速或反向机构入F16H59/00至63/00)

    附注
    (1)本小类包括：

    ——普遍适用于机械控制的部件；

    ——将部件移动到一个或多个确定调整位置的机械系统。
    (2)对于列入单个其它类中的特定机器或设备的控制特有的系统分入该机器或设备中相关的类，例如：

       A61G 13/02  调整手术台的控制
       A61G 15/02  调整手术椅的控制
       A63F  13/02  采用一电子发生显示器的游戏组件〔7〕
       B25J          机械手，例如为此控制
       B60K 26/00  动力装置控制机构在车上的布置或安装
       B60T  7/00  车辆制动作用启动装置
       B62D33/073  可移动的车辆操作室的控制装置的改进
       B62K 21/00  自行车转向机构
       B62K 23/00  专门适用于自行车乘骑者操作的控制装置
       B62L  3/00  专门适用于自行车的制动器执行机构
       B63H 25/02  船舶操舵启动装置
       B66B  1/00  升降机的控制
       B66C 13/18  起重机的控制系统或装置
       B66C 13/56  起重机操作的手把或蹬板的布置
       E02F  9/20  挖掘机或疏浚机的控制装置
       F16C  3/28  可调曲柄或偏心轮
       F16D 43/00  自动离合器
       F16K 31/00，

             33/00  阀的控制
       F16P  3/00  与机器的控制或操作连接在一起作用的安全装置
       F16P  7/02  当机器内出现危险情况时使停止
       G02B 21/32  结构上与显微镜组合的微型操作器
       G04B  1/00至
            18/00  钟表或手表中的驱动机构
       G06C        计算均用机械方式实现的数字计算机
       G06F  3/02  手动计算机输入装置
       G06K 11/00  将机械参数的图形转换为电信号
       G21C  7/08  核反应堆中固体控制元件的位移
       H01H        开关触点操作机构
       H03J  1/00  谐振电路的机械控制〔6〕
小类索引
手动控制机构，一个或多个控制构件操纵一个或多个被控构件......7/00，9/00，11/00，13/00

自动发生动作的装置；跳闸机构......15/00；17/00

伺服机构......19/00

程序控制装置......21/00

锁定装置，限位装置；定位装置......5/00；23/00

组件组成部分......1/00，3/00，25/00

==========

1/00  控制构件，例如旋钮，手柄；它们的组件或装置；指示控制构件的位置(将它们固定或锁定在位的装置入5/00；专用于程序控制的入21/00) 〔7〕
1/02  ·手操纵线性运动的控制构件，例如按钮〔7〕
1/04  ·手操纵绕轴运动的控制构件，例如操纵杆〔7〕
1/06  ··夹紧部分的零部件〔7〕
1/08  ·手操纵旋转运动的控制构件，例如手轮〔7〕
1/10  ··零部件，例如盘，旋钮，轮，或手柄〔7〕
1/12  ···将构件固定在旋转心轴或类似物件上的装置
1/14  ·脚操纵的控制构件，例如踏板；脚架或脚导向器
1/16  ··所用的防滑踩板；踩板的延伸部分或类似的附件
1/18  ··不在踏板上的脚架或脚导向器
1/20  ·专门适合于除手、脚外的人体其它部分操纵的控制构件
1/21  ·专门适合于用辅助操纵构件或延伸部分操纵的控制构件；为此的操纵构件或延伸部分(1/16优先)〔5〕
1/22  ··专门适合于钥匙、螺丝起子或类似工具操纵的控制构件〔5〕
1/24  ·一些控制构件相互之间的安排
1/26  ·用于操作者身体有关部分的支架或导向器(1/18优先)〔5〕
1/28  ·指示控制构件位置的装置〔5〕
3/00  被控构件（齿轮拨叉入F16H63/32）；这类构件的组件或装置(被控构件的联锁入5/08) 〔7〕
5/00  防止、限制或恢复控制机构的零部件运动的装置，例如锁定控制构件(17/00优先)〔5〕
5/02  ·防止控制构件发生不希望移动的装置，此构件能以两个或多个单独的步骤或方式移动，例如限制为逐步移动或按特定的顺序移动(5/28优先)

5/03  ·有助于操作者知道控制构件到达目标位置或基准位置的装置，例如通过感觉(指示控制构件位置的装置入1/28)〔5〕
5/04  ·限制构件运动的止动器，例如可调整的止动器(5/03、5/05、5/28优先)〔5〕
5/05  ·使控制构件返回或趋于返回到不工作或空档位置的装置，例如通过提供回复弹簧或有弹性的末端止动装置(5/28优先)〔5〕
5/06  ·用于仅将构件保持在一个或有限数目的确定位置上(5/03、5/05、5/28优先)〔5〕
5/08  ··构件的联锁，例如在另一构件动作前或动作时将一个构件锁住在特定的位置上
5/12  ·用于在不确定数目的位置上固定构件，例如通过有齿的扇形体(5/28优先)〔5〕
5/14  ··通过相对于固定的扇形体、杆或类似物锁定构件的
5/16  ···利用摩擦作用
5/18  ···由可靠的相互接合，例如用止动爪
5/20  ··通过锁定构件所带有的扇形体、杆或其它类似物
5/22  ···利用了摩擦作用
5/24  ···由可靠的相互接合，例如用止动爪
5/26  ··利用了除扇形体、杆或其类似物以外的其它装置
5/28  ·用于防止未经许可利用控制构件或使它动作进入到目标位置〔5〕
7/00  备有单个的控制构件与单个的被控制构件配合的手动操纵的控制机构及其零部件(控制构件入1/00)

7/02  ·按传送或变换运动、或者远距离操作的专门措施为特征的
7/04  ··随控制构件位置而改变控制构件与被控构件间的运动比率或作用力的
7/06  ··其中控制构件的重复运动产生被控构件运动的增量的(7/08优先)

7/08  ··其中控制构件的重复运动导致被控构件经过不同位置的循环运动
7/10  ··专门适用于远距离控制的(7/04至7/08优先)

7/12  ·专门适用于操纵在一个相对于控制构件是运动的系统上的构件，例如在一转轴上
7/14  ·按响应于来自控制构件的给定输入延迟启动被控构件的运动或使整个运动更加平缓的装置为特征，例如通过在指令序列中提供无效运动
7/16  ·减少机构支架间轻微相对运动的专门设施，例如由被控机构的弹性支架引起的
9/00  备有单个的控制构件与两个或多个被控构件配合的手动操纵控制机构，例如选择地、同时地配合
9/02  ·控制构件可以以不同的独立方式移动，每一个方式的运动只操纵一个被控构件
9/04  ··其中能同时发生两种或多种方式的移动
9/047 ···控制构件可用手相对正交轴转动，例如操纵杆〔5〕
9/053 ····控制构件具有一个球状物〔5〕
9/06  ·由控制构件的重复运动依次地操纵被控构件
9/08  ·由控制构件的分级运动依次地操纵被控构件
9/10  ·控制构件以两种不同方式运动使每个被控构件作预选择和连接的运动，例如由移位选通装置引导
11/00  备有两个或多个控制构件与单个被控构件配合的手动操纵控制机构
13/00  备有两个或多个控制构件以及还有两个或多个被控构件的手动操纵控制机构(联锁的入5/08)

13/02  ·对被控构件的预选和移动具有单个的控制构件
15/00  由于特殊原因自动发生动作的机械装置
15/02  ·由于构件运动方向的改变引起的
15/04  ·由于构件运动的距离或角度引起的
15/06  ·由于构件转速或本身运动速度引起的，例如超过了它的上限或下限(速度计入G01P)

15/08  ·由于作用于构件上的负荷或转矩引起的，例如如果负荷或转矩超过了一个预定值
17/00  用于释放后移动构件的机械装置；按其特性区分的脱扣或释放机构
19/00  有跟随作用的伺服机构，例如逐步发生的
21/00  控制一系列操作的机械装置，即程序控制，例如包括一组凸轮(5/02优先)

23/00  保证控制机构零部件正确定位的装置，例如用于开始动作的
23/02  ·自调整的
25/00  控制机构的其它零部件或附件，例如起弹性支承的中间构件
25/02  ·抑制噪声的产生或传输〔5〕
25/04  ·防止进入尘埃、气候等影响的密封〔5〕
====================

G06  计算；推算；计数(比赛记分计算机入A63B71/06，A63D15/20，A63F1/18；带有计算装置的书写设备入B43K29/08)

    附注
    (1)本类包括：

    ——在真实设备内，或在真实系统内，与计算其现有状态，或计算其预期状态的数学有关的模拟机；

    ——通过用到计算的方法，论证其设备或系统的功能的，如果未列入本分类表其它地方上的模拟机；

    ——图像数据的处理或图像数据的产生。
    (2)本类不包括：

    ——由模拟机产生的控制功能；虽然这样的功能可以列入本类关于控制设备的小类，但一般来讲，将它们列入G05类；

    ——用作模拟机输入的单个变量的计量；将其列入G01类；

    ——作为教学或培训设备的模拟机；这种模拟机，如果给出明显的对于学生实际去经历的感觉与学生参加相应的行动的感觉具有类似性的感觉的话，则本类不包括。将这样的模拟机列入G09类；

    ——模拟机的部件；如果这些部件与真实的设备或机器完全相同，则将这些部件列入关于这些设备或机器的有关小类(也不列入G09类)；

    (3)在本类中，如下所用术语或措辞具有指明的含意：

    ——“数据”用作为“信息”的同义词。因此，在小类G06C或G06F中，不使用“信息”一词；

    ——“推算”(Calculating)或“计算”(Computing)特别包括数字值上的运算，以及以数字形式表示的数据上的运算。本类中关于这些词语，全部使用“计算”(Computing)的字样；

    ——“计算术”(Computation)来源于“计算”(Computing)的一种说明。在法语中，词语“Calcul”对这两种意义均适用；

    ——“模拟机”是可以和实机使用相同时标的，或者是在扩展的或压缩的时标上操作的设备。在解释本词语当中，不把缩小或扩大比例的实机模型视为模拟机；

    ——“记录载体”意指诸如磁柱面、磁盘、卡片、磁带或磁线，这种能够永久地保持信息的实体；而且所保持住的信息，是能够通过相对于记录的信息可移动的读出元件进行读出的。
    (4)应注意G部标题下面的附注，特别是关于“变量”一词的定义。
G06C  一切计算均用机械方式实现的数字计算机(纸牌游戏记分计算机入A63F1/18；键的结构、打印机械的结构，或通用于打字的或打印工艺的其它部件入B41；特殊应用的键或打印机械，见有关小类，例如：G05G，G06K；现金出纳机入G07G1/00)〔4〕
    附注
    本小类不包括列入9/00，11/00或15/00各主组内的机械零部件；这种零部件是可用于只通过最小单位驱动的机械计数器的。这样的零部件列入小类G06M。
小类索引
按其结构上相互联接的特征来划分的......27/00

功能性基本机构
    输入；传动；输出；存贮；计算......7/00；9/00；11/00；13/00；15/00

辅助机构或装置
    转换；小数点；程序；驱动；辅助装置......17/00；19/00；21/00；23/00；25/00

非功能性元件：外壳，机架......5/00

计算机与其它机器的组合......29/00

除计算机械之外的计算器具......1/00；3/00

==========

1/00  计算器具，其中计算的构件至少构成显示结果的部件，并且是直接用手操纵的，例如：算盘，袖珍加法器
3/00  查表装置，例如：经期表
5/00  非功能性元件
5/02  ·外壳；机架
7/00  输入机构(插头架入13/02)

7/02  ·键盘
7/04  ··联锁装置，例如：各键之间的联锁装置(列入本小类的联锁器件本身入25/00)

7/06  ··每个单位用一组键的
7/08  ··所有单位用一组键的，例如：十键盘
7/09  ·从记录载体到计算机构的数据传送(记录载体的读出G06K7/00)

7/10  ·传送机构，例如：将数字从十键键盘到插头架上的传送
7/12  ·复位器件，例如：用于键盘的
9/00  传送机构，例如：用于从输入机构向计算机构发送数字的传送机构(7/10，11/00，15/00优先)

9/02  ·返回传送机构，例如：将累积在寄存器中的数值返回传送到选择机构
11/00  输出机构(记录载体的一般标记、一般数学运算结果的可视表示入G06K)

11/02  ·有可视指示的，例如：计数器滚筒
11/04  ·有打印机构的，例如：用于一次一字符的，或者一次一行的打印
11/06  ··具有打印锤的
11/08  ·有穿孔机构的
11/10  ·记录纸或连续卷筒纸或带的馈送装置，例如：弹出设备(记录载体的传送入G06K13/00)；行间隔装置
11/12  ··纸带的传送
13/00  存贮机构(仅仅在最低位上有输入的机械计数器入G06M；信息存贮，一般入G11)

13/02  ·操作数据存贮器，例如：插头架(输入机构入7/00)

13/04  ·打印缓冲存贮器
15/00  计算机构及其执行装置(除去采用重复加法或减法的运算之外，两个数以上的自动运算机构入21/00)

附注
    15/02组优先于15/04至15/42的各组。
15/02  ·二进制的运算
15/04  ·加法或减法装置(15/08优先)

15/06  ··具有平衡求和的；取得部分总和的
15/08  ·乘法或除法装置；计算指数或根的装置
15/10  ··具有在计算机构上直接运算的，不只一种名称的键组
15/12  ··具有插头架的
15/14  ··具有针轮的，例如Odhner型
15/16  ··具有步进齿形主动鼓轮的，例如：Thomas型
15/18  ··具有形成部分积的乘法表的
15/20  ··专用于简化乘法或除法的〔2〕
15/22  ·用于两个或多个计算机构的装置；用于再分成两个或多个计算机构的装置，例如：分裂的
15/24  ·在除法或乘法中，运算周期的计数机构(操作次数的计算机构入25/02)

15/26  ·用于位级之间的进位装置，例如：十位数的进位装置
15/28  ··一步实现进位的
15/30  ··两步实现进位的
15/32  ···所有位数同时转位的
15/34  ··用行星齿轮实现进位的，即蠕动式
15/36  ···有对准装置的
15/38  ··用于针轮计算机构的
15/40  ··用于步进齿形鼓轮计算机构的
15/42  ·复位到零或其它基准上的装置
15/44  ·数值比较装置，例如：零校验
15/46  ·舍入装置
15/48  ·从几个计数寄存器中，选择一个的装置(用于顺序控制运算功能的装置，入21/04；操作次数计数器入25/02)

17/00  从一计数制转换为另一计数制的机构，即基数转换
19/00  小数点机构；非十进制记数法的模拟机构
19/02  ·点的指示装置
19/04  ·点的打印装置
21/00  用于制定计算机的执行步骤的程序编制机构，例如：当接下一个键或某些键时(仅用重复加法作乘法的机构入15/08)

21/02  ·其中机构的操作是由托架的位置决定的
21/04  ·用于顺序控制运算功能的条件控制装置，例如：由功能键触发的，并且取决于寄存器的状态的控制装置(从几个计数寄存器中选取一个的装置入15/48)

23/00  功能性元件的驱动机构
附注
    23/08组优先于23/02至23/06的各组。
23/02  ·主轴的
23/04  ·针式托架的，例如：用于步进传动的
23/06  ·造表装置的，例如：托架跳跃的
23/08  ·液压或气动启动的
25/00  辅助功能装置，例如：联锁(键盘中的联锁入7/04)〔2〕
25/02  ·操作次数计数装置(在乘法或除法中，运算周期的计数机构入15/24)

27/00  依其功能构件结构上相互联系的特征划分的计算机，例如：开发货票的机器
29/00  计算机与其它机器的组合，例如：同打字机的组合，同换找钱币设备的组合
====================

G06D  数字流体压力计算设备
    附注
    本小类包括所有至少一个计算功能是通过液压或气动装置完成的设备。
==========

1/00  零部件，例如：功能构件(单个逻辑元件入F15C；阀入F16K)

1/02  ·至少有一个活动部件的，例如：滑阀
1/04  ··加法的；减法的
1/06  ··乘法的；除法的
1/08  ·没有活动部件的
1/10  ··加法的；减法的
1/12  ··乘法的；除法的
3/00  按其功能构件相互间联系的特征划分的并且至少有一个活动部件的计算设备
5/00  按其功能构件相互间联系的特征划分的并且没有活动部件的计算设备
7/00  按照液压或气动功能元件至少与一个其它类型的功能元件相组合的特征划分的计算设备
====================

G06E  光学计算设备(光学逻辑元件本身入G02F3/00；基于特定计算模型的计算机系统入G06N；使用光学元件的数字存贮器入G11C13/04)〔5，7〕
    附注
    (1)本小类包括所有至少有一种计算功能是由光学装置实现的设备。〔5〕
    (2)如果与其它小类，例如机械的，流体压力或电子计算等小类有关，则也可分入该方面有关的小类。〔5〕
==========

1/00  只处理数字数据的装置〔5〕
1/02  ·根据指令或所要处理的数据内容操作的〔5〕
1/04  ··只利用数制表示，例如利用二进制、三进制、十进制表示，来完成计算的〔5〕
1/06  ··使用数字的非数字量表示，即无基数的数目表示法；使用数制表示和非数制量表示的组合，来完成计算的〔5〕
3/00  组1/00未包括的装置，例如用于处理模拟数据的装置〔5〕
====================

G06F  电数字数据处理(部分计算是用液压或气动完成的计算机入G06D，光学完成的入G06E；本身装有输入或输出外围设备的入G06K；基于特定计算模型的计算机系统入G06N；应用数字技术的阻抗网络入H03H) 〔7〕
    附注
    在本小类中，如下所用术语或措辞具有指明的含意：

    ——“处理”(handling)包括数据的处理(processing)或传送(transporting)；

    ——“数据处理设备”是指可分类在7/00组的电气数字数据处理器与可分类在1/00至5/00和9/00至13/00组的一个或多个装置相结合的设备。
小类索引
数据处理......7/00，15/00至19/00

输入，输出；功能元件之间的互连......3/00；13/00

寻址或地址分配......12/00

转换；程序控制；错误检测；监控......5/00；9/00；11/00

零部件......1/00

==========

1/00  不包括在3/00至13/00各组的零部件(通用存贮程序计算机的结构入15/76)

1/02  ·数字函数发生器的
附注
    在1/02组中，最好增加101∶00组的引得码，该引得码应是非连用的〔5〕
1/025 ··用于具有双值振幅的函数，例如沃尔什函数〔5〕
1/03  ··至少部分是查表工作的〔5〕
附注
    分到这个组中，表必须含有理想的或中间的函数值，而不仅是个系数〔5〕
1/035 ···缩减表内容的〔5〕
1/04  ·产生时钟信号的或分配时钟信号的，或者直接从这个设备中得出信号的
1/06  ··产生若干时钟信号的时钟发生器〔5〕
1/08  ··具有时钟频率可变或可编程的时钟发生器〔5〕
1/10  ··时钟信号的分配〔5〕
1/12  ··不同时钟信号的同步〔5〕
1/14  ··时间监控设备，例如：实时时钟〔5〕
1/16  ·结构部件或配置(仪表零件入G12B)〔5〕
1/18  ··封装或电源分配〔5〕
1/20  ··冷却方法〔5〕
1/22  ·限制或控制引线/门比例的装置〔5〕
1/24  ·复位装置(微程序装载入9/24，数据故障的恢复入11/00)〔5〕
1/26  ·电源装置例如稳压装置(用于存贮器的入G11C)〔5〕
1/28  ··监控，例如，利用极限监控检测电源故障的〔5〕
1/30  ··用于既使电源出现故障或中断，例如电源波动，仍可起作用的装置(只用于复位的入1/24，包括数据字处理的入11/00)〔5〕
1/32  ··节能装置〔5〕
3/00  用于将所要处理的数据转变成为计算机能够处理的形式的输入装置；用于将数据从处理机传送到输出设备的输出装置，例如：接口装置(图像捕获入G06T1/00，9/00；打字机入B41J；物理变量的转换入F15B5/00、G01；编码，译码或代码转换，一般入H03M；数字信息的传输入H04L)〔4〕
3/02  ·手动输入，例如：电键、拨号盘(电动机械开关入H01H；按照产生控制信号的方式划分的电子开关入H03K17/94)〔3〕
3/023 ··将零散信息项目转换成为代码形式的装置，例如：产生字母数字代码、操作数代码、指令代码的键盘(一般的键盘开关入H01H13/70，H03K17/94；与键盘有关的编码或类似的装置，一般入H03M11/00)〔3〕
3/027 ···引入小数点的装置〔3〕
3/03  ··将一构件的位置转换成为代码形式的装置(与显示设备相结合的入3/033；带有手动操作探针的位置指示装置本身入G06K11/06)〔3〕
3/033 ··应用与显示设备协同操作的可动部件的，例如：光笔，操纵杆，跟踪球〔3〕
3/037 ···其中显示设备是阴极射线管的〔3〕
3/05  ·在规定的时间间隔上，利用模拟量取样的数字输入(取样一保持装置入G11C27/02；取样本身入H03K17/00；模/数转换，一般入H03M1/00)

3/06  ·来自记录载体的数字输入，或者到记录载体上去的数字输出
3/08  ··来自或传至单个记录载体的，例如：穿孔卡片
3/09  ·到打字机上去的数字输出〔3〕
3/12  ·到打印装置上去的数字输出(到打字机上去的数字输出入3/09；用打印机产生永久直观显示的输出数据的装置入G06K15/02)

3/13  ·到绘图仪上去的数字输出(用绘图仪产生永久直观显示的输出数据的结构入G06K15/22)〔3〕
3/14  ·到显示设备上去的数字输出(产生输出数据的永久直观显示的装置入G06K15/00；一般的显示控制入G09G)

3/147 ··应用显示面板的〔3〕
3/153 ··应用阴极射线管的〔3〕
3/16  ·声音输入；声音输出(把语音转换为数字信息，或把数字信息转换为语音的入G10L)

3/18  ·来自自动曲线输出机的数字输入(自动曲线输出机本身入G06K11/02)〔3〕
5/00  无需改变所处理的数据的位数或内容的数据变换的方法或装置(编码、译码或代码转换，一般入H03M)〔4〕
5/01  ·用于移位，例如调整，定标，规格化〔5〕
5/06  ·用于改变数据流速度的，即速度调整的
7/00  根据所要处理的数据的位数或内容进行运算的数据处理的方法或装置(逻辑电路入H03K19/00)

7/02  ·比较数字值的(7/06，7/38优先；信息检索入15/40；比较脉冲的入H03K5/22)

7/04  ··同一性比较，即相同或不相同值的比较
7/06  ·将单个记录载体上的数据进行分类，选择，合并，或比较的装置(邮件的分类入B07C；记录载体从一个位置输送到另一位置的，入G06K13/02)

7/08  ··分类，即根据记录载体所载的至少某些信息的分类，按照数字序列或其它有序序列，将记录载体进行分组的(将两组或多组载体按照有序序列进行合并的入7/16)

7/10  ··选择，即从诸记录载体中获取一种数据，而这些记录载体借助来自大量有序分布的或随机分布的记录载体中的第二种数据，是可以识别的
7/12  ···备有打印出选择项目表的装置的
7/14  ··合并，即至少把两组记录载体进行组合，而每组都按同位序列排列，从而产生具有同位序列的单个组
7/16  ···合并和分类兼有的
7/20  ··把按相同序列排列的各组记录载体进行比较，从而确定是否在一组中至少有某些数据与其它一组或几组中的数据相同
7/22  ·用于分类，合并，在连续记录载体如象磁带、磁鼓、磁盘上的计算机数据的装置
7/24  ··分类，即从一个或多个载体中提取数据的、按照数字序列或其它有序序列重新编排数据的、以及在原始载体上或在不同的载体上或在载体集上将分类的数据重新再记录的(7/36优先)

7/26  ···已分类的数据记录在这些数据未分类前，就已记载有该数据的同一区间内的原始记录载体上，而无需采用中间存贮的
7/32  ··合并，即至少把在两个记录载体上以有序序列含有的数据组合起来，从而产生出具有处于有序序列的全部原始数据的单个载体或载体集(7/36优先)

7/36  ··合并和分类兼有的
7/38  ·只利用数制表示，例如利用二进制、三进制、十进制表示，来完成计算的方法或装置〔3〕
7/40  ··应用接合器件的，例如电磁继电器(7/46优先)

7/42  ···完成加法的；完成减法的
7/44  ···完成乘法的；完成除法的
7/46  ··应用电动机械计数式累加器的
7/48  ··应用非接合器件的.例如：电子管、固体器件；应用非特定的器件的〔3〕
7/49  ···用除了二进制、8、16或十进制之外的基数进行计数的，例如：三进制、负的或虚的基数、混合基数〔3〕
7/50  ···进行加法的；进行减法的(7/49、7/544至7/556优先)〔3〕
7/52  ···进行乘法的；进行除法的(7/49、7/544至7/556优先)〔3〕
7/54  ····应用移列的
7/544 ···用于通过计算求函数值的（带有查寻表的入1/02)〔3〕
7/548 ····求三角函数的；座标变换的〔3〕
7/552 ····求幂或根的〔3〕
7/556 ····求对数或指数函数的〔3〕
7/58  ·随机数或伪随机数发生器〔3〕
7/60  ·使用数字的非数制表示，即无基数的数目表示法，完成计算的方法或装置；使用数制量表示和非数制量表示的组合进行计算的设备〔3〕
7/62  ··只通过脉冲总数的计算来完成运算的〔3〕
7/64  ··数字微分分析器，即用于微分、积分或使用表示增量的脉冲求解微分方程或积分方程的计算设备；用于求解差分方程的其它微分计算设备(7/70优先；使用混合计算技术的微分分析器入G06J1/02)〔3〕
7/66  ···其中脉冲只表示一元增量的〔3〕
7/68  ··应用脉冲重复频率乘法器或除法器的(7/70优先)〔3〕
7/70  ··应用随机脉冲序列的，即用随机产生的脉冲的平均脉冲重复频率，表示数目的〔3〕
7/72  ··应用余数算法的〔3〕
9/00  程序控制装置，例如：控制器(用于外部设备的程序控制入13/10)〔3，7〕
9/02  ·应用有线连接的，例如：插头板
9/04  ·应用仅含程序指令的记录载体的(9/06优先)

9/06  ·应用存入的程序的，即应用处理设备的内部存贮来接收程序并保持程序的
9/22  ··微控制或微程序装置〔3〕
9/24  ···微程序的装入〔3〕
9/26  ···下一个微指令的地址形成(9/28优先)〔3〕
9/28  ···提高运算速度的，例如：通过使用几个微控制设备并行运算的〔3〕
9/30  ··执行机器指令的装置，例如指令译码(用于执行微指令的入9/22；用于执行子程序的入9/40)〔3〕
9/302 ···控制算术运算执行的〔5〕
9/305 ···控制逻辑运算执行的〔5〕
9/308 ···控制单个位操作的(9/305优先)〔5〕
9/312 ···控制装载、存储或清除操作的〔5〕
9/315 ···用于传送、移位或旋转操作的〔5〕
9/318 ···利用操作扩充或修改的〔5〕
9/32  ···下一个指令的地址形成，例如：指令计数器加1的，转移的(9/38优先；子程序转移的入9/42)〔3〕
9/34  ···寻址或存取指令操作数或其结果的(地址转换入12/00)〔3，5〕
9/345 ····有关多个操作数或结果的〔5〕
9/35  ····间接寻址〔5〕
9/355 ····变比寻址〔5〕
9/38  ···并行执行指令的，例如：流水线，超前锁定〔3〕
9/40  ··用于执行分程序的装置，即执行几个指令的组合〔3〕
9/42  ···子程序转移地址返回地址的形成〔3〕
9/44  ··用于执行专门程序的装置〔3〕
9/445 ···程序的装载或启动〔5〕
9/45  ···高级程序语言的编译或解释〔5〕
9/455 ···仿真；软件模拟〔5〕
9/46  ··多道程序装置〔3，7〕
9/48  ···程序启动；程序切换，例如通过中断〔7〕
9/50  ···资源分配，例如，中央处理单元(CPU)的〔7〕
9/52  ···程序同步；互斥，例如：借助于信号量〔7〕
9/54  ···程序间的通信〔7〕
11/00  错误检测；错误校正；监控(在记录载体上作出核对其正确性的方法或装置入G06K5/00；基于记录载体和传感器之间的相对运动而实现的信息存贮中所用的方法或装置入G11B，例如：G11B20/18；静态存贮中所用的方法或装置入G11C；用于错误监测或错误校正的编码、译码或代码转换，�一般入H03M13/00)〔4〕
11/07  ·响应错误的产生，例如：容错〔7〕
11/08  ··用数据表示中的冗余码作错误检测或校正，例如：应用校验码
11/10  ···对编码信息添加特定的码或符号，例如：奇偶校验，除9或除11校验
11/14  ··用运算中的冗余作数据的错误检测或校正，例如：通过采用导致相同结果的不同运算序列(11/16优先)〔3，7〕
11/16  ··用硬件中的冗余作数据的错误检测或校正〔3〕
11/18  ···应用冗余电路的无源故障掩模，例如：用四线或多线判定电路作数据的错误检测或校正〔3〕
11/20  ···应用有源故障掩模，例如：用断开故障元件或接通备用元件作数据的错误检测或校正〔3〕
11/22  ·在准备运算或者在空闲时间期间内，通过测试作故障硬件的检测或定位(数字电路的检验，例如计算机分立元件的检验入G01R31/317)〔3〕
11/24  ··边缘校验〔3〕
11/25  ··逻辑操作检验，例如，利用逻辑分析设备〔6〕
11/26  ··功能检验〔3〕
11/263 ···检验输入的产生，例如，检验向量、模或数列〔6〕
11/267 ···用于检验的再组合电路，例如，LSSD、分离(partitioning)〔6〕
11/27  ···内插检验(Built-in tests)〔6〕
11/273 ···检验器硬设备，即输出处理电路〔6〕
11/277 ····具有实际响应和已知失效自由响应之间的比较的〔6〕
11/28  ·借助于检验标准程序或通过处理作错误检测、错误校正或监控(11/07，11/22优先；监控脉冲链模式的入H03K5/19)〔3，7〕
11/30  ·监控〔3〕
11/32  ··备有机器运转情况的可视指示〔3〕
11/34  ··计算机功效的记录或统计测定，例如：故障停机时间的、输入/输出操作的〔3〕
11/36  ·通过软件的测试或调试防止错误〔7〕
12/00  在存贮器系统或体系结构内的存取、寻址或分配(信息存贮本身入G11)〔4，5〕
12/02  ·寻址或地址分配；地址的重新分配(程序地址排序入9/00；用于在一个数字存贮器中选择一个地址的装置入G11C8/00)〔4〕
12/04  ··字长可变的字或字的一部分的寻址〔4〕
12/06  ··物理存贮块定位的寻址，例如：基地址寻址、模块寻址、专用存贮区寻址(12/08优先)〔4〕
12/08  ··在分级结构的存贮系统中的寻址、地址分配、或地址的重新分配，例如：虚拟存贮系统〔4〕
12/10  ···地址转换〔4〕
12/12  ···替换控制〔4〕
12/14  ·阻止存贮器越权使用的保护〔4〕
12/16  ·阻止存贮内物丢失的保护〔4〕
13/00  信息或其它信号在存贮器、输入/输出设备或者中央处理机之间的互连或传送(专用于输入/输出设备的接口电路入3/00；多处理机系统入15/16；一般数字信息的传输入H04L；选择的入H04Q)〔4〕
13/10  ·对外部设备的程序控制(13/14至13/42优先)〔4〕
13/12  ··应用独立于中央处理机的硬件的，例如：通道或外部设备处理机〔4〕
13/14  ·对互连或传送请求的处理〔4〕
13/16  ··关于访问存贮器总线的(13/28优先)〔4〕
13/18  ···有优先级控制的〔4〕
13/20  ··关于访问输入/输出总线的〔4〕
13/22  ···应用连续扫描的，例如：终端设备的定时询问(13/24优先)〔4〕
13/24  ···应用中断的(13/32优先)〔4〕
13/26  ····有优先级控制的〔4〕
13/28  ···应用脉冲串式传送的，例如：存贮器直接存取、周期挪用(13/32优先)〔4〕
13/30  ····有优先级控制的〔4〕
13/32  ···应用中断和脉冲串式传送的组合的〔4〕
13/34  ····有优先级控制的〔4〕
13/36  ··关于访问公共总线或总线系统的〔4〕
13/362 ···具有集中存取控制的〔5〕
13/364 ····使用独立请求或许可的，例如使用分离的请求和许可线的〔5〕
13/366 ····使用集中轮询判优程序〔5〕
13/368 ···具有分散存取控制的〔5〕
13/37  ····利用物理位置相关优先仅的，例如，菊花链，循环或标记趟〔5〕
13/372 ····利用时间相关优先权的，例如，单个装载时间计数器或时间槽〔5〕
13/374 ····利用具有单独优先权代码比较器的自选方法〔5〕
13/376 ····应用争用分辨方法，例如：冲突检测，冲突避免〔5〕
13/378 ····应用并行查询方法〔5〕
13/38  ·信息传送，例如：在总线上进行的(13/14优先)〔4〕
13/40  ··总线结构〔4〕
13/42  ··总线传送协议，例如：信号的交接过程；同步(一般数字信息传输中的同步入H04L7/00)〔4〕
15/00  通用数字计算机(零部件入1/00至13/00组)；通用数据处理设备(用于图像数据处理的中枢网络入G06T)

15/02  ·通过键盘输入的手动操作，以及应用机内程序的计算，例如：袖珍计算器
15/04  ·与引入被处理的数据的同时，进行编制程序的，例如：在同一记录载体上
15/08  ·应用插接板编制程序的〔5〕
15/10  ··制表机〔5〕
15/12  ···备有打印和穿孔输出设备的〔5〕
15/14  ··穿孔计算机〔5〕
15/16  ·两个或多个数字计算机的组合，其中每台至少具有一个运算器、一个程序器及一个寄存器，例如：用于数个程序的同时处理(用于特定输入/输出装置的接口电路入3/00；多编程结构的入9/46；通用数字信息传输入H04L，例如计算机网络入H04L12/00；选择的入H04Q)

15/163 ··处理器之间的通讯〔6〕
15/167 ···使用一公共存贮器的，例如，邮箱(存贮器保护入12/14；存贮器存贮优先权入13/18)〔6〕
15/17  ···使用一输入/输出型连接设备的，例如，通道、I/O端口〔6〕
15/173 ···使用一互连网络的，例如，矩阵、正移、棱锥、星、雪片(接口开关电路入13/40)〔6〕
15/177 ··初始控制或配置控制(用于监视、检验或失效情况下的配置控制入11/00)〔6〕
15/18  ·其中，根据计算机本身在一个完整的运行期间内所取得的经验来改变程序的；学习机器(自适应控制系统入G05B13/00)

15/20至
15/76  ·存贮程序计算机的通用结构(具有程序插接板的入15/08，多计算机的入15/16；通用图像数据处理入G06T1/00)〔5，6〕
15/78  ··包括单个中央处理单元的〔5〕
15/80  ··包括一个具有公用控制的处理单元阵列的，例如：单指令多数据处理器(15/82优先)〔5〕
15/82  ··数据或指令的驱动〔5〕
附注
    17/00至19/00组希望增加151∶00至171∶00组的引得码，该引得码应当是不连用的〔6〕
17/00  特别适用于特定功能的数字计算设备或数据处理设备或数据处理方法〔6〕
17/10  ·复杂数学运算的〔6〕
17/11  ··用于解决方程式的〔6〕
17/12  ···联立方程式的〔6〕
17/13  ···微分方程的(使用数字微分分析器的入7/64)〔6〕
17/14  ··付利叶、维尔什或模拟域换算的〔6〕
17/15  ··对射变换函数计算的〔6〕
17/16  ··矩阵或向量计算的〔6〕
17/17  ··利用近似方法进行函数换算的，例如内推或外推法、修匀法、最小均方根法(用于数控的内推法入G05B19/18)〔6〕
17/18  ··用于换算统计数据的〔6〕
17/20  ·处理自然语言数据的(语言分析或综合入G10L)〔6〕
17/21  ··文本处理(17/27、17/28优先；用于排字机的系统入B41B27/00)〔6〕
17/22  ···利用代码进行操作或贮存的，例如在文本字符的序列中的〔6〕
17/24  ···编辑，例如插入/删除〔6〕
17/25  ···自动整版的〔6〕
17/26  ···自动用连字符连接的〔6〕
17/27  ··自动分析的，例如语法分析，正射校正的〔6〕
17/28  ··自然语言的处理或转换(17/27优先)〔6〕
17/30  ·信息检索；及其数据库结构〔6〕
17/40  ·数据的获取和记录(输入到计算机的入3/00)〔6〕
17/50  ·计算机辅助设计〔6〕
17/60  ·行政管理、商业、经营、监督或预测目的的(非数字数据处理的电子现金卡入G07G1/12)〔6〕
19/00  特别用于特定应用的数字计算或数据处理设备或数据处理方法(17/00优先)〔6〕
附注
    该组包括：

    ——在特定应用中为允许或易于使用的计算机的特殊结构；

    ——在例如计算方法的特定应用中关于计算机的非结构的配合。〔6〕
涉及所产生函数类型的小组1/02相结合的引得表，该引得码应是不连用的。〔5〕
附注
    应注意指南第四章，其中涉及不同类型引得码的应用和表示方法制定有4条细则〔6〕
101∶00  产生函数的类型〔5〕
101∶02  ·线性多变量函数的，既乘积之和的〔5〕
101∶04  ·三角函数的〔5〕
101∶06  ·坐标转换的〔5〕
101∶08  ·乘方或开方的〔5〕
101∶10  ·对数函数或指数函数的〔5〕
101∶12  ·倒数函数的〔5〕
101∶14  ·概率分布函数的〔5〕
101∶16  ·PCM压缩函数〔5〕
涉及与数据处理设备的功能或应用的17/00和19/00组相结合的引得表，该引得码应是不连用的〔6〕
附注
    应注意指南第四章，其中涉及不同类型引得码的应用和表示方法制定有4条细则。〔6〕
151∶00  用于票据的〔6〕
153∶00  用于编制目录的；用于制表的〔6〕
153∶02  ·用于储备的〔6〕
155∶00  用于某事件的结果的方法，例如，竞赛、电子游艺；用于求和的〔6〕
157∶00  用于存储或模拟统计的；用于计算赢入的〔6〕
159∶00  用于医疗或生物目的的〔6〕
161∶00  用于游戏的〔6〕
163∶00  用于交通控制的〔6〕
165∶00  用于引导车辆、导弹或类似于沿着例如乘车时的路线的〔6〕
167∶00  用于核物理或核工程的，例如：用于辐射强度的〔6〕
169∶00  用于气象学的〔6〕
171∶00  用于枪支瞄准的；用于炮弹导航的〔6〕
====================

G06G  模拟计算机(模拟光学计算设备入G06E3/00；基于特定计算模型的计算机系统入G06N) 〔7〕
==========

1/00  手操作的计算器件(面积仪入G01B5/26)

1/02  ·用加、减或比较平行的或同心的分度尺的长度完成计算的器件
1/04  ··按结构划分的(1/10优先)

1/06  ···直线的分度尺，例如：计算尺
1/08  ···圆形或螺旋形的分度尺
1/10  ··按标度划分的
1/12  ···对数标度，例如：乘法用的
1/14  ·其中直线或曲线须用一个或多个输入分度尺的给定点对应于答数尺的一个或多个点绘出的
1/16  ·其中直线或曲线须经过一族或多族曲线的相关点绘出的
3/00  用机械方式执行计算操作的器件(1/00优先)

3/02  ·用于执行加法或减法的，例如：差动齿轮装置
3/04  ·用于执行乘法或除法的，例如：变比齿轮装置
3/06  ·应用凸轮和凸轮随动件计算函数值
3/08  ·用于积分或微分的，例如：用轮和圆盘的
3/10  ·用于模拟特定的过程、系统或设备的
5/00  用流体压力元件执行计算操作的器件(一般的流体压力元件入F15C)

7/00  通过改变电量或磁量执行计算操作的器件(用于图像数据处理的中枢网络入G06T)

7/02  ·不包括在7/04至7/10各组内的零部件
7/04  ·输入或输出器件(图表阅读器入G06K11/00；函数绘图仪、座标绘图仪入G06K15/22)

7/06  ·程序编制装置，例如：用于计算机功能单元互连的插接板；数字编制程序
7/10  ·电源装置
7/12  ·用于执行计算操作的装置，例如：为执行计算操作专用的放大器（一般放大器入H03F)

7/122 ··用于优选法的，例如，最小二乘拟合、线性程序设计、临界路线分析、梯度方法〔2〕
7/14  ··用于加法或减法的(矢量的入7/22)

7/16  ··用于乘法或除法的
7/161 ···应用脉冲调制的，例如：振幅、宽度、频率、相位或波形的调制〔2〕
7/162 ···应用电磁效应的，例如：霍尔效应或类似的磁效应〔2〕
7/163 ···应用由一个输入信号、可变增益或传递函数控制的可变阻抗的〔2〕
7/164 ···应用计算幂的方法，例如：四分之一平方乘法器(计算方幂的入7/20)〔3〕
7/18  ··用于积分或微分的(7/19优先）〔3〕
7/182 ···应用磁性元件的〔3〕
7/184 ···应用电容性元件的〔3〕
7/186 ····应用在反馈环路中包含有电容器或电阻器的运算放大器的〔3〕
7/188 ···应用机电元件的〔3〕
7/19  ··用于形成乘积的积分的，例如：傅立叶(Fourier)积分、拉普拉斯(Laplace)积分、相关积分；使用正交函数作函数分析或函数合成(傅立叶或频谱分析入G01R23/16；声音的分析或合成入G10L)〔3〕
7/195 ···应用电声元件的〔3〕
7/20  ··用于计算幂、根、多项式、均方值、标准偏差的(7/122，7/28优先；电视系统中的γ校正入H04N5/202，9/69)〔3〕
7/22  ··用于计算三角函数、座标变换、含有矢量值的计算的(应用联立方程的三角计算入7/34)

7/24  ··用于计算对数或指数函数的，例如：双曲函数
7/25  ··用于不连续函数的，例如：间隙、死区、极限、绝对值或峰值〔2〕
7/26  ··任意函数发生器(应用正交函数，例如傅立叶级数入7/19；应用曲线描绘仪的入G06K11/02)

7/28  ···借助于分段逼近作函数合成的
7/30  ··用于内插法或归纳法的(7/122优先)〔2〕
7/32  ··用于求解方程的
7/34  ···求解联立方程的(7/122优先)〔2〕
7/36  ···求解二次或高次独立方程的(7/22，7/24优先)

7/38  ···求解微分或积分方程的
7/40  ····求解偏微分方程的(模拟特定设备的入7/48)

7/42  ·····应用电解槽的
7/44  ·····应用连续介质，例如：电流敏感纸
7/46  ·····应用非连续介质，例如：电阻网络
7/48  ·用于特定的过程、系统或设备的模拟计算机，例如：模拟器〔2〕
7/50  ··用于分布网络的，例如：用于流体的(7/62优先)

7/52  ··用于经济系统，用于统计的(7/122，7/19，7/20优先)〔3〕
7/54  ··用于核物理的，例如：核反应堆、放射性散落
7/56  ··用于热流的(7/58优先)

7/57  ··用于流体流的(7/50优先)

7/58  ··用于化学处理过程的(7/75优先)

7/60  ··用于生物的，例如：其神经系统
7/62  ··用于电系统或设备的
7/625 ···用于阻抗网络的，例如：测定响应、测定极性或零点、测定Nyquist图(测量阻抗的入G01R27/00)〔2〕
7/63  ···用于电力设备的，例如：马达、或电源输配网络〔2〕
7/635 ···在电力系统中，用于确定最经济的输配方式的〔2〕
7/64  ··用于非电动机器的，例如：透平机
7/66  ··用于控制系统的
7/68  ··用于土木工程建筑的，例如：横梁、支柱、桁架
7/70  ··用于各种车辆的，例如：确定船只所能允许的装载量
7/72  ···飞行模拟器(连接教练机的入G09B9/08)

7/75  ··用于成分分析的，例如：混合物的分析、颜色的分析(7/122优先)〔2〕
7/76  ··用于交通的
7/78  ··用于探向、定位、距离或速度测量，或导航系统的
7/80  ··用于火炮瞄准、炸弹瞄准、导弹制导的〔2〕
====================

G06J  混合计算装置(光学混合计算设备入G06E3/00；基于特定计算模型的计算机系统入G06N；用于图像数据处理的系统网络入G06T；模拟/数字转换，一般入H03M1/00) 〔7〕
    附注
    在本小类下面所用的措辞具有指定的含义；

    ——“混合计算装置”是部分计算为数字的，部分计算为模拟的装置。
==========

1/00  混合计算装置(数字编程模拟计算机入G06G7/06)

1/02  ·微分分析器
3/00  用于将全部数字的计算机和全部模拟的计算机结合起来操作的系统
====================

G06K  数据识别；数据表示；记录载体；记录载体的处理(邮件的分类入B07C；二次监视雷达入G01S；检测转发器或标记的存在入G01S，V)

    附注
    (1)本小类包括：

    ——记录载体的标记、读出及其传送；

    ——字符或其它数据的识别；

    ——数据的直观显示，或用其它方法表示所识别的数据或计算结果。
    (2)本小类不包括打印本身。
小类索引
阅读
    字符；图表......9/00；11/00

识别
    字符；图形......9/00

将手写或绘制部分的位置转换成信号......11/00

输出数据的永久可视表示......15/00

标记，打印输出......1/00，3/00

核对......5/00

读出......7/00

传送......13/00

包括在前面两组或多组中的作用的组合......17/00

记录载体，穿孔卡片......19/00，21/00

==========

1/00  以数字方式标记记录载体的方法或装置(解译的入3/02)

1/02  ·用穿孔法的(一般穿孔入B26F)

1/04  ··在穿孔的记录载体上，通过读出标记进行控制的(记录载体的读出入7/00)

1/05  ··高速穿孔，例如：用电子计算机控制的
1/06  ··手动控制的设备
1/08  ···卡片穿孔
1/10  ···纸带穿孔(专门用途的穿孔，见有关的小类，例如：数字信息的传输入H04L)

1/12  ·除穿孔以外的(一般打印入B41，例如：B41J)

1/14  ·通过从同类或不同类记录载体转移数据的
1/16  ··不同代码表示从一穿孔卡片到一个或多个穿孔卡片的数据复制，即：复制
1/18  ··从一种记录载体到另一种记录载体上转移数据，例如：从磁带到穿孔卡片
1/20  ·记录载体和数据打印输出同时发生的标记，例如：打印-穿孔
1/22  ··在不同的记录载体上，例如：在不同类型的记录载体上，同时发生的标记和打印
3/00  打印来自记录载体上的字母数字或其它字符形式的数据的方法或装置，例如：来自磁带上的数据解译、打印输出
3/02  ·将在一记录载体上的标记编译成为该同一记录载体上的打印数据，即：解译
5/00  检验在记录载体上标记正确性的方法或装置；纵列验测设备
5/02  ·形成部分标记动作的检验
5/04  ·标记对准的检验
7/00  读出记录载体的方法或装置(9/00优先)

7/01  ·细目
7/015 ··读出装置相对于记录载体的对准或中心校正(一般的入G11B)

7/016 ··读出过程的同步(一般的入G11B)

7/02  ·采用气动或液压方法的，例如：用压缩空气穿孔的读出；借助于声学装置的
7/04  ·采用机械装置的，例如：用控制电接触点的插头
7/06  ·采用当有或无标记时，电流导通装置的，例如：导电标记用的接触电刷
7/08  ·采用检测静电或磁场变化的装置的，例如：检测电极间电容的变化
7/10  ·采用电磁辐射的，例如：光学读出；应用微粒子辐射
7/12  ··应用选择波长的，例如：读出红标记而略去蓝标记
7/14  ··应用无波长选择的光，例如：读出反射的白光
9/00  用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形，例如：指纹的方法或装置(核粒子踪迹的处理或分析入G01T5/02；测试纸币或类似的有价值的纸上的图形入G07D7/20；语音识别入G10L15/00) 〔7〕
9/03  ·错误的检测或校正，例如：用重复扫描图形的方法〔3〕
9/18  ·应用具有附加代码标记或含有代码标记的打印字符的，例如：由不同形状的各个笔划组成的，而且每个笔划表示不同的代码值的字符
9/20  ·图像捕获〔3〕
9/22  ··应用手持仪器的〔3〕
9/24  ···仪器的结构〔3〕
9/26  ··应用在图像上方移动的槽缝的〔3〕
9/28  ··在各预定点上应用离散的读出元件的〔3〕
9/30  ··应用自动曲线描绘装置的〔3〕
9/32  ··图像拾取或图像分布图的对准或中心校正〔3〕
9/34  ··在图像分布图中，相接触的或相重叠的图形的分割〔3〕
9/36  ·图像预处理，即；无须判定关于图像的同一性而进行的图像信息处理(图像数据处理或产生，一般入G06T)〔3〕
附注
    9/58组优先于9/38至9/56的各组。〔3〕
9/38  ··模拟图像信号的量子化〔3〕
9/40  ··噪声的滤除〔3〕
9/42  ··图形尺寸的规范化〔3〕
9/44  ··图形的修匀或减薄〔3〕
9/46  ··图像特征或特性的抽取〔3〕
9/48  ···采用对图形的轮廓进行编码的方法〔3〕
9/50  ···采用对横断图形的断片进行分析的方法〔3〕
9/52  ···从整体图像中导出数学或几何特性的〔3〕
9/54  ··多种预处理作用的组合〔3〕
9/56  ···应用局部算符的，即：在基本图像点上，根据紧绕该点的环境条件进行运算的方法〔3〕
9/58  ··采用光学方法的〔3〕
9/60  ·图像捕获和多种预处理作用的组合〔3〕
9/62  ·应用电子设备进行识别的方法或装置(学习机器入G06F15/18；数字相关法入G06F17/15；模拟相关法入G06G7/19)〔3〕
9/64  ··应用带有许多基准的多个图像信号的同时比较或相关的，例如：电阻矩阵〔3〕
9/66  ···这些基准通过适宜的方法是能够进行调节的，例如：学习〔3〕
9/68  ··应用带有许多基准的多个图像信号的顺序比较的，例如：可寻址存贮器〔3〕
9/70  ···下一个基准的选取决定于前一个比较结果的〔3〕
9/72  ··应用基于一系列连续模式的临时同一性识别的上下文分析的，例如：对字的分析〔3〕
9/74  ·应用光学基准掩膜进行识别的装置(光学模拟相关的入G06E3/00)〔3〕
9/76  ··应用全息光掩膜的〔3〕
9/78  ·图像捕获和多种识别功能的组合〔3〕
9/80  ·图像预处理和多种识别功能的组合〔3〕
9/82  ··在一个或两个功能中应用光学方法的〔3〕
11/00  用于图表阅读或者将诸如力或现状态的机械参量的图形转换为电信号的方法或装置(与字符相结合的或模式识别的入9/00；机床上复制设备的探测器入B23Q35/00；测量面积的装置入G01B；测量力的入G01L；专用于计算机的输入设备接口入G06F3/00；用于相对于预定参照系的目标位置传送系统，例如：电传自动绘图系统入G08C21/00)〔2〕
11/02  ·自动曲线描绘仪
11/04  ··应用辅助扫描图形的〔2〕
11/06  ·用于将手操作的书写或描绘构件的位置转换为电信号的装置〔3〕
11/08  ··应用光电元件的〔5〕
11/10  ··应用一组导线的，例如：交叉线(11/12优先)〔5〕
11/12  ··应用电阻元件的，例如：单一连续表面或两个并行表面插入触点〔5〕
11/14  ··应用传播声波的〔5〕
11/16  ··应用其它特殊元件的，例如：电容元件，压电元件，电磁元件〔5〕
11/18  ··手持敏感器件.例如：光笔，操纵杆，鼠标，追踪球(用于采用电产生显示的游戏的零部件入A63F13/02)〔5，7〕
11/20  ···用于敏感器件的控制装置〔5〕
13/00  将记录载体从一处到另一处的传送，例如：从叠式存贮器到穿孔机(一般运输设备入B65G)

13/02  ·具有纵向和横向尺度相差不多的记录载体，例如：穿孔卡片
13/04  ··零部件，例如：卡片分类装置的拆叶
13/05  ···绞盘；挟持滚筒
13/06  ··卡片的制导；卡片传送机构正确运转的检验〔2〕
13/063 ···卡片的排列〔2〕
13/067 ···卡片的有、无、正确位置或移动状况的检验〔2〕
13/07  ··卡片在各位置之间的传送
13/073 ···有连续移动的〔2〕
13/077 ···有断续移动的；制动或停动〔2〕
13/08  ··卡片的馈送或卸出
13/10  ···从存卡匣到传送装置
13/103 ····应用机械装置的〔2〕
13/107 ····应用气动装置的〔2〕
13/12  ···从传送装置到存卡匣
13/14  ···卡片盒，例如：口袋、储卡机（一般卡片盒入B42F)

13/16  ··软纸的处理，例如：支票
13/18  ·纵向伸展的记录载体，例如：穿孔纸带(除数据处理之外的有关重要零部件入G11B；磁带的驱动入G11B15/00)

13/20  ··零部件
13/22  ···绞盘；挟持滚筒
13/24  ··记录载体的制导；记录载体末端的识别
13/26  ··记录载体的包卷或拆卷；记录载体的驱动〔2〕
13/28  ···连续地〔2〕
13/30  ···断续地〔2〕
15/00  产生输出数据的永久直观显示的装置〔3〕
15/02  ·使用打印机(打印机本身入B41J)

15/04  ··借助于齿条型打印机的
15/06  ··借助于打印字轮式打印机的
15/07  ···借助于连续旋转打印字轮式打印机的，例如：旋转滚筒式打印机〔2〕
15/08  ··用沿着打印行方向移动的活铅字，作输送式打印的，例如：链式打印机
15/10  ··使用点阵式打印机
15/12  ··用照相印字的
15/14  ··用电刻术印字的，例如：静电复印的；用磁刻术印字的
15/16  ··纸张或表格的馈送装置
15/22  ·使用绘图机(绘图机本身入B43L13/00)〔3〕
17/00  由包括在以上两个或多个主组内的设备之间实现协同作业的方法或装置，例如：结合有传送和读数操作的自动卡片保存
19/00  连同机器一起使用的记录载体，并且至少其中一部分设计带有数字标记(专用于控制特定机器的记录载体，见该机器所属的适当小类，例如：B23Q，D03C，G10F，H04L；表格印制入B41；文件卡片入B42F19/00；一般记录载体入G11)

19/02  ·按所选用的材料区分的，例如：通过机器运输时避免磨损的材料
19/04  ·按形状特征区分的
19/06  ·按数字标记的种类区分的，例如：形状，性质，代码
19/063 ··载体被穿孔或开槽，例如：具有拉长槽的载体〔5〕
19/067 ··带有导电标记，印刷电路或半导体电路元件的记录载体，例如：信用卡或识别卡(采用编码卡授权来自电话机的呼叫入H04M1/675)〔5，7〕
19/07  ···带有集成电路芯片〔5〕
19/073 ····用于电路的特殊装置，例如：在存储器中用于保护的识别码(阻止计算机存贮器越权使用的保护入G06F12/14)〔5〕
19/077 ····结构的细节，例如：在该载体中电路的装配〔5〕
19/08  ··在同一记录载体上，应用不同种类的标记的，例如：一个标记用光学装置读出，而另一个要用磁性装置读出
19/10  ···至少一种用于证明的标记，例如：信用卡或识别卡(在被它们启动的机构中，编码识别卡或信用卡的检验入G07F7/12)〔5〕
19/12  ····由磁性元件检测该标记〔5〕
19/14  ····由辐射检测该标记〔5〕
19/16  ·····该标记带有全息图或衍射光栅〔5〕
19/18  ····结构的细节〔5〕
21/00  从为手工使用或机器处理而设计的穿孔卡片上检索信息(19/00优先）；这类卡片的处理装置，例如：标记或校正
21/02  ·其中标记的重合是机械指示的，例如：用指针指示
21/04  ·其中标记的重合是光学指示的，例如：一组卡片的同位穿孔系统
21/06  ·专用于情报检索卡片打孔或作其它标记用的设备或工具(用于打眼的一般工具入B26F)

21/08  ·用于穿孔或打孔时，校正错误的仪表或工具〔2〕
====================

G06N  基于特定计算模型的计算机系统〔7〕
1/00  不包括在组3/00至7/00各组的计算机系统〔7〕
3/00  基于生物学模型的计算机系统(仿真生物的功能方面的模拟计算机入G06G7/60) 〔7〕
3/02   ·采用神经网络模型(用于自适应控制的入G05B13/00； 用于图像模式匹配的入G06K9/00； 用于图像数据处理的入G06T1/40； 用于语音模式匹配的入G10L15/16) 〔7〕
3/04   ··体系结构，例如：互连拓扑〔7〕
3/06   ··物理实现，即：神经网络、神经元或神经元部分的硬件实现〔7〕
3/063  ···采用电的〔7〕
3/067  ···采用光的〔7〕
3/08   ··学习方法〔7〕
3/10   ··在通用计算机上的仿真〔7〕
3/12  ·采用遗传模型〔7〕
5/00  利用基于知识的模式的计算机系统〔7〕
5/02  ·知识表达〔7〕
5/04  ·推理方法或
设备〔7〕
7/00  基于特定数学模式的计算机系统〔7〕
7/02  ·采用模糊逻辑的(3/00，5/00优先；用于自适应控制的入G05B13/00) 〔7〕
7/04  ··物理实现〔7〕
7/06  ··在通用计算机上的仿真〔7〕
7/08  ·采用混沌模型或者非线性系统模型的〔7〕
====================

G06M  计数机构；其对象未列入其它类组内的计数(用来测量被清点物品的体积或重量的计数入G01F、G；适用于电力装置中测量电力或电流的时间积分的电表的计数器的改进入G01R11/16；计算机入G06G至G60J；电脉冲的计数入H03K；用于传送数字信息在开关网络中的字符、�字或信息的计数入H04L12/08)；电话系统的计数装置入H04M15/00)

    附注
    本小类包括：

    ——机械地或电动地通过一个或多个加到最低位上去的输入而操作的步进的或连续移动的机械计数器；

    ——包含着应用机械、电力或电子计数器的计数系统。
==========

1/00  一般应用的结构特征
1/02  ·壳体(一般的测量构件入G01D)

1/04  ·用于驱动最低级的(带有可变驱动比的入1/38)

1/06  ··产生级连续循环的，例如：有齿轮组的
1/08  ·用于执行驱动的
1/10  ··应用电或磁装置的
1/12  ··应用流体装置的
1/14  ·将状态从一级传送到较高一级的(带有可变传送比的入1/38)

1/16  ··自操作的，例如：用十字轮机构
1/18  ··需要外部操作的，例如：借助电磁力
1/20  ··专用于每级具有不等数值单位的，例如：角度的度和分
1/22  ·用于直观指示计数机构计数结果的，例如：通过带有放大镜的窗口
1/24  ··滚筒、刻度盘、指针
1/26  ··对准装置
1/27  ·用于以电信号的形式表示计数结果的，例如：读出计数器滚筒上的标记
1/272 ··应用光电装置的
1/274 ··应用磁性装置的；应用霍尔效应器件的
1/276 ··应用机械致动触点的
1/28  ·用于对某一特定值进行调零或置位的
1/30  ··应用心形或类似的凸轮的；应用杠杆的
1/32  ···致动装置，例如：磁铁、弹簧、砝码
1/34  ··应用复位传动轴的
1/36  ···致动装置，例如：磁铁、弹簧、砝码
1/38  ·用于改变驱动比或传送机构的，例如：通过应用交替计数链的方法
3/00  有附加装置的计数器(在随机时间间隔上产生电脉冲的入H03K3/84)

3/02  ·用于在预定的计数值上执行操作的；例如：对机器的制动
3/04  ··带有一个在相反方向上操作的附加计数器的
3/06  ·用于打印或分别显示计数结果的(显示系统入G09)

3/08  ·用于对来自若干信号源的输入信号进行计数的；用于对具有不同数量值的多个输入信号进行计数的
3/10  ·用于每级具有不等数值单位的计数的，例如：角度的度和分(为此所用的传送机构入1/20)

3/12  ·用于防止不正确操纵的，例如：用于防止误动作
3/14  ·用于寄存正负动作的差值的
物品的计数(在生产香烟的机器中使用的入A24C5/32；在无需卸下材料而进行金属材料整形的机器中用的入B21C51/00；印刷机器中用的入B41F33/02；办公室复印机中用的入B41L39/02；铁路车辆车轴的计数入B61L1/16；包装机中用的入B65B65/08；通过管道传送的物品的计数入B65G51/36；�进出寄存器中用的入G07C9/00)

7/00  通过传送装置装运的物品的计数
7/02  ·其中将超前于读出机构的物品分隔开，从而在接续传送的物品之间产生一个显著间隔的
7/04  ··计件货物的计数，例如：装盒（箱）的
7/06  ··平直物品的计数，例如：纸张的
7/08  ·其中该物品的移动方向在其被读出的位置上，被改变的
7/10  ··平直重叠物品的计数，例如：卡片的
9/00  堆积物品的计数
9/02  ·通过应用带有气动吸管喷嘴的旋转分离器的
11/00  随机分布的物品的计数，例如：分布在表面上的
11/02  ·应用电子束逐行扫描一个表面的，例如：在一基片上血球的计数
11/04  ··备有不同尺寸物品的区分装置的(一般粒子大小的研究入G01N15/00)

====================

G06T  一般的图像数据处理或产生(特别适用于特定应用，见相关的小类，例如，G06K，G09G，H04N)〔6〕
    附注
    (1)本小类包括：

    ——用于图形地表示目标的装置，不管最终的形式是用于显示一个目标的图像或用于一些其它目的，例如：相应目标的产生；

    ——用于分析目标图像的图形属性的装置。〔6〕
    (2)本小类不包括：

    ——阅读和识别印刷或书写字符或识别图形，例如指纹识别此内容包括于G06K之中；

    ——允许使用多可见区显示的图像数据的调整，此内容包含于G09G；

    ——用于产生用于可见指示器的相关功能的电路，此内容包含于G09G；

    ——图像通讯中文件等的扫描，此内容包含于H04N。〔6〕
小类索引
通用图像数据处理......1/00

在图像平面内的图形图像转换......3/00

图像增强或复原......5/00

图像分析......7/00

图像编码......9/00

两维(2D)图像的产生......11/00

在两维(2D)图像中的
动画制作效果......13/00

三维(3D)图像的加工......15/00

三维(3D)模型......17/00

==========

1/00  通用图像数据处理〔6〕
1/20  ·处理器结构，处理器配置，例如流水线(通用存贮程序计算机结构的入G06F15/76)〔6〕
1/40  ··神经网络〔6〕
1/60  ·存贮器管理〔6〕
3/00  在图像平面内的图形图像转换，例如，从位象到位象地建立一个不同图像〔6〕
3/20  ·整个或部分图形的线性转换，如面位显示〔6〕
3/40  ·整个或部份图形的定标〔6〕
3/60  ·整个或部份图形的旋转〔6〕
5/00  图像的增强或复原，如从位象到位象地建立一个类似的图形〔6〕
5/10  ·利用非空间域滤波的〔6〕
5/20  ·利用局部操作的〔6〕
5/30  ··侵蚀或扩张，如变薄〔6〕
5/40  ·使用直方图技术的〔6〕
5/50  ·通过使用多于一幅图像的，例如平均，减法〔6〕
7/00  图像分析，例如从位像到非位像〔6〕
7/20  ·运动分析〔6〕
7/40  ·结构分析〔6〕
7/60  ·图形属性的分析，例如一个图像的区域，重心，周边〔6〕
9/00  图像编码，如从位像到非位像(一般压缩入H03M，图像通讯的压缩入H04N)〔6〕
9/20  ·轮廓编码，如使用边缘检测〔6〕
9/40  ·树编码，如，正交树，8叉树〔6〕
11/00  两维(2D)图像的发生，例如从一个绘图到一个位像图〔6〕
11/20  ·根据例如直线，圆，曲线的基本元件绘图〔6〕
11/40  ·填充平面，即使用加色或加网纹〔6〕
11/60  ·编辑图形和正文，组合图形或正文〔6〕
11/80  ·使用诸如鼠标，光笔键盘上的方向键的手输入设备建立或修改手绘或手写图像〔6〕
13/00  两维(2D)图像中的动画效果，例如使用子画面的〔6〕
15/00  三维(3D)图像的加工，例如从一个模型到一个位映像图形〔6〕
15/10  ·图形效果〔6〕
15/20  ··透视图计算〔6〕
15/30  ··剪取〔6〕
15/40  ··隐藏部分迁移〔6〕
15/50  ·发光效果，例如明暗〔6〕
15/60  ··加阴影〔6〕
15/70  ·动画效果〔6〕
17/00  三维(3D)模型，例如3D目标的数据绘图〔6〕
17/10  ·使用为圆柱体、六面体等固定图文的结构固定图形(CSG)〔6〕
17/20  ·有限文件产生，如线框表面的绘图〔6〕
17/30  ·多项式表面绘图〔6〕
17/40  ·处理3D图像，例如使用CAD图形工作站的〔6〕
17/50  ·图形模型〔6〕
====================

G07  核算装置
G07B  售票设备；车费登记设备；签发设备
小类索引
用于印刷或发售票证的机器；

其零部件......1/00，3/00；5/00

有关票证的其它设备或系统
    夹持器；打孔机；其它......7/00；9/00；11/00

车费计；车费或其它费用的收费器......13/00；15/00

签发设备......17/00

==========

1/00  用于印刷和发售票证的机器(印刷机构本身入B41；数字计算机的输出机构入G06C11/00)

1/02  ·用可选择的印版的
1/04  ··印版为插入式的
1/06  ·不用可选择的印版的
1/08  ·可携式的
3/00  用于发售预先印好的票证的机器
3/02  ·从卷条状存放的票证中
3/04  ·从堆放的票证中
5/00  售票机的零部件或辅助装置(用于使插入的票证有效的入11/02)

5/02  ·用于切断或分离票证的
5/04  ·用于记录或登记发售的票证的
5/06  ·用于防止欺骗性操作的
5/08  ·用于避免机器的不正确动作的
5/10  ··当票证售完时指示的
5/12  ·允许在票证上手写的
7/00  直接手取票证的夹持器
9/00  票证打孔机(穿孔钳入B26F1/36；用打孔以数字形式标记记录载体的入G06K1/02)

9/02  ·玩具票证打孔机
11/00  用于使发售的票证有效或无效的设备〔2〕
11/02  ·用于使插入的票证有效的
11/03  ··靠打印的〔2〕
11/05  ··靠穿孔的〔2〕
11/07  ··靠分离票证的一部分的
11/09  ···与票证分离部分用的贮器组合在一起的(一般废物贮器入B65F1/00)〔2〕
11/11  ·用于使票证无效的〔2〕
13/00  车费计(计量行程的入G01C；计量时间的入G04)

13/02  ·零部件；附件
13/04  ··用于指示车费或租用状态的
13/06  ··驱动装置
13/08  ··改变计费率的装置
13/10  ···自动操纵的
15/00  用于在管理点收车费、通行费或进入费的装置或设备(处理硬币的入G07D；靠辅币或票证操纵的出售或出租设备入G07F7/00，17/00)

15/02  ·可计及一变动因素如距离或时间的，例如：用于客运的
15/04  ··包含有打开一屏障、十字转门或类似物的装置的(一般的投币式十字转门入G07C9/00)

17/00  签发设备(印刷的入B41)

17/02  ·有计算或计数装置的
17/04  ·有避免错用装置的
====================

G07C  时间登记器或出勤登记器；登记或指示机器的运行；产生随机数；投票或彩票设备；未列入其它类组的核算装置，系统或设备(人身鉴别，例如：手纹印制，脚纹印制入A61B5/117；一般计量的指示或记录装置，其输入不是要测量的变量的类似装置，例如：手操作，入G01D；时钟，时钟机构入G04B、C；时间间隔计量入G04F；计数机构本身入G06M)

小类索引
登记事件的时间或经过的时间......1/00

登记机器的运行；登记车辆的运行；其零部件......3/00；5/00；7/00

独个进口或出口登记器......9/00

未列入其它类组的核算设备......11/00

投票设备；产生随机数，彩票设备......13/00；15/00

==========

1/00  登记、指示或记录事件的时间或经过的时间，例如：用于工人的时间记录器(登记或指示机器或车辆的运行入3/00，5/00)

附注
    1/20到1/32各组优先于1/02到1/18各组。
1/02  ·不包括登记、指示或记录其它数据的
1/04  ··其中时间以数字指示的
1/06  ···有适于使用各自卡片的装置的
1/08  ··其中时间通过在由时间决定的位置上标记一元件如卡片或纸带来指示的
1/10  ·连同记录、指示或登记其它数据，例如：同一性的标记的(连同有记录连续变化的变量的入G01D或依据变量入G01类的其它适合的小类)

1/12  ··其中时间以数字指示的
1/14  ···有适于使用各自卡片的装置的
1/16  ··其中时间靠在一由时间决定的位置上标记一元件如卡片或纸带来指示的
1/18  ···有适于使用各自卡片的装置的
1/20  ·检查定时的巡查，例如：看守人的
1/22  ·有关运动或游戏的
1/24  ··比赛时间记录器(用于径赛最后一段距离的摄影机入G03B41/00)

1/26  ··飞靶一定时设备或类似设备
1/28  ··指示比赛时间
1/30  ·停车计时器(靠车辆操纵的装置登记或指示车辆的等候时间的入5/02；投币式停车计时器入G07F17/24)

1/32  ·时间记录锁(给出未准开锁的指示的锁入E05B39/00)

3/00  登记或指示机器或除车辆外的其它设备的情况或运行(发动机指示器入G01L；属于其制造的测试设备入G01M；发信号装置本身，指示意外或异常工作情况的入G08B)

3/02  ·仅登记或指示运行时间或空转时间
3/04  ··用计数装置或数字时钟的
3/06  ··以图表形式的
3/08  ·登记或指示机器的生产量，登记或不登记该机器运行时间或空转时间
3/10  ··用计数装置的
3/12  ··以图表形式的
3/14  ·质量控制系统
5/00  登记或指示车辆的运行(用于测量行程或测量速程和距离组合的入G01C；发动机指示器入G0L：用于测量速度或加速度的装置入G01P)

5/02  ·仅登记或指示驾驶，运行，空转或等候时间(车费计构成部分的装置入G07B)

5/04  ··用计数装置或数字时钟的
5/06  ··以图表形式的
5/08  ·登记或指示除驾驶，运行，空转或等候时间以外的性能数据，其中登记或不登记驾驶，运行，空转或等候时间
5/10  ··用计数装置或数字时钟的
5/12  ··以图表形式的
7/00  对3/00组和5/00组的登记或指示设备通用的零部件或附件
9/00  独个输入口或输出口登记器
9/02  ·有登记装置的十字转门(投币式的入G07F)

11/00  未列入其它类组的用于检查例如情况发生的装置、系统或设备(对劳托(LottoS)棋或柄古棋(Bingo)的检查入A63F3/06；发信号或报警装置入G08B)

13/00  投票设备
13/02  ·投票箱
15/00  产生随机数；彩票设备(用于产生随机或伪随机数的数字计算机装置入G06F7/58；产生随机时间间隔的电脉冲入H03K3/84)〔3〕
====================

G07D  硬币的分类、检验、兑换、交付或其它处理；检验或兑换纸币；检验证券、债券或类似的有价纸币(一般的分类入B07C)〔2〕
    附注
    本小类中，下面使用的术语具有指定的含意：

    ——“硬币”亦包括辅币或类似物。
==========

1/00  硬币交付器
1/02  ·给出零钱(一般的硬币启动机构入G07F)

1/04  ··分发等于存入额的零钱的
1/06  ··分发支付与收入间差额的
1/08  ··手启动的
3/00  按其面额分开大量混合货币的设备（靠硬币重量分类的入G01G) 〔7〕
3/02  ·用分级孔隙分类
3/04  ··在倾斜轨道上排列的
3/06  ··沿圆形通道排列的
3/08  ··按螺旋形排列的
3/10  ··靠顺序排列的筛子提供的
3/12  ·用步进偏转器分类
3/14  ·在硬币传感元件的控制下驱动的
3/16  ·兼有硬币计数设备的
5/00  专用于确定硬币的同一性或真实性的检验，例如：用于分离不合格的或不流通的硬币(按其面额分开大量混合货币的设备入3/00) 〔7〕
附注
    在5/02组到5/10组中，若没有相反的指示，发明按最后适当位置分类。〔3〕
5/02  ·检验尺寸，例如：厚度、直径；检验形变〔3〕
5/04  ·检验重量〔3〕
5/06  ·检验硬度或弹性〔3〕
5/08  ·检验磁的或电的性质〔3〕
5/10  ·检验边缘，例如：边缘的研磨〔3〕
7/00  检验纸币、证券、债券或类似的有价纸币的真实性(用于检验记录载体上标记的正确性的方法或装置入G06K5/00)〔2，7〕
附注
     本组中，7/16组到7/20组优先于7/02组到7/14组〔7〕
7/02  ·采用电装置（7/04组，7/06组优先）〔7〕
7/04  ·采用磁装置，例如磁印记的检测〔7〕
7/06  ·采用波或粒子辐射〔7〕
7/08  ··声波〔7〕
7/10  ··微波〔7〕
7/12  ··可见光，红外辐射或紫外辐射〔7〕
7/14  ·采用化学装置〔7〕
7/16  ·检验尺寸〔7〕
7/18  ·检验硬度〔7〕
7/20  ·检验其上的图案〔7〕
9/00  便于硬币处理的其它装置(纸币的入B65H)；用于硬币计数的装置(靠称重计数的入G01G；纸币计数入G06M)

9/02  ·零钱盘
9/04  ·手或马达驱动的用于硬币计数的装置(一般的计数机构入G06M)

9/06  ·用于在一支撑物如硬币计数用的带孔板上堆放或其它方式排列硬币的装置
11/00  接受硬币或纸币的装置，例如：存款机(投币或类似设备入G07F，例如：完整的银行系统入G07F19/00)〔5〕
13/00  以从1/00至11/00各组中的每单一小组均不包括的机构组合为特征的硬币或纸币的处理(带有投币式或类似设备的对硬币或纸币的处理入G07F)〔5〕
====================

G07F  投币式设备或类似设备（硬币分类入G07D 3/00；硬币检验入G07D 5/00）〔7〕
    附注
    (1)本小类不包括设备的结构或零部件，该设备包括或兼有硬币启动机构但不是为此专用或改用的。这样的结构或零部件包括在其特定设备的相关小类中。
    (2)本小类中，下列使用的术语具有指定的含意：

    ——“硬币”亦包括辅币或类似物。
小类索引
一般的装置或机构
    硬币入口；硬币检验；硬币启动；其它......1/00； 5/00；7/00

按应用表征的设备
    分发；计量；出租......11/00，13/00；15/00；17/00

完整的银行系统......19/00

不是特殊种类或形式的
设备所特有的零部件......9/00

==========

1/00  硬币入口装置；专用于操纵投币机构的硬币(一般的硬币入A44C)

1/02  ·硬币槽隙
1/04  ·硬币滑道
1/06  ·专用于操纵投币机构的硬币
3/00  (包括在G07D 3/00，5/00，13/00) 〔7〕
3/02 （包括在G07D 5/00）〔7〕
3/04 （包括在G07D 3/00）〔7〕
5/00  硬币启动机构；联锁装置
5/02  ·靠硬币机械式启动的，如：用一个硬币
5/04  ··每一次交易需要两个或多个相同面额的硬币
5/06  ··每一次交易需要两个或多个不同面额的硬币
5/08  ··每一次交易可随意使用两个或多个硬币或等值的单个硬币；每一次交易可随意使用两个或多个硬币或另一等值硬币的组合
5/10  ·靠硬币电启动的，例如：用一个硬币
5/12  ··每一次交易需要两个或多个相同面额的硬币
5/14  ··每一次交易需要两个或多个不同面额的硬币
5/16  ··每一次交易可随意使用两个或多个硬币或等值的单个硬币；每一次交易可随意使用两个或多个硬币或另一等值硬币的组合
5/18  ·专用于从一地点控制几台投币式设备的(联锁装置入5/26)

5/20  ·专用于登记信贷硬币的，例如：机械启动的
5/22  ··电启动的
5/24  ·有给出零钱的(硬币兑换机构本身入G07D)

5/26  ·联锁装置，例如：用于锁住除要使用的隔间以外其它隔间的门
7/00  靠硬币之外的物体打开或启动售货，出租，硬币或纸币分发或退还设备的启动机构(完整的银行系统入19/00；除零散硬币或类似物之外的硬币或纸币处理装置入G07D)〔2〕
7/02  ·用键或其它信贷登记装置的(用于产生与编码识别卡片连同使用的编码信号的入7/10)〔2〕
7/04  ·用纸币的
7/06  ·用可退还的容器如瓶子的
7/08  ·用编码识别卡或信贷卡片的〔5〕
7/10  ··连同有编码信号的〔2〕
7/12  ··卡片检验
9/00  不是特殊种类或形式的设备所特有的零部件(硬币入口装置入1/00；硬币启动机构，联锁装置入5/00) 〔7〕
9/02  ·报警或指示装置，例如：当机器内空时；投币机上的广告装置(指示要计量的流量中断的报警器或预报装置入15/10)

9/04  ·用于退回剩余或不使用的硬币的装置
9/06  ·硬币箱
9/08  ·插入硬币总数的计数
9/10  ·外壳，例如；有加热或冷却装置的
11/00  用于分发离散物品或类似分配作用的投币式设备
11/02  ·从不可动的存货箱中
11/04  ··该存货箱中的物品一个竖着存放于另一个之上
11/06  ···各自支撑在枢轴式固定的活板或架子上
11/08  ···以交错关系排列为两竖柱
11/10  ···两个或多个存货箱具有一公共递送滑道
11/12  ···有自动更换储备货架的装置
11/14  ···有提升物品堆以便可以递送最上面物品的装置
11/16  ···递送装置
11/18  ····被凹进的抽屉
11/20  ····用手直接启动的推动器
11/22  ····用手间接启动的推动器，例如：通过摇柄或杠杆
11/24  ····旋转或振动部件
11/26  ····环形带
11/28  ··其中存货箱是倾斜的
11/30  ···具有独立递送的两个或多个存货箱
11/32  ···具有一公共递送滑道的两个或多个存货箱
11/34  ··其中存货箱是锯齿形的
11/36  ··其中存货箱是螺旋形或盘旋形的
11/38  ··其中存货箱是卧式的
11/40  ···其物品用手启动装置递送
11/42  ···其物品用马达驱动装置递送
11/44  ··该存货箱中的物品是散装存放
11/46  ·从可动的贮存器或支撑物中
11/48  ··贮存器或支撑物如存货箱是枢轴式固定的(物品支撑在存货箱中的枢轴式固定的活板或架子上的入11/06)

11/50  ··贮存器或支撑物是可旋转式固定的
11/52  ···绕水平轴的
11/54  ···绕竖轴的
11/56  ····贮存器或支撑物可旋转和轴向移动
11/58  ··物品支撑在环形带或类似的输送设备上或借助环形带或类似的输送设备支撑
11/60  ··贮存器或支撑物可直线移动（环形带或类似的输送设备入11/58)

11/62  ·其中物品贮存在固定容器的隔间中
11/64  ·其中物品各自悬挂在静止的支撑物上
11/66  ·其中物品靠从一大块上切割分发
11/68  ·其中物品靠从条或片上撕或割来分发
11/70  ·其中物品在该设备中由组分、半成品或材料成分构成
11/72  ·辅助装置，例如：用于点燃雪茄，开瓶子的装置
13/00  用于控制从容器中分配流体、半液体或颗粒材料的投币式设备
13/02  ·按容量的
13/04  ·按重量的
13/06  ·有不同流体或材料或其混合物的选择性分配的
13/08  ·以喷射形式的
13/10  ·连带容器如杯或其它物品分发的(离散物品分发本身入11/00)

15/00  有仪表控制的分配液体、气体或电的投币式设备(一般计费设备本身入G01D4/00)

15/02  ·其中定量机构在插入一硬币后用手置位发送的
15/04  ·其中定量机构靠插入一硬币自动置位发送的
15/06  ·有预付基本费用如仪表租金的装置的
15/08  ·有用于改变计费率或改变价格的装置的
15/10  ·有报警或警告装置的，例如：指示供给的中断
15/12  ·其中计量是以时间为基础的
17/00  用于出租物品的投币式设备；投币式器具或设施(投币式自动图片机入G03B；预付费用的电话系统入H04M17/00)

17/02  ·用于光学器具的，例如：望远镜
17/04  ·用于人体测量如重量、高度、力量的
17/06  ·用于打气泵的
17/08  ·用于座位或脚凳的
17/10  ·用于财物临时妥善保管的装置的例如：扎牢财物的
17/12  ··包含有可锁容器的，例如：用于接收要清洗的衣服的
17/14  ·用于门的扣牢的(用于妥善保管的容器的入17/12)；用于十字转门扣牢的
17/16  ·用于展示广告、布告、图片或类似物的装置的
17/18  ·用于冲洗或干燥人的
17/20  ·用于冲洗或干燥物品的，例如：衣服、汽车
17/22  ·用于清洁和擦亮靴或鞋的
17/24  ·用于停车计时器的(用于核对停车时间的装置入G07C1/30)

17/26  ·用于印刷，打印，签发，打字，或电传打字电报设备的(票证印刷或类似设备入17/42)

17/28  ·用于无线电设备的(电视收费系统入H04N7/16)

17/30  ·用于乐器的(录音或放音设备入G11B)

17/32  ·用于游戏、玩具、运动或娱乐的
17/34  ··依据活动部件的停止的，例如：“水果”机
17/36  ··年龄、性格或命运测算设备
17/38  ··球类游戏；射击设备
17/40  ·用于接受定货单、广告或类似物的装置的
17/42  ·用于票证印刷或类似设备的
19/00  完整的银行系统，用于收付现金或类似物，并过账到现存账户的编码卡片通过装置例如：自动出纳机(除硬币外的操作机构本身入7/00；银行记账的数据处理设备本身入G06F17/60；19/00；除零散硬币或类似物之外的硬币或纸币处理装置入G07D)〔5〕
====================

G07G  登记收到的现金、贵重物或辅币(一般数字计算入G06C、F)〔4〕
==========

1/00  现金登记器(报警指示器入3/00)

1/01  ·用于指示的零部件(一般的信息显示入G09F、G)〔4〕
1/06  ··可指示要付的钱币的〔4〕
1/08  ··有显示收入的钱币的旋转鼓轮的〔4〕
1/10  ·机械方式操作的〔4〕
1/12  ·电子方式操作的(数字数据处理方面入G06F17/60)〔4〕
1/14  ··包括一个或多个遥远站与一中心处理单元协调操作的系统（一般数据传输入H04L；从一主站选择呼叫一分站的遥测系统入H04Q9/00)〔4〕
3/00  报警指示器，例如：铃
5/00  收条给出机(给出收条的现金登记器入1/00)

====================

G08  信号装置(指示或显示装置本身入G09F；图象传送入H04N)

G08B  信号装置或呼叫装置；指令发信装置；报警装置(车辆上的信号装置入B60Q，B62D41/00；铁路信号系统或装置入B61L；自行车上的入B62J3/00，6/00；具有报警装置的保险柜或保险库入E05G；用于矿井的信号装置或报警装置入E21F17/18；传感测量元件，见G01的有关小类；交通控制系统入G08G；可视指示装置入G09；发声装置入G10；无线电或近场呼叫系统入H04B，5/00，7/00；选择装置入H04Q7/00，9/00；杨声器、传声器、唱机拾音器，或类似的机电传感器入H04R) 〔7〕
    附注
    (1)本小类还包括用于识别窃贼或使窃贼丧失能力的装置或类似装置。
    (2)本小类不包括：

    ——仅在测量或开关设备上配备的可听或可见的信号装置：

    ——用于指示规定变量超过或低于预定值的报警装置，它们被包括在G01类该变量测量的有关小类中。
    ——用于特定方法或特定类型的机器或设备的报警器，它们被包括在该方法、机器或设备的相关小类中。
    (3)本小类中，下列使用的术语具有指定的含意：

    ——“装置”还可包括其特有的器件。
小类索引
一般的信号装置或呼叫装置
    按信号的传送表征的......1/00

    按指示的状态表征的：可听的；可见的；可触的；组合的......3/00；5/00；6/00；7/00

指令发信装置......9/00

报警系统
    对一种未指定情况响应的......23/00

    对两种或两种以 上不同情况响应的......19/00

    对一种指定情况响应的：入侵；火灾；其它......13/00，15/00；17/00；21/00

    有从中心台发送的或发送给中心的......25/00，26/00，27/00

    预报警系统......31/00

测试，监控......29/00

==========

1/00  只按信号传送形式表征的信号装置
1/02  ·只用机械传送的
1/04  ·用液压传送的；用气动传送的
1/06  ··只用液压的
1/08  ·用电传送的
3/00  可听的信号装置或器件；可听的个人呼叫装置或器件(时间信号的可听指示入G04B21/00，G04C21/00)

3/02  ·只用机械传送的
3/06  ·用液压传送的，用气动传送的
3/10  ·用电传送的，用电磁传送的
3/14  ·用爆炸物的
5/00  可见的信号装置或器件，例如：个人呼叫装置或器件，座位占有状态的远程指示(时间信号显示入G04B19/00，G04C17/00，19/00，G04G9/00；字母数字式信息的显示入G09F；信号旗，旗帜入G09F)

5/02  ·只用机械传送的
5/06  ·用液压传送的；用气动传送的
5/14  ··有绕轴转动的指示器部件的，例如：铰接片、旋转叶片
5/16  ···有需要单独操作回原指示器部件的复位装置的
5/18  ··有直线移动的指示器部件的
5/20  ···有需要单独操作回原指示器部件的复位装置的
5/22  ·用电传送的；用电磁传送的
5/24  ··有绕轴转动的指示器部件的，例如；铰接片、旋转叶片
5/26  ···有需要单独操作回原指示器部件的复位装置的
5/28  ···有铰接片或臂杆的
5/30  ···有转动件或振动件的，例如：叶片
5/32  ··有直线移动的指示器部件的
5/34  ···有需要单独操作回原指示器部件的复位装置的
5/36  ··用可见光源的
5/38  ···用闪光灯的
5/40  ·用烟、火或颜色气体的(飞机喷烟写字入G09F21/16)

6/00  触觉信号系统，例如个人呼叫系统（用感觉指示时间入G04B25/02；助听装置入H04R25/00)6

7/00  包括在3/00至6/00各组中一组以上的信号装置(有音响广告的组合显示装置入G09F27/00)；包括在3/00至6/00各组中一组以上的个人呼叫装置
7/02  ·用机械传送的
7/04  ·用液压传送的，用气动传送的
7/06  ·用电传送的
7/08  ·用爆炸物的
9/00  指令发信指置，即由使用者任意发送一定数目不同指令中的一个的装置，例如；船上驾驶台对机房的指令（用于矿井的发信号装置入E21F17/18)

9/02  ·零部件
9/04  ··记录设备工作状态的装置
9/06  ··指示给定指令与执行指令间不一致的装置
9/08  ·机械的
9/10  ··用棘轮的
9/12  ··用转轴的
9/14  ·液压的；气动的
9/16  ··用棘轮的
9/18  ··靠改变流体位移的
9/20  ··靠改变流体压力的
13/00  夜盗、偷窃或入侵者报警器(车辆偷盗报警器入B60R25/10；自行车偷盗报警器入B62H5/00)

13/02  ·机械作用的
13/04  ··靠打破玻璃的
13/06  ··靠撬砸扣栓物的(报警锁入E05B45/00；保险箱上的报警器入E05G1/10)

13/08  ··靠打开的，例如：打开门、窗、抽屉、百叶窗、帘子、遮阳帘
13/10  ··靠地板、地板覆盖物、楼梯踏板、柜台或钱柜上的压力的
13/12  ··靠折断或扰动被拉直的绳或金属线的
13/14  ··靠提起或尝试移动手提物品的
13/16  ·靠干扰空气或其他流体的机械振动作用的
13/18  ·靠干扰热、光或较短波长辐射作用的；靠热、光或较短波长辐射的入侵源作用的
13/181 ··用主动辐射检测系统的〔5〕
13/183 ···靠切断辐射射束或辐射屏蔽(光屏蔽入G01V8/10)5

13/184 ····用辐射反射器的〔5〕
13/186 ····用光导的，例如光导纤维〔5〕
13/187 ···靠干扰辐射场的〔5〕
13/189 ··用被动辐射检测系统的〔5〕
13/19  ···用红外辐射检测系统的〔5〕
13/191 ····用热电敏感装置的〔5〕
13/193 ····用聚焦装置的〔5〕
13/194 ···用图像扫描和比较系统的〔5〕
13/196 ····用电视摄像机的〔5〕
13/20  ·靠液体压力的变化作用的
13/22  ·电作用的
13/24  ··靠干扰电磁场分布的
13/26  ··由于入侵者的接近引起电路的电容或电感变化的
15/00  识别、恐吓夜盗、窃贼或入侵者，或使夜盗、窃贼或入侵者丧失活动能力，如：用爆炸物(保险箱上的夜盗夹或类似物入E05G5/02)15/02  ·用烟、气或有色或有味的粉末或液体的
17/00  火灾报警器；响应爆炸的报警器(温敏元件入G01K)

17/02  ·机械作用的报警，例如：靠切断金属线
17/04  ·液压或气动作用的报警，例如：靠液体压力的变化
17/06  ·电作用的报警，例如：用热控开关（热控电开关本身入H01H37/00)

17/08  ·包含使用爆炸装置作用的
17/10  ·靠出现烟或气作用的
17/103 ··使用光发射和接收装置的〔5〕
17/107 ···用于检测由于烟造成的光散射的〔5〕
17/11  ··用检测烟或气的电离室的(利用电离效应的真空计入G01L21/30；靠测试电离的气体分析入G01N27/62)〔5〕
17/113 ···结构零部件(用于测量充入气体压力或用于检测气体的存在的放电管本身入H01J41/02)〔5〕
17/117 ··用对于特殊气体例如由火产生的燃烧物的检测装置(17/103、17/11优先；气体测试或分析一般入G01N，例如用电装置的入G01N27/00)〔5〕
17/14  ·靠出现辐射或微粒子作用的，例如：红外辐射的，离子的
19/00  响应两种或两种以上不同的意外或异常情况的报警器，例如：夜盗和火灾，异常温度和异常流速
19/02  ·响应冰的形成或预防形成的报警(指示天气情况的入G01W1/00)

21/00  未列入其它类组的响应一种指定的意外或异常情况的报警器〔7〕
21/02  ·保证人身安全的报警器〔7〕
21/04  ··响应，例如老年人的，无活动能力的报警器(21/06优先) 〔7〕
21/06  ··指示睡眠状态，例如，防打盹的报警器(响应司机丧失能力的车辆推进装置的安全装置入B60K28/06) 〔7〕   

21/08  ··响应人出现在水域中的报警器，例如游泳池；响应水域的异常情况的报警器〔7〕
21/10  ··响应灾难事件的报警器，例如，地震、龙卷风（地震入G01V1/00；指示天气的状态         入G01W1/00) 〔7〕
21/12  ··响应不希望的物质发出的报警器，例如，污染报警器(管道报警器入F17D3/01) 〔7〕
21/14  ···毒气报警器(21/16优先) 〔7〕
21/16  ···可燃气体报警器〔7〕
21/18  ·状态报警器(21/02优先) 〔7〕
21/20  ··响应湿度的报警器〔7〕
21/22  ··响应人的出现或不出现的报警器〔7〕
21/24  ··提醒报警器，例如，防丢失报警器(防止包或类似物丢失的器件入A45C13/24) 〔7〕
23/00  响应未指定的意外或异常情况的报警器
25/00  将报警的位置情况发信号给中心台的报警系统，例如：火灾或警察电信系统
25/01  ·以传输媒介为特征的5

25/04  ··用一个信号线的，例如一个闭环〔5〕
25/06  ··用电力传输线的(经由电力配电线传输信息的系统本身入H04B3/54)

25/08  ··用通信传输线的(与报警系统相结合的电话通信系统入H04M11/04)

25/10  ··用无线传输系统的〔5〕
25/12  ·手驱动的灾害报警发送装置〔5〕
25/14  ·中心报警接收器或信号器装置〔5〕
26/00  中心台顺序询问分台的报警系统
27/00  把报警情况从中心台发信号给多个分台的报警系统
29/00  信号系统或报警系统的检验或监控；操作误差的防止或校正，例如：防止未准的操作
29/02  ·连续监控信号发送系统或报警系统的〔5〕
29/04  ··检测电路的监控〔5〕
29/06  ··线路的监控，例如线路故障的信号发送(电缆线线路的故障的测试或定位一般入G01R31/02，31/08)〔5〕
29/08  ···线路干扰的信号发送〔5〕
29/10  ··信号器电路的监控〔5〕
29/12  ·信号发送系统或报警系统的间断检验〔5〕
29/14  ··检测电路的检验〔5〕
29/16  ·安全信号系统或报警系统，例如冗余系统〔5〕
29/18  ·操作误差的防止或校正(29/02，29/12优先)〔5〕
29/20  ··校准，包括自校准装置〔5〕
29/22  ···便于用手校准的装置，例如用于测试的输入或输出装置；间歇值的保持以使能够测量〔5〕
29/24  ···自校准，例如对于环境偏差或元件老化的补偿〔5〕
29/26  ····靠修正和存储基准阈值的〔5〕
29/28  ····靠改变放大器放大系数的〔5〕
31/00  以外准法或其它采用修正的历史数据的计算为特征的预报警系统〔5〕
====================

G08C  测量值，控制信号或类似信号的传输系统(流体压力传输系统入F15B；特定物理变量的传感件，见其有关小类，例如：G01的，H01的；指示器或记录器，见其有关小类，例如：G01D，G09F；将传感件的输出信号转换成不同变量的机械装置入G01D5/00；自平衡电桥入G01R；一般位置控制入G05D3/00；机械控制系统入G05G；仅传送“通/断”信号的系统，传送报警情况的系统入G08G；指令发信系统入G08B9/00；电脉冲的产生入H03K；编码、译码或代码转换，一般入H03M；数字信息的传输入H04L；从一台到另一台的选择性呼叫入H04Q9/00)〔4〕
小类索引
一般的传输系统
    电的；非电的......19/00；23/00

传送目标位置的系统......21/00

按传输方法表征的装置
    多路传输的；用无线电的......15/00；17/00

信号处理
    微分，延迟......13/00

监控，防止或校正误差......25/00

==========

13/00  影响输入和输出信号之间关系的装置，例如，微分，延迟(将传感件的输出信号传到给出非瞬时值结果的测量装置入G01D1/00；包括实际值和要求值之间比较的位置控制系统入G05D3/00；一般计算入G06)

13/02  ·产生一个信号，它是两个或两个以上信号的函数，例如：和，乘积
15/00  按使用的多路传输表征的装置，该多路传输用于在一公共通道上传输多个信号(一般多路传输入H04J)

15/02  ·同时的，即采用频分
15/04  ··载频调制的信号
15/06  ·逐次的，即采用时分
15/08  ··以传输线路中电流或电压的振幅表示的信号
15/10  ··以传辅线路中电流或电压的频率或相位表示的信号
15/12  ··以传输线路中脉冲特性表示的信号
17/00  按采用的无导线电气线路表征的信号传送装置〔6〕
17/02  ·用无线电线路〔6〕
17/04  ·用磁耦合装置〔6〕
17/06  ·用电容耦合〔6〕
19/00  电信号传输系统(17/00优先)

19/02  ·被传输的信号是电流或电压的幅度的(19/36，19/38优先)

19/04  ··用可变电阻的
19/06  ··用可变电感的
19/08  ···差动地影响两线圈的
19/10  ··用可变电容的
19/12  ·被传输的信号是交流的频率或相位的
19/14  ··用固定频率组合的
19/16  ·用脉冲传输的
19/18  ··用脉冲数可变的脉冲序列的
19/20  ···操纵电动、机电装置的，例如：步进电机
19/22  ··靠改变各个脉冲持续时间的
19/24  ··用脉冲时间偏移的
19/26  ··靠改变脉冲重复频率的
19/28  ··用脉冲代码的
19/30  ·从多个导体或通道中选择一个或多个导体或通道的传输的(19/38优先)

19/32  ··选择一个导体或通道的
19/34  ··选择多个导体或通道组合的
19/36  ·用光学装置转换输入信号的(模/数转换本身入H03M1/00)

19/38  ·用电动、机电装置的(靠脉冲操纵的入19/20；动力电机本身入H02K)

19/40  ··其中仅转子或定子带有施加信号的绕组的，例如：用步进电机
19/42  ···有三个定子极的
19/44  ···有多于三个定子极的
19/46  ··其中转子和定子都带有绕组的(有鼠笼式转子的入19/40)

19/48  ···属于具有一个三相定子和一个由恒定频率交流供电的转子的类型的，如：自动同步机，无触点式自整角机
21/00  相对于预定参照系的目标位置传送系统，例如：电传自运绘图系统(把机械参数例如力或者当时的模式转换为电信号入G06K11/00)〔5〕
23/00  非电信号传输系统，如光学系统
23/02  ·用声波〔6〕
23/04  ·用光波，例如，红外〔6〕
23/06  ··通过光波导，例如，光纤〔6〕
25/00  防止或校正误差的装置；监控装置
25/02  ·将信号从接收台发回到发射台的
25/04  ·记录传送信号的
====================

G08G  交通控制系统(指导铁路交通，保证铁路交通安全的入B61L；道路标志或交通信号的配置入E01F9/00；为交通控制而设计的雷达系统或类似系统入G01S13/91；专为交通控制而设计的声纳系统或激光雷达系统入G01S15/88，17/88)〔2〕
    附注
    本小类包括；

    ——交通犯规者的识别；

    ——交通控制的车辆位置的指示； 〔7〕
——交通控制的导航系统， 即并不在车辆中或对车辆进行自动导航的系统，而是通过传
    送给车辆的指令对车辆导航的系统〔7〕
    ——停车场空地的指示
==========

1/00  道路车辆的交通控制系统
1/005 ·包括行人导引指示器的〔5〕
1/01  ·检测要统计或要控制的交通运动(1/07到1/14优先)

1/015 ··可区别机动车和自行车的
1/017 ··识别车辆的(1/015，1/054优先)〔5〕
1/02  ··用嵌入道路的踏板的(响应车辆通过的垫板或其它传感装置入E01F11/00)

1/04  ··用光学或超声波检测器的
1/042 ··用感应或磁性检测器的〔5〕
1/048 ··用对于环境或其它条件例如在检测器处的积雪、停止的车辆等补偿的装置的〔5〕
1/052 ··有确定速度或超速的装置的〔5〕
1/054 ···对超速车辆照相〔5〕
1/056 ··有区分行驶方向的装置的〔5〕
1/065 ·计算一段道路或停车场上的车辆数的，即比较进出车辆数
1/07  ·交通信号控制
1/08  ··根据检测的车辆数或速度的
1/081 ··共同控制多个交叉口〔5〕
1/082 ···在相邻交叉口上一个周期中相同相位开始的时间的控制〔5〕
1/083 ···一个周期中各相之间分配时间的控制〔5〕
1/085 ··用自运行周期定时器的
1/087 ··交通控制的超越，例如由紧急车辆发送信号〔5〕
1/09  ·给出可变交通指令的装置(靠选择或组合各元件的可变信息指示装置入G09F9/00)

1/095 ··交通灯
1/0955···可移动的〔5〕
1/096 ··具有以一标志渐进显示时间消逝的指示器，例如绿灯时间的
1/0962··安装在车内的指示器，例如给出语音信息的指示器〔5，7〕
1/0965···响应另一车辆，例如紧急车辆的信号的〔5〕
1/0967···包括传送公路信息的系统，例如 天气、速度限制（给车辆传送导航指令入
         1/0968)〔5，7〕
1/0968···包括给车辆传送导航指令的系统〔5，7〕
1/0969····有地图形式的显示的〔5〕
1/097 ·交通控制系统的监控，例如：若两条交叉街道同时出现绿灯则给出警报
1/123 ·指示车辆的位置，例如排定的车辆的位置(给车辆传送导航指令入1/0968)〔5，7〕
1/127 ··给中心站〔5〕
1/13  ···指示器是以地图形式的〔5〕
1/133 ··在车辆内的〔5〕
1/137 ···指示器是以地图形式的〔5〕
1/14  ·指示停车场各个空地的
1/16  ·防撞系统〔2〕
3/00  海上航行器的交通控制系统(导航线路的标志入B63B22/16，51/00)〔5〕
3/02  ·防撞系统
5/00  空中航行器的交通控制系统〔2〕
5/02  ·自动着陆设备，即处理进场飞机的飞行数据以提供着陆数据的系统(配合或适于飞行器的着陆设备入B64D45/04；目视或有声的着陆设备入B64F1/18)〔5〕
5/04  ·防撞系统
5/06  ·用于地面上控制的〔2〕
7/00  同时控制两种或更多不同种类航行器的交通控制的系统〔2〕
7/02  ·防撞系统〔2〕
9/00  飞行器的交通控制系统，该航行器的种类是无关紧要的或未指定的〔2〕
9/02  ·防撞系统〔2〕
====================

G09  教育；密码术；显示；广告；印鉴
G09B  教育或演示用具；用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具；模型；天象仪；地球仪；地图；图表(用于心理技术或测试反应时间的装置入A61B5/16；比赛、运动、文娱用具入A63；放映机、放映屏幕入G03B)

    附注
    (1)本小类包括：

    ——作为教学或训练装置的模拟机，如它们给出明确的感觉，而这种感觉与学生所实际体验到的由他参与的动作产生的感觉具有类似性。
    ——建筑物、设备或类似物的模型。
    (2)本小类不包括：

    ——采用计算方法来演示设备或系统的功能的模拟机，这样的模拟机如果未列入其它类组的，则入G06。
    ——与真实的装置或机器相同的模拟机，组件归入这些装置或机器的有关小类(而不入G09)。
小类索引
一般教具
    一般工作原理
        手动或机动的......1/00，3/00

        电动的......5/00，7/00

        由问、答操作的......3/00，7/00

    模拟机......9/00

专门用途的教具
    书写、速记、描绘、绘画用；打字用......11/00；13/00

    音乐用；阅读用......15/00；17/00

    科学或技术训练用模型......23/00，25/00

    天象仪、地球仪；地图、图表......27/00；29/00

    其它教具......19/00

盲人或聋人教学和通信教具......21/00

==========

1/00  采用用来形成或带有符号、标志、图形或类似物的部件的手动或机械操作的教学用具，上述部件的一种或多种特殊方式进行排列或适合于这样的排列(猜谜入A63F9/00；一般广告或显示入G09F)

1/02  ·具有携带或适合于携带的部件的支座
1/04  ··每一个部件带有单个的符号或单个的符合组合
1/06  ···可连接或安装在支架上的
1/08  ····应用磁铁
1/10  ····应用插销或插孔
1/12  ····应用类似环的紧固件(临时用环或线卷形物件将板片固定在一起的入B42F3/00，5/00)

1/14  ····部件可滑动地装在支座上
1/16  ··每一个部件带有多个不同的符号、标志或多个符号、标志的组合，每一次只使用每个部件的一个符号、标志或它们的组合
1/18  ···部件可为转动的
1/20  ····平行于转动轴的表面上带有符号
1/22  ····垂直于转动轴的表面上带有符号
1/24  ···易弯曲带状部件，例如：循环带
1/26  ···排列成扇形的部件
1/28  ···可滑动的部件
1/30  ··其中部件适用于与支座相配合排列形成符号(无特殊支座的入1/40)

1/32  ·由无特殊支座组成的部件
1/34  ··相邻部件之间不严格安装的
1/36  ··部件可由对应的凸台或凹槽连接的
1/38  ··部件可依靠磁性连接
1/40  ··按合适排列构成符号或标志
3/00  以问答方式工作的手动或机械操作的教具(电操作的入7/00；一般广告或显示入G09F)

3/02  ·对提出的问题要求学生构思答案或学生提出问题由机器给予答案的形式
3/04  ··图表型式的(掩模的入17/02)

3/06  ·复选答案式，即对提出的问题给出一系列的答案并从中选出一答案
3/08  ··图表形式的(具有一组答案通用于多个问题的入3/12)

3/10  ··其中一组答案通用于多个问题的
3/12  ···图表形式的
5/00  电操作的教具(以问答方式工作的入7/00；模拟机入9/00；一般广告或显示的入G09F)〔2〕
附注
    5/08组优先于5/02至5/06组。〔2〕
5/02  ·对教材给予目视显示，例如：用电影胶卷
5/04  ·对教材给予可听显示(打印或书写字符的阅读和辩认入G06K9/00；录音或重放入G11B)

5/06  ·对教材给予视听显示
5/08  ·为多个学习(辅导)站提供各自的信息显示〔2〕
5/10  ··所有学习(辅导)站能够同时显示相同信息(5/14优先)〔2〕
5/12  ··各个学习(辅导)站能够同时显示不同的信息(5/14优先)〔2〕
5/14  ··提供教师与学生各自的通信〔2〕
7/00  以问答方式工作的电操作的教具或设备(机械操作的入3/00；计算装置入G06F)

7/02  ·对提出的问题要求学生构思答案或者学生提出问题由机器给予答案的形式
7/04  ··能按错误答案来修改教学程序为特点的，例如：重复提出问题，给予进一步解释
7/06  ·多个选择答案式，即对提出的一个问题给予一系列的答案，并从中选出一答案
7/07  ··对多个学习(辅导)站提供各自问题的显示〔2〕
7/073 ···所有学习(辅导)站能够同时显示相同的问题〔2〕
7/077 ···各个学习(辅导)站能够同时显示不同的问题〔2〕
7/08  ··能按错误答案来修改教学程序为特点的，例如：重复提出问题，提供进一步信息
7/10  ··其中一组答案通用于多个问题的
7/12  ···能按错误答案来修改教学程序为特点的，例如：重复提出问题，给予进一步解释
9/00  供教学或训练用的模拟机(武器用的入F41；计算方面的入G06)

9/02  ·用于教授车辆或其它航行器的控制
9/04  ··用于教授陆地车辆的控制
9/042 ···在真实车辆中提供模拟(9/052，9/058优先)〔5〕
9/048 ···从远处可以观看并且操纵的模型(9/052，9/058优先)〔5〕
9/05  ···从模拟车辆中向外看(9/052，9/058优先)〔5〕
9/052 ···以提供记录或测量受训人的演习为特征的(心理技术学装置，例如用于车辆驾驶员的入A61B5/16，5/18)〔5〕
9/058 ···用于教授脚踏车或机动脚踏车的控制〔5〕
9/06  ··供船、艇或其它水运工具控制教学的〔2〕
9/08  ··用于教授飞行器控制的，例如：连接指令的教练机
9/10  ···用模拟飞行一或者把发动机产生的力施加给飞行器的使用者(9/28优先)〔5〕
9/12  ···飞行器模拟机的运动系统〔5〕
9/14  ····由流体驱动的活塞或油缸柱塞控制的〔5〕
9/16  ···通过仪器或报警指示模拟或飞行器状况或环境条件〔5〕
9/18  ····发动机或燃料供应的状况〔5〕
9/20  ····飞行器姿态的模拟或指示〔5〕
9/22  ···包括飞行器声音模拟〔5〕
9/24  ···包括模拟飞行路程的显示或记录〔5〕
9/26  ···无线电导航的模拟〔5〕
9/28  ···杆力或类似的模拟〔5〕
9/30  ···从飞行器向外观看的模拟〔5〕
9/32  ····靠投影图像(9/36优先)〔5〕
9/34  ····靠阴极射线屏幕显示(9/36优先)〔5〕
9/36  ····夜间或减低能见度飞行的模拟〔5〕
9/38  ·····跑道轮廓或着陆灯的模拟〔5〕
9/40  ···航空雷达的模拟〔5〕
9/42  ···在模拟飞行训练期间行驶在陆面或水面上的飞行器、飞行器模拟机、或与其相连的装置〔5〕
9/44  ···在一个没有路程限制的飞过大气层的真实飞行器中提供模拟〔5〕
9/46  ···该飞行器是直升飞机〔5〕
附注
    分在9/46组中的发明如果重要也分在9/08组中其它合适的分组中〔5〕
9/48  ···从远处可以观看并且操纵的模型〔5〕
9/50  ···自动指导飞行过程〔5〕
9/52  ··用于教授外层空间飞行器的控制〔5〕
9/54  ·雷达的模拟(9/40优先)〔5〕
9/56  ·声纳的模拟〔5〕
11/00  手写、速记、描绘或绘画教具
11/02  ·手指、手或臂的支承装置
11/04  ·纸张或(纸)板导引器；描图表格（绘图用样板入B43L13/20)

11/06  ·包括使用透明或半透明描绘材料的器具，例如：习字贴
11/08  ·速记教具
11/10  ·绘画教具
13/00  打字教具
13/02  ·模拟实践的键盘设备(音乐教学用的入15/08)

13/04  ·连接打字机、电传打字机或类似设备使用的装置
15/00  音乐教具(节拍器入G04F5/02)

15/02  ·给出音符指示的板或类似装置
15/04  ··有发音器的
15/06  ·练习或加强指力或臂力的装置；保持手指或手臂演奏时在适当位置的装置(教授打字用的入13/00；体格锻练用的发展或加强肌肉的练习器械入A63B21/00，23/00)15/08  ·实习键盘(教授打字用入13/02)

17/00  阅读教具(口形读法教具入21/06)

17/02  ·行指示器或其它指引器或掩模
17/04  ·提高阅读速度用；阅读速度控制
19/00  不包括在本小类的其它主组中的教具(瞄准射击的教学或实践器械入F41G3/26)

19/02  ·计数、计算(算盘入G06C1/00)

19/04  ·说话(对教材可听显示的入5/04)

19/06  ·外语(对教材具可听显示的入5/04)

19/08  ··打字或写字用具，例如：课本，两种语言文字的组合，图表
19/10  ·制模型
19/12  ·读时
19/14  ·交通措施，例如：交通规则
19/16  ·车辆及其它航行器的控制(模拟机入9/02)

19/18  ·会计或经济学
19/20  ·针线活
19/22  ·游戏，例如：纸牌游戏
19/24  ·工具的使用
19/26  ·点划电报代码〔2〕
21/00  教授盲人、聋人、或哑人或与盲人、聋人或哑人通信(教材的可听显示入5/04；用其它种类的感觉代替直接视听感觉的装置和方法入A61F9/08，11/04；仪表读数或颜色可听指示入G01D7/12；盲人用手表入G04B25/02；用于阅读或识别打印或书写字符的方法或装置入G06K9/00；语言分析辩别入G10L；录音和重放本身入G11B)〔2，4〕
21/02  ·Braille盲文书写装置(Braille盲文打字机入B41J3/32)

21/04  ·与聋人盲人对话的装置
21/06  ·唇读法教具
23/00  科学、医学或数学用的模型，例如：用于演示的具有真实尺寸的装置（具有玩具性质的入A63H)

23/02  ·数学的(静力学或动力学用入23/08)

23/04  ··几何、三角、投影或透视用的(用于勘测的入25/06)

23/06  ·物理学的
23/08  ··静力学或动力学用
23/10  ···固体的
23/12  ···液体或气体的
23/14  ··声学的
23/16  ··热学的
23/18  ··电学或磁学的
23/20  ··原子物理学或核子学
23/22  ··光学的
23/24  ·化学的
23/26  ·分子结构；晶体学的
23/28  ·医学的
23/30  ··解剖模型(牙科关节入A61C11/00)

23/32  ···有可动部分
23/34  ···有可拆部分
23/36  ·动物学的
23/38  ·植物学的
23/40  ·地质学的
25/00  23/00组不包括的其它用途的模型，例如：演示用的原尺寸装置(交通工具及其轨道模型、具有玩具性质的模型入A63H)

25/02  ·工业生产过程的；机器的
25/04  ·建筑物的
25/06  ·勘测用；地理学用，例如：地形模型(地球仪入27/00；地图入29/00)

25/08  ·具有布景效果的，例如：树木、岩石、水面(舞台用的入A63J1/00)

27/00  天象仪；地球仪
27/02  ·大地地球仪；太阳系仪
27/04  ·星图
27/06  ·天体地球仪
27/08  ·地球仪(天体地球仪入27/06)

29/00  地图；平面图；图表；示意图，例如：路线图(星图入27/04；地图固定或支承装置入A47B97/02；计算用入G06G1/14、1/16；显示板入G09F)

29/02  ·分部的
29/04  ··分部安排成可折叠的单张或多张的形式
29/06  ·带式的，例如：环带式
29/08  ·吊挂或类似形式的地图
29/10  ·地图定点或座标位置指示器：地图阅读辅助装置(光投影器本身入G03B)

29/12  ·地形图(地形模型入25/06)

29/14  ·地方时间表
====================

G09C  用于密码或涉及保密需要的其它用途的编码或译码装置(保密通信入H04K；用于传输保密数字信息的装置入H04L9/00)

==========

1/00  通过对符号或符号组进行转换或者按照预定的系统用另外的符号来替代，将所给出的符号序列，例如：可理解的原文，交换成不可理解的符号序列的装置或方法(密码打字机入3/00)

1/02  ·应用图表式编制的密码
1/04  ·应用符号载体或指示器相对于由置换码或键所确定的位置作相对移动，由此给出适合于原文的明的或密写的代码
1/06  ·由相应的符号组成明的原文的各单元和由相应的符号组成的密码的各单元连接起来运转，当器械运转时这些连接件自动地和连续地以编码或键构件置换
1/08  ··机械的连接
1/10  ··电的连接
1/12  ···由装有触点的置换圆盘构成的
1/14  ··包含可拆的或可互换的编码数字，例如：主盘带，穿孔卡
3/00  编制或破译密码原文的打字机(使用的记录载体入G06K)

3/02  ·利用辅助的键或键盘作用到原来的键或键盘上
3/04  ·当操作时，在键和活字杆之间的运转的连接件自动地和连续地被编码或键构件所置换
3/06  ··机械的连接
3/08  ··电的连接
3/10  ··包含可拆的或可互换的编码构件，例如：主盘带，穿孔卡
5/00  以上各组不包括的译成密码的器械或方法，例如：包括如设计、书写或打印的文电图表数据的隐蔽或变形
====================

G09D  铁路用或类似用途的时间表或计费表；长期使用的日历(日历框入B42D5/04；机械驱动的时钟机构入G04B；包括计算装置的入G06C)

==========

1/00  铁路用或类似用途的时间表或计费表；其辅助指示或读出装置(实质上结合地图或路线图的入G09B；铁路路线图表入G09B；显示装置，例如：铁路指示器板入G09F)

3/00  长期使用的日历
3/02  ·带有可互换的有标记构件
3/04  ·在日历中装有可移动标记的构件
3/06  ··带有可转动的构件
3/08  ···圆盘形的
3/10  ··具有带形的构件
3/12  ·电操作的
====================

G09F  显示；广告；标记；标签或名牌；印鉴(显示壳体入A47F；按特殊或不寻常的光效应区分的设计或图案，例如，转换变化的入B44F1/00；路标或交通信号的配置入E01F9/00；一般照明装置入F21；控制光束的装置入G02F1/00；可见信号装置或设备入G08B5/00；交通控制系统入G08G；对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的设备或电路入G09G；多个光源组成的静态指示设备入H01J、K、L，H05B33/12)

    附注
      (1) 本小类中，下列使用的术语具有指定的含义：

         “标记”用于表示使得某物体能够被识别的一种标志或指示，所显示的信息即使它在闪光也是不变的；包括诸如发光的或反光的广告招贴板，安全装置〔3〕
  (2) 注意大类B81及小类B81B类名后面与“微结构装置”及“微结构系统”有关的附注。〔7〕
小类索引
信息和广告
    陈列的样品......5/00

    具固定信息
        说明卡片；标签或签条；标记，印板，字符......1/00；3/00；7/00

    具可变信息
        部件的组合；整个信息的移动......9/00；11/00

    照明的标记；发光的广告......13/00

    招贴和广告的牌架；板；旗帜；商品；其它......15/00；17/00；23/00；19/00

广告的制作
    可动的；可听的；

    视听的......21/00；25/00；27/00；

    其它......19/00

==========

1/00  纸板或类似的用可折叠的或柔韧的材料制成的说明卡片
1/02  ·单张的平直卡片
1/04  ·可折叠的卡片
1/06  ··三维竖立的(1/08优先)

1/08  ·全部或部分模仿实物的式样，例如：要宣传的商品式样
1/10  ·说明卡片的支座或固定架
1/12  ··框架
1/14  ··立柱式的
3/00  标签、签条、或类似的辩认或指示装置(奖章或像章入A44C3/00；标签的制作入B31D1/02；临时装在一起的纸片入B42F；贴标签的入B65C；为了能够探测物体而联结到或结合在物体上的示踪物入G01V15/00；记录载体上的标签入G11B23/38)；印鉴；邮资凭条或类似邮票的
3/02  ·形式或结构(积层的产品入B32B)

3/03  ··保险印鉴
3/04  ·由标签材料本身使之固定的或拴牢的，例如：热粘(单独粘结层入3/10)

3/06  ··依靠夹紧作用(单独的夹子入3/16)

3/08  ·不用标签材料本身使之固定或拴牢的
3/10  ··用粘结层
3/12  ··用针、钉或类似的物件
3/14  ··用绳、带、链或线
3/16  ··用夹子
3/18  ··标签的外壳、框架或盒子
3/20  ···可调、可拆或可互换的标签
5/00  陈列样品的装置
5/02  ·便于携带的样品盒
5/04  ·样品卡；样本(附带可拆掉的卡片，纸条和网状的商品包装入B65D73/00)

7/00  标记，名牌或号牌，字母，数字或符号（车辆登记号牌入B60R13/10)；面板或牌(说明卡片入1/00；可变信息的指示设备入9/00，11/00；照明的标记入13/00；通知或广告牌入15/00) 〔7〕
7/02  ·应用易拆件连接或构成符号的标记、面板、板或牌
7/04  ··应用或适用于磁装置固定的部件
7/06  ··应用或适用于插销和插孔固定的部件
7/08  ··应用或适用于槽、轨或缝固定的部件
7/10  ···可滑动地安装
7/12  ··应用或适用于自粘合、湿气、吸附、慢干粘胶或类似的固定的部件
7/14  ··符号连接或构成部件的结构特征
7/16  ·适用于永久固定于支承上的字母，数字或其它符号
7/18  ·连接标记、面板、板或牌到支承结构上的装置
7/20  ··用于可调的安装
7/22  ··用于可转动或摆动的安装，例如：依靠风力旋转的牌
9/00  采用选择或组合单个部件在支架上建立信息的可变信息的指示装置（其中可变信息永久性的连接在可动支架上的入11/00；光导入G02B6/00；算盘入G06C1/00；计算尺入G06G1/00滑动尺入G06G1/00)

9/30  ·由组合单个部件所形成的符号所需的字符或字符组(许多电极组成的板，以每个单元控制从独立光源来的光，如电—光，磁—光单元本身入G02F1/00)

9/302 ··以单个部件的几何排列或形式为特征的〔7〕
9/305 ··为光纤未端的(9/302优先) 〔7〕
9/307 ··为白炽灯丝(9/302优先； 白炽灯板包括由许多单个的白炽物体组成的板本身入        H01K9/00)〔3，7〕
9/313 ··为气体放电装置(9/302优先；气体放电板包括由许多放电的间隙组成的放电板本身入H01J17/49)〔3，7〕
9/33  ··为半导体装置，例如：二极管(9/302优先；半导体集成电路包括由用发射光的元部件构成的半导体集成电路本身入H01L27/15)〔3，7〕
9/35  ··为液晶的(9/302优先；液晶材料入C09K19/00) 〔7〕
9/37  ··为可移动的元件(9/302优先)〔3，7〕
9/38  (转入9/305， 包括在9/30) 〔7〕
9/40  ·从许多并排字符中选取所需的字符，例如：在共用的承托板上
9/46  ·从许多按前后排列的字符中选取所需的字符
11/00  可变信息的指示设备，其中全部信息永久性的连接到可移动的支架，支架将它带至陈列地点(应用静态的方法表现可变信息入9/00；带有连续地或间歇地移动商品的装置的陈列橱或陈列室入A47F3/08)

11/02  ·陈列部件固定于可转动的构件上，例如：圆筒、心轴
11/04  ··部件固定于可转动的圆盘上
11/06  ··刚性板或卡片的部件(在可转动的圆盘上的入11/04)

11/08  ··柔性片材的部件(在可转动的圆盘上的入11/04)

11/10  ··电控的
11/12  ·用循环带、链或类似机构携带的陈列部件
11/14  ··刚性片、板、卡片或类似式样的部件
11/15  ··柔韧片材的部件
11/16  ··电控的
11/18  ·采用非循环的带或链或类似式样携带的陈列部件
11/20  ··刚性片，板，卡片或类似式样的部件
11/21  ··柔韧片材的部件
11/22  ··电控的
11/23  ·广告或陈列品组成旋转构件的一部分，例如：在圆桶或圆盘上的穿孔，打印，或透明物的形式
11/235 ··电控的
11/24  ·广告或陈列品组成移动带的一部分，例如：穿孔，打印或透明物的形式
11/26  ··循环带的
11/28  ···电控的
11/29  ··除循环带外其它的带
11/295 ···电控的
11/30  ·陈列部件从存贮处一件一件的送到陈列位置
11/32  ··带或链构成的传送装置，例如：循环带或链
11/34  ··电磁体构成的传送装置
13/00  有照明的标记；发光广告(9/00，11/00优先；应用静态方法表现可变信息的一般显示的控制入G09G)

13/02  ·前面有人工光源照明的标记，面板或牌
13/04  ·后面有照明的标记，面板或牌
13/06  ··用单个的剪裁符号或剪影，例如：穿孔的标记
13/08  ··用半透明层和非半透明层(液晶显示板的背照明入G02F1/13357) 〔7〕
13/10  ···用透明物质
13/12  ··当光源经透镜或反射镜照明标记，符号，图案或其它信息时方为可见
13/14  ··用反射镜装置
13/16  ·由反射部件或反射面形成的或组合的标记，例如：三角形的或其它几何形状的警告标记
13/18  ·边缘照明标记
13/20  ·具发光面或发光零件(发光材料入C09K11/00；用发光光源入F21K2/00)

13/22  ··电发光的(电光源本身入H05B33/00)

13/24  ·用充液体的管或类似物，例如：起泡的液体
13/26  ·由放电管构成的标记(选择照明入9/00)

13/28  ·由灯丝型灯泡构成的标记(选择照明入9/00)

13/30  ·具移动的光源，例如：旋转的发光管
13/32  ·具移动的光学部分或零件，例如：镜子
13/34  ·具与可动构件配合的光源，例如：用快门开闭光源(广告或陈列品连续或断续移动的装置入11/00) 〔7〕
13/36  ··与旋转屏幕装置配合的
13/42  ·具有由非可见辐射激发的光源（阴极射线图象显示管入H01J31/10；带有用阴极射线激发的发光屏的灯入H01J63/06)

13/44  ·气体光源
13/46  ·烟火广告
15/00  通告、招贴、广告等张贴用的牌、揭示板、柱或类似的构造物
15/02  ·广告、招贴等用的
17/00  旗；旗帜；安装架(专门适用于或安装供贮存和重复放出和重新贮存为目的，提供各种长度的材料入B65H75/34)

19/00  其它类组未包括的杂项广告或显示装置
19/02  ·配有可动显示构件的
19/04  ··由门的开或关操作的，例如：店门
19/06  ··书写用具
19/08  ··有可动部分的类似有生命形式玩偶、面具或其它表示物(具有玩具性质的入A63H)

19/10  ··表演广告产品动作的装置
19/12  ·应用特殊的光学效果(以特殊灯光效果为特征的设计或图案入B44F1/00，例如：可变的图片入1/10) 〔7〕
19/14  ··按观察者观察方向不同而显示不同的标记
19/16  ··包括使用镜子
19/18  ··包括光学投影装置的使用，例如：投影在云上的象(投影设备本身入G03B)

19/20  ··利用彩色的混合效应
19/22  ·道路、墙或类似的表面上的广告或显示装置，例如：照明的(一般照明标记入13/00)

21/00  活动的目视广告
21/02  ·利用人或动物为载体的
21/04  ·利用陆上的交通工具
21/06  ·利用飞机、飞船、气球或风筝
21/08  ··安排在飞机上的广告
21/10  ···被照明的
21/12  ··由飞机拖引的广告(风筝本身入B64C31/06)

21/14  ···被照明的
21/16  ··空中写字的(用于空中写字的飞机入B64D1/20)

21/18  ·利用船只或其它浮动装置
21/20  ··被照明的
21/22  ·从车辆上散发小册子或类似的广告材料的装置(从飞机上分发的装置入B64D1/00)

23/00  在特殊物品上或特殊物品中的广告，例如：烟灰碟、信箱(车辆上的或车辆中的入21/00；商品的容器、包装部件或带有辅助装置包装或提供显示物品的包装入B65D)

23/02  ·由商品运转显示的广告
23/04  ··被照明的
23/06  ·饭店、商店、办公室用品上的广告(纸制品上的入23/10)

23/08  ··餐具上的
23/10  ·纸制品上的，例如：小册子、报纸
23/12  ··卫生纸上的
23/14  ·玩具、游戏、猜谜或类似装置上的
23/16  ·时钟上的，例如：用时钟机构控制的
25/00  有声广告(一般的录音或重放入G11B；扩音系统入H04R27/00)

27/00  组合视听的广告或显示，例如：用扩音系统
====================

G09G  对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路(一般照明入F21；显示电变量或波形的装置入G01R13/00；用于光束控制的设备或装置入G02F1/00；以目视方法指示时间入G04B19/00，G04C17/00，G04G9/00；计算机和外围设备之间传输数据的装置入G06F3/00；�发出可见信号的装置或设备入G08B5/00；交通控制系统入G08G；显示、广告、标记入G09F，例如：由若干分离源或光控的光电池结合而成的静态指示装置入G09F9/00；由若干光源的组合而构成的静态的指示装置入H01J，K，L，H05B33/12；指示结果的脉冲记数器中的电路入H03K21/18；一般的编码，解码或变码入H03M；用代表图像或图形部分的电信号来重现图像或图形，以及靠扫描原图来产生的入H04N)〔3，4，5〕
    附注
    (1)本小类包括指示器的控制台，即为达到显示的目的用于处理控制信号的设备或电路，例如：对控制信号的呼叫、接收、存储、再生、编码、译码、寻址。〔3〕
    (2)本小类不包括指示装置的结构，例如：面板或者管子本身，或单个光源的组件，它们被分入有关的小类，例如：H01J，K，L，G02F，G09F，H05B。〔3〕
    (3)与H04N相反，本小类只限于采用非连续的亮度值的设备，例如：可见的与不可见的；H04N所含的是表征连续亮度值的显示装置。〔3〕
    (4)视觉效应可由以下方法产生：用电子束扫描发光屏、直接控制光源、将来自控制的光源的光线投射到安装在支架上的字符、符号及其部件上，或用电、磁或声控制来自独立光源的光线参量。〔3〕
==========

1/00  仅考虑与阴极射线管指示器连接的控制装置或电路(阴极射线示波器入G01R13/20，电视入H04N)〔3〕
1/02  ·存储器电路(1/06至1/26优先)〔3〕
1/04  ·偏转电路〔3〕
1/06  ·用单束射线管(1/26、1/28优先)〔3〕
1/07  ··结合有光栅扫描和书法显示的〔3〕
1/08  ··射线束直接跟踪字符，被显示的信息控制偏转在两个空间座标方向上随时间而变化的，例如：按直角座标系〔3〕
1/10  ···偏转信号主要用数字装置产生，例如：逐渐增大〔3〕
1/12  ···偏转信号主要用模拟装置产生〔3〕
1/14  ··跟踪图形的射线束与被显示的信息无关，被显示的信息确定图形的相应部分变成可见的或不可见的〔3〕
1/16  ···直角座标的图形扩展到屏幕的全部区域，即电视型光栅〔3〕
1/18  ···仅包含单个字符的小的局部图形，步进至下一个字符的位置，例如：直角座标或极座标，或编成星形的〔3〕
1/20  ·应用多射线束管(1/26、1/28优先)〔3〕
1/22  ·应用能从许多字符中选择完整字符的管子〔3〕
1/24  ·应用能够选择单个成分以组合成字符的管子〔3〕
1/26  ·应用存储管〔3〕
1/28  ·应用彩色管〔3〕
3/00  仅考虑与除阴极射线管以外的目视指示器连接的控制装置和电路(一般光学扫描入G02B26/10)〔3〕
3/02  ·采用在屏幕上跟踪或扫描光束的〔3〕
3/04  ·用于从许多字符中选取单个字符或用个别的元件组合构成字符显示单个字符，例如：分段〔3〕
3/06  ··采用受控光源
3/08  ···用白炽灯丝〔3〕
3/10  ···用气体管〔3〕
3/12  ···用电发光元件(应用有荧光屏的阴极射线管入1/00)〔3〕
3/14  ····半导体器件，例如：二极管〔3〕
3/16  ··采用控制独立光源的发光〔3〕
3/18  ···应用液晶〔3〕
3/19  ···用电致变色装置〔5〕
3/20  ····用于显示许多字符的组合，例如：用排列成矩阵的单个元件组成系统构成的页面〔3〕
3/22  ··用可控制光源〔3〕
3/24  ···用白炽灯丝〔3〕
3/26  ····给出移动标志的状态〔3〕
3/28  ···用发光的气体放电面板，例如：等离子体〔3〕
3/282  ····用直流(DC)面板〔7〕
3/285  ·····用自扫描的〔7〕
3/288  ····用交流面板〔7〕
3/29   ·····用自移位板〔5〕
3/30  ···用电发光面板〔3〕
3/32  ····半导体的，例如：二极管〔3〕
3/34  ··采用控制从独立光源的发光〔3〕
3/36  ···应用液晶〔3〕
3/38  ···用电致变色装置〔5〕
5/00  阴极射线管指示器及其它目标指示器通用的目视指示器的控制装置或电路(一般图像数据的处理或产生入G06T)〔5〕
5/02  ·以显示色彩的方式为特征的〔5〕
5/04  ··用与彩色显示接口的电路〔5〕
5/06  ··用彩色调色板，例如查阅表〔5〕
5/08  ·光标电路〔5〕
5/10  ·亮度电路〔5〕
5/12  ·显示器与其它装置，例如其它显示器、录相圆盘放像机的同步〔5〕
5/14  ·多视见区的显示〔5〕
5/16  ·右至左语言的显示〔5〕
5/18  ·光栅扫描显示的计时电路(专适于电视的入H04N)

5/20  ·功能发生器电路，例如圆发生器〔5〕
5/22  ·以用字符代码存储器从代表字符或标记的编码信号得来的显示控制信号，来显示各字符或标记为特征的 (5/42优先)〔5，7〕
5/24  ··单个字符图形的产生〔5〕
5/26  ···用于改变字符尺寸的，例如：倍宽、倍高
5/28  ···用于增强字符形状的，例如使变平滑〔5〕
5/30  ··显示特性的控制〔5〕
5/32  ··有控制显示位置的装置〔5〕
5/34  ·用于滚动或卷动的〔5〕
5/36  ·以显示各图形为特征的，例如用位映像存储器 (5/42优先)〔5，7〕
5/37  ··控制图形的细节(5/38优先) 〔7〕
5/373  ···用于修改图形尺寸的〔7〕
5/377  ···用于混合或叠加两幅或多幅图形的(5/02，5/397优先) 〔7〕
5/38  ··有控制显示位置的装置〔5〕
5/39  ··位映像存储器的控制〔7〕
5/391  ···分辨力修改电路，例如可变屏幕格式〔7〕
5/393  ···用于更新位映像存储器的内容的装置〔7〕
5/395  ···特别适用于将位映像存储器的内容转换到屏幕的装置(5/399优先) 〔7〕
5/397  ····特别适用于同时将两个或多个位映像存储器的内容转换到屏幕的装置，例如混合或叠加(5/02优先) 〔7〕
5/399  ···使用两个或多个位映像存储器，其操作按时转换，例如乒乓缓冲器〔7〕
5/40  ·以同时显示由字符代码确定的图形和其它图形或者选择显示上述两种图形中任一种图形的方式为特征的，例如用字符代码存储器、APA存储器和位映像存储器〔5，7〕
5/42  ·以使用在显示存储器内容与屏幕上的显示位置之间没有固定位置对应的显示器显示图形为特征的〔7〕
====================

G10  乐器；声学
    附注 

    (1)本类包括所有发声的器械，一般不论它们是否被认为是乐器的。
    (2)本类中，下列使用的措辞具有指定的含义：

    ——“乐器”一词不应将发单音信号的器械排除在外。
    (3)下面的大类索引用来代替小类索引，以便表示出根据下列与大多数乐器明显相关的三种基本类型的乐器对分属于不同小类的详细内容进行分组：

    ——管乐器；

    ——弦乐器；

    ——打击乐器。
    (4)有些乐器的作用原理并不是很明显地属于上述附注(3)中的三种形式中的一种，例如：G10D17/00或G10K7/00，9/00或15/04，其余所有各组都可找到明确的归属。
大类索引
声学；声波的运用
    语言的分析或合成；语言的识别......G10L

    其它类组不包括的声的传送或声的防护的方法或装置......G10K11/00，13/00

    其它类组不包括的声学......G10K15/00

管乐器
    一般特征；零部件，

    附件......G10D7/00；9/00

    管风琴，簧风琴或类似的乐器......G10B1/00，3/00

    手风琴，六角手风琴或类似的乐器；其它型式的乐器......G10D11/00；7/00

    哨子；汽笛；喇叭......G10K5/00；7/00；9/00

弦乐器
    一般特征；零部件，附件......G10D1/00；3/00

    钢琴及类似的乐器；其制造或维修用的工具或方法......G10C1/00，3/00；9/00

    其它型式的弦乐器......G10D1/00

打击乐器
     铃，拨浪鼓或类似的乐器......G10K1/00，3/00

     其它打击乐器......G10D13/00

其它特殊器械：应用未确定原理的器械；组合乐器；音乐的辅助设备
     电子乐器......G10H

     自动乐乐器......G10F

     汽笛；有振子的器械......G10K7/00；9/00

     组合乐器：钢琴和其它乐器组合的；其它组合乐器......G10C5/00，G10D15/00

     音乐的辅助设备......G10G

其它类组不包括的乐器......G10D17/00

G10B  管风琴；簧风琴(口琴或手风琴入G10D；自动操作的乐器入G10F；扩音器，拾音器或放大器与乐器的组合，电子管风琴入G10H)

==========

1/00  管风琴，簧风琴或类似风动乐器的一般设计
1/02  ·管风琴的
1/04  ··电操作的
1/06  ··流体操作的
1/08  ·簧风琴的
3/00  管风琴，簧风琴或类似乐器用的零部件或部件
3/02  ·吹气器(压气装置、吹气器本身入F04)

3/04  ·储气器
3/06  ·活瓣；管套
3/08  ·管子，例如：开口管、舌簧管
3/10  ·机械装置，例如耦合器
3/12  ·键或键盘；手控的(一般乐器的键盘入G10C3/12)

3/14  ·脚踏或脚踏板
3/16  ·膨胀室；加重音的装置
3/18  ·产生颤音装置
3/20  ·变调装置
3/22  ·电控管风琴的专用零部件，例如：所用的触点
====================

G10C  钢琴(玩具钢琴的非音乐特征入A63H5/00；自动演奏特征入G10F；扩音器，拾音器或放大器与乐器的组合入G10H)

==========

1/00  钢琴或与此相类似的有键盘的弦乐器的一般设计
1/02  ·坚式钢琴的
1/04  ·三角钢琴的
1/06  ·洋琴、小型钢琴或类似的弦乐器的
3/00  钢琴或类似乐器的零部件或附件
3/02  ·琴身
3/04  ·琴架、琴马、棒
3/06  ·谐振装置，例如：谐振弦、定音板；谐振装置的固定件
3/08  ·弦的排列
3/10  ·调弦的弦轴或拉紧装置
3/12  ·键盘；键
3/14  ··用脚操作的
3/16  ·机械装置
3/18  ··音锤
3/20  ··包括使用液压、气动或电磁装置的
3/22  ··用于三角钢琴
3/24  ··用于颤音的抖动装置
3/26  ·用于半拍或类似的限音的踏板或脚踏机构
3/28  ·变调装置
3/30  ·耦合器，例如：用于八度音的演奏
5/00  钢琴和其它乐器的组合，例如：钢琴和铃或木琴的组合
9/00  钢琴的制造和维修的专用工具或方法
====================

G10D  未列入其它类组的乐器(自动演奏特征入G10F；扩音器，拾音器或放大器与乐器的组合入G10H；不认为是乐器及其配件的发声装置入G10K)

==========

1/00  弦乐器的一般设计(钢琴或类似的具有键盘的乐器入G10C)

1/02  ·小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴等的
1/04  ·竖琴、里拉琴(Iyre)等的
1/06  ·曼陀林的
1/08  ·吉他琴的
1/10  ·班卓琴(banjo)的
1/12  ·齐特拉琴(zither)的，例如：自动竖琴(autoharp)

3/00  弦乐器的零部件或附件
3/02  ·谐振装置、喇叭筒或振动膜
3/04  ·琴马、弱音器或Capo-tastos

3/06  ·指板
3/08  ··键盘形式的(乐器的键盘一般入G10C3/12)

3/10  ·弦
3/12  ·弦的固定件，例如：系弦板、栓柱
3/14  ·调音部件，例如：弦轴；销钉；摩擦盘
3/16  ·弓，弓的导引装置；弦乐器的拨子及类似的演奏装置
3/18  ·琴托，手托或作为乐器一部分的保护件(单独的辅助器件及支座入G10G)

7/00  管乐器的一般设计(手风琴入11/00；管风琴，簧风琴入G10B；号笛入G10K)

7/02  ·空气向斜边方向流动型式的，例如：长笛，八孔直笛(recorder)

7/04  ··奥卡利那笛(Ocarina)

7/06  ·有拍簧(Rohrblatt)或振簧型式的，例如：双簧管，黑管，巴松管，风笛
7/08  ··萨克管
7/10  ·有杯状吹口型式的，例如：短号，乐队的小号，长号
7/12  ·有自由簧片(Zunge)型式的，例如：口琴，儿童小号
9/00  管乐器的零部件或附件
9/02  ·吹口；簧片
9/04  ·活瓣；活瓣控制件
9/06  ·弱音器
11/00  手风琴，六角手风琴等及其键盘(一般乐器的键盘入G10C3/12)

11/02  ·机械装置
13/00  打击乐器
13/02  ·鼓；手鼓
13/04  ·定音鼓
13/06  ·响板，铙钹，三角铃或其它单音打击乐器(铃入G10K)

13/08  ·由能发响声的条，块，叉，锣，板，棒或齿等组成的多音调乐器
15/00  各种乐器的组合(与钢琴的组合入G10C)

17/00  未列入以上各组的乐器，例如：风鸣琴(aeolian harp)，强烈振鸣的乐器
====================

G10F  自动乐器(玩具乐器的非音乐特征入A63H5/00；录音和放音入G11B；和录音或放音装置联合工作的入G11B31/02)

    附注
    本小类不包括与自动演奏无关的乐器特征，这些乐器分别入G10B、C、D、各有关小类。
==========

1/00  自动乐器
1/02  ·有键盘的钢琴
1/04  ·无键盘的钢琴
1/06  ·有弹拔的齿、片或类似件的声盒(和其它物品组合的则见有关该物品的类别)

1/08  ·打击乐器
1/10  ··钟琴(Carillon)

1/12  ·风动乐器
1/14  ··手摇风琴
1/16  ·弦乐器(钢琴入1/02，1/04)

1/18  ··用弓演奏的
1/20  ··弹拨的
1/22  ·两种或两种以上乐器组合的
3/00  键盘乐器的独立自动演奏装置
5/00  自动乐器的零部件或附件
5/02  ·机械装置
5/04  ·调音桶、片、滚筒、卷轴或诸如此类者
5/06  ··调音桶，盘或类似件的驱动或调定；调音片或类似件的缠绕，重绕或导向(一般腹板或片的制作入B65H)

====================

G10G  音乐的辅助设备(节拍器入G04F5/02；音乐教具入G09B15/00)

==========

1/00  音乐的演奏装置
1/02  ·键或指板盘用的固定或可调的和音式音符指示器
1/04  ·换调的，改编的
3/00  将声乐记录成乐谱形式，例如：乐器机械操作的记录
3/02  ·只用机械装置的
3/04  ·用电装置的
5/00  乐器的支座
7/00  其它辅助装置，例如：松香，弦，指挥棒等的独立夹持装置
7/02  ·调音音叉或类似的装置
====================

G10H  电声乐器(一般电子电路入H03)

    附注
    本小类所列的乐器，其各音符系由表演者控制的电振荡所构成，而这些电振荡经扬声器或等效的设备转变为声音振动。
==========

1/00  电声乐器的零部件(也可适用于其它乐器的键盘入G10B，C；用于产生混响或回声的装置入G10K15/08)〔5〕
1/02  ·音调频率控制装置，例如：提升，衰减；产生特殊音乐效果的装置，例如：颤音；滑音
1/04  ··应用附加调制的
1/043 ···连续调制的〔3〕
1/045 ····用电动机械装置的〔3〕
1/047 ····用声学机械装置的，例如：转动扬声器或声音偏转板〔3〕
1/053 ···只在演奏过程中〔3〕
1/055 ····用接有可变阻抗元件的开关〔3〕
1/057 ····采用包络形成电路的〔3〕
1/06  ··建立音调的谐波成分的电路
1/08  ···通过音调的组合(1/14，1/16优先；和弦入1/38；语言分析或合成本身入G10L)〔3〕
1/10  ····用于获得合唱，柔音或合奏效果的(连续调制入1/043)〔3〕
1/12  ···用于滤掉复合波形的(1/14，1/16优先)〔3〕
1/14  ···演奏过程中(演奏过程中调制的入1/053)〔3〕
1/16  ···采用非线性元件的(1/14优先；非止弦基音的产生入5/10)〔3〕
1/18  ·选择电路〔3〕
1/20  ··用于变调的〔3〕
1/22  ··用于抑制音调；优选 网络〔3〕
1/24  ··用于选择多个预置的寄存器音调的〔3〕
1/26  ··用于自动地产生一系列音调的〔3〕
1/28  ···使产生琶音的〔3〕
1/30  ···使反复发出两个音调的〔3〕
1/32  ·结构零部件〔3〕
1/34  ··开关装置，例如：电声乐器所特有的键盘或机械开关(也可适用于其它乐器的键盘入G10B，C)〔3〕
1/36  ·伴奏设备〔3〕
1/38  ··和弦的〔3〕
1/40  ··节奏的(节拍器入G04F5/02)〔3〕
1/42  ···包含音调形成电路的〔3〕
1/44  ·调谐装置〔3〕
1/46  ·音量控制〔3〕
3/00  其中由机电装置产生音调的乐器
3/02  ·应用机械断续器的
3/03  ·应用拾音装置读出记录的声波的，例如：在转盘上〔3〕
3/06  ··应用光电拾音器的
3/08  ··应用感应拾音器的
3/09  ···应用带或线的〔3〕
3/10  ··应用电容拾音器的
3/12  ·应用机械共振发生器的，例如：弦乐器或打击乐器，用机电传感器拾取它的音调，而其电信号则被进一步处理或放大，然后通过扬声器或等效的设备将它变换成声音〔3〕
3/14  ··应用机械驱动的带有拾音器的振动器的(3/24优先)〔3〕
3/16  ···应用簧片的〔3〕
3/18  ···应用弦的，例如：电吉他〔3〕
3/20  ···应用调谐交叉，棒或管的〔3〕
3/22  ··应用机 电驱动的带有拾音器的振动器的(3/24优先)〔3〕
3/24  ··与反馈装置结合的，例如：声学的〔3〕
3/26  ···应用电反馈的〔3〕
5/00  应用电子发生器产生音调的乐器(7/00优先)〔3〕
5/02  ·利用产生基音的
5/04  ··用半导体器件作为有源元件的(5/10，5/12优先)

5/06  ··由基音的倍频或分频产生音调的
5/07  ···合成复合波形的〔3〕
5/08  ··由外差法产生音调的
5/10  ·利用产生非正弦基音的，例如：锯齿波
5/12  ··用半导体器件作为有源元件的
5/14  ·应用机电谐振器，例如：石英晶体，作为确定频率的元件〔3〕
5/16  ·应用阴极射线管的〔3〕
7/00  从数据存储器合成音调的乐器，例如；计算机控制管风琴(非特指乐器的声波合成入G10K15/02，G10L)〔3，5〕
7/02  ·其中在音调波形的连续取样点上的幅值贮存在一个或多个存贮器中〔5〕
7/04  ··以变化速率读出幅值，例如按照音调、音高读出〔5〕
7/06  ··以固定速率读出幅值，利用给定值逐步改变读出地址，例如按照音调、音高读出〔5〕
7/08  ·利用计算函数或多项式近似以计算在音调波形的连续取样点上的幅值〔5〕
7/10  ··利用存贮在存贮器中的系数或参数，例如：福里叶系数(7/12优先)〔5〕
7/12  ··利用存贮在存贮器中的一组或多组参数并计算出一个或多个在先取样点的幅值的递归算法〔5〕
====================

 (应用于液压系统中的流体振荡器或脉冲发生器入F15B21/12；使用声波的反射或再辐射的系统入G01S15/00产生地震能量的入G01V1/02；发信号或呼叫装置，报警装置入G08B；一般的压电、电致伸缩或磁致伸缩元件入H01L41/00；应用超声波、声波、亚声波的传输系统入H04B11/00；扬声器、麦克风、唱机拾取头或类似的声学机电传感器入H04R)〔6，7〕
    附注
    (1)本小类包括用于在流体中产生机械振动的装置。〔6〕
    (2)本小类也包括人类听不见而动物可能听见的声音的产生。
    (3)在本小类中，下面使用的术语具有所指出的含义：

    ——“声学”和“声音”包括了涉及在亚声波、声波和超声波的机械振动的技术领域。然而，一般的机械波的产生和传送包括在小类B06B中，上述附注(1)中的除外。〔6〕
==========

1/00  由打击谐振体发生的器械，例如：铃、钟、锣、(和钟表结合的入G04B，C；钟琴入G10F1/10)

1/06  ·具有铃、板、棒或管形状的谐振器(塔上的鸣钟入1/28)

1/062 ··电操作的
1/063 ···发声构件为铃的
1/064 ····其操作或敲击机构
1/065 ·····用于定时或重复操作的
1/066 ···发声构件为管、板或棒的
1/067 ····其操作或敲击机构
1/068 ··液体或气动操作的
1/07  ··机械操作的；手铃；动物用铃
1/071 ···手铃；动物用铃
1/072 ···其操作或敲击机构
1/074 ····具有转动的钟舌或弹子的
1/076 ····用于定时或重复操作的
1/08  ··具有一般用途的零部件
1/10  ···发声构件及其安装；钟舌或其它敲击件
1/26  ···安装架；外罩
1/28  ·塔上的钟或类似件
1/30  ··其零部件或附件
1/32  ···发声构件，钟舌或其它敲击件
1/34  ···操作机构
1/36  ···消声或阻尼装置(避免或减少运动时产生的不平衡力的装置入F16F15/00)

1/38  ···支架；安装架
3/00  拨浪鼓或类似的产生声音的器械
5/00  哨子
5/02  ·超声哨子〔3〕
7/00  警报器
7/02  ·其发声构件由手或马达转动的(7/06优先)

7/04  ··用电动机转动的
7/06  ·其发声构件由流体驱动的，例如采用压缩气体
9/00  由膜或类似元件的振动而发声的器械，例如：雾号角、车辆的鸣笛或蜂鸣器(机电传感器入H04R)

9/02  ·用气体驱动的，例如：采用吸气操作的
9/04  ··用压缩气体的，例如：采用压缩空气
9/06  ··由燃爆产生的
9/08  ·用水或其它液体驱动的
9/10  ·只用机械装置驱动的
9/12  ·用电操作的
附注
    本小组不包括宽带传感器，如扬声器或传声器的结构，或用于它们的电路，它们已包括在小类H04R中〔6〕
9/122 ··用压电驱动装置的〔6〕
9/125 ···具有一组有源元件的〔6〕
9/128 ··用磁致伸缩驱动装置的〔6〕
9/13  ··应用电磁驱动装置的〔3〕
9/15  ···自断续装置的〔3〕
9/16  ··用体力产生电流的装置
9/18  ·其中的零部件，例如：灯泡、气筒、活塞、开关、外罩
9/20  ··发声构件
9/22  ··安装架；外罩
11/00  声音的发送，传导或定向的一般方法或器械；防护或减小噪声或其它亚声、声或超声波的一般方法或器械(车辆的隔音入B60R13/08；飞机的隔音入B64C1/40；隔音材料见有关的类目，例如：C04B26/00至38/00；在固定道路上噪音的衰减入E01B19/00；由公路或铁路交通产生的空气传递噪音的吸收入E01F8/00；建筑物的噪声阻隔，吸收或反射入E04B1/74；建筑声学入E04B1/99；地板的隔音入E04F15/20；一般机器或发动机、内燃机的气流消声器或排气设备入F01N；内燃机进气口的消声器入F02M35/00；抑制不需要的振动入F16F7/00至15/00；防止阀门的噪声入F16K47/02；�管道中的噪声吸收器入F16L55/02；抑制直接接触式滴流冷却器中噪声的装置入F28C1/10；武器用消声器入F41)〔3〕
11/02  ·机械式的声阻抗；阻抗匹配，例如：用喇叭筒；声学共振器〔3〕
11/04  ··滤声器〔3〕
11/08  ·不用电的扩音装置，例如：非电动扩音器(用喇叭扩音本身入11/02；聚焦扩音本身入11/26)

11/16  ·声音的阻尼方法或装置(11/36优先)〔3〕
附注
    本小组不包括用于特殊用途的声波的阻尼，它们包括在这些用途的小类中，其中对此有专门的分类条目〔6〕
11/162 ··材料的选择〔6〕
11/165 ···型片中的颗粒〔6〕
11/168 ···不同材料的多层，例如三明治结构〔6〕
附注
    就任何涉及到的层状产品来说，如果其分类在这个小组，那么其分类位置也包括小类B32B〔6〕
11/172 ··利用共振效应〔6〕
11/175 ··利用干涉效应；掩蔽声音〔6〕
11/178 ···通过电声方法再生反相的原始声波〔6〕
11/18  ·声音发送、传导或定向的方法或装置(11/02，11/36优先；医学听诊器入A61B7/02)〔3〕
11/20  ··反射装置(11/28优先)〔3〕
11/22  ··经空心管子传导声音的，例如：传声筒〔3〕
11/24  ··经固体传导声音的，例如：线〔3〕
11/26  ··声聚焦或声定向的〔3〕
11/28  ···应用反射的，例如：抛物面反射器〔3〕
11/30  ···应用折射的，例如：声学透镜〔3〕
11/32  ···以声源的形状区分的〔3〕
11/34  ···应用传感器陈列的电操纵方法，例如：波束转向〔3〕
11/35  ···应用传感器的机械操纵方法〔6〕
11/36  ·声表面波的操纵装置(电-声放大器入H03F13/00；包括电声装置的网络入H03H9/00)〔3〕
13/00  一般发出或接收声音用的喇叭筒，振动膜或类似件(机电传感器用的入H04R7/00)

15/00  其它类组不包括的声学器械〔4〕
15/02  ·声波的合成(语言的合成入G10L13/00)〔4，7〕
15/04  ·发声装置(15/02优先)〔4〕
15/06  ··应用放电的〔4〕
15/08  ·产生混响或回声的装置〔5〕
15/10  ··利用由机电或电声器件组成的时间延迟网络〔5〕
15/12  ··利用电子时间延迟网络〔5〕
====================

G10L  语言分析或合成；语言识别(计算机声音输入或输出入G06F3/16；特别适用于处理自然语言数据的数字数据处理方法或设备入G06F17/20；教授盲人、聋人或哑人或者与盲人、聋人、哑人通信入G09B21/00；电话通信入H04M)〔4，7〕
==========

附注
（1）在本小类中，需要增加与语音分类或检索方法相关的引得码。选择15/08至15/18组的引得码具有与分类符号相同的数字，但是使用一个冒号代替斜杠，并且应是不连用的。〔7〕
（2）在本小类中，需要增加小组引得码101：00。该引得码应是不连用的。〔7〕
（3）注意指南第IV章的内容，该章中规定了与应用和表示不同类型引得码有关的规则。〔7〕
3/00  （转入11/00至11/06、13/04、15/04、17/00）〔7〕
3/02  （转入21/00至21/04）〔7〕
5/00  （转入13/00、15/00、17/00）〔7〕
5/02至
5/04  （转入13/00至13/08）〔7〕
5/06  （转入15/00至17/00）〔7〕
7/00  （转入13/00、15/00、17/00、19/02）〔7〕
7/02至
7/06  （转入13/02、19/02）〔7〕
7/08  （转入15/00至17/00）〔7〕
7/10  （转入21/06）〔7〕
9/00至
9/04  （转入15/02、15/08、15/16、19/02）〔7〕
9/06  （转入15/00至17/00）〔7〕
9/08至
9/12  （转入11/00至21/06）〔7〕
9/14  （转入13/00至17/00、19/04至19/14、21/00至21/06）〔7〕
9/16至
9/18  （转入11/00至21/06）〔7〕
9/20  （转入15/24）〔7〕
11/00  不限定于15/00至21/00各组中单独一组的语音特征的测定或检测〔7〕
11/02  ·检测有无语音信号（在两路扩音电话系统中利用声音频率实现的传输方向的转换入H04M9/10）〔7〕
11/04  ·语音信号的音调测定〔7〕
11/06  ·语音信号的浊音和清音之间的鉴别（11/04优先）〔7〕
13/00  语音合成；正文-语音合成系统（电声乐器入G10H）〔7〕
13/02  ·产生合成语音的方法；语音合成设备〔7〕
13/04  ··语音合成系统的技术细节，例如合成设备结构、存储器管理〔7〕
13/06  ·语音合成设备中使用的基本语音单位；级联规则〔7〕
13/08  ·正文分析或语音合成正文以外其它参数的产生，例如语义图翻译为音素，韵律产生，重音或声调测定〔7〕
15/00  语音识别（17/00优先）〔7〕
15/02  ·语音识别的特征提取；识别单位的选择〔7〕
15/04  ·分段或字极限检测〔7〕
15/06  ·创建基准模板；训练语音识别系统，例如对说话者声音特征的适应（15/14优先）〔7〕
15/08  ·语音分类或检索（模式识别入G06K9/00）〔7〕                                                                                                                  

15/10  ··利用未知语音与基准模板之间的距离测度或失真测度〔7〕
15/12  ··利用动态编程技术，例如动态时间偏差（DTW）技术〔7〕
15/14  ··利用统计模型，例如隐藏马尔科夫模型（HMM）（15/18优先）〔7〕
15/16  ··利用人工神经网络〔7〕
15/18  ··利用自然语言模型〔7〕
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15/22  ·在语音识别过程中，例如在人机对话过程中使用的程序〔7〕
15/24  ·利用非声学特征，例如嘴唇位置进行语音识别〔7〕
15/26  ·语音-正文识别系统（15/08优先）〔7〕
15/28  ·语音识别系统的结构细节〔7〕
17/00
讲话者辨认或验证〔7〕
附注

    在17/00组中，需要增加与特征提取或训练或程序有关的引得码。选择15/02、15/06 、 15/22的引得码具有与分类符号相同的数字，但是使用一个冒号代替斜杠，并且应是不连用的。〔7〕
19/00  用于冗余度下降情形，例如在声码器中的语音分析-合成技术；语音编码或解码〔7〕
19/02  ·利用频谱分析，例如变换声码器、子频带声码器〔7〕
19/04  ·利用预测技术〔7〕
19/06  ··例如短期预测系数的频谱特征的确定或编码〔7〕
19/08  ··激励函数的确定或编码；长期预测参数的确定或编码〔7〕
19/10  ···多脉冲激励的确定或编码〔7〕
19/12  ···例如代码激励线性预测（CELP）声码器中的代码激励的确定或编码〔7〕
19/14  ··未包括在19/06至19/12组中的细节，例如增益编码、后置滤波设计、声码器结构〔7〕
21/00  为了改变语音信号的品质或其可理解性处理语音信号以产生其它可听的或非可听的信号，例如视觉信号、触觉信号（19/00优先）〔7〕
21/02  ·语音增强，例如降低噪声、消除回声（免手提电话中的回声抑制入H04M9/08；助听器入H04R25/00）〔7〕
21/04  ·时间压缩或扩展〔7〕
21/06  ·将语音转换成非可听表达形式，例如语音可视化、辅助触觉的语音处理（15/26 优           先）〔7〕
11/00至21/00组的引得表，该引得表与语音信号处理或特征提取相关。该引得表应是不连用的。〔7〕
附注
     注意指南第IV章的内容，其中规定了与应用和表示不同类型引得码有关的规则。〔7〕
101∶00  应用于语音分析、合成或识别的信号处理或特征提取方法〔7〕
101∶02  ·频谱分析〔7〕
101∶023  ··利用滤波器组〔7〕
101∶027  ··利用富里叶或沃尔什变换〔7〕
101∶04  ·倒频谱分析〔7〕
101∶06  ·波形编码〔7〕
101∶065  ··能量测定〔7〕
101∶08  ·零交叉率〔7〕
101∶10  ·矢量量化〔7〕
101∶12  ·预测技术，例如线性预测〔7〕
101∶14  ·相关技术〔7〕
101∶16  ·正交变换，例如子波（101：027优先）〔7〕
101∶18  ·基于共振峰识别的技术〔7〕
101∶20  ·基于模拟发声或听觉系统的技术〔7〕
====================

G11   信息存贮
G11B  基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存贮（以不需要通过换能器重现记录值的方式记录测量值的入Ｇ０１Ｄ；感光材料或照像处理入Ｇ０３Ｃ；电传真记录技术、电子照相技术、磁记录技术入Ｇ０３Ｇ；利用有机械标记的带子，例如：穿孔纸带或利用单元记录卡，如穿孔卡片或具有磁性标记的卡片的记录或重现设备，入Ｇ０６Ｋ；将数据从记录载体的一个带子转移到另一个带子上的入Ｇ０６Ｋ１／１８；打印来自记录载体上的数据的入Ｇ０６Ｋ３／００；产生输出数据为永久可视图象的装置入Ｇ０６Ｋ１５／００；用静态方法控制指示设备显示可变信息的装置或电路入Ｇ０９Ｇ；扫描探测仪器零部件，一般入G12B21/00；编码、译码或代码转换，一般入Ｈ０３Ｍ；将重放装置的输出耦合到无线电接收机上去的电路入Ｈ０４Ｂ１／２０；电视信号记录入Ｈ０４Ｎ５／７６、９／７９；扬声器、话筒、唱机拾音器之类的声音机电传感器或为此所用的电路入Ｈ０４Ｒ）〔7〕

    附注
    (1)本小类包括：

    ——通过在记录轨迹和换能器之间的相对运动，记录信息或重放信息；换能器直接在记录轨迹中或在重放轨迹中产生调制，或者通过此调制直接激励换能器，并且其调制的程度与被记录的信号或被重放的信号相对应；
    ——用于记录或重放信息的设备、机器及其零部件，如磁头；
    ——这种设备、机器所使用的记录载体；
    ——与这种设备、机器协同作业的其它设备。
(2)在本小类中下面使用的术语或措辞具有指定的含义：
    ——“记录载体”一词，系指诸如磁柱面、磁盘面、卡片、磁带或磁环线之类的能够永久保持信息的物体，而且通过相对于记录载体可移动的敏感元件可以将此信息读出。
    ——“换能头”一词，系包括将正弦波或非正弦波转换成为接近于记录载体表面物理条件的各种变量的任何装置，或者反之转换的任何装置。
——“近场相互作用”一词，系指利用扫描探测技术的短距离相互作用，如：头和记录载体之间的准接触或瞬时接触。〔7〕

    (3) 注意大类B81及小类B81B类名后面与“微结构装置”及“微结构系统”有关的附注。〔7〕
小类索引丷
一种型式的记录与同型重现装置相结合的
    机械型的......3/00

    磁性型的......5/00

    光学型的......7/00

    其它型的......9/00

一种型式的记录与另一不同型的重现装置相结合的......11/00

同时或有选择的不同类型的记录；同时联合或选择重现装置......13/00

非特定记录方法或重现方法的信号处理......20/00

按其记录载体的形状划分的装置......25/00

    起动、制动、驱动......15/00，19/00

    制导......17/00

换能头；记录载体......21/00；23/00

同其它设备协同作业的......31/00

编辑、索引、同步、监控......27/00

制造......3/70，5/84，7/26

其它结构件、零部件或附件......33/00

==========

3/00  应用机械切割、变形或加压产生的记录，例如：沟纹或凹槽的切割、变形或加压；通过机械传感重现的；它们的记录载体(11/00优先，通过用激光束切割或变形产生的记录入7/00，用电子束的入9/00)

3/02  ·换能头的配置(记录针，入3/44)

3/04  ··多路的、可变的、交替的换能装置
3/06  ··换能头位置的确定或指示
3/08  ··除换能、制动或停止外的使换能头相对记录载体上升、下降、横向移动的装置
3/085 ···应用自动装置的(3/095优先)〔4〕
3/09  ···仅应用手动装置的(3/095优先)〔4〕
3/095 ···为重复记录部分；为在希望的记录点开始或停止〔4〕
3/10  ··相对于记录载体，换能头或换能器的安装、支承或驱动
3/12  ···平衡、均衡或荷重操作位置的支撑，例如：横向的荷重支撑
3/14  ····利用重力或惯性作用的，例如：平衡配重(3/28优先)〔4〕
3/16  ·····可调的
3/18  ·····应用粘滞效应的阻尼
3/20  ····用弹性装置的，例如：弹簧(3/28优先)〔4〕
3/22  ·····可调的
3/24  ·····对记录载体进行减压的
3/26  ·····对记录载体进行加压的
3/28  ····给出平行于记录载体的横向偏移的
3/30  ···支撑在非工作位置上〔7〕
3/31  ····臂的结构〔4〕
3/32  ····支柱的结构或配置
3/34  ···在换能过程中的驱动或导向
3/36  ····不用沟纹的、横跨记录载体产生逐步换能的自动馈送机械，例如：用推动螺杆的
3/38  ····导向，例如：给出线性的或其它特殊寻迹特性的结构或配置
3/40  ····在换能过程中相对于固定的记录载体，换能头的驱动
3/42  ···备有换能头的适应性或互换性措施的
3/44  ·记录针，例如：兰宝石、金钢石
3/46  ··结构或式样，例如：尖端与柄的连接
3/48  ···针
3/50  ··承受记录针作用力的砧或其它支座
3/52  ··在过量压力下使计录针有输出的装置
3/54  ··存放；操纵，例如：从换能头输送到记录针及从记录针输送到换能头(针盒、针容器入B65D85/24)

3/56  ··锐化(用研磨方法的入B24B19/16)

3/58  ·记录载体或记录针的清洁，例如：刮屑或除尘(刷擦入A64B；一般清洁法入B08B)

3/60  ·记录载体的转盘(构成电动发电机转子的入H02K)

3/61  ··转盘上记录载体的振动阻尼〔4〕
3/64  ·再录，即从一种有沟的记录载体到另一个或多个相同或不相同的记录载体上转录信息
3/66  ·信息的抹除，例如：用于记录载体的再次使用
3/68  ·记录载体
3/70  ··以材料或结构的选择特征区分的；专用于制造记录载体的工艺方法或设备(涉及一般单项工艺的并且列入到其它类目的工艺方法，见有关的类目，例如：B29D17/00)〔4〕
3/72  ··沟纹结构的形成，例如：插进沟纹、退出沟纹
3/74  ···多路输出轨迹，例如：两路立体声
3/76  ···构成电影胶片的一部分
3/78  ··多路轨迹装置
3/80  ··除调制沟纹外装有换能头的辅助引导装置；部分形成非调制沟纹用于向换能沟纹转换的
3/90  ··带有“优先使用”或“不准使用”指示装置
5/00  借助于记录载体的激磁或退磁进行记录的；用磁性方法进行重现的；为此所用的记录载体(11/00优先)〔4〕
附注
    5/02至5/86各组优先于5/004至5/016各组。〔2〕
5/004 ·磁鼓信息的记录、重现或抹除(19/00优先)〔2〕
5/008 ·磁带或磁线信息的记录、重现或抹除(15/00优先)〔2〕
5/012 ·磁盘信息的记录，重现或抹除(17/00、19/00优先)〔2〕
5/016 ··应用磁泊的〔2〕
5/02  ·记录、重现或抹除的方法及其读、写或抹除的电路(定时或同步装置入27/10)〔2〕
5/024 ··抹除〔4〕
5/027 ··模拟记录〔2〕
5/03  ···偏置〔4〕
5/035 ···均衡〔4〕
5/09  ··数字记录〔2〕
5/10  ·磁头的外壳或屏蔽罩的结构或制造〔4〕
5/105 ··磁头在外壳内的安装〔2〕
5/11  ··磁头对电场或磁场的屏蔽〔2〕
5/115 ···装置在磁头之间或绕组之间的屏蔽装置(5/29优先)〔2〕
5/127 ·磁头的结构或制造，例如；电感应的〔4〕
5/133 ··具有由粒子组成的磁芯的传感头，例如：铁粉芯磁头、铁淦氧磁头〔4〕
5/147 ··具有由金属薄片组成的铁芯的，即：叠片铁芯〔4〕
5/153 ···有绕带磁芯的〔4〕
5/17  ··绕组的结构或配置〔4〕
5/187 ··与记录介质直接接触或紧密靠近的磁头表面的结构或制造；磁极片；有间隙特征的(5/265、5/31优先)〔4〕
5/193 ···磁极片是铁淦氧的〔4〕
5/21  ···磁极片是铁类金属片的〔4〕
5/23  ···有间隙特征的〔4〕
5/235 ····间隙填料的选择〔4〕
5/245 ···具有磁路磁阻控制装置的(5/255优先)〔4〕
5/255 ···具有防磨损装置的〔4〕
5/265 ··用于在同一磁迹上抹除、记录或重现的具有多个间隙的磁头的结构或制造(5/33优先)〔4〕
5/29  ··由用于多磁变的多个磁头组成的整体设备的结构或制造〔4〕
5/31  ··应用薄膜的(5/33优先)〔4〕
5/325 ··应用永久磁铁的抹除磁头(它的一般零部件入5/133至5/255)〔4〕
5/33  ··磁通敏感磁头的结构或制造（它的一般零部件入5/133至5/255)〔4〕
5/335 ···具有饱和淘汰的，例如：用于检测二次谐波、平衡磁通磁头的〔4〕
5/35  ···具有振动元件的〔4〕
5/37  ···应用电-磁器件的，例如：霍尔效应器件(5/39优先)〔4〕
5/39  ···使用磁阻装置的〔4〕
5/40  ·磁头的保护措施，例如：防御过高温度的(5/31优先；防磨损的保护，入5/255)〔4〕
5/41  ·磁头的清洁〔2〕
5/455 ·磁头的功能测试装置；磁头的测量装置(测量电或磁特性的入G01R)〔4〕
5/465 ·磁头的退磁装置(一般退磁入H01F13/00)〔4〕
5/48  ·磁头相对于记录载体的配置或安装
5/49  ··固定的安装〔2〕
5/50  ··可互换的安装，例如：更换磁头无需再调整的
5/52  ··磁头记录载体同时运动的，例如：旋转磁头(5/588优先)〔4〕
5/53  ···磁头在旋转支架上的配置或安装〔4〕
5/54  ··具有将磁头移进或移出其工作位置或穿越轨迹的设施的〔2〕
5/55  ···由磁头的位移来改变、选择或捕获磁迹的〔2〕
5/56  ··具有为调整磁头相对于记录载体的位置而移动磁头的设施的，例如：用于方位校正或磁迹定中心的手动调节器(5/54、5/58优先)〔2〕
5/58  ··具有在换能工作期间为保持磁头对准记录载体而移动磁头的设施的，例如：补偿记录载体表面的不规则性或轨迹跟踪的〔2〕
5/584 ···用于磁带上的磁迹跟踪的〔4〕
5/588 ···通过控制旋转磁头位置的（通过控制记录载体的速度的入15/467；通过控制旋转磁头的速度的入15/473)〔4〕
5/592 ·····利用压敏电阻元件支撑磁头的〔4〕
5/596 ···用于磁盘上的磁迹跟踪的〔4〕
5/60  ···磁头离记录载体的流体动力学间隙
5/62  ·按所用材料选择区分的记录载体(一般磁性材料的选择入H01F1/00；磁性薄膜入H01F10/00)

附注
    本组不包括成分、材料或方法本身；其本身列入B或C部的有关小类〔4〕
5/627 ··磁带的引头部分，例如：磁带上的或用于连接的非磁性条(结构特征入23/26)〔4〕
5/633 ··结合有完整磁迹的摄影胶片或幻灯片〔4〕
5/64  ··仅由无需粘接媒剂的磁性材料构成的〔7〕

5/65  ···以成分为特征的(5/66优先)〔7〕
5/66  ···由多层材料组成的记录载体〔7〕

5/667 ····包括软磁层的〔7〕

5/673 ····包括二层或多于二层的重复再现的〔7〕

5/68  ··由一层或多层用粘接剂均匀混合的可磁化颗粒构成的(层状制品本身入B32B)

5/70  ···在底层上的(底层本身入5/73) 〔7〕
5/702 ····按粘结剂区分的〔4〕
5/704 (转入5/73)〔7〕
5/706 ····按磁性材料的成分区分的〔4〕
5/708 ····按添加到磁层中的非磁性粒子区分的〔4，7〕
5/71  ····按润滑剂区分的〔4〕
5/712 ····按磁性粒子的表面处理或涂层区分的〔4〕
5/714 ····按磁性粒子的大小区分的〔4〕
5/716 ····按两层或多层磁性层区分的〔4〕
5/718 ·····至少在底层每一侧有一层磁性层的〔4〕
5/72  ··保护涂层，例如：抗静电的〔7〕
5/725 ···包括润滑剂的〔7〕

5/73  ··底层〔7〕
5/733 ···按添加非磁性粒子区分的〔7〕
5/735 ···按背层区分的〔7〕

5/738 ···按中间层区分的〔7〕
5/74  ·按形状区分的记录载体，例如：沿圆筒缠绕成形的片材
5/76  ··鼓形载体
5/78  ··带形载体
5/80  ··卡片状载体
5/82  ··盘状载体
5/84  ·专用于制造记录载体的方法或设备(涉及一般单项工艺的并且列入到其它类目的，见有关的类目，例如：B29、C23、C25D；将均匀磁性薄膜加到基底上去的一般设备或方法入H01F41/14)

5/842 ··用液体磁性分散物质涂敷支承层的〔4〕
5/845 ···在磁场中涂的〔4〕
5/848 ··用挤压法涂一层磁性支承层的〔4〕
5/85  ··用蒸气沉积法涂一层磁性支承层的〔4〕

5/851 ··用溅射法涂覆带磁性层支承的〔7〕
5/852 ··在磁场中定向的(5/845优先)〔4〕
5/855 ··只涂一部分磁性支承层的〔4〕
5/858 ··用电镀或化学镀产生磁性层的〔4〕
5/86  ·再录，即：将信息从一种可磁化的记录载体转录到另一种或多种相同的或不相同的记录载体上
7/00  用光学方法，例如： 用光辐射的热射束记录用低功率光束重现的；为此所用的记录载体(11/00，13/00优先)〔4，7〕
7/002  ·按载体形状区分的记录， 重现或抹除系统〔7〕
7/0025 ··用圆柱或类似圆柱形载体， 例如：截锥〔7〕

7/003  ··用薄片， 例如：带，卷盘带或半无限延伸的薄膜〔7〕

7/0033 ··用卡片〔7〕

7/0037 ··用盘〔7〕

7/004  ·记录， 重现或抹除方法； 为此所用的读，写或抹除电路〔7〕

7/0045 ··记录(7/006，7/0065优先)〔7〕

7/005  ··重现(7/0065优先)〔7〕

7/0055 ··抹除(7/006，7/0065优先)〔7〕

7/006  ··重写(7/0065优先)〔7〕

7/0065 ··用光干涉图形的记录， 重现或抹除， 例如：全息图形〔7〕
7/007 ·记录载体上信息的排列，例如：轨迹的形式〔4〕
7/013 ··用于离散信息的，即：将每个信息单元贮存在相隔一段距离的位置上〔4〕
7/08  ·传感头或光源相对于记录载体的配置或安装
7/085 ··具有将光束移入或移出其工作位置的设施的(用信息信号作调制的入7/12；控制光束位置或方向的即：折射的入G02F1/29)〔4〕
7/09  ··具有在换能工作期间为保持光束对准记录载体而移动光束或聚焦平面的设施的，例如：补偿记录载体表面的不规则性或轨迹跟踪的〔4〕
7/095 ···专用于圆盘的对准，例如：补偿偏心或摆动〔4〕
7/10  ··可互换的安装，例如：更换光头无需再调整的
7/12  ·换能头
7/125 ··为换能头所用的光束源(发光二极管入H01L33/00；半导体激光器入H01S3/19)；调制器，例如：控制光点或光迹大小或强度的装置(电-光、磁-光或声-光调制器入G02F1/00；光阑入G03B9/02)〔4，7〕
7/13  ··为换能头所用的光检测器(光检测器本身入G01J；解调光、已调制光的调制传送、光的频率变换入G02F2/00)〔4〕
7/135 ··将光束从光源引导到记录载体上去或从记录载体引导到检测器上去的装置〔4〕
7/14  ··适用于同时在多个轨迹上记录或重现的换能头(7/20优先)

7/16  ··应用滤光器的，例如：滤色器
7/18  ··应用光缝隙的
7/20  ··双记录装置，即：在此种装置中同时在同一个或相关轨迹上以两种不同形式记录信息，例如：瞬时值和平均值的记录(与电影片相结合的声记录入G03C)

7/22  ··专用于换能头制造的工艺方法或设备，例如：装配
7/24  ·按所选用的材料或按结构或按形式区分的记录载体(按载体上信息的排列区分的入7/007；光敏材料本身入G03C)〔4〕
7/26  ··专用于记录载体制造的工艺方法或设备(涉及单项工艺的方法并且列入到其它类目的，见有关的类目，例如：B29，G03)

7/28  ·再录，即：利用光学换能装置将一个光学记录载体上的信息转录到一个或多个相同的或不相同的记录载体上
7/30  ·可重写的载体(7/24优先) 〔7〕
9/00  利用3/00至7/00的任一主组均未包括的方法或装置进行记录或重现；为此所用的记录载体(11/00优先)〔4，7〕
附注
   在本组中， 9/12组优先于9/02至9/10的各组。〔7〕
9/02  ·应用铁电记录载体的；为此所用的记录载体
9/04  ·应用具有可变电阻记录载体的；为此所用的记录载体
9/06  ·应用具有可变电容记录载体的；为此所用的记录载体(9/02优先)

9/07  ··重现电容性信息的换能头〔4〕
9/08  ·应用静电电荷注入的；为此所用的记录载体
9/10  ·利用电子束的；为此所用的记录载体(9/08优先)〔4〕
9/12  ·用近场相互作用的； 为此所用的记录载体〔7〕
9/14  ··用显微探测装置的〔7〕

11/00  利用列入3/00至7/00的不同主组的或列入主组9/00的不同小组的方法或装置在同一记录载体上进行记录或重现的；为此所用的记录载体〔7〕

附注
   在本组中， 11/24组优先于11/03至11/10的各组。〔7〕
11/03  ·用非机械方法产生变形进行记录的，例如：用激光，粒子束〔4〕
11/05  ··用电容性装置进行重现的
11/06  ··通过机械换能进行重现的〔4〕
11/08  ··用电荷充电或用电阻变化或用电容变化进行记录的
11/10  ·使用借助于激磁或退磁进行记录的〔4，7〕
11/105 ··使用光束或磁场进行记录或使用光束进行重现的， 例如： 光感应的热-磁记录，克耳效应重现〔7〕

11/11  ··不使用光束而使用其他射束进行记录的〔7〕

11/115 ··不使用光束而使用其他射束进行重现的〔7〕

11/12  ·用光学装置进行记录的(11/03优先)〔4〕
11/14  ··带有用磁装置进行重现的
11/16  ·用机械切割、变形或加压进行记录的
11/18  ··带有用光学装置进行重现的
11/20  ··带有用磁装置进行重现的
11/22  ··带有用电容性装置进行重现的〔4〕

11/24  ·使用借助于近场相互作用进行记录的〔7〕
11/26  ··用显微探测装置的〔7〕
13/00  用包括在不同主组中的方法或装置同时或有选择地进行记录的；为此所用的记录载体；由此同时或有选择地进行重现的〔7〕

附注
（1） 本组包括具有至少两种包含两种不同方法或装置或两种不同的物理特性的记录信息的方法的装置，在同一记录载体上相同或不同的位置进行或同时或有选择地进行重现的〔7〕

（2） 被用来仅改变一种主要特性的这些方法的結合的分类仅在相关主组3/00，5/00，7/00，9/00或11/00之一内进行〔7〕

13/02  ·磁的和用记录针的(13/08优先)〔7〕
13/04  ·磁的和光的(13/08优先)〔7〕
13/06  ·光的和用记录针的(13/08优先)〔7〕

13/08  ·使用近场相互作用或转换装置和至少一种其他的记录或重现方法或装置的〔7〕
15/00  细 丝或薄片记录载体的驱动、起动或停动；这种记录载体和换能头的驱动；这种记录载体或放置这种记录载体的容器的制导；它们的控制；操作功能的控制(换能头的驱动或制导入3/00至7/00，21/00)〔2〕
15/02  ·操作功能的控制，例如：从记录到重现的切换
15/03  ··应用计数器的〔4〕
15/04  ··对意外抹除或双重记录的预防、制止或报警(15/05优先)〔4〕
15/05  ··通过检测出现在或来源于记录载体上或其容器上的特征实现控制的(15/16优先)〔4〕
15/06  ···通过检测记录载体或其容器上的辅助特征实现控制的，例如：磁带运行接近末端时停机的控制
15/07  ····在容器上的〔4〕
15/08  ····用光电检测的(15/07优先)〔4〕
15/087 ···通过检测已记录的信号的〔4〕
15/093 ···通过检测记录载体的驱动状态的，例如：行程，磁带的张力〔4〕
15/10  ··手动操作控制；螺线线圈操作的控制
15/12  ··换能头的掩蔽；换能头在运转功能和非运转功能之间的选择或切换；射束的掩蔽，例如：光束的掩蔽
15/14  ···周期性地掩蔽或切换，例如：旋转磁头的
15/16  ··通过检测记录载体或容器的存在、不存在或它们的位置实现控制的
15/17  ···容器的存在、不存在或其位置〔4〕
15/18  ·驱动；起动；停动；其控制或调节的装置
15/20  ··记录载体的向前或向后的限量移动，即：间隔地向前移，间隔地向后移
15/22  ··停动装置(在停动或变速之前进行减速的入15/48；用机械联动控制速度的入15/50；一般的制动机构入F16D)

15/24  ··驱动-断开装置
15/26  ··用直接或间接动作的构件驱动记录载体的
15/28  ···借助于记录载体的摩擦接触驱动辊轴的，例如：主导轴；与控制驱动速度的装置相耦合的主导轴或鼓轮的多级装置；可交替地和记录载体啮合用以提供倒转的多级主导轴系统
15/29  ····通过压带轮的(15/295优先)〔4〕
15/295 ····由单独的主导轴或鼓轮同时在两个隔开部分的独立点上驱动记录载体的，例如：直接作用在磁带辊轮上的主导轴〔4〕
15/30  ···通过记录载体的支承装置的，例如：心轴、唱盘
15/32  ···通过缠绕记录载体的卷轴或盘心的
15/34  ···通过无转差驱动装置的，例如：链轮
15/38  ··用气动装置驱动记录载体的
15/40  ··用除电动机外的装置驱动记录载体的
15/42  ···手动的
15/43  ··记录载体机械张力的控制或调节，例如：磁带的张力
15/44  ··变速装置；反向装置；及其驱动传送装置
15/46  ··速度的控制，调节或指示
15/467 ···在记录载体和换能头二者都被驱动的记录或重现装置中速度的控制，调节或指示〔4〕
15/473 ····通过控制换能头的速度的〔4〕
15/48  ···起动；加速；减速；变速时防止误动作的装置
15/50  ···借助于机械联动装置的，例如：离合器
15/52  ···应用在记录载体上记录的信号或由记录载体上取出的信号的
15/54  ···应用闪光测速仪表的；应用转速表的(速度表或转速表入G01P)

15/56  ·具有备用环路的记录载体，例如：留作在加速时使惯性减到最小值用的
15/58  ··有真空柱的
15/60  ·记录载体的制导(结构上与存放匣或盒相关联的导向装置入23/04)〔4〕
15/61  ··在鼓上的，例如：在装有旋转磁头的鼓上〔4〕
15/62  ··在记录载体和换能头之间保持所要求的间隔的
15/64  ···用流体动力学进行隔开的
15/66  ··穿带；装载；自动装载
15/665 ···通过从容器里抽出记录载体的环路的〔4〕
15/67  ···通过从容器或卷盘里抽出记录载体端头的〔4〕
15/675 ·容器的制导〔4〕
15/68  ··自动换盒装置〔2〕
15/70  ·记录载体是循环记录载体的〔2〕
17/00  并非专用于细丝或薄片形记录载体或具有支承物的记录载体的制导（卡片或薄片的制导入G06K13/00)

17/02  ·零部件
17/022 ··单个圆盘的定位或锁定〔4〕
17/025 ···换能期间固定不动圆盘的定位或锁定
17/028 ···换能期间旋转圆盘的定位或锁定
17/03  ····在容器中或在盘架中的〔4〕
17/032 ····通过移动门或盖子进行定位的〔4〕
17/035 ····通过移动装载位置进行定位的〔4〕
17/038 ··单独一个匣子中多个圆盘的对中或锁定〔4〕
17/04  ··单个记录载体同换能装置之间的馈送或制导
17/08  ·从顺序存取的圆盘记录体(唱片)存放匣中取出的制导
17/10  ··从垂直安置的叠层水平传送到唱盘上的
17/12  ··从垂直安置的叠层轴向传送到唱盘上的
17/14  ···应用旋转中心柱机构的，例如：能让唱片两面放音的
17/16  ···应用固定中心柱机构的，例如：有步进柱的，并在柱上应用机械手的
17/18  ···应用在唱片边缘上操作的机构的
17/20  ··带有在放音后从唱盘上的唱片架上移开的装置的
17/22  ·从随机存取的圆盘记录体(唱片)存放匣中取出的
附注
    17/30组优先于17/24至17/28的各组。
17/24  ··环形或部分环形存放匣的
17/26  ··具有垂直轴的圆筒形存放匣的
17/28  ··具有水平轴的圆筒形存放匣的
17/30  ··其中根据所选唱片的安放位置移动放音装置的
17/32  ·在记录载体与换能头之间保持所要求的间隔的，例如：用流体动力学进行隔开的〔2〕
17/34  ·换能期间记录载体的制导，例如：用于轨迹跟踪的制导(17/32优先)〔4〕
19/00  并非专用于细丝或薄片形记录载体或具有支承物的记录载体的驱动、起动、停动；它们的控制；操作功能的控制（这种记录载体的制导入１７／００）
19/02  ·操作功能的控制，例如：从记录到重现的切换〔4〕
19/04  ··在同一空白区上对双重记录的预防、制止或报警装置，或者对其所记录或重现误操作的预防、制止或报警装置
19/06  ··用机械运转的计数或定时
19/08  ··利用外置于驱动机构的装置的，例如：投币开关(硬币操纵机构入G07F5/00)〔4〕
19/10  ··检测在可达到的存放位置上或在唱盘上唱片的有或无的
19/12  ··检测唱片的明显特征的，例如：直径
19/14  ··检测换能头的运动或位置的，例如：与换能头的运动相对应地移动的装置
19/16  ··手动控制
19/18  ···在通过驱动机构的相继动作间接地产生控制效果的一个构件上的手动操作
19/20  ·驱动；起动；停动；及其控制〔4〕
19/22  ··除速度调节制动器外的其它制动器(一般制动器的构造入F16D)

19/24  ··记录载体和换能头之间给出恒定相对速度的装置
19/247 ···应用电装置的〔4〕
19/253 ···应用机械装置的〔4〕
19/26  ··变速装置；反向装置；及其驱动传送装置〔4〕
19/265 ···摩擦轮传动的〔4〕
19/27  ···皮带传动的〔4〕
19/275 ···齿轮传动的〔4〕
19/28  ··速度的控制、调节或指示(19/24优先；速度表或转速表入G01P)

20/00  并非专指记录或重现方法的信号处理；为此所用的电路〔4〕
20/02  ·模拟量的记录或重现〔4〕
20/04  ··直接记录或重现的〔4〕
20/06  ··角调制记录或重现的(角度调制入H03C；角度调制振荡的解调入H03D)〔4〕
20/08  ··脉冲调制记录或重现的(脉冲编码调制记录的入20/10；脉冲调制或脉冲解调入H03K)〔4〕
20/10  ·数字记录或重现（电数字数据处理入G06F；用来减少冗余度的语音分析-合成技术入G10L19/00，数字信息的传输入H04L)〔4，7〕
20/12  ··格式安排，例如：记录载体上数据块或字的排列〔4〕
20/14  ··应用自时钟码的〔4〕
20/16  ··应用非自时钟码的，即：把时钟信号或者记录在各个分离时钟轨迹上或者记录在几道信息轨迹的组合之中〔4〕
20/18  ··错误的检测或校正；测试〔4〕
20/20  ·用于给多轨迹记录校正歪斜的〔4〕
20/22  ·用于减小失真的〔4〕
20/24  ·用于降低噪音的〔4〕
21/00  并非专指记录或重现方法的换能头装置
21/02  ·换能头的驱动或移动
21/03  ··用于校正时基误差的〔4〕
21/04  ··使换能头在与记录介质移动方向相交叉的方向上产生换能移动的自动馈送机构，例如：螺旋扫描
21/06  ···记录载体具有确保换能头横移运动的装置
21/08  ··磁迹的改换或选择(21/12优先)

21/10  ··通过移动换能头寻找或对准磁迹的
21/12  ·上升或下降；沿磁迹向后调距或向前调距，返回到开始位置
21/14  ···手动操作的
21/16  ·支撑换能头；插入式换能头插座的支撑
21/18  ··同时换能头也在移动的
21/20  ··在换能头处于工作位置时，为了跟随记录载体表面的不规则性而作平稳移动或容许的校小移动的
21/21  ···考虑到换能头与记录载体保持所要求的间隔，例如：流体动力的间隔、滑动器〔4〕
21/22  ··当换能头不处于工作位置时的
21/24  ··换能头支架的调整
21/26  ··换能头或换能头元件的互换或替换装置
23/00  并非专指记录或重现方法的记录载体；例如；专用于和记录或重现设备协同作业的诸如容器之类的附件
附注
    在23/00组中记录或重现设备不包括记录载体〔5〕
23/02  ·容器；存放装置(改装用来存放记录载体的柜、箱、台的入33/04)存放薄片，带或细丝状材料一般入B65H75/00)〔4〕
23/023 ··用于匣或盒的容器〔4〕
23/027 ··用于单个卷轴或卷盘的容器〔4〕
23/03  ··用于扁平记录载体的容器〔4〕
23/033 ···用于软盘的〔4〕
23/037 ··单个卷轴或卷盘〔4〕
23/04  ··匣；盒(23/12优先)

23/06  ···用于存放环状薄片或细丝的
23/07  ····应用单个卷轴或芯子的〔4〕
23/08  ···用于存放明显有两个端头的薄片或细丝的
23/087 ····应用两个不同的卷轴或芯子的〔4〕
23/093 ·····其卷轴或芯子是同轴的〔4〕
23/107 ····应用一个卷轴或芯子的，该记录载体的一端从匣或盒中出来的〔4〕
23/113 ··专用于制造匣或盒的设备或方法〔4〕
23/12  ··用于薄片或细丝随机存放的储存器
23/14  ·提供重复定位能力的，例如：应用中导孔的
23/16  ·用于沿磁迹有间距地录音的单磁迹记录载体，例如：用于演说或语言训练
23/18  ·有多磁迹的记录载体，例如：有诸如“立体声”双磁迹那样的辅助磁迹和分磁迹的记录载体
23/20  ·考虑到拼接，提供永久性或临时性的连接
23/22  ··循环带的拼接；形成Mobius环带的拼接
23/24  ··具有平行于记录载体边缘的多磁迹磁带的拼接；通过移位拼接形成有一个或多个螺旋磁迹的循环环路的记录载体的拼接
23/26  ··用于装载或穿过的引导部分的拼接，例如：形成一个临时性的连接
23/28  ·作优先指示或不准使用指示的
23/30  ·考虑到辅助信息的(这种信号的检测入15/06)

23/32  ··电或机械的接触装置；磁带停动衬片
23/34  ··附加到主记录磁迹的信号装置，例如：用于定时的中导孔的光电检测
23/36  ··记录载体或容器上的信号以及用与主记录同样方法记录的信号
23/38  ·除包含在记录磁迹中的或用中导孔表示的特征以外其它的可视特征
23/40  ··加到记录载体上的，或插入记录载体内的，并且不准备用于在同记录载体重放的同时作可见显示的标识装置或类似的装置，例如：标签、电影片头、照片
23/42  ··索引标志，速度控制标志，同步或定时标志
23/44  ··用于重放记录的同时显示信息的，例如：光像物品(与声音记录或重现装置协同作业的摄影机或放映机入G03B31/00)〔4〕
23/50  ·记录载体的检修；记录载体的清洁(3/58优先)〔2〕
25/00  按所用记录载体的形状区分的，但并非专指记录或重现方法的设备（设备的单个部件入3/00至23/00，33/00)〔4〕
25/02  ·应用圆筒记录载体的
25/04  ·应用扁平记录载体的，例如：磁盘、卡片
25/06  ·应用膜片形记录载体的，例如：磁带
25/08  ·应用细丝状记录载体的，例如：磁线
25/10  ·能够用于在25/02至25/08各小组中不只一个小组所确定的记录载体的设备
27/00  编辑；索引；寻址；定时或同步；监控；磁带行程的测量〔2，4〕
27/02  ·编辑，例如：改变记录在记录载体上的或从记录载体重现的信息信号的次序(连结记录载体上的计算机数据的分选或归并装置入G06F7/22；视频信号的混频入H04N5/265)〔5〕
27/022 ··模拟信息信号的电子编辑，例如：音频或视频信号〔5〕
27/024 ···带上的(27/028，27/029优先)〔5〕
27/026 ···盘上的(27/028，27/029优先)〔5〕
27/028 ···带计算机辅助设备的〔5〕
27/029  ···插入编辑〔5〕
27/031 ··数字模拟信息信号的电子编辑，如音频或视频信号〔5〕
27/032 ···带上的(27/036，27/038优先)〔5〕
27/034 ···盘上的(27/036，27/038优先)〔5〕
27/036 ···插入编辑〔5〕
27/038 ···为此所用的交替淡变器〔5〕
27/04  ··应用换能头和记录载体的差动驱动的
27/06  ··除用记录针记录之外剪辑和拼接；记录载体的开槽切口或穿孔，(考虑到拼接的记录载体入23/20)

27/10  ·索引；寻址；定时或同步；磁带行程的测量〔2〕
27/11  ··利用在记录载体上检测不到的信息的〔4〕
27/13  ···从记录载体的运动中得出信息的，例如：应用转速表的〔4〕
27/15  ····应用机械检测装置的〔4〕
27/17  ····应用电子检测装置的〔4〕
27/19  ··利用在记录载体上可检测到的信息的〔4〕
27/22  ···对记录信息信号的存在与不存在敏感的装置
27/24  ···借助于检测记录载体上的除转换轨迹以外的特征的(用于控制的入15/00，17/00)

27/26  ····借助于光电检测的，例如：中导孔的检测
27/28  ···用与主记录同样方法记录的信息信号的
27/30  ····在与主记录相同轨迹上的
27/32  ····在相同或辅助记录载体的分开的辅助轨迹上的
27/34  ··指示装置
27/36  ·监控；即：监控记录或重现的进程
31/00  用于记录或重现设备与有关设备协同作业的装置(与摄影机或放映机协同作业的入G03B31/00，用来记录电话用户不在的电话谈话或音信的分局设备入H04M1/65) 〔7〕
31/02  ·带自动乐器的
33/00  前面各组不包括的结构部件，零部件或附件(专门适用于记录载体的容器，组装件，或包装箱入B65D85/00)〔4〕
33/02  ·柜；箱；台； 在其中或其上设备的布局(家俱式样的入A47B，例如：A47B81/06)〔4〕
33/04  ··改装用来存放记录载体的〔4〕
33/06  ··与其它具有不同主要功能的设备相组合的〔4〕
33/08  ··不希望的振动或声音的隔离或吸收〔4〕
33/10  ·指示装置；报警装置〔4〕
33/12  ·设备内结构部件的布局，例如：电源，组件的布局〔4〕
33/14  ·减小物理参数影响的，例如：温度变化，湿度，灰尘〔4〕
====================

G11C  静态存贮器(基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存贮入G11B；半导体存贮器件入H01L，例如H01L27/108至27/115；一般脉冲技术入H03K，例如：电子开关入 H03K17/00)；〔5〕
    附注
    (1)本小类包括用于数字或模拟信息存贮的器件或装置；

       ①其中在信息存贮元件和传感器之间不发生任何相对运动；

       ②其器件或装置结合有用于向存贮器写入信息或从存贮器中读出信息的选择器件。
    (2)本小类不包括不适于存贮用的元件而且不列有如以下附注(3)所定义的装置，将那些元件划分在适当的小类中；例如：H01里的小类，H03K。
    (3)在本小类中列入了带有至少写入并读出一项信息的装置的存贮元件。
小类索引
信息的写或读......7/00

地址选择......8/00

按元件类型区分的数字存贮器
    电、磁类型的及其零部件......11/00；5/00

    机械类型的......23/00

    流体类型的......25/00

    其它类型的......13/00

按后备装置的特征区分的
数字存贮器......14/00

可擦除的可编程序
只读存贮器......16/00

按信息转移的特征区分的数字存贮器
    移位；循环......19/00；21/00

按功能特 征区分的数字存贮器
    相联的；模拟的；只用于读出的......15/00；27/00；17/00

存贮器的校验......29/00

==========

5/00  包括在11/00组中的存贮器零部件
5/02  ·存贮元件的排列，例如：矩阵形式的排列
5/04  ··存贮元件的支架；存贮元件在支架上的安装或固定
5/05  ···矩阵中磁芯的支撑〔2〕
5/06  ·存贮元件电的互相连接的装配，例如：通过布线的互连
5/08  ··用于磁性元件，例如：环形磁芯，的互连
5/10  ··用于电容器的互连
5/12  ·用于存贮元件互连的设备或方法，例如：磁芯的穿线
5/14  ·电源装置(用于采用半导体器件的存储器的辅助电路入11/4063，11/413，11/4193；一般入G05F，H02J，M)〔5，7〕
7/00  数字存贮器信息的写入或读出装置(5/00优先； 用于采用半导体器件的存储器的辅助电路入11/4063，11/413，11/4193)〔2，5，7〕
7/02  ·有避免寄生信号的装置的
7/04  ·有避免由于温度效应引起干扰的装置的
7/06  ·读出放大器；相关的电路(放大器本身入H03F，K) 〔7〕
7/08  ··其控制〔7〕
7/10  ·输入/输出(I/O)数据接口装置，例如：I/O数据控制电路，I/O数据缓冲器(电平转换电路一般入H03K19/0175) 〔7〕
7/12  ·位线控制电路，例如：用于位线的驱动器，增强器，上拉电路，下拉电路，预充电电路，均衡电路〔7〕
7/14  ·哑单元管理；读取基准电压发生器〔7〕
7/16  ·采用包括模拟/数字(A/D)转换器，数字存贮器和数字/模拟(D/A)转换器的装置以数字               存储的方式存储模拟信号〔7〕
7/18  ·位线组织；位线布局〔7〕
7/20  ·存贮器单元初始化电路，例如：当加电或断电时，存贮器清除，潜像存贮器〔7〕
7/22  ·读写(R-W)定时或计时电路；读写(R-W)控制信号发生器或管理〔7〕
7/24  ·存贮器单元安全或保护电路，例如：用于防止无意中的读或写的装置；状态单元；测试单元〔7〕
8/00  数字存贮器中用于地址选择的装置(用于使用半导体器件的存贮器的辅助电路入11/4063，11/413，11/4193)〔2，5，7〕
8/02  ·应用选择矩阵的〔2〕
8/04  ·采用时序寻址器件的，例如，移位寄存器、计数器(采用用于改变数字数据流速度的先进先出(FIFO)寄存器的入G06F5/06；采用用于通过对其顺序进行操作来处理数字数据的后进先出(LIFO)寄存器的入G06F7/00) 〔7〕
8/06  ·地址接口装置，例如：地址缓冲器(电平转换电路一般入H03K19/0175) 〔7〕
8/08  ·字线控制电路，例如：用于字线的驱动器，增强器，上拉电路，下拉电路，预充电电路〔7〕
8/10  ·译码器〔7〕
8/12  ·组选择电路，例如：用于存贮器块选择，芯片选择，阵列选择〔7〕
8/14  ·字线组织；字线布局〔7〕
8/16  ·多级存取存贮器阵列，例如：通过至少两个独立的寻址线组寻址一个存储器单元〔7〕
8/18  ·地址定时或计时电路；地址控制信号发生或管理，例如：用于行地址选通(RAS)或列地址选通(CAS)信号的〔7〕
8/20  ·地址安全或保护电路，即，用于防止非法或意外访问的装置〔7〕
11/00  以使用特殊的电或磁存贮元件为特征而区分的数字存储器；为此所用的存贮元件(14/00至21/00优先)〔5〕
附注
    11/56组优先于11/02至11/54各组。〔2〕
11/02  ·应用磁性元件的
11/04  ··应用圆筒形存贮元件的，例如：磁杆、磁线(11/12，11/14优先)〔2〕
11/06  ··应用单孔存贮元件的，例如：环形磁芯；应用多孔板的，其中板上的每个单孔形成一个存贮元件
11/061 ···应用单孔或磁环存贮元件的，每“位”(即每bit，二进制信息单位)一个元件，并且用于破坏性读出的〔2〕
11/063 ····按“位”编制的，诸如2L/2D，3D制，即：借助于用于读又用于写的至少两等分的电流选用一个元件的〔2〕
11/065 ····按“字”编制的，诸如2D制或线性选择，即：借助于用于读的单个全电流选用一个“字”的所有元件的〔2〕
11/067 ···应用单孔或磁环存贮元件的，每“位”一个元件，并且用于非破坏性读出的〔2〕
11/08  ··应用多孔存贮元件的，例如：应用多孔磁芯存贮器；应用把几个单独的多孔存贮元件并合起来的板(11/10优先；应用每个单孔形成一个存贮元件的多孔板的入11/06)〔2〕
11/10  ··应用多轴存贮元件的
11/12  ··应用磁张线的；应用磁扭线的，即：一个磁化轴被扭弯的元件
11/14  ··应用薄膜元件的
11/15  ···应用多层磁性层的(11/155优先)〔2〕
11/155 ···有圆筒状结构的
11/16  ··应用磁自旋效应的存贮元件的
11/18  ·应用“霍尔”效应器件的
11/19  ·在谐振电路中应用非线性电抗器件的〔2〕
11/20  ··应用参量管的〔2〕
11/21  ·应用电元件的〔2〕
11/22  ··应用铁电元件的〔2〕
11/23  ··在公共层采用静电存贮的，例如：Forrester-Haeff管(11/22优先)

11/24  ··应用电容器的(11/22优先；使用半导体器件与电容器相结合的入11/34，例如，11/40)〔2，5〕
11/26  ··应用放电管的〔2〕
11/28  ···应用充气管的〔2〕
11/30  ···应用真空管的(11/23优先)〔2〕
11/34  ··应用半导体器件的〔2〕

11/35  ···在耗尽层中采用电荷存贮的，例如：电荷耦合器件〔7〕
11/36  ···应用二极管的，例如：阈值元件〔2〕
11/38  ····应用隧道二极管的〔2〕
11/39  ···使用可控硅的〔5〕
11/40  ···应用晶体管的〔2〕
11/401 ····形成需要刷新或电荷再生的单元的，即，动态单元的〔5，7〕
11/402 ·····对每个存贮单元单个进行电荷再生的，即，内部刷新〔5〕
11/403 ·····对多个存贮单元共同进行电荷再生的，即，外部刷新〔5〕
11/404 ······有一个电荷传输门的，例如每个单元一个MOS晶体管〔5〕
11/405 ······有三个电荷传输门的，例如每个单元多个MOS晶体管〔5〕
11/406 ·····刷新或电荷再生周期的管理或控制〔5〕
11/4063 ·····辅助电路，例如：用于寻址，译码，驱动，写，读出或定时的〔7〕
11/4067 ······用于双极型存贮单元的〔7〕
111/407 ······用于场效应型存贮单元的〔5，7〕
11/4072·······用于初始化、加电或断电、清除存贮器或预置的电路〔7〕
11/4074·······电源或电压发生电路，例如：偏置电压发生器，衬底片电压发生器，后备电源，电源控制电路〔7〕
11/4076·······定时电路(用于再生管理的入11/406) 〔7〕
11/4078·······安全或保护电路，例如：用于防止无意中的或非法的读或写；状态单元；测试单元〔7〕
11/408  ·······寻址电路
11/409  ·······读写(R-W)电路〔7〕
11/4091 ········读出或读出/刷新放大器，或相关的读出电路，例如：用于耦合位线预充电，均衡或隔离的〔7〕
11/4093 ········输入/输出(I/O)数据接口装置，例如：数据缓冲器(电平转换电路一般入H03K19/0175) 〔7〕
11/4094 ········位线管理或控制电路〔7〕
11/4096 ········输入/输出(I/O)数据管理或控制电路，例如：读或写电路，I/O驱动器，位线开关〔7〕
11/4097 ········位线组织，例如：位线布局，折叠位线〔7〕
11/4099 ········哑单元处理；基准电压发生器〔7〕
11/41  ····用正反馈形成单元的，即，不需要刷新或电荷再生的单元。例如，双稳态多谐振荡器或施密特(Schmitt)触发器〔5〕
11/411 ·····只使用双极晶体管的〔5〕
11/412 ·····只使用场效应晶体管的〔5〕
11/413 ·····辅助电路，例如，用于寻址的、译码的、驱动的、写入的、读出的、定时的或省电的〔5，7〕
11/414 ······用于双极型存贮单元的〔5〕
11/415 ·······寻址电路〔5〕
11/416 ·······读写(R-W)电路〔5，7〕
11/417 ·······用于场效应型存贮单元的〔5〕
11/418 ·······寻址电路〔5〕
11/419 ·······读写(R-W)电路〔5，7〕
11/4193 ···专用于特定类型的半导体存贮器件的辅助电路，例如，用于寻址的、驱动的、读出的、定时的、供电的、信号传播的（11/4063，11/413优先）〔7〕
11/4195 ····寻址电路〔7〕
11/4197 ····读写(R-W)电路〔7〕
11/42  ··使用光电器件的，即，电耦合或光耦合的光发射器件及光电器件〔5〕
11/44  ··应用超导元件的，例如冷子管〔5〕
11/46  ·应用热塑性元件的
11/48  ·应用可替换的耦合元件的，例如：在互感或自感的不同状态之间作变动的铁磁磁芯
11/50  ·应用电触点的动作来存贮信息的(机械存贮器入23/00；单通过手控操作部件的动作，给出选择其触点的一些连续操作的开关入H01H41/00)

11/52  ··应用电磁继电器的
11/54  ·应用模仿生物细胞的元件的，例如：模仿神经细胞的元件
11/56  ·使用具有按级表示的多于两个稳态的存贮元件的，如，电压、电流、相位、频率的(由这种形式的多稳态元件组成的计数装置入H03K25/00，29/00)〔2〕
13/00  按所使用的不包括在11/00，23/00或25/00各组内的存贮元件为特征而区分的数字存贮器
13/02  ·使用其操作取决于化学变化的存贮元件的数字存贮器(应用电化学变化的入11/00)

13/04  ·使用光学元件的数字存贮器
13/06  ··应用磁光元件(一般磁光元件入G02F)〔2〕
14/00  按照当电源掉电时用于后备的具有易失及非易失存贮特性的单元装置的特征区分的数字存贮器〔5〕
15/00  该存贮器所存贮的信息是由向该存贮器写入一个或多个特征部分所组成的，并且其信息是通过搜索一个或多个这些特征部分进行读出的数字存贮器，即：相联存贮器或内容编址存贮器(其中对特定单元信息编址的入11/00)〔2〕
15/02  ·应用磁性元件的 〔2〕
15/04  ·应用半导体元件的 〔2〕
15/06  ·应用低温元件的〔2〕
16/00  可擦除可编程序只读存贮器(14/00优先)〔5〕
16/02  ·电可编程序的〔5〕
16/04  ··使用可变阀值晶体管的，例如：FAMOS〔5〕
16/06  ··辅助电路，例如，用于写入存贮器的(一般入7/00)〔5〕
16/08  ···地址电路；译码器；字线控制电路〔7〕
16/10  ···编程或数据输入电路〔7〕
16/12  ····编程电压开关电路〔7〕
16/14  ····用于电擦除的电路，例如；擦除电压开关电路〔7〕
16/16  ·····用于擦除块的，例如：阵列、字、组〔7〕
16/18  ····用于光擦除的电路〔7〕
16/20  ····初始化；数据预置；芯片识别〔7〕
16/22  ···防止对存贮单元的未授权或意外访问的安全或保护电路〔7〕
16/24  ···位线控制电路〔7〕
16/26  ···读出或读电路；数据输出电路〔7〕
16/28  ····应用差分读出或基准单元，例如：哑单元〔7〕
16/30  ···供电电路〔7〕
16/32  ···定时电路〔7〕
16/34  ···编程状态的确定，例如：阈值电压，过编程或欠编程，保留〔7〕
17/00  仅供信息读出的永久存贮器，即，只可一次编程序的只读存贮器；半永久存贮器，例如：手动可替换信息卡片的(可擦可编程序只读存贮器入16/00；编码；译码或代码转换一般入H03M)〔2，5〕
17/02  ·应用磁性或电感性元件的，(17/14优先)〔2，5〕
17/04  ·应用电容性元件的(17/06，17/14优先)〔2，5〕
17/06  ·应用二极管元件的(17/14优先)〔2，5〕
17/08  ·应用半导体器件的，例如：双极性元件(17/06，17/14优先)〔5〕
17/10  ··在制造过程中用耦合元件的预定排列确定其存贮内容的，例如；掩模式可编程序的ROM〔5〕
17/12  ···应用场效应器件的〔5〕
17/14  ·通过有选择地建立，断开或修改能永久变更耦合元件状态的连接链路确定其存贮内容的，例如：PROM〔5〕
17/16  ··应用电可熔链路的〔5〕
17/18  ··辅助电路，例如，用于写入存贮器的(一般入7/00)〔5〕
19/00  所存贮的信息是步进移动的数字存贮器，例如：移位寄存器(计数链的入H03K23/00)

19/02  ·应用磁性元件的(19/14优先)〔2〕
19/04  ··应用单孔磁芯或磁环的〔2〕
19/06  ··应用多孔或多磁环结构的，例如：多孔磁芯存贮器〔2〕
19/08  ··应用平面结构薄膜的〔2〕
19/10  ··应用圆棒薄膜的；用磁扭线的〔2〕
19/12  ·在谐振电路中应用非线性电抗器件的〔2〕
19/14  ·应用与有源元件相组合的磁性元件的，例如：与放电管，半导体元件相组合的(19/34优先)〔2，7〕
19/18  ·应用电容器作为各级主要元件的〔2〕
19/20  ·应用放电管的(19/14优先)

19/28  ·应用半导体元件的(19/14，19/36优先)〔2，7〕
19/30  ·应用光-电器件的，即：光发射器件以及或电耦合或光耦合的光电器件
19/32  ·应用超导元件的
19/34  ·应用带有由例如电压、电流、相位、频率分级表示的两个以上稳定状态的存贮元件的〔7〕
19/36  ··应用半导体元件的〔7〕
19/38  ·二维移位寄存器，例如水平和垂直的〔7〕
21/00  所存贮的信息是循环流动的数字存贮器(步进移动的入19/00)

21/02  ·应用机电延迟线的，例如：应用 汞槽
23/00  按机械配件的运动影响存贮为特征而区分的数字存贮器，例如：使用滚珠的；为此所用的存贮元件(通过致动触点进行存贮的入11/48)

25/00  按使用流动介质为特征而区分的数字存贮器；为此所用的存贮元件
27/00  电模拟存贮器，例如：用于瞬时值存贮的
27/02  ·联样-保持装置(27/04优先； 电信号的一般采样入H03K)〔4〕
27/04  ·移位寄存器(电荷耦合器件本身入H01L29/76)〔4〕
29/00  存贮器正确运行的校验
====================

G12  仪器的零部件
G12B  仪器的零部件，或未列入其它类组的其它设备的类似零部件
    附注
    (1)本小类只包括不限定于计量仪器或列入单一类的任何其它设备的零部件。
    (2)本小类不包括：

    ——A、F、G或H各部所含小类的零部件。特别是，由G01有关小类所包括的限于计量仪器的零部件，例如：G01D。
    ——限于电设备的结构零部件，例如：H05K或H部的有关小类所属的外壳、屏蔽等。
    (3)应注意G部下面的附注，特别是G01中附注(2)关于“计量”的定义。
小类索引
产生运动或位移的传感元件：运动的零部件......1/00；3/00

位置或状态的调整；温度影响的补偿......5/00；7/00

外壳、支架；指示元件......9/00；11/00

校准......13/00

冷却；屏蔽......15/00；17/00

应用扫描探头技术的仪器零部件………21/00

==========

1/00  不限定只用于计量能产生运动或位移的传感元件；及其相关的传动机构
1/02  ·条或板的合成物，例如：双金属片
1/04  ·在压力作用下有可变形或位移部件的空心件，例如：波登(Bourdou)管，波纹管(一般波纹管入F16J3/00)

3/00  未列入其它组类的运动零部件(应用扫描探头技术的仪器零部件入21/00；一般减震或减冲击入F16F；避免不平衡的作用力入F16F15/00；平衡测试入G01M) 〔7〕
3/02  ·运动件的锁定，即不使用时活动件的锁定
3/04  ·悬置件(轴承入F16C)

3/06  ·减少摩擦作用，例如：采用振动(采用润滑的入F16N)

3/08  ·活动件的阻尼，例如：为促进快速的非振荡运动至一个最后的读数
3/10  ··应用涡流作用的
5/00  仪器或其它设备或其部件的位置或状态的调整，例如：水平调整(水准仪本身入G01C9/00)：倾斜或加速影响的补偿，例如：用于光学仪器的
7/00  温度影响的补偿(用冷却方法的入15/00)

9/00  仪器或其它设备的外壳或支架
9/02  ·箱；外壳；柜(传动零件的密封装置列入F16J，具体的入F16J15/00)

9/04  ··零件，例如：盖
9/06  ···金属箱
9/08  ·支架；携带用装置
9/10  ··仪器板；面板；台；架；构架；

11/00  指示元件；其照明
11/02  ·刻度尺；分度盘
11/04  ·指针及其调定机构
13/00  仪器或设备的校准(计量仪器的校准入  G01)

15/00  冷却(用致冷作用，例如：致冷流体的循环入F25D；具有一般用途的热交换或传热零部件入F28F)

15/02  ·采用闭路循环的流体循环系统
15/04  ·采用流体的流通，例如：开环中的空气
15/06  ·采用吸热或辐射物质接触，例如：散热片
17/00  屏蔽(建筑物的绝缘或其它保护入E04B；一般设备的紧急保护入F16P7/00；与声波有关的入G10K11/00；与核辐射有关的入G21F)

附注
    本组包括：

    ——仪器或其它设备对来自外界的辐射或其它影响的防护；

    ——防止仪器或其它设备发射不需要的辐射或其它影响。
17/02  ·对电场或磁场的防护，例如：无线电波
17/04  ·对紫外线、可见光、红外线的防护(照明装置的屏蔽入F21V；滤光器入G02B5/20)

17/06  ·对热的防护(17/04优先；冷却入15/00)

17/08  ·对产生机械损伤影响的防护，例如：由冲击、外部物体、人所引起的(17/02至17/06优先)

21/00  应用扫描探头技术的仪器零部件〔7〕
附注

（1） 本组中使用以下用词表示含义：

“探头”是指接口设备，例如具有尖端的针，当靠近一平面时，用于定义产生相互作用如产生隧道电流的转换面。〔7〕

（2） 注意大类B81及小类B81B类名后面与“微结构装置”及“微结构系统”有关的附注和小类B82B类名后面与“超微结构”有关的附注。〔7〕

（3） 下面是利用扫描探头技术的具体应用位置表：

B82B3/00   超微结构的制造或处理

C23C      金属材料的表面处理

G01B      尺寸的计量

G01N13/10  研究或分析原子范围上的表面结构

G11B9/12，

G11B11/24，

G11B13/08   记录或重现信息

H01J37/00   有把物质或材料引入使受到放电作用的结构的电子管

H01L       专门用于半导体或固态器件处理的方法或设备〔7〕

21/02   ·探头〔7〕 
21/04   ··隧道效应探头〔7〕

21/06   ··近场光学探头〔7〕

21/08   ··原子力探头〔7〕

21/10   ··磁力探头〔7〕

21/12   ··静电力探头〔7〕

21/20   ·扫描或定位装置〔7〕

21/22   ··结构零部件〔7〕

21/24   ··感应误差的温度或振动补偿〔7〕

====================

核  子  学
G21  核物理；核工程
G21B  聚变反应堆(不可控反应入G21J)

==========

1/00  假设可控的聚变反应堆
1/02  ·应用粒子束、其中某些粒子与其它粒子起反应
====================

G21C  核反应堆(所用的模拟计算机入G06G7/54；聚变反应堆入G21B；核爆炸入G21J)

小类索引
反应堆......1/00

反应堆部件
    燃料；慢化剂；冷却；容器；屏蔽......3/00；5/00；15/00；13/00；11/00

    处理燃料和其它材料......19/00

控制；监视，测试......7/00；17/00

紧急保护......9/00

制造......21/00

适用于实验或辐照的反应堆......23/00

==========

1/00  反应堆
1/01  ·在3/00至19/00各组中未包括的一般零部件〔3〕
1/02  ·快裂变反应堆，即不用慢化剂的反应堆
1/03  ··用基本上不加压的冷却剂来冷却，例如，池式反应堆〔5〕
1/04  ·热反应堆
1/06  ··非均匀的反应堆，即其中燃料和慢化剂是隔开的
1/07  ···卵石层式反应堆；装有颗粒燃料的反应堆〔5〕
1/08  ···慢化剂为高增压的，例如，沸水反应堆，总体超热反应堆，加压水反应堆(1/22优先)

1/09  ····压力调节装置，也就是增压器〔5〕
1/10  ····慢化剂和冷却剂是不同的或隔开的
1/12  ·····固体慢化剂，例如，镁诺克斯型(Magnox)反应堆
1/14  ···慢化剂基本上是不加压的、例如，游泳池式反应堆(1/22优先)

1/16  ····慢化剂和冷却剂是不同的或隔开的，例如，钠-石墨反应堆
1/18  ·····加压的冷却剂
1/20  ······慢化剂是液体，例如压力管反应堆
1/22  ···使用液体或气体燃料
1/24  ··均匀的反应堆，即其中燃料和慢化剂对中子为有效的均匀介质
1/26  ···单区反应堆
1/28  ···双区反应堆
1/30  ·亚临界反应堆
1/32  ·总体反应堆，即在功能上与反应堆相结合，而对反应来说并非必需的反应堆部件，例如热交换器放置于装有堆芯的封闭物之内(1/02至1/30优先)〔3〕
3/00  反应堆燃料元件及其组装；用作反应堆燃料元件的材料的选择
3/02  ·燃料元件
3/04  ··结构零部件
3/06  ···壳体；外套
3/07  ····以它们的材料为特征，例如合金〔5〕
3/08  ····带有供加速传热的外部装置，例如，散热片，导流片、槽纹
3/10  ····端盖
3/12  ····构成元件的一部分，用于在反应堆芯中定位元件的装置；为此目的的外部隔离物
3/14  ····构成元件的一部分，用于将元件插入反应堆芯或从中取出；联结相邻元件的装置
3/16  ···壳体内部结构的零部件
3/17  ····在燃料元件中用于贮存或降低气体流动性的装置〔5〕
3/18  ····内部隔离物体或壳体内部其它的非放射性材料，例如，对燃料棒膨胀的补偿或对过量反应性的补偿（夹层入3/20)〔5〕
3/20  ····在壳体内部或燃料上加涂层；壳体和放射性材料间非放射性夹层
3/22  ··和冷却剂接触的裂变或增殖材料
3/24  ··在非放射性壳体内部具有流体的裂变或增殖材料
3/26  ··在非放射性壳体内部具有粉末状态的裂变或增殖材料
3/28  ··在非放射性壳体内部具有固体的裂变或增殖材料
3/30  ·刚性结构的许多燃料元件的组装
3/32  ··并列的细棒、棒、管状燃料元件的捆束
3/322 ···影响冷却剂通过或绕过捆束流量的装置〔5〕
3/324 ···对于捆束的涂层或包封〔5〕
3/326 ···包括不同合成物的燃料元件；除了燃料元件之外，包括其它的细棒形、棒形、管形元件，例如，控制棒、栅格支撑棒、增殖棒，毒物棒或假燃料棒〔5〕
3/328 ····在捆束栅格中元件的相对配置〔5〕
3/33  ···在捆束中元件的支撑或吊挂(定位格架入3/34)；构成捆束部分，用于把它插入堆芯，或从堆芯取出的装置；用于联接相邻捆束的装置〔5〕
3/332 ····对于定位格架的支撑〔5〕
3/334 ···捆束组装〔5〕
3/335 ···在未辐照过的捆束中交换元件〔5〕
3/336 ···在捆束中燃料棒的定位元件(定位格架入3/34)〔5〕
3/338 ····螺旋式定位元件〔5〕
3/34  ···定位格栅
3/344 ····由已组装的管形元件构成〔5〕
3/348 ····由已组装的非交叉条带构成〔5〕
3/352 ····由已组装的交叉条带构成〔5〕
3/356 ····装有燃料元件的支撑部件〔5〕
3/36  ··板状燃料元件或同轴管的组装
3/38  ·在支承套中由单个燃料元件组成的燃料单元
3/40  ·用于由裂变热直接产生电能的燃料元件和热电元件的结构上的结合(温度测量入17/10)

3/42  ·用于反应堆燃料的材料选择
3/44  ··流体或流动的反应堆燃料
3/46  ···溶液混合物
3/48  ····放射性组分的纯溶液或胶体溶液
3/50  ····放射性组分的悬浮；悬浮体
3/52  ···液体金属混合物
3/54  ···熔融盐、氧化物或氢氧化物
3/56  ···气体混合物；在气体载体中的悬浮
3/58  ··固体反应堆燃料
3/60  ···金属燃料；金属间的弥散
3/62  ···陶质燃料
3/64  ····陶质弥散体燃料，例如，金属陶瓷
5/00  慢化剂或堆芯结构；用作慢化剂材料的选择
5/02  ·零部件
5/04  ··维格纳(Wigner)生长所用的空间布置
5/06  ··燃料元件的定位或支撑装置
5/08  ··防止整个结构产生不希望的非对称膨胀的装置
5/10  ··整个结构的支撑装置
5/12  ·以组成为特征，例如含有保证改善慢化剂热阻的添加物质的慢化剂
5/14  ·以形状为特征
5/16  ··其组成部件的形状
5/18  ·以备有多于一放射区为特点的
5/20  ··其中一放射区包含裂变材料，另一放射区包含增殖材料
5/22  ··其中一放射区为过热区
7/00  核反应的控制
7/02  ·利用反应堆材料的自调整性(包括温度的稳定装置入7/32)

7/04  ··可燃毒物的(在燃料棒中的可燃毒物入3/326)〔5〕
7/06  ··使用中子吸收材料，即吸收截面大大超过反射截面的材料
7/08  ··利用固体控制元件的位移，例如控制棒的位移
7/10  ···控制元件的构造
7/103 ····包含一种或多于一种吸收剂以及其它元件、例如：燃料元件或慢化剂元件的控制组件〔5〕
7/107 ····适于卵石形燃料层反应堆的控制元件〔5〕
7/11  ····可变形的控制元件，例如：软性的，可伸缩的，活接的〔5〕
7/113 ····扁平元件构成的控制元件；具有十字形截面的控制元件〔5〕
7/117 ····控制棒簇束；星形接头结构〔5〕
7/12  ···移动控制元件到所希望的位置的装置(在紧急事故中的落棒入9/02)

7/14  ····机械驱动装置
7/16  ····液压或气动驱动装置
7/18  ···取得控制元件差动的装置
7/20  ···减震器的配置(一般减震器入F16F)

7/22  ··利用流体或流质吸收中子的材料的位移
7/24  ··用作吸收中子的材料的选择
7/26  ·依靠慢化剂或其部件的位移
7/27  ··能谱位移控制〔5〕
7/28  ·依靠反射器或其部件的位移
7/30  ·依靠反应堆燃料或燃料元件的位移
7/32  ·改变通过堆芯的冷却剂的流量
7/34  ·利用初级中子源
7/36  ·控制电路
9/00  结构上和反应堆相结合的紧急保护装置(紧急冷却装置入15/18)

9/004 ·压力抑制〔5〕
9/008 ··用破裂盘或破裂隔膜
9/012 ··用热累积或用蒸汽冷凝，例如：冰冷凝器〔5〕
9/016 ·堆芯捕集器〔5〕
9/02  ·故障情况下有效地迅速降低反应性固了的装置，例如反应堆可熔保险器
9/027 ··用固体，例如卵石状，快速移动〔5〕
9/033 ··用吸收剂流体〔5〕
9/04  ·灭火装置
9/06  ··用于防止爆炸气体累积的装置，例如：复合器〔5〕
11/00  结构上和反应堆联合的屏蔽
11/02  ·生物屏蔽(一般的入G21F)

11/04  ··在水中的舱上
11/06  ·反射屏蔽，即用于减少中子的损失
11/08  ·热屏蔽；热内衬，即用于消散来自γ辐射的热量，否则就要加热外部的生物屏蔽
13/00  压力容器；密封容器；一般密封(用于化学或物理处理的入B01J3/00；一般压力容器入F16J12/00)

13/02  ·零部件
13/024 ··对于压力容器或密闭壳的支撑结构〔5〕
13/028 ··密封，例如，对于压力容器或密闭壳〔5〕
13/032 ··管子和容器壁之间的接合，例如考虑热应力〔5〕
13/036 ··穿过容器壁的管子，即在容器壁两端是连续的〔5〕
13/04  ··膨胀和收缩装置
13/06  ··密封塞子(一般用于压力容器的入F16J13/00)

13/067 ···对于管子，例如竖管；用于塞子的锁定器件〔5〕
13/073 ···用于反应堆容器的封闭物，例如可转动〔5〕
13/08  ·以材料特性为特征的容器；用作压力容器材料的选择
13/087 ··金属容器〔5〕
13/093 ··混凝土容器〔5〕
13/10  ·在漏泄事件中防止污染的装置
15/00  装有堆芯的压力容器中的冷却装置；特殊冷却剂的选择
15/02  ·传热至冷却剂通道的装置或配置，如通过支撑燃料元件的冷却剂循环
15/04  ··经裂变或增殖材料的
15/06  ···在燃料元件中
15/08  ··经慢化材料的
15/10  ··经反射器或热屏蔽的
15/12  ··经压力容器、经密封容器的
15/14  ··经传导热流体的导管；经包括附加的器件的导管，例如泵，摄象机
15/16  ·包括液汽和蒸汽的分离装置(一般分离入B01D；蒸汽收集器入F16T)

15/18  ·紧急冷却装置；排除停堆余热
15/20  ·燃料管道和慢化剂间的隔板或绝热材料，如在压力管反应堆中
15/22  ·冷却剂管和顶盖或其它导管的结构联结，如在压力管反应堆中(一般管道的连接入F16L)〔4〕
15/24  ·加速冷却剂的流动(电动泵入H02K44/02)

15/243 ··对于液体〔5〕
15/247 ···对于液体金属(电动泵入H02K44/00)〔5〕
15/25  ···使用喷射泵〔5〕
15/253 ··对于气体，例如鼓风机〔5〕
15/257 ··使用热管〔5〕
15/26  ··利用对流作用，如应用烟囱，使用扩散形流道
15/28  ·特殊冷却剂的选择(用作慢化剂的入5/12； 热传递或热交换材料入C09K5/00) 〔7〕
17/00  监视；测试(一般测量入G01)

17/003 ·容器遥控检测，例如压力容器〔5〕
17/007 ··容器的外表面的检测〔5〕
17/01  ··容器内表面的检测〔5〕
17/013 ··检修车〔5〕
17/017 ·在核设施中，管道或管子的检测或维护〔5〕
17/02  ·用于监视冷却剂或慢化剂的器件或装置
17/022 ··用于监视液体冷却剂或慢化剂〔5〕
17/025 ···用于监视液体金属冷却剂〔5〕
17/028 ··用于监视气体冷却剂〔5〕
17/032 ··测量或监视反应堆冷却的流量〔5〕
17/035 ··探测慢化剂水平或冷却剂水平的器件〔5〕
17/038 ··在慢化剂和冷却剂中，发生沸腾的探测〔5〕
17/04  ··探测破损燃料块
17/06  ·用于监视或检测反应堆芯外面的燃料或燃料元件的器件或装置的例如，对于烧过的，对于污染的，(17/08，17/10优先；当反应堆运行期间，探测泄漏的燃料元件入17/04)

17/07  ··泄漏的检测〔5〕
17/08  ·反应堆芯或慢化剂结构与观察装置的结构组合，如电视摄象机、潜望镜，窗口
17/10  ·燃料元件，控制棒、反应堆芯或慢化剂结合与灵敏仪器的结构组合，例如用于测量放射性、应变
17/104 ··测量反应性〔5〕
17/108 ··测量反应堆通量〔5〕
17/112 ··测量温度〔5〕
17/116 ··测通路或绝缘物，例如：对于电缆〔5〕
17/12  ··构成控制元件一部分的敏感元件
17/14  ·周期测量仪表
19/00  用于反应堆、如在它的压力容器中，所用的燃料或其它材料的处理、装卸或简化装卸的设备〔2〕
19/02  ·装卸设备的零部件
19/04  ··控制冷却剂流经被处理物体的流量的装置；控制冷却剂流经所用通道的流量的装置
19/06  ··用于支撑或贮存燃料原件或控制元件的装置
19/07  ···贮存架；贮存池〔5〕
19/08  ··燃料元件引入堆芯之前的加热装置；燃料元件从堆芯取出后的加热或冷却装置
19/10  ··适用于与燃料元件或控制单元联合使用的升降或牵引器件（操作器入B25J)

19/105 ···装有抓取或展开的耦合元件〔5〕
19/11  ···装有旋转式的耦合元件，例如，球窝栅合〔5〕
19/115 ···具有闭锁器件和滚珠耦合
19/12  ··对燃料元件或控制元件施加直接的液压或气动力的装置
19/14  ·以适用于反应堆芯的水平孔道为特点的
19/16  ·用有活节的或可伸缩的槽或管连接反应堆芯部的通道
19/18  ·将燃料元件送到反应堆进料区的装置，如从存贮地点
19/19  ·专用于简化装卸的反应堆部件，如简化燃料元件的装料或卸料〔3〕
19/20  ·用于将物料送进压力容器的装置，用于在压力容器中处理物料的装置，用于从压力容器中移出物料的装置
19/22  ··当反应堆工作时，获得出入压力容器内部的装置
19/24  ···应用一辅助容器，该容器对压力容器暂时封闭
19/26  ·用于拆除卡住或损坏的燃料元件或控制元件的装置；用于搬动其断裂部分的装置
19/28  ·用于将态材料引入反应堆芯中的装置；用于从反应堆芯中取出液态材料的装置(抽取冷却剂入G21D)

19/30  ··循环液态材料的连续净化，例如裂变产品的萃取
19/303 ···特别适用于气体(气体去污入G21F9/02)〔5〕
19/307 ···特别适用于液体(液体去污入G21F9/04)〔5〕
19/31  ····对于熔融金属〔5〕
19/313 ·····使用冷阱〔5〕
19/317 ···用于辐射分解的离解产物的复合器件〔5〕
19/32  ·用于从反应堆排放区移出放射性物体或材料的器械，例如，置于存放点；用于在存放地点或从那取出地点之内处理放射性物体材料的装置(处理废料入G21F9/00)〔5〕
19/33  ·用于拆卸消耗的燃料元件的方法及设备(19/34优先)〔2〕
19/34  ·用于拆卸的核燃料，例如，后处理之前的设备或处理(防护部分入G21F7/00)〔5〕
19/36  ··只用机械方法
19/365 ···去除燃料封装或外壳〔5〕
19/37  ····把封装或外壳、和燃料元件两者都分成块，例如，用切割或剪切〔5〕
19/375 ···成型器件，例如，对于燃料组件〔5〕
19/38  ··只用化学方法
19/40  ·用于防止产生临界条件的装置，如存放时
19/42  ·经辐照的燃料的再处理
19/44  ··经辐照的是固体燃料的
19/46  ···水溶液的流程
19/48  ···非水溶液的流程
19/50  ··辐照的是流体燃料的
21/00  专用于制造反应堆或其部件的设备或工序(一般的入B部，如B23)

21/02  ·装在非放射性外壳内的燃料或增殖元件的制造
21/04  ··用振动的挤压或砸实
21/06  ··用锻造法
21/08  ··用滑配包层法
21/10  ··用挤压、拉引或伸展法
21/12  ··用流体静压力或加热气动装罐法
21/14  ··用流体中镀敷法
21/16  ··用烧铸或浸渍技术
21/18  ·包括在7/00组中的控制元件的制造
23/00  适用于简化实验或辐照的反应堆〔3〕
====================

G21D  核发电厂(电磁模拟计算机，如用于核物理的模拟装置入G06G7/54)

==========

1/00  核发电厂的部件(控制部分入3/00)

1/02  ·辅助设备的安排
1/04  ·抽送装置(在反应堆压力容器内部用的入G21C15/24；电动泵入H02K44/02)

3/00  核发电厂的控制(一般核反应控制入G21C7/00)

3/02  ·手控
3/04  ·安全装置(反应堆的紧急保护入G21C9/00)

3/06  ··在核电厂内对故障的响应(在反应堆中入G21C9/00)

3/08  ·设备中任一参数的调节
3/10  ··利用从中子通量导出的变量和其它控制装置，例如，从温度、冷却流量、压力导出的变量的结合
3/12  ··只对发动机需要量变化起响应的反应堆的调节
3/14  ···改变冷却剂的流量
3/16  ···改变反应性
3/18  ··只对反应性的变化起响应的反应堆外部设备的调节
5/00  反应堆和发动机的安排，其中反应堆产生的热转变为机械能
5/02  ·结构上联合的反应堆和发动机，如轻便型的
5/04  ·结构上不联合的反应堆和发动机
5/06  ··发动机工作介质通过反应堆芯循环的
5/08  ··发动机工作介质在热交换器中被反应堆冷却剂加热的
5/10  ···被反应堆局部加热和被堆芯外部热源所蒸发的液体工作介质
5/12  ···被反应堆冷却剂所蒸发的液体工作介质
5/14  ····亦由反应堆冷却剂使其过热
5/16  ····由分离的热源使其过热的
7/00  从聚变或裂变反应直接产生电能的装置(从放射源得到电能的入G21H1/00)

7/02  ·使用磁流体发电机
7/04  ·使用热电元件(燃料元件和热电元件结构上结合的入G21C3/40；热电元件本身入H01L35/00，37/00)

9/00  除转变为电力外其它用途的供热装置，如用于加热建筑物
====================

G21F  X，γ辐射、微粒辐射或粒子轰击的防护；处理放射性污染材料；及其去污染装置(用药物方法的辐射防护入A61K7/40；飞行宇宙器的入64G；与反应堆结合的入G21C11/00；与X射线管结合的入H01J35/16；与X射线仪器结合的入H05G1/02)

==========

1/00  以材料组分为特征的防护物
1/02  ·均匀的防护材料的选择
1/04  ··混凝土；其它液压硬化材料
1/06  ··陶瓷，玻璃；耐火砖(金属陶瓷入1/08)

1/08  ··金属，合金；金属陶瓷，即陶瓷和金属烧结的混合物
1/10  ··有机物质，在有机载体中的弥散
1/12  ·叠层防护材料
3/00  以其物理形态，如颗粒，或材料的形状为特征的防护物
3/02  ·衣服(防护服装或外套入A41D13/00) 〔7〕
3/025 ··完全包围穿衣者的衣服〔5〕
3/03  ·围裙〔5〕
3/035 ··手套(在手套箱上安装装置入7/053)〔5〕
3/04  ·砖；用它建成的防护物
5/00  可运输的或轻便的防护容器
5/002 ·用于流体放射性废物的容器〔5〕
5/005 ·用于固体放射性废物的容器，例如极端处置〔5〕
5/008 ··用于燃料元件的容器〔5〕
5/012 ···容器中的燃料元件架〔5〕
5/015 ·用于存贮放射性源，例如用于辐照单元的源载体；放射性同位素容器〔5〕
5/018 ··注射器的防护或容器(用于把放射性物质用到人体的注射器的防护入A61M36/08)〔5〕
5/02  ·具有使辐射源在容器中作受限制辐照的设备
5/04  ··控制辐照的装置，如时间，孔径尺寸(对X射线辐照的控制入H05G1/30)

5/06  ·容器零件或容器附件〔5〕
5/08  ··震动吸收体，例如用于容器的振动缓冲器〔5〕
5/10  ··热排除系统，例如使用循环流体或冷却风扇〔5〕
5/12  ··用于容器的封闭；密封装置〔5〕
5/14  ··用于装卸容器或运输容器的器械，例如运输器械〔5〕
7/00  加防护的小室或房间(一般设有操作器件的室入B25J)

7/005 ·通过墙壁的防护通道；锁；房间之间的转接器件(手套箱之间的入7/047)〔5〕
7/01  ··通过流体装置转接〔5〕
7/015 ·房间的大气、温度或压力控制器件〔5〕
7/02  ·允许目视但对观察者有防护的观察器具
7/03  ··窗，例如防护窗〔5〕
7/04  ·防护手套箱(一般手套箱入B25J21/02)

7/047 ··防护通道；手套箱之间封闭或转接装置〔5〕
7/053 ··安装手套装置〔5〕
7/06  ·与遥控器械结构结合的，如和机械手结合的(机械手入B25J；一般遥控入G05)

9/00  处理放射性污染材料；及其去污装置〔2，5〕
9/02  ·处理气体的〔2〕
9/04  ·处理液体的〔2〕
9/06  ··处理过程(分离同一化学元素的各种同位素入B01D59/00)

9/08  ···蒸发；蒸馏
9/10  ···絮凝
9/12  ···吸收；吸附；离子交换
9/14  ···烧尽、熔解、如烘干
9/16  ···在稳定的固态介质中凝固
9/18  ···生物学上的处理
9/20  ··液体废物的处理
9/22  ···存放在槽或其它的容器中
9/24  ···存放在地下；存放在水下；如存入海洋
9/26  ···在水中稀释，如，在海洋中，在河流中
9/28  ·处理固体的〔2〕
9/30  ··处理过程(分离同一化学元素的各种同位素入B01D59/00)

9/32  ···烧尽
9/34  ··固体废物的处置
9/36  ···封装；打包
====================

G21G  化学元素的转变；放射源(一般辐射的应用入G21H5/00；粒子处理，例如，中子，或其它类组不包括的电磁辐射的处理入G21K)〔2〕；
==========

1/00  用于以电磁辐射，微粒辐射或粒子轰击的方法转变化学元素的装置，例如，生产放射性同位素(同一元素的各种同位素的分离入B01D59/00)〔2〕
1/02  ·在核反应堆中(通过热核反应的入G21B；核燃料的转变入G21C)

1/04  ·在核反应堆或粒子加速器外部的〔2〕
1/06  ··用中子照射〔2〕
1/08  ···伴随核裂变的〔2〕
1/10  ··用带电粒子轰击(辐照器件入G21K5/00)〔2〕
1/12  ··用电磁辐照，例如：用γ或X射线(辐射的应用入G21H5/00；辐照器件入G21K5/00)〔2〕
4/00  放射源(在聚变反应堆中产生中子或其它亚原子粒子，X或γ射线的入G21B，在核反应堆中产生的入G21C，用宇宙射线产生的入G21H7/00，在加速器中产生的入H05H；X射线管入H01J35/00；γ量子放大器入H01S4/00)〔2〕
4/02  ·中子源〔2〕
4/04  ·除中子源外其它的放射源(放射性修整入A61M36/14)〔2〕
4/06  ··按结构特点区分〔2〕
4/08  ···专门适用于医学应用的(使用放射源的辐射治疗入A61N5/10)〔2〕
4/10  ··应用镭放射〔2〕
5/00  通过化学反应进行化学元素的推断的转变
====================

G21H  从放射源取得能量；放射源辐射的应用；宇宙射线的利用(核或X辐射的测量入G01T；聚变反应堆入G21B；核反应堆入G21C；对电磁或微粒子辐射灵敏的半导体器件入H01L31/00)

==========

1/00  从放射源取得电能的装置，例如，从放射性同位素
1/02  ·用β辐射直接充电的电池
1/04  ·利用α，β，γ辐射引起的二次发射的电池(放电管入H01J40/00，47/00)

1/06  ·辐射运用于不同半导体材料结的电池
1/08  ·在两种不同金属结存在下，在电池中辐射电离气体的电池，即接触电位差电池(放电管入H01J)

1/10  ·辐射加热电结或热离子变换器的电池(用作热离子发生器的放电管入H01J45/00；由不同材料的结，构成的热电器件入H01L35/00)〔2〕
1/12  ·利用辐射转变为光与随后光电转换为电能相结合的电池
3/00  由放射源直接将辐射性能转变为除电能外其它形式的能量装置，如光能(激光器入H01S3/00)

3/02  ·其中材料由辐射激发发光的(灯管中充以的气体或屏幕或涂层受结构上与灯相连的放射性材料的激发而发光的灯入H01J65/00)

5/00  放射源辐射的作用或其装置(植物的变种入A01H1/06；奶制品的保存入A23C；食物保存入A23L3/26；医疗用途的入A61N5/10；一般化学，物理或物理化学处理的入B01J19/08；静电分离作用的入B03C3/38；用作液体或其它流动材料的涂层的后处理入B05D3/06；在电动车辆和跟踪设备之间起作用的入B61L1/10；3/06；在有机化合物中引入同位素入C07B59/00；用于制备有机化学的化合物入C07，C08，例如C08F2/46；用于处理高分子物质及其制品入B29C71/04，C08J3/28，7/18；用于烃油的裂化入C10G15/00，32/04；石脑油的重整入C10G35/16；用发酵法制备的产品的保存或老化入C12H1/06，1/16；纤维物的漂白入D06L3/04；测量入G01；辐照器件，γ或X射线显微镜入G21K；放电管用的入H01J；用于产生引入到非封闭气体中的离子的设备，如引入大气中入H01T23/00；用于静电电荷的驱除入H05F3/06)

5/02  ·用作示踪物
7/00  宇宙射线效应的利用
====================

G21J  核爆炸；其应用(电或磁模拟计算机，如用于核物理的模拟装置入G06G7/54)

    附注
    本小类包括不可控的裂变或聚变反应。
==========

1/00  核爆炸装置
3/00  核爆炸装置的和平利用
3/02  ·用于挖掘
5/00  核爆炸的探测装置(单独的测量装置入G01)

====================

G21K  未列入其它类组的粒子或电磁辐射的处理技术；辐照装置；γ或X射线显微镜(X射线技术入H05G；等离子体技术入H05H)〔2〕
==========

1/00  辐射或粒子的处理装置、如聚焦，慢化(辐射滤波器入3/00)〔2〕
1/02  ·使用光阑、准直器〔2〕
1/04  ··应用可变光阑、活门、斩波器
1/06  ·应用衍射、折射或反射，如单色仪(1/10，7/00优先)〔2〕
1/08  ·用电或磁装置使束流偏转、集中或聚焦(放电管的电子光学的装置入H01J29/46)〔2〕
1/087 ··用电的装置〔4〕
1/093 ··用磁的装置〔4〕
1/10  ·散射器件，吸收器件〔2〕
1/12  ··共振吸收器或其驱动设备，如穆斯堡尔效应装置〔3〕
1/14  ·使用电荷交换器件，如用于束流的电荷中性化或改变其符号(中性粒子束的产生或加速入H05H3/00)〔3〕
1/16  ·应用极化装置，如用于获得极化的离子束〔3〕
3/00  辐射滤波器，如X射线滤波器〔3〕
4/00  用于将X射线或粒子辐射的空间分布转换成可见图象的转换屏幕，如荧光屏(应用X射线增强器的照片处理入G03C5/17；包括发光屏幕的放电管入H01J1/62；用于具有光学输出的X射线转换的阴极射线管入H01J31/50)〔3〕
5/00  辐照装置(适用于简化辐照的反应堆入G21C23/00；辐照用的放电管入H01J33/00，37/00)〔2〕
5/02  ·没有束流成形装置〔2〕
5/04  ·有束流成形装置〔2〕
5/08  ·靶或被辐照物体的支架
5/10  ·具有在束流源与被辐照物体有相对运动的设备〔3〕
7/00  γ或X射线显微镜〔2〕
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