涿州市蓝天特灯发展有限公司

UV-LED紫外线照射装置及手电筒式点光源

变焦UV照射方式     优秀的照度均匀性    业界最大照射强度
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       UV-LED照射装置                            UV-LED手电筒点光源
一、特点：

（1） 业界初变焦UV照射器，光斑大小连续可调，使用性高。

（2） 优秀的照度均匀性，更可以满足镜头粘接工艺对照度均匀性的苛刻要求。

（3） 业界最大照射强度8000mw/c㎡，缩短固化时间，显著提高生产效率。
（4）从元器件选用开始的高信赖性设计，保证了固化的一致性。

（5） 多元化的控制方式，具有程序，脉冲，梯度，手动多种照射方式

（6） 具有丰富计量仪器接口，可以自动校准照射强度。
（7） 采用散热性能优异的金硒机箱无风扇设计。
二、规格：

波长               365nm

UV照射头          1 - 4个。可分别调节，也可联动调节

UV照射方式        光学变焦，光斑可大小调整（Φ2.5mm - 10mm）

照射距离           10mm - 30mm

功率设置范围       0-100%

最大照射强度       8,000mW/cm2(业界最高)

冷却方式           无风扇全铝外壳自然冷却

电源电压           100 - 240V AC。50/60HZ

消耗电力           60VA

控制器尺寸         高240mmx宽150mmx深250mm

重量               约3KG

可选附件           USB/RS - 232通训接口

                   照射输出功率自动校准仪

                   照射头支架

                   保护镜
三、适用范围：UV胶固化、光纤着色；电子元器件，硬盘，微电机，耳机生产，手表精密零件；打印机，DVD/CD机光头；光学镜片、液晶显示屏的封口胶固化；医用设备，工艺品以及其他新兴领域：CD/DVD的生产和印刷
四、选择蓝天UV-LED点光源的优势  

（一）：UV-LED点光源与传统UV点光源（使用高压汞灯做为光源）比较

	UV-LED点光源
	传统UV点光源（汞灯）

	正常使用有效寿命超过30000小时
	2000-3000小时

	节能，环保，不用汞灯做为光源
	使用高压汞灯做光源，汞为有毒物质，处理不当，污染环境

	热量小，只发射紫外线光
	既发紫外线光，也有红外线光，温度升高在所难免

	传导电缆可根据生产情况定做
	光导长度越长，则能量强度越弱，成本越高

	可按照客户要求增加灯头，每个光头强度一致
	光头的增加受光导的限制（一般最多4个头），光头越多，强度越弱，且由于光导更贵使得生产成本增加


（二）：蓝天公司UV-LED与其他品牌UV-LED点光源比较

	蓝天公司UV-LED点光源
	其他品牌UVLED点光源

	强度达到8000 mw/平方厘米，业界最大
	1300-1600 mw/平方厘米

	自带光学变焦UV照射器，输出光斑大小可调
	输出光斑大小固定，只有更换镜头，才可改变，从而增加生产成本

	可以长时间连续使用，无须担心温度升高导致强度衰减等不稳定因素
	无法长时间连续使用（有的只能连续照射几分钟甚至几秒钟），概由于温度升高会导致强度变弱，达不到生产要求

	具有丰富计量仪器接口，可自动校准照射强度。
	没有自动校准功能
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