1 .Kaufman源: 由阴极(灯丝) 、阳极、屏极、加速极、中和极和磁极等组成
• 源内充Ar(O2), 阴极发射热电子，在电磁场作用下向阳极作螺旋运
动并碰撞Ar(O2)分子，使Ar(O2)分子电离成正离子和电子，在屏
极附近产生电位与阳极相近的等离子体。正离子被接地的屏极拉
出，再被加速极加速(低速正离子被加速极吸引),经中和极中和后以
原子态飞向基板
• 灯丝用RF取代，称RF离子源
• 正离子由屏极拉出，加速极加速，属静电加速。离子动能为阳
极-屏极电位。
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Hall：
• 工作原理:

• 1987年由Kaufman提出,称End Hall离子源，即磁场端输出离子
源,简称霍尔离子源
• 源内充Ar(O2),阴极发射热电子2，在电磁场作用下向阳极作螺
旋运动并碰撞Ar(O2)分子，使Ar(O2)分子电离成正离子和电
子，产生等离子体。正离子被阴极加速,并在阴极上方中和,以原
子态飞向基板
• 属电场磁场加速(ExB)
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