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    MTF的横轴代表到镜头中心的距离，纵轴代表调制传递函数。 MTF曲线提供10 线/mm 和 30 线/mm两种空间频率的特性。

    镜头的 MTF 图基本意义是：10线对/mm -- 粗黑线 越接近1, 镜头对比度和分离能力越好，30线对/mm -- 细黑线越接近1， 镜头的分辨率和锐度越好。 M(虚线)和 S(实线）越靠近， 背景的虚化越自然。这些曲线间的平衡也十分重要，成像质量优秀的镜头通常10线对/mm 曲线大于0.8, 10线对/mm 曲线大于0.6就可以得到令人满意的图像。从上面的EF摄远L镜头的MTF曲线可见它的成像质量是相当高的。

详细内容请看: 《摄影与摄像》文《怎样阅读摄影镜头模量传递函数曲线》
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