定制液晶盒参数要求
材料：液晶材料使用Merck公司的E44或双折射率
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的向列相液晶；
      ITO玻璃无需刻蚀图形，保持整块ITO薄膜。液晶盒整体透过率在90%以上，方块电阻尽量小；
尺寸：通光面积30×30mm2。
说明：此液晶盒的上下两侧定向层摩擦方向要求平行（即PI-cell），如图1所示；液晶指向矢（摩擦方向）与电极引脚边成45°角（平行亦可），如图2所示；液晶层厚度为10
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或更厚；液晶盒的均匀性（o光与e光相位差）越高越好。
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图2  液晶指向矢方向





电极引脚边





电极引脚边





图1  PI-Cell
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