AV6411型光时域反射计(OTDR)
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　　AV6411型光时域反射计是笔记本电脑加OTDR模块型的小型化光时域反射计(OTDR)，除省略了内部打印机和GPIB接口外,主要性能指标与AV3662A型OTDR相近。该机体积小、重量轻，便于光纤通信工程中外出施工、查障。他还可做为高档笔记本电脑提供更多的扩展功能。另外，独立的OTDR模块可与PC机并口连接进行测量。

	主　要　指　标
单程后向散射
动态范围
光模块
AV6411 Y1
AV6411 Y4
AV6411 Y6
AV6411 Y8
中心波长
1300±20nm
1310±20nm
1550±20nm
1310/1550±20nm
光纤类型
多模
单模
单模
单模
动态范围
24dB
32dB
30dB
32/30dB(典型值)
测距准确度
±(1m＋取样间隔＋3×10-4×测量值)(不计折射率误差)，显示分辨率0.1m
盲区
＜30m
损耗测试
线性：0.06dB/dB;损耗显示分辨率：0.001dB
外形尺寸
长×宽×高=306×232×90(mm)
重量：约5.5kg
笔记本电脑主要特点及配置
型号
方正颐和4330系列超薄型笔记本电脑
配置
CPU：Intel PIII 800
显示屏：13.3" TFT彩色
内存：128MB SDRAM
硬盘：20GB
软驱：1.44MB 3.5"
光驱：24倍速
内置：56Kbps Fax
锂离子电池
注：笔记本电脑的型号及AV6411型OTDR 的尺寸和重量如有改变恕不另行通知



