德国电子束源

Ferrotec德国产电子束源包括电子枪，高压电源，和可编程蒸发控制器。
                                      
我们的电子枪有很多种类供不同客户需求。我们的单坩埚电子枪分高真空和超高针孔两种。有四种尺寸可供挑选。
	型号
	EV 1-8
	EV 1-40 
	EV 1-63
	EV 1-100

	坩埚体积
	up to 8cc
	40cc
	63cc
	100cc

	最大功率
	5kW
	10kW
	12kW
	10kW

	尺寸 (高X宽X长)* 
	70x70x115
	95x114x190
	105x107x150
	95x114x190

	零件号
	1-65 40 00
	1-68 40 00
	1-67 10 00
	1-68 10 00
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*) 尺寸单位毫米（接头尺寸不计入）
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            EV M-5                                         EV M-6                                   EV-M-8

EV M-5/EV M-6/EV M-8专门为需要高沉积速率，高材料利用率的客户设计。其入射点小，X向和 Y向线圈阻抗小且有解焦能力。没有真空-水之间动密封。集成同轴水接头。长寿命阴极丝。快速更换阴极丝。光学定位器控制坩埚位置。插入式磁铁接头。

我们的EVS6/EVS8为需在真空室灵活放置电子枪的客户设计。电子枪采用独特真空室内步进电机。使电子枪在真空室内三向灵活布置而无需动密封。其特点是真空室内步进电机。低电子束失真，高频电子束折向。优越长寿阴极丝。快速更换阴极丝。插入式磁铁接头。使用超高真空（UHV步进电机选项）。
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                          EV S6                                                                       EV S8

Genius可编程蒸发控制器可编程蒸发控制器可使用所有电子蒸发工艺流程需要，控制高压电源和阴极丝电源。Genius同时控制电磁线圈电流。Genius以被全世界用户证实为世界最好电子束源可编程蒸发控制器。其可以方便地控制其它厂家电子枪和电源。
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顺序镀膜                                                            同时镀膜

Carrera高压电源其模块化结构可适合各种电子蒸发工艺。Carrera输出功率从3千瓦到12千瓦。电压2千瓦到10千瓦。可以顺序或同时供应三个电子枪，超紧凑结构，重量轻。测弧精200纳秒，灭弧精度1微妙。重新起弧时间5毫秒。
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Ferrotec德国产电子束源由上海纳微真空独家代理。其价格比同类产品优惠，并为客户提供我们的技术支持。纳微真空，中国市场价格，世界水平产品！
上海纳微真空技术有限公司

上海总部电话：      021-27977643，  传真 021-56333068   （宓小姐）

广东办事处电话：  0757-26240215，传真0757-26623058 （李小姐）

www.nanovac.com.cn

sales@nanovac.com.cn

