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[image: image1.emf]  项目     

型号

AYA-1007K5

AYA-1007K4

AYA-1209K5

AYA-1209K5

AYA-1510K5

AYA-1510K4

AYA-1512K5

AYA-1512K4

AYA-1809K5

AYA-1809K5

AYA-1812K5

AYA-1812K5

AYA-2010K5

AYA-2010K4

AYA-2012K5

AYA-2012K5

AYA-2015K5

AYA-2015K5

AYA-2210K5

AYA-2210K5

固有频率

隔振方式

阻尼方式

保持水平方式

最低负载（Kg）

桌面尺寸（mm） 1030*730 1200*900 1500*1000 1500*1200 1800*900 1800*1200 2000*1000 2000*1200 2000*1500 2200*1100

桌面厚度（mm） 100

桌面材料

设备高度（mm）

设备重量（Kg）

185

175

280

250

365

325

410

365

390

350

465

410

440

385

505

440

615

535

470

410

供给气体

垂直1.1Hz，水平0.5Hz

垂直方向：气垫；水平方向：平行摇摆机构

垂直方向：可调阻尼孔气垫；水平方向：使用α-GEL的特殊阻尼

自动水平仪自动保持桌面水平

0.35-0.70Mpa

300

200

蜂窝状钢结构：上表面SUS430 5t（6t）；下表面SUS400 4.5t

800

AYA系列防振平台

AYA是高性能的防振平台系列的产品，能适应多种不同的应用。通过提高水平方向的振动隔离效果，AYA系列能够适应对各个方向的振动都非常敏感的实验，例如包括干涉实验和全息摄像实验等。

· 平行摇摆机构

AYA系列装配有明立精机独创的平行摇摆机构，这个机构能够使前后的摇摆和左右的摇摆能同时工作，而且两个方向的性能一样卓越。这样水平方向的固有频率可以降低到0.5Hz。

· 快速制动

AYA系列装配了一个新型的制动机构，利用全新材料（￡/GEL）提升制动功能，能够迅速吸收任何引起桌面变动的振动，而且不影响隔振的效果，这种新材料您可以通过GELTEC CO.,LTD公司的资料了解更多的细节。
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型号

AYA-2212K5

AYA-2212K4

AYA-2215K5

AYA-2215K5

AYA-2412K5

AYA-2412K4

AYA-2415K5

AYA-2415K5

AYA-3012K5

AYA-3012K5

AYA-3015K5

AYA-3015K4

AYA-3612K5

AYA-3612K5

AYA-3615K5

AYA-3615K5

AYA-4012K5

AYA-4012K5

AYA-4015K5

AYA-4015K5

固有频率

隔振方式

阻尼方式

保持水平方式

最低负载（Kg）

桌面尺寸（mm） 2200*1200 2200*1500 2400*1200 2400*1500 3000*1200 3000*1500 3600*1200 3600*1500 4000*1200 4000*1500

桌面厚度（mm）

桌面材料

设备高度（mm）

设备重量（Kg）

535

465

655

570

580

505

710

610

800

655

995

810

945

765

1170

945

1060

830

1275

1025

供给气体

蜂窝状钢结构：上表面SUS430 5t（6t）；下表面SUS400 4.5t

800

0.35-0.70Mpa

自动水平仪自动保持桌面水平

300

200 300

垂直1.1Hz，水平0.5Hz 垂直1.2Hz，水平0.8Hz

垂直方向：气垫；水平方向：平行摇摆机构

垂直方向：可调阻尼孔气垫；水平方向：使用α-GEL的特殊阻尼
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		项目     型号		AYA-1007K5
AYA-1007K4		AYA-1209K5
AYA-1209K5		AYA-1510K5
AYA-1510K4		AYA-1512K5
AYA-1512K4		AYA-1809K5
AYA-1809K5		AYA-1812K5
AYA-1812K5		AYA-2010K5
AYA-2010K4		AYA-2012K5
AYA-2012K5		AYA-2015K5
AYA-2015K5		AYA-2210K5
AYA-2210K5

		固有频率		垂直1.1Hz，水平0.5Hz

		隔振方式		垂直方向：气垫；水平方向：平行摇摆机构

		阻尼方式		垂直方向：可调阻尼孔气垫；水平方向：使用α-GEL的特殊阻尼

		保持水平方式		自动水平仪自动保持桌面水平

		最低负载（Kg）		300

		桌面尺寸（mm）		1030*730		1200*900		1500*1000		1500*1200		1800*900		1800*1200		2000*1000		2000*1200		2000*1500		2200*1100

		桌面厚度（mm）		100		200

		桌面材料		蜂窝状钢结构：上表面SUS430 5t（6t）；下表面SUS400 4.5t

		设备高度（mm）		800

		设备重量（Kg）		185
175		280
250		365
325		410
365		390
350		465
410		440
385		505
440		615
535		470
410

		供给气体		0.35-0.70Mpa
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		项目    型号		AYA-2212K5
AYA-2212K4		AYA-2215K5
AYA-2215K5		AYA-2412K5
AYA-2412K4		AYA-2415K5
AYA-2415K5		AYA-3012K5
AYA-3012K5		AYA-3015K5
AYA-3015K4		AYA-3612K5
AYA-3612K5		AYA-3615K5
AYA-3615K5		AYA-4012K5
AYA-4012K5		AYA-4015K5
AYA-4015K5

		固有频率		垂直1.1Hz，水平0.5Hz								垂直1.2Hz，水平0.8Hz

		隔振方式		垂直方向：气垫；水平方向：平行摇摆机构

		阻尼方式		垂直方向：可调阻尼孔气垫；水平方向：使用α-GEL的特殊阻尼

		保持水平方式		自动水平仪自动保持桌面水平

		最低负载（Kg）		300

		桌面尺寸（mm）		2200*1200		2200*1500		2400*1200		2400*1500		3000*1200		3000*1500		3600*1200		3600*1500		4000*1200		4000*1500

		桌面厚度（mm）		200								300

		桌面材料		蜂窝状钢结构：上表面SUS430 5t（6t）；下表面SUS400 4.5t

		设备高度（mm）		800

		设备重量（Kg）		535
465		655
570		580
505		710
610		800
655		995
810		945
765		1170
945		1060
830		1275
1025

		供给气体		0.35-0.70Mpa






