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型号

固有频率

隔振方式

阻尼方式

保持水平方式

桌面尺寸（mm）

桌面材料

设备高度（mm）

设备尺寸

设备重量（Kg）

负载

供给气体 0.35-0.70Mpa

140 140 170

250

蜂窝状钢结构：上表面SUS430 5t（6t）；下表面SUS400 4.5t

750

700*930 900*730 1100*8800

垂直方向：气垫；水平方向：平行摇摆机构

可调阻尼孔气垫

自动水平仪自动保持桌面水平

600*800*150 800*600*150 1000*750*150

ADZ-0608 ADZ-0806 ADZ-1007

垂直1.3Hz，水平1.5-2.0Hz
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ADZ系列隔振桌

主要特征：

· 提升水平和垂直方向的隔振性能；

· 应用轻的不锈钢蜂窝台面；

· 选择自动水平保持系统满足使用者的要求；

· 直接阻止台面的振动；

· 多种附件可选，方便各种不同要求；
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AVF系列隔振桌
AVF是和办公室环境非常协调的系列，具有精致的外观和低廉的成本。

· 可靠的空气弹簧系统

低固有频率、紧凑的空气弹簧能够有效的压制从低频到高频很宽范围的振动。

· 快速制动

空气阻尼孔可以快速消除在操作过程中桌面的振动。
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标准附件

60 120

S型：直径6mm*3m的聚氨酯气管、气管接口一个

N型：手泵、调节进出气体阀门的螺丝刀

559*702.5*702 759*702.5*702

53 62

可调阻尼孔气垫

S型：自动水平仪自动保持桌面水平

N型：通过配套手泵控制

500*600 700*600

AVF-0506 AVF-0706

2.5-2.7Hz

特殊气垫
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		项目   型号		ADZ-0608				ADZ-0806				ADZ-1007

		固有频率		垂直1.3Hz，水平1.5-2.0Hz

		隔振方式		垂直方向：气垫；水平方向：平行摇摆机构

		阻尼方式		可调阻尼孔气垫

		保持水平方式		自动水平仪自动保持桌面水平

		桌面尺寸（mm）		600*800*150				800*600*150				1000*750*150

		桌面材料		蜂窝状钢结构：上表面SUS430 5t（6t）；下表面SUS400 4.5t

		设备高度（mm）		750

		设备尺寸		700*930				900*730				1100*8800

		设备重量（Kg）		140				140				170

		负载		250

		供给气体		0.35-0.70Mpa
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		项目      型号		AVF-0506				AVF-0706

		固有频率		2.5-2.7Hz

		隔振方式		特殊气垫

		阻尼方式		可调阻尼孔气垫

		保持水平方式		S型：自动水平仪自动保持桌面水平
N型：通过配套手泵控制

		桌面尺寸（mm）		500*600				700*600

		设备尺寸		559*702.5*702				759*702.5*702

		设备重量（Kg）		53				62

		负载		60				120

		标准附件		S型：直径6mm*3m的聚氨酯气管、气管接口一个
N型：手泵、调节进出气体阀门的螺丝刀






