JETI向用户提供针对光谱测量、光强测量、反射及透射率测量、各类与光源相关的测量等测量仪器。该仪器基于色度及光谱测量基础，具有小型化和USB2.0接口，无需任何附加电源。 

所有仪器均包括操作及分析软件、操作说明书、电缆及包装箱。
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Spectral Measuring Instruments for Various Applications 

JETI new specbos series 

xx01
针对各类应用的光谱测量仪器

―――――由JETI开发的新型光谱领导者（specbos）系列测量仪

光谱领导者具有操作方便、无需额外光源、光谱仪及电子单元所需的任何连接电缆。无需任何专业驱动程序。只需将所需软件装入PC机即可立即工作！
Spectral Measuring Instruments for Various Applications 

JETI new specbos series 

xx01
针对各类应用的光谱测量仪器

―――――由JETI开发的新型光谱领导者（specbos）系列测量仪

根据用户需求可选装以下组件：

可见区发射光谱　　　　　　　　　　　　　　　　specbos 1001

紫外区发射光谱　　　　　　　　　　　　　　　　specbos1001UV

光谱计及光度计　　　　　　　　　　　　　　　　specbos1201

反射式及透射式光谱仪　　　　　　　　　　　　　specbos2001

可见区反射式光谱仪　　　　　　　　　　　　　　specbos2101

可见区透射式光谱仪（固态及液态试样）　　　　　specbos3001

色度计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　specbos4001

常规指标
	波长范围
	380 ... 780 nm for VIS versions 

	
	250 ... 500 nm for UV versions 

	光学分辨率
	5 or 9 nm FWHM (8 or 12 nm Rayleigh) 

	数字解析度
	15 Bit 

	光学输入 
	SMA or ST 

	杂散光
	< 10-3 (ASTM E387, GG495, 4mm, 

	
	A = 420nm/630nm) 

	接口
	USB 2.0 fullspeed; virtual COM-Driver 8N1, max. 

	
	921kBd 


如需具体信息，请查询专用手册。 
JETI还向用户提供多路光谱仪，光纤及微小光学测量头，探测器阵列及电源所需的电子系统。同时JETI也提供相关部件及用户指定的要求的产品。请与我们 联系并询求你们问题的解决方案。 

