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光机模拟设计软件- FRED
软件引导
诚镱科技于2005年引进FRED光机模拟设计软件，并成为台湾/大陆等地区代理商，该软件是美国Photon Engineering所出产，由原开发ASAP的主要核心工程师所设计研发，与其它同类产品相比，性能更高、模块类型丰富，性价比更具优势，而且一次即可拥有以下所有功能。
应用领域／功能特性
FRED运用的领域范围非常广泛，只要系统可以用几何光学来描述，都可以用它来做分析，常见的应用领域为：照明系统、导光管、投影系统、激光、干涉、杂散光、鬼影分析、生物医学、其它光学系统原型之系统设计等等，无论是简易或是复杂的成像与非成像系统结构，FRED都可以准确的建构及分析。其余更多的相关信息敬请参阅 http://www.doman-tech.com.tw。
· 激光二极管及光纤耦合系统
是利用FRED来模拟二极管输出、传递同调光、光纤耦合效率计算，这个系统包含了激光二极管光源、平行透镜、双歪斜棱镜、聚焦透镜、光纤输入面。
· 照明系统-非相干光源及反射罩系统
FRED可以仿真所有显示系统的光源，包含了LED、RGB LED、HID氙气灯、氖灯、电弧光、荧光灯。而且可以更改颜色，容易的区别出光线折射、反射。
· 投影机范例
包含了照明设计、微机电设计、成像设计、极化分析、色彩分析及设计、散射光分析以及光机系统的设计及分析。
· 杂像散镜算
可以真正的模拟出涂黑漆时，所产生的杂散光效应，看到杂散光形成及其路径，另可以将杂散光的分析结果分类，转成所需的报表或图形格式。
· 三片式透镜之鬼影分析
提供透镜在真实世界时，所无法避免的现象-鬼影，从透镜设计软件汇入三片式透镜，依设定多波长的发光源，也可自行定义光线序列近轴描光模式或是定义各透镜表面之光学特性(镀膜)，分析鬼影之不同光线路径、鬼影之照度分析。
· 干涉量测系统
可分析出光的传递过程，分光(分出参考光)、以及分析一个同调光的干涉图形，而FRED中的光源，也可以设定为高斯光束分布、同调光、极化特性，使光源更符合实际的激光
· FRESNELS LENS
可以很轻易的建构出FRESNELS LENS的对象。
· 分光仪
可建构、分析全像光闸极分光仪(Holographic Grating Spectrometer)设定出一个多波长的发光源，来进行一个范例的模拟及分析。
· 生医应用主题
前房隅角镜(Gonioscopy)是用于照明与成像系统下，人眼前房角的检查透镜，或是激光经生物之微血管后，生物流体的分析系统。

· 内视镜与导光管
利用FRED的照明设计，来验证医学及显示系统上之导光管，可对光线进行改变方向之特性。
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