TracePro学习基础教程(4)：插入菜单介绍
本节将对TracePro中插入(Insert)菜单进行简单介绍，将鼠标移动到Insert，将出现下拉菜单，包含如图内容功能选项： 

光行天下科技网-http://www.opticsky.net




  

光行天下科技网-http://www.opticsky.net

1.lens Element：插入透镜，可以输入或选择相应参数如曲率、孔径、材料得到所需透镜，这里还可以插入非球面lens; 

光行天下科技网-http://opticsky.net

2.Fresnel Lens：插入菲涅耳透镜，这里插入的是外形为圆形的菲涅耳透镜，如果需要建立方形菲涅耳透镜，可以使用reptitle功能实现，以后将作以介绍； 

光行天下科技网-http://www.opticsky.net

3.Reflector：插入反射镜，可插入的形状面形的反光镜； http://opticsky.net 

4.Tube：插入光管； 

光行天下科技网-http://opticsky.net

5.Baffle Vane：插入遮光板； 光行天下科技网-www.opticsky.net 

6.Primitive Solid：插入基本形状，主要用于建立实体模型； www.opticsky.net 

7.Parts：插入部件，可用于组装光学系统； http://www.opticsky.net 

8.Source：插入光源，注意，这里插入的光源文件有固定格式。 

